Consulta: creatorFacets:"Fiorese,Diego A."
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 00:32:28

Estimativa de gasto energético da operação de subsolagem em profundidades variáveis
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Thiago M.; Lanças,Kléber P.; Fiorese,Diego A.; Fernandes,Barbara B.; Testa,João V. P.
RESUMOA descompactação do solo pode ser realizada de diversas formas dentre as quais a mais comum no meio agrícola é a realização da operação de subsolagem. Com a evolução dos equipamentos e a eletrônica embarcada tem-se a possibilidade de variar a profundidade do subsolador e realizar a descompactação de modo otimizado. O presente trabalho objetivou estimar o gasto energético de um subsolador operando em diferentes tamanhos de áreas e em profundidades variáveis de subsolagem. Foram utilizados um trator 4 x 2 (TDA) e um subsolador de cinco hastes sendo este todo instrumentado com equipamentos que possibilitaram as análises de consumo horário de combustível, consumo operacional de combustível, patinagem, velocidade média, capacidade de campo efetiva, força...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsolador; Consumo de combustível; Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101121

Torque nos rodados motrizes de um trator agrícola submetido a ensaios de tração
Provedor de dados: 91
Autores: Fiorese,Diego A.; Sandi,Jefferson; Marasca,Indiamara; Morelli-Ferreira,Francielle; Spadim,Emanuel R.; Lanças,Kléber P.
RESUMOA determinação do torque nos rodados motrizes dos tratores agrícolas complementa os ensaios de tração e permite o cálculo da distribuição dos esforços tratórios entre os eixos. O objetivo principal desta pesquisa foi determinar a demanda de torque nos rodados motrizes de um trator com potência do motor de 89 kW, buscando avaliar o torque demandado em função da utilização da tração dianteira assistida (TDA), para distintas marchas e conforme aumento da força de tração. Foram realizados ensaios de tração sobre pista de concreto utilizando-se um torciômetro instalado no eixo traseiro do trator, um carro dinamométrico e instrumentação eletrônica para aquisição de dados. Avaliaram-se a TDA ligada e desligada, quatro marchas (5, 7, 8 e 9 km h-1) e oito...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Desempenho; Eixo motriz; Força trativa.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000900903