Consulta: creatorFacets:"Folegatti,Marcos V."
Registros recuperados: 54
Data/hora: 05/06/2024 10:06:26

Efeito do ambiente protegido cultivado com melão sobre os elementos meteorológicos e sua relação com as condições externas
Provedor de dados: 70
Autores: Vásquez,Manuel A. N.; Folegatti,Marcos V.; Dias,Nildo da S.; Silva,Cláudio R. da.
O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do ambiente protegido cultivado com melão (Cucumis melo L.) sobre os elementos meteorológicos e sua relação com as condições externas. O experimento foi conduzido no período de 5-10-2001 a 7-1-2002, em estufa plástica de 420 m², construída com estrutura metálica galvanizada, com dois vãos de altura central de 4,6 m e lateral de 3,0 m, composto de quatro janelas frontais, cobertas com filme de polietileno transparente de alta densidade, com aditivo ultravioleta e espessura de 150 µm. A irrigação foi efetuada por gotejamento, com lâmina total de 279,6 mm, manejada utilizando um minitanque instalado no interior do ambiente. Os elementos meteorológicos foram obtidos por sistema de aquisição automático instalado no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Radiação; Evapotranspiração; Irrigação; Cucumis melo L.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100015

Situação dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí utilizando modelo desenvolvido em dinâmica de sistemas
Provedor de dados: 70
Autores: Sánchez-Román,Rodrigo M.; Folegatti,Marcos V.; Orellana-González,Alba M. G.
Utilizou-se modelo desenvolvido em dinâmica de sistemas, especificamente para as Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (BH-PCJ), com cinco simulações para 50 anos de horizonte, como ferramenta para auxiliar na gestão dos recursos hídricos. O modelo estimou as ofertas e demandas de água, e a geração de águas residuárias dos diversos consumidores existentes nas BH-PCJ. Realizou-se simulação utilizando-se das taxas de consumo e de oferta existentes em 2004, e as precipitações com os valores médios constantes. Sob essas premissas, foi encontrado que as demandas de água aumentarão cerca de 76%, que aproximadamente 39% do volume de água disponível terá origem no reúso das águas residuárias, a carga contaminante aumentará em 91%. O Índice...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Modelagem; Simulação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400008

Crescimento de plantas jovens de limeira ácida 'Tahiti' sob lâminas de irrigação
Provedor de dados: 70
Autores: Alves Júnior,José; Silva,Cláudio R. da; Ribeiro,Rafael V.; Silva,Tonny J. A. da; Folegatti,Marcos V.
Este estudo avaliou o efeito de lâminas de irrigação no crescimento vegetativo de limeira ácida 'Tahiti' (Citrus latifolia Tan) sob condições de campo. Os tratamentos consistiram de irrigações por gotejamento baseadas em 100% (T3) e 50% (T2) da evapotranspiração da cultura medida em lisímetro de pesagem e o tratamento sem irrigação (T1). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com dez repetições. Mediram-se o diâmetro do caule e a altura das plantas mensalmente, ao passo que a área foliar, o volume e a projeção de copa foram determinados após 14 meses do início dos tratamentos. Medidas de assimilação de CO2, condutância estomática e potencial da água na folha foram realizadas para verificar o estado fisiológico das plantas em virtude dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrus latifolia Tan.; Manejo da irrigação; Estresse hídrico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100019

Software for calculation of reservoir active capacity with the sequent-peak algorithm
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Rogério T. da; Sánchez-Román,Rodrigo M.; Teixeira,Marconi B.; Franzotti,Celso L.; Folegatti,Marcos V.
It is presented a software developed with Delphi programming language to compute the reservoir's annual regulated active storage, based on the sequent-peak algorithm. Mathematical models used for that purpose generally require extended hydrological series. Usually, the analysis of those series is performed with spreadsheets or graphical representations. Based on that, it was developed a software for calculation of reservoir active capacity. An example calculation is shown by 30-years (from 1977 to 2009) monthly mean flow historical data, from Corrente River, located at São Francisco River Basin, Brazil. As an additional tool, an interface was developed to manage water resources, helping to manipulate data and to point out information that it would be of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation planning; Seasonal water demand; Water resources management; Watershed management.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000300007

Economic viability of retrofiting emitters in center pivot irrigation systems
Provedor de dados: 70
Autores: Zolin,Cornélio A.; Coelho,Rubens D.; Paulino,Janaina; Folegatti,Marcos V.
Although several studies have been conducted to evaluate the uniformity of water application under center pivot irrigation systems, there are few studies concerning the economic perspective of such coefficient. The aim of this study is to present a methodology to accomplish an economic analysis as support for the decision-making to retrofit emitters in center pivot irrigation systems, and to attribute an economic meaning to the uniformity coefficient of water application taking into account the response function productivity to the amount of water applied and the sale price of the crops. In the hypothetic calculation example considering the variation of revenue of potato crop under center pivot irrigation system, it was verified that the area with...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Heermann's uniformity coefficient; Production function; Sale price of crops.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000300019

Coeficiente de cultura da lima-ácida tahiti no outono-inverno determinado por lisimetria de pesagem em Piracicaba - SP
Provedor de dados: 70
Autores: Barboza Júnior,Cícero R. A.; Folegatti,Marcos V.; Rocha,Fábio J.; Atarassi,Roberto T.
O Brasil é o maior produtor mundial de citros, com destaque para o Estado de São Paulo, maior produtor nacional. Recentes estudos mostram que a área irrigada de citros em São Paulo tem aumentado significativamente nos últimos anos. Porém, a falta de informações sobre o manejo eficiente da irrigação na cultura de citros é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos produtores. Com o intuito de atender a essa necessidade, este trabalho teve como objetivos determinar a evapotranspiração de uma planta adulta de limeira-ácida 'Tahiti' (Citrus latifolia Tan.) e o coeficiente de cultivo (Kc) no período seco (outono-inverno), utilizando a técnica de lisimetria de pesagem. O experimento foi realizado na ESALQ/USP em Piracicaba - SP, em área irrigada por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação localizada; Evapotranspiração da cultura; Coeficiente de cultivo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400009

Desempenho da sonda de dissipação térmica na medida da transpiração de plantas jovens de Lima Ácida
Provedor de dados: 70
Autores: Delgado-Rojas,Juan S.; Angelocci,Luiz R.; Folegatti,Marcos V.; Coelho Filho,Maurício A.
Devido à dificuldade de se quantificar o consumo individual de água de uma árvore, tem surgido uma série de técnicas de medida do fluxo de seiva que passa por meio do caule, o qual é relacionado diretamente com a transpiração da planta. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de uma dessas técnicas, denominada método da sonda de dissipação térmica (SDT), na medida de fluxo de seiva em plantas de lima ácida ‘Tahiti’. O experimento foi instalado em pomar de plantas jovens, localizado na fazenda experimental de irrigação, do Departamento de Engenharia Rural da ESALQ, em Piracicaba - SP, sendo a avaliação feita utilizando dois lisímetros de pesagem. Os resultados indicaram que o método estudado pode ser utilizado para essa finalidade em condições...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citros; Fluxo de seiva; Sonda de Granier.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300009

Response of young 'Tahiti' lime trees to different irrigation levels
Provedor de dados: 70
Autores: Alves Júnior,José; Folegatti,Marcos V.; Silva,Cláudio R. da; Silva,Tonny J. A. da; Evangelista,Adão W. P.
The aim of this study was to evaluate the effect of different irrigation levels on canopy and root growth, productivity, and fruit quality of young ‘Tahiti’ acid lime trees. The experiment was installed in Piracicaba, Brazil in a 1.0-ha orchard plot with ‘Tahiti’ acid lime trees, grafted on ‘Swingle’ citrumelo rootstock and carried out from August of 2002 to May 2005. Each treatment was assigned to a drip irrigation level, based on ETc as follows: T1) non-irrigated, T2) 25%, T3) 50%, T4) 75% and T5) 100% of ETc determined by weighing lysimeter presented in the orchard plot. Trunk diameter and tree height were evaluated monthly. The roots were evaluated when the trees were 30 and 48 months old. The yield and fruit quality was evaluated in 2004 and 2005. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation scheduling; Citrus latifolia Tan.; Evapotranspiration; Root distribution.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200010

Umidade do solo na zona radicular do maracujazeiro cultivado sob irrigação localizada
Provedor de dados: 70
Autores: Sousa,Valdemício F.; Folegatti,Marcos V.; Frizzone,José A.; Corrêa,Rodrigo A. L.; Viana,Thales V. A.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de níveis de irrigação aplicados por gotejamento no perfil de umidade do solo na zona de concentração radicular do maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg). O experimento foi realizado no período de julho de 1999 a janeiro de 2000, no Campo Experimental da Fazenda Areão, em Piracicaba - SP (22º42'30"S e 47º38'00"W). Os níveis de irrigação, aplicados por um sistema de irrigação por gotejamento, foram: L1 = 0,25 L; L2 = 0,50 L; L3 = 0,75 L, e L4 = 1,00 L, em que L é a lâmina de água média medida em lisímetros. Os níveis de irrigação influenciaram nos perfis de distribuição temporal do potencial matricial, apresentando comportamento diferenciado na oscilação e na manutenção dos teores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial matricial; Irrigação por gotejamento; Manejo de água.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200004

Aplicação do modelo CERES-maize na análise de estratégias de irrigação para milho "safrinha" em Londrina-PR
Provedor de dados: 70
Autores: Cardoso,Célio O.; Faria,Rogério T. de; Folegatti,Marcos V.
Usando-se a capacidade do modelo CERES-maize de simular o crescimento do milho sob várias condições de ambiente e manejo, foram analisadas estratégias de irrigação para o milho "safrinha", em diferentes épocas de semeadura, em Londrina - PR. Os tratamentos simulados constituíram-se no cultivo da cultivar de milho XL-520, em 12 épocas de semeaduras, no período de janeiro a abril, adotando-se cinco critérios para aplicação de irrigação, além de um nível sem irrigação e outro de produção potencial. Para as simulações, foram utilizados os dados meteorológicos da série histórica disponível para o local, características do solo predominante da região e manejo, seguindo as recomendações técnicas regionais para o cultivo. Os resultados revelaram que a irrigação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação; Modelo matemático; Viabilidade.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100005

Efeito de níveis de água, coberturas do solo e condições ambientais na temperatura do solo e no cultivo de morangueiro em ambiente protegido e a céu aberto
Provedor de dados: 70
Autores: Pires,Regina C. de M.; Folegatti,Marcos V.; Pedro Júnior,Mário J.; Sakai,Emílio; Passos,Francisco A.; Arruda,Flávio B.; Calheiros,Rinaldo de O.
A temperatura do solo é um importante parâmetro no cultivo do morangueiro, pois interfere no desenvolvimento vegetativo, na sanidade e na produção. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de diferentes níveis de água, coberturas de canteiro em campo aberto e em ambiente protegido, na temperatura máxima do solo no cultivo do morangueiro. Foram realizados dois experimentos: um em cultivo protegido e outro a campo aberto, em Atibaia - SP, em esquema fatorial 2 x 3 (coberturas do solo e níveis de irrigação), em blocos ao acaso, com cinco repetições. As coberturas de solo utilizadas foram filmes de polietileno preto e transparente. A irrigação localizada foi aplicada por gotejo sempre que o potencial de água no solo atingisse -0,010 (N1), -0,035...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Cobertura de solo; Morango.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300018

Calibração da Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) para a estimativa da concentração da solução no solo
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Claudinei F.; Folegatti,Marcos V.; Matsura,Edson E.; Or,Dani.
A Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) é um método confiável para medidas in situ da umidade e da concentração da solução no mesmo volume de solo. Entretanto, a interpretação precisa da medida de condutividade elétrica do solo (e umidade do solo) pode requerer uma curva de calibração específica. O objetivo principal deste ensaio foi estabelecer um procedimento de calibração para usar a TDR no cálculo de concentrações de nitrato de potássio (KNO3) em solução do solo. Uma equação que relaciona a condutividade elétrica medida pela TDR e a concentração de KNO3 foram encontradas viabilizando o uso da técnica da TDR na estimativa da umidade e da concentração da solução do solo para o manejo eficiente da fertirrigação.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Concentração de íons; Fertirrigação; Nitrato de potássio.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100030

Simulação do deslocamento de potássio em colunas verticais de solo não-saturado
Provedor de dados: 70
Autores: Miranda,Jarbas H.; Duarte,Sergio N.; Libardi,Paulo L.; Folegatti,Marcos V.
O estudo do transporte de água e potássio em solo não-saturado é importante, tanto do ponto de vista do ambiente quanto do econômico. Assim sendo, o uso da modelagem computacional é importante, pois permite de maneira precisa e rápida o monitoramento do deslocamento de solutos, importante na prevenção de impactos ao ambiente. No presente trabalho, teve-se o objetivo de avaliar a simulação do deslocamento do íon potássio em colunas de solo não-saturado, utilizando o modelo MIDI, bem como apresentar a determinação dos parâmetros de transporte do íon potássio em um Latossolo Vermelho-Amarelo, fase arenosa. Concluiu-se que o modelo foi capaz de simular de maneira satisfatória o perfil de umidade e o deslocamento do íon potássio.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dinâmica de solutos; Modelagem; Curva de eluição.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300013

Média diária do déficit de pressão de saturação do vapor d'água do ar e sua influência na vapotranspiração de referência pelo modelo de penman-monteith (FAO 56) em Piracicaba - SP
Provedor de dados: 70
Autores: Lyra,Gustavo B.; Pereira,Antonio R.; Sediyama,Gilberto C.; Lyra,Guilherme B.; Santiago,Alailson V.; Folegatti,Marcos V.
Utilizando-se como padrão as medidas lisimétricas de um gramado, avaliaram-se os resultados de estimativas de ETo obtidas com Dar_méd oriundos de 14 métodos para seu cálculo. Tais comparações permitiram separar os métodos de cálculo de Dar_méd em três grupos, ou seja: um grupo resultou sempre em superestimativa de ETo; em outro, a tendência foi de sempre subestimar, e no último a tendência foi de superestimar valores baixos (&lt; 4,5 mm dia-1) e de subestimar valores altos de ETo. Não foram observadas diferenças significativas (teste t; p &lt; 0,05) de ETo, em função dos métodos de Dar_méd ao utilizar a média horária da temperatura e/ou umidade relativa do ar em relação aos determinados com a média dos valores máximo e mínimo desses elementos. Dos métodos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pressão de saturação do vapor d'água; Equação combinada; Análise de sensibilidade.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200011

Desempenho do método de dissipação térmica na medida do fluxo de seiva em seringueira
Provedor de dados: 70
Autores: Delgado-Rojas,Juan S.; Righi,Ciro A.; Karasawa,Shiguekazu; Angelocci,Luiz R.; Bernardes,Marcos S.; Folegatti,Marcos V.
A medida da transpiração de árvores no campo é de difícil consecução. Nas duas últimas décadas, tem-se dado ênfase à medida de fluxo de seiva no caule como indicador da transpiração, principalmente se a escala de tempo usada é igual ou menor que um dia. Para essas medidas, são usados métodos térmicos com fornecimento de calor ao caule. O método de dissipação térmica (MDT) é um deles e vem sendo bastante utilizado pelo seu princípio simples e pela boa sensibilidade às variações de fluxo de seiva. Entretanto, tem-se evidenciado a necessidade de cuidados no seu uso, sendo uma das causas de perda de precisão o efeito da carga radiante sobre a planta, geradora de gradiente térmico natural, que interfere nos resultados. Além disso, o desempenho do método em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hevea brasiliensis; Fluxo de seiva; Transpiração.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300008

Variabilidade espacial de propriedades físico-hídricas de um nitossolo sob a cultura do feijoeiro irrigado
Provedor de dados: 70
Autores: Guimarães,Rachel M. L.; Gonçalves,Antônio C. A.; Tormena,Cássio A.; Folegatti,Marcos V.; Blainski,Éverton.
Devido à utilização mais intensa de água via irrigação e ao elevado custo que tem sido agregado a este recurso, é necessário que os sistemas de irrigação operem com altos níveis de eficiência. A descrição do padrão espacial de propriedades físico-hídricas do solo pode auxiliar no manejo eficiente da irrigação. Para tanto, técnicas da geoestatística são necessárias. Assim, este trabalho teve como objetivos descrever e avaliar o padrão espacial da porosidade, densidade e armazenamento de água no solo durante um ciclo de secamento, num Nitossolo Vermelho distroférrico cultivado com a cultura do feijoeiro. A área de cultivo foi subdividida em 80 quadrículas, segundo uma malha de 3 por 3 m. Em cada quadrícula, mediu-se o teor de água do solo ao longo do tempo,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição espacial; Geoestatística; Armazenamento de água no solo; Porosidade do solo; Densidade do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000400010

Simulação do rendimento e riscos climáticos para o milho safrinha em Londrina - PR, utilizando o modelo CERES-Maize
Provedor de dados: 70
Autores: Cardoso,Célio O.; Faria,Rogério T. de; Folegatti,Marcos V.
Modelos matemáticos possibilitam simular realisticamente o crescimento e o desenvolvimento fenológico de culturas sob ampla gama de condições ambientais e de manejo, a um baixo custo. O objetivo deste trabalho foi investigar os efeitos da época de semeadura no estabelecimento e rendimento do milho safrinha para Londrina - PR, mediante simulações de longo período com o modelo CERES. Os tratamentos consistiram na combinação de 12 épocas de semeadura, uma em cada decêndio, de janeiro a abril, sob dois cenários: sem limitação hídrica (produção potencial) e com limitação hídrica, considerando-se uma cultivar de ciclo precoce, XL-520, durante 24 anos. Os resultados mostraram decréscimos de rendimentos de até 38% da produtividade potencial e de 44% da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo matemático; Irrigação; Modelagem.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200007

Distribution of water in sandy soil applied by drip
Provedor de dados: 70
Autores: Gonçalves,Antônio C. A.; Alves,Daniel S.; Marques,Patricia A. A.; Folegatti,Marcos V.; José,Jefferson V.
The search for the use of water with high levels of efficiency has motivated the use of drip irrigation in several agricultural systems. However, for the efficiency be ensured, it is necessary that the water distribution in the soil profile must to be known in more details. As it is a highly variable process, function of the local characteristics, is essential the study of each case. The objective of this research was evaluating the water distribution in the soil profile, from drippers installed in surface and 0.15 m below the soil surface. The experiment was realized in the Technical Center of Irrigation (TCI) of the State University of Maringá - PR. The water monitoring in the soil profile was done with TDR probes installed in a box containing sandy...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Time Domain Reflectometry; TDR probes; Irrigation.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000600013

Raw water use charge reduction for the rural sector in the PCJ Watershed
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Rogério T. da; Folegatti,Marcos V.
The deficient environmental preservation on agricultural properties has reflected in great soil losses for erosion and the high rate of sedimentation. Therefore, this work brings the application of software to demonstrate that planters can get benefits by the conservationist practices. The benefits will be obtained from the environment aspect (erosion and sedimentation control), as well as economical aspect (financial incentives). A proposal has been created by the Technical Chamber of Rural Water Use and Conservation (CT-Rural) to estimate the reduction in raw water use charge for the rural water users of the PCJ Watershed - this reduction is being possible since January 2007, at the PCJ Committee. The software develops a simple relationship, so that if...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Software; Conservation practice; Watershed committee; Raw water use charge.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300016

Balanço de energia e estimativa da evapotranspiração em culturas irrigadas de maracujazeiro pelo método da razão de Bowen
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Tonny J. A.; Folegatti,Marcos V.; Silva,Cláudio R.; Alves Júnior,José; Bonfim-Silva,Edna M.
A cultura do maracujazeiro-amarelo tem tido grande expansão da área cultivada no Estado de São Paulo e, apesar da importância da irrigação para a cultura, há poucos estudos sobre sua utilização. Este trabalho foi realizado na área experimental de irrigação, na Fazenda Areão, do Departamento de Engenharia Rural, da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ/USP (Piracicaba - SP). Foram coletados dados de saldo de radiação, fluxo de calor no solo, gradientes de temperatura e pressão de vapor do ar com o objetivo de avaliar a partição da energia disponível e a evapotranspiração em cultivo de maracujazeiros em dois sistemas de plantio (linhas de cultivo norte-sul e leste-oeste). O método da razão de Bowen foi utilizado na determinação dos fluxos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Fluxo de calor latente e sensível; Micrometeorologia.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300008

Evapotranspiração do capim Tanzânia obtida pelo método de razão de Bowen e lisímetro de pesagem
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Leonardo D. B. da; Folegatti,Marcos V.; Villa Nova,Nilson A.
A irrigação de pastagens no Brasil apresentou crescimento acentuado nos últimos anos. No entanto, em função da ausência de pesquisas sobre a aplicação de água em pastagens, o manejo da irrigação não vem sendo realizado de maneira racional. Com o objetivo de contribuir para suprir a carência de informações, neste trabalho, comparou-se a evapotranspiração do capim Tanzânia estimada pelo método de razão de Bowen com a medida por lisímetro de pesagem. O experimento foi conduzido em Piracicaba - SP, entre os dias 21 de julho de 2000 e 15 de julho de 2001. Por meio de um lisímetro de pesagem e um sistema automático de razão de Bowen, foram obtidos valores de evapotranspiração do capim Tanzânia (ETc). A evapotranspiração média do capim Tanzânia foi de 4,13 mm...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Panicum maximum; Balanço de energia; Pastagem irrigada.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300016

Dióxido de carbono aplicado via água de irrigação na cultura da alface
Provedor de dados: 75
Autores: Furlan,Raquel A.; Alves,Dálcio R. B.; Folegatti,Marcos V.; Botrel,Tarlei A.; Minami,Keigo.
O experimento foi realizado em Piracicaba (SP), com o objetivo de avaliar os efeitos da aplicação de dióxido de carbono via água de irrigação na produtividade e qualidade de alface cultivada em ambiente protegido. Os tratamentos foram constituídos de dois ambientes protegidos, sendo um com aplicação de CO2 e o outro sem aplicação de CO2, onde se cultivou a alface cultivar Verônica. Cada um dos ambientes foi composto por oito parcelas com dimensões de 1,2 m x 6,0 m e espaçadas de 0,80 m. A cultura foi irrigada com o tubo gotejador "Rain Tape" com vazão de 1,15 L/h, pressão de serviço de 60 kPa e espaçamento entre gotejadores de 0,20 m. As irrigações foram feitas diariamente, tendo em vista o objetivo de aplicação diária da dose de CO2 de 50 L/m²/dia. As...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Ambiente protegido; CO2; Gotejamento.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362001000100005

Distribuição vertical e horizontal de temperaturas do ar em ambientes protegidos
Provedor de dados: 91
Autores: Furlan,Raquel A.; Folegatti,Marcos V.
Este trabalho foi realizado na área experimental do Departamento de Engenharia Rural da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, SP, Brasil, em dois ambientes protegidos construídos no sentido leste-oeste, com área total de 112 m² e coberto com plástico (150 micra), tratado contra raios ultravioleta. Para caracterizar a distribuição espacial da temperatura do ar no ambiente protegido, instalaram-se termopares (cobre-constantã) formando malhas, com espaçamento horizontal entre eles de 3,0 m e nas alturas de 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 m em relação ao solo. Os dados foram armazenados a cada 15 min por sistemas automáticos de aquisição de dados nos ambientes protegidos. O sistema de nebulização constituiu-se de duas linhas com 70 bocais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Isotermas; Nebulização; Estufa; Manejo de temperatura do ar; Plasticultura; Abertura de cortinas laterais.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100017

Qualidade pós-colheita de frutos de meloeiro fertirrigado com diferentes doses de potássio e lâminas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Vásquez,Manuel A. N.; Folegatti,Marcos V.; Dias,Nildo da S.; Sousa,Valdemício F. de.
Em função de se desejar avaliar a qualidade pós-colheita de frutos de meloeiro fertirrigado com diferentes níveis de irrigação e doses de potássio, conduziu-se um estudo em ambiente protegido na área experimental do Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP, localizado no município de Piracicaba, SP. Os tratamentos foram compostos da combinação de três fatores: duas posições de instalação das linhas porta-gotejadores (superficial, P1 = 0 e enterrado P2 = 0,2 m da superfície do solo), três lâminas de irrigação (L1 = 33%; L2 = 67% e L3 = 100% da evaporação diária do mini-tanque evaporimétrico) e quatro doses de potássio (K0 = 0; K1 = 6; K2 = 9 e K3 = 12 g de K2O por planta). O delineamento experimental adotado foi o de blocos casu-alizados completos com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manejo da fertirrigação; Porta-gotejadores; Cucumis melo L.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200008

Evaluation of wood volume in young eucalyptus trees with and without irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Lopes,Adriano da S.; Folegatti,Marcos V.; Oliveira,Gabriel Q. de; Fanaya Júnior,Eder D.; Belchior,Isabela B.; Brito,Kelvin R. M.
Irrigation management has mostly been performed without criteria and, studies in relation to field-irrigated eucalyptus development are scarce. The aim of this study was to evaluate wood volume equations based on stem (trunk) diameter of two eucalyptus hybrids in initial development, with and without irrigation. The experiment was set up in Aquidauana, State of Mato Grosso do Sul, Brazil, from April, 2011 to March, 2012, with the eucalyptus hybrids, Eucalyptus grandis x Eucalyptus camaldulensis (Grancam) and Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis (Urograndis). Evaluations were performed during the first year of crop development in which five mathematical models were tested for estimation of wood volume (Berkhout; Koperzik &amp;amp; Gehrhardt;...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eucalyptus spp; Volume equations; Drip irrigation; Micro-spray irrigation.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000014

Dimensionamento econômico de sistemas de drenagem para a produção de cana-de-açúcar usando o modelo SISDRENA
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte,Sergio N.; Miranda,Jarbas H. de; Folegatti,Marcos V.
Entre as culturas produzidas no Brasil, a cana-de-açúcar (Saccharum spp) possui caráter relevante, econômico e social. Praticamente, toda a cana produzida no Estado de São Paulo é cultivada em condições de sequeiro e o aproveitamento de novas áreas para a sua produção, nas quais há necessidade de drenagem, torna-se importante. Com este trabalho, objetivou-se avaliar, por intermédio de um modelo de simulação de produtividades, diferentes espaçamentos entre drenos abertos, variando de 10 a 100 m com intervalo de 10 m implantados em três tipos de solo, com condutividade hidráulica saturada diferente (1,0, 0,5 e 0,1 m d-1). Os espaçamentos que propiciaram maiores rentabilidades econômicas foram 50, 40 e 20 m, respectivamente para os solos de textura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenagem; Dimensionamento econômico; Modelo de simulação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100001

Eficiência do uso da água pelo maracujazeiro amarelo sob diferentes níveis de irrigação e doses de potássio
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício F. de; Frizzone,José A.; Folegatti,Marcos V.; Viana,Thales V. de A.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de quatro níveis de irrigação na eficiência do uso da água (EUA) pelo maracujazeiro amarelo, associados com doses de potássio aplicadas via fertirrigação por gotejamento. O experimento foi realizado na Fazenda Areão da ESALQ/USP, Piracicaba, SP (22º 42' 30"e 47º 38' 00'' W). Os níveis de irrigação foram determinados com base no balanço médio de entrada e saída de água em quatro lisímetros (L), equivalentes a 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00 de L, respectivamente. As doses de K2O (kg planta-1 ano-1) foram: 0 (K0), 0,225 (K1), 0,450 (K2), 0,675 (K3) e 0,900 (K4). A EUA foi determinada pela relação entre a produtividade comercial (PC) do maracujazeiro e os diferentes níveis de água (V). Os maiores (34,05 kg ha-1 L-1) e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Passiflora edulis; Manejo de fertirrigação; Irrigação localizada.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300002

Doses de N e K no tomateiro sob estresse salino: II. Crescimento e partição de matéria seca
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
A presença de certos nutrientes na solução do solo pode estimular o crescimento de plantas quando cultivadas sob estresse salino. Desenvolveu-se um estudo para avaliar a resposta do tomateiro, híbrido Facundo, a diferentes doses de N e K, sob irrigação com água salina. O trabalho foi desenvolvido em um ambiente protegido e os tratamentos se compunham da combinação de três doses de N (7,5; 15,0 e 22,5 g por planta) e três doses de K (8, 16 e 24 gK2O por planta) aplicados via fertirrigação por gotejamento, no esquema fatorial 3 x 3, com cinco repetições sendo que, à água de irrigação, também foram adicionados os sais cloreto de sódio e cloreto de cálcio para obtenção de condutividade elétrica da água de 9,5 dS m-1. A altura, o diâmetro da haste, a área...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Fertirrigação; Área foliar; Salinidade; Florescimento.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100005

Distribuição de água no solo aplicado por gotejamento enterrado e superficial
Provedor de dados: 91
Autores: Barros,Allan C.; Folegatti,Marcos V.; Souza,Claudinei F.; Santoro,Bruno L.
Devido à falta de estudos sobre o movimento da água quando aplicada abaixo da superfície, realizou-se este trabalho com o objetivo de avaliar a distribuição de água aplicada pelo sistema de gotejamento enterrado e convencional. O experimento de campo foi conduzido na área experimental do Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP - Piracicaba, SP. Para o estudo, trincheiras foram abertas e instaladas sondas de TDR, dispostas a 0,05; 0,15; 0,25; 0,35 e 0,45 m profundidade, e a 0,05; 0,15; 0,25; 0,35 m comprimento, totalizando 17 sondas por trincheira. Os tratamentos foram baseados na profundidade de aplicação (0,0 e 0,10 m) e vazão aplicada (2 e 4 L h-1): ENT2; ENT4; SUP2 e SUP4. A cada hora era aplicado 1 L de água (total de 10 L), seguida de leituras...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bulbo úmido; Relação água-solo; TDR.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600006

Doses de N e K no tomateiro sob estresse salino: III. Produção e qualidade de frutos
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
A aplicação de doses elevadas de fertilizantes pode aumentar a tolerância das culturas aos sais, reduzindo o desequilíbrio nutricional causado pela salinidade. Para testar a hipótese, desenvolveu-se um estudo para avaliar a produção e a qualidade de frutos de tomate, híbrido Facundo, irrigado com água salina, sob diferentes doses de N e K. O trabalho foi conduzido em um ambiente protegido e os tratamentos se compunham da combinação de três níveis de N (7,5; 15,0 e 22,5 g por planta de N) e três níveis de K (8, 16 e 24 g por planta de K2O) aplicados via fertirrigação por gotejamento, no esquema fatorial 3 x 3, com cinco repetições sendo que, à água de irrigação, também foram adicionados os sais cloreto de sódio e cloreto de cálcio para obtenção de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Fertirrigação; Nutrição de plantas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200003

Distribuição de fertilizantes em um sistema de fertirrigação por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício F. de; Folegatti,Marcos V.; Frizzone,José A.; Corrêa,Rodrigo A. de L.; Alencar,Cristina M.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a uniformidade de distribuição temporal e espacial de fertilizantes em um sistema de fertirrigação por gotejamento, instalado numa área cultivada com maracujazeiro amarelo, em Piracicaba, SP. O sistema de irrigação utilizado foi por gotejamento, com emissores de vazão de 2,4 L h-1. A fertirrigação foi realizada com uma bomba injetora de fertilizante de acionamento hidráulico e o tempo de injeção da solução no sistema foi de 1,0 h. Para se avaliar a uniformidade de distribuição de nutrientes nas linhas de irrigação, coletaram-se amostras da solução nas linhas laterais aos 2, 12, 22, 32, 42 e 52 min após o início da aplicação dos fertilizantes, nos gotejadores da primeira planta (2 m), e nos das plantas localizadas a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de uniformidade; Condutividade elétrica; Uniformidade de irrigação.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100031

Evapotranspiration and crop coefficient of cucumber in greenhouse
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
The evapotranspiration (ETc) and crop coefficient (Kc) of cucumber in a greenhouse were determined during the winter-spring season in Piracicaba, SP, Brazil. Crop was irrigated with water of three different levels of salinity: S1 = 1.5, S2 = 3.1 and S3 = 5.2 dS m-1. Electrical conductivity of S1 was obtained only by addition of fertilizers, as fertigation was used, and the S2 and S3 levels in addition to fertilizers received magnesium sulphate, calcium chloride and sodium chloride. Cucumber seedlings, cv. Hokushin, were grafted on squash, transplanted on beds in double rows and directed vertically with a single stem. Irrigation was performed when soil matric potential reached -30 kPa, which was determined by the mean matric potential at 0.15 and 0.30 m...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water balance; Water flow; Deep percolation; Evaporation pan.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200017

Estudo exploratório do uso da vinhaça ao longo do tempo: II. Características da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 91
Autores: Paulino,Janaina; Zolin,Cornélio A.; Bertonha,Altair; Freitas,Paulo S. L.; Folegatti,Marcos V.
O presente trabalho foi realizado em Cidade Gaúcha, PR, e teve como objetivo avaliar a resistência mecânica do solo, compactação, níveis de cálcio, magnésio e potássio, além da saturação de bases no solo e a densidade de raízes de cana-de-açúcar fertirrigados com vinhaça durante 1, 2, 3, 4, 12 e 20 anos e em uma área que não recebeu aplicação. A compactação foi avaliada com um penetrômetro de cone até 0,50 m de profundidade; a cada 0,02 m as análises químicas foram realizadas em amostras de solo coletadas entre 0 e 0,20 e 0,20 e 0,40 m de profundidade e a densidade de raízes avaliada com a pesagem de massa seca das raízes extraídas de monólitos de solos retirados a cada 0,10 m de profundidade, até 0,50 m. A maior resistência mecânica do solo ocorreu na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aplicação de vinhaça; Produtividade; Resistência mecânica do solo; Enraizamento.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000300004

Estimativa da transpiração em cafeeiros utilizando-se sensores de dissipação térmica
Provedor de dados: 91
Autores: Pimentel,Jussálvia da S.; Silva,Tonny J. A.; Borges Júnior,João C. F.; Folegatti,Marcos V.; Montenegro,Abelardo A. A.
Alguns métodos são capazes de determinar diretamente a quantidade de água consumida por uma planta, entre eles o "método de dissipação de calor" ou método de Granier. Neste trabalho se propôs, como objetivo, construir e calibrar sensores de dissipação térmica, avaliar a transpiração em função da posição de inserção do sensor na planta (Norte, Sul, Leste ou Oeste) e comparar os resultados com os elementos meteorológicos e a evapotranspiração de referência. Em 24 cafeeiros se instalaram sensores de dissipação térmica, adaptados de Granier (1985), em que o conjunto termopar e resistência foi inserido na agulha. Obteve-se a densidade de fluxo de seiva a partir da variação da diferença de temperatura entre as sondas e se acompanhou a transpiração, em função da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Fluxo de seiva; Irrigação; Evapotranspiração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000200010

Estudo exploratório do uso da vinhaça ao longo do tempo: I. Características do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Zolin,Cornélio A.; Paulino,Janaina; Bertonha,Altair; Freitas,Paulo S. L. de; Folegatti,Marcos V.
Objetivou-se, neste trabalho, a realização de um estudo exploratório da aplicação de vinhaça, ao longo dos anos, nas propriedades dos solos com cana-de-açúcar, através de uma análise comparativa e sistemática. O presente trabalho foi desenvolvido na empresa USACIGA - Açúcar, Álcool e Energia Elétrica S.A. localizada em Cidade Gaúcha, região noroeste do estado do Paraná cujos tratamentos foram constituídos de áreas cultivadas com cana-de-açúcar e submetidas a diferentes tempos de aplicação de vinhaça, respectivamente 1, 2, 3, 4, 12 e 20 anos, e uma área Testemunha, sem aplicação. Em todas as áreas estudadas foram abertas trincheiras de 1 m3, georreferenciadas em 340 m de altitude para realização da classificação dos solos e coleta de amostras. Realizaram-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertirrigação; Produtividade da cana-de-açúcar; Armazenamento de água.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100004

Manejo da água e nutrientes para o pepino em ambiente protegido sob fertirrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
A fertirrigação é uma prática bastante utilizada em áreas irrigadas por gotejamento e em ambiente protegido, além de indispensável para a maximização dos benefícios desse sistema de cultivo. Neste trabalho tem-se os resultados obtidos em um cultivo de pepino em ambiente protegido, seguindo-se um esquema preestabelecido de fertirrigação e manejo combinado da lâmina de irrigação. A produtividade comercial foi superior a 110 Mg ha-1 e a 76 frutos m-2, muito acima da média obtida pelos produtores do Estado de São Paulo e daquelas apresentadas em diversos trabalhos nacionais. O manejo da fertirrigação adotado pode ser utilizado como referência para futuros trabalhos com esta cultura, em ambiente protegido.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis sativus; Produção; Potencial mátrico; Lâmina de irrigação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200012

Otimização do uso da água em sistemas de irrigação por aspersão
Provedor de dados: 91
Autores: Paz,Vital P. da S.; Frizzone,José A.; Botrel,Tarlei A.; Folegatti,Marcos V.
O manejo adequado de um sistema de irrigação deverá ser capaz de propiciar ao agricultor o uso eficiente da água, para aumentar a produtividade das culturas, reduzir os custos de produção e, conseqüentemente, maximizar o retorno dos investimentos. Técnicas eficientes de aplicação de água constituem condições essenciais para o desenvolvimento agrícola sustentado, baseado na economia do recurso hídrico e na preservação ambiental. O objetivo deste trabalho foi estudar a redução da receita líquida decorrente da aplicação deficiente ou excessiva de água, a influência da uniformidade de distribuição de água sobre a lâmina ótima econômica que maximiza a receita líquida e prever a operação otimizada de sistemas de irrigação por aspersão. A minimização das perdas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência de uso da água; Otimização; Irrigação por aspersão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300004

Efeitos da aplicação de efluente tratado no solo: pH, matéria orgânica, fósforo e potássio
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte,Anamaria S.; Airoldi,Rogério P. S.; Folegatti,Marcos V.; Botrel,Tarlei A.; Soares,Tales M.
O objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos da disposição do efluente doméstico tratado em algumas características químicas do solo, razão pela qual foram determinadas as características físicas e químicas do efluente tratado e da água de abastecimento público e as características químicas do solo cultivado. Esta pesquisa foi realizada no período de maio a setembro de 2005, com o cultivo de variedade matador de pimentão com delineamento experimental inteiramente casualisado em esquema fatorial 4 x 2, sendo quatro tipos de água e dois níveis de adubação e 12 repetições para cada tratamento. Concluiu-se ao término do experimento que o efluente utilizado mostrou qualidade física e química adequada para irrigação de plantas de pimentão e, com exceção da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Reuso; Fertilidade.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300012

Análise de métodos de estimativa de evapotranspiração na otimização de sistemas de drenagem
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Késia O. da; Miranda,Jarbas H. de; Duarte,Sergio N.; Folegatti,Marcos V.
Inúmeros são os métodos para se estimar a evapotranspiração potencial (ETP) em que os mais simplificados apresentam limitações quanto à precisão dos resultados obtidos e os mais complexos apontam a dificuldade de se dispor de todos os dados necessários ao cálculo. No presente trabalho, compararam-se os métodos de Thornthwaite e Camargo com o de Penman-Monteith, tomado como padrão, com o objetivo de se verificar qual a influência da utilização de cada método na estimativa da ETP diária sobre o dimensionamento econômico de um sistema de drenagem, utilizando-se o modelo SISDRENA. Pelos resultados obtidos concluiu-se que as diferenças entre os métodos não afetaram significativamente a obtenção do espaçamento econômico entre drenos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Dimensionamento econômico; Espaçamento entre drenos.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200002

Portable meters for nutritional assessment in plants of gerbera fertigated with electrical conductivity levels
Provedor de dados: 91
Autores: Mota,Poliana R. D'A.; Villas Bôas,Roberto L.; Ludwig,Fernanda; Fernandes,Dirceu M.; Folegatti,Marcos V.
Rapid tests to assess the nutritional status of plants gerbera can make easier the decision of any adjustments in the fertilization of the substrate. The study was conducted to evaluate nutritionally fertigated gerbera plants with increasing levels of electrical conductivity (EC), using portable meters nitrate and potassium, and chlorophyll. For this, two experiments were conducted. A randomized block design with five levels of EC (0.5, 2.0, 3.5, 5.0 and 6.5 dS m-1) and four replications was used. Cherry cultivar was used in the first experiment. In the second experiment, two cultivars (Cherry and Salmon Rose) were used. In the first experiment, the sap of the leaves was subjected to rapid testing of N-NO3- (equipment Cardy Horiba C -141). N-NO3- and K+...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gerbera jamesonii L.; Chlorophyll; Leaf sap; Solution of the substrate.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300003

Efeito de épocas de semeadura e regimes hídricos em duas cultivares de arroz de sequeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Rogério T. de; Folegatti,Marcos V.
Áreas irrigadas requerem cultivo intensivo para maximizar o uso da terra e do sistema de irrigação. A cultura do arroz, devido a resposta à suplementação hídrica, elevado potencial produtivo e compatibilidade fitotécnica com outras culturas, tem elevado potencial para uso em sucessão de cultivos nas áreas irrigadas por aspersão no norte do Paraná. Com o objetivo de se determinar o potencial produtivo, o requerimento hídrico e a duração do ciclo fenológico do arroz, duas cultivares de sequeiro (IAPAR 9 e IAPAR 64) foram semeadas em duas épocas (5 de outubro e 1º de dezembro) e submetidas a três regimes hídricos (irrigação a tensões de 25 e 70 kPa e sem irrigação) em Londrina, PR. A produtividade foi elevada na semeadura de outubro (5400 a 6000 kg ha-1) e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Oryza sativa; Irrigação; Data de plantio.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100008

Ocorrência de entupimento de origem biológica em sistema de irrigação por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Resende,Ronaldo S.; Casarini,Edivaldo; Folegatti,Marcos V.; Coelho,Rubens D.
O trabalho consistiu de uma avaliação da uniformidade de distribuição de água em uma parcela de um sistema de irrigação por gotejamento para produção de flores em estufa, com 5 anos de uso, em uma propriedade no município de Atibaia, SP. Em uma amostra de 25 gotejadores retirados da parcela, determinou-se, em laboratório, a curva de vazão-pressão e o coeficiente de variação de fabricação, CV, para as pressões de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 kPa. Análises química, física e de contagem bacteriológica da água foram realizadas em três pontos do sistema de irrigação: na fonte de água, após o sistema de filtragem e no final de uma linha de gotejadores no meio da parcela avaliada. O valor do CV foi de 8,2% e os valores de 73% para o coeficiente de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação localizada; Entupimento biológico; Avaliação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100030

Qualidade do fruto do coqueiro anão verde em função de nitrogênio e potássio na fertirrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira Neto,Miguel; Holanda,José S. de; Folegatti,Marcos V.; Gheyi,Hans R.; Pereira,Walter E.; Cavalcante,Lourival F.
Objetivou-se, com este trabalho, estudar os efeitos de doses de N e K fornecidos via fertirrigação na qualidade de frutos de coco (Cocos nucifera L.) cultivar Anão Verde do Jiqui, com 7 anos de cultivo, em Neossolo Quartizarênico dos tabuleiros costeiros. O estudo foi conduzido no município de Parnamirim, RN, no período de abril de 2003 a março de 2004, em blocos ao acaso, com 4 repetições. Para composição dos tratamentos utilizou-se a matriz experimental Plan Puebla III, composta da combinação de doses de nitrogênio e de potássio, cujas fontes foram a uréia e o cloreto de potássio, respectivamente, obtendo-se 10 tratamentos no intervalo de 256 a 4874 g planta-1 ano-1 de N e de 258 a 4872 g planta-1 ano-1 de K2O aplicados via fertirrigação por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cocos nucifera L.; Irrigação; Água de coco; Nutrição mineral.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000500001

Evaluation of evaporation-measuring equipments for estimating evapotranspiration within a greenhouse
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
With the objective of evaluating the performance of simple evaporation measuring equipments in estimating the evapotranspiration in greenhouse, an experiment was conducted in Piracicaba, SP, during a tomato-growing season. Daily water evaporation rate from Piche atmometer, modified atmometer and a reduced evaporation pan installed inside the greenhouse and a Class A pan installed outside were compared to the evapotranspiration rates calculated with Penman-Monteith equation. Results showed that atmometers had the best performance in estimating the crop evapotranspiration in greenhouse and could be used advantageously in relation to the evaporation pans.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Piche atmometer; Evaporation pan; Tomato; Penman-Monteith.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200004

Salt accumulation and distribution in a greenhouse soil as affected by salinity of irrigation water and leaching management
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
The effects of irrigation water salinity, leaching fraction and its frequency of application on soil salinization were studied. Three water salinities (S1=1.54, S2=3.10 and S3=5.20 dS m-1) and two irrigation water depths associated with their application frequencies (W1=1.00 ETc; W2F1=1.25 ETc in all irrigations and W2F2=1.25 ETc when the irrigation water depth of W1 reached 100 mm where ETc is the crop evapotranspiration), were applied during the growing period of a grafted-cucumber crop in a greenhouse. The experimental design consisted of randomized blocks of 3 x 3 factorial scheme with 3 replications. Soil salinity at 0.1, 0.3 and 0.5 m depths increased linearly with salinity levels of water and the leaching fraction did not have any effect regardless...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinization; Leaching fraction; Leaching frequency.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300006

Qualidade da água em uma microbacia hidrográfica do Rio Piracicaba, SP
Provedor de dados: 91
Autores: Lucas,Ariovaldo A. T.; Folegatti,Marcos V.; Duarte,Sérgio N.
A microbacia do Ribeirão dos Marins, afluente do Rio Piracicaba, é importante ao município de Piracicaba, São Paulo, haja vista que concentra a maior área de produção de hortaliças, as quais são irrigadas com as águas do ribeirão. Com o objetivo de avaliar a qualidade da água, coletaram-se amostras de fevereiro a dezembro de 2005 em sete pontos ao longo do ribeirão, considerando-se o uso e ocupação do solo. As variáveis de qualidade de água analisadas foram: físicas e químicas: sedimentos em suspensão, pH, condutividade elétrica, alcalinidade, turbidez, potássio, cálcio, magnésio, cobre, ferro, manganês, zinco, sódio, fósforo, sulfato, cloreto, nitrogênio amoniacal e nitrato. As análises foram realizadas no Laboratório de Ecologia do Instituto de Estudos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos hídricos; Irrigação; Hortaliças.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000900005

Crescimento e produção de coqueiro Anão verde fertigado com nitrogênio e potássio
Provedor de dados: 91
Autores: Ferreira Neto,Miguel; Holanda,José S. de; Dias,Nildo da S.; Gheyi,Hans R.; Folegatti,Marcos V.
Tal como ocorre em outras culturas, no cultivo de coco irrigado a utilização da técnica da fertigação também tende a aumentar. Objetivou-se com este trabalho estudar os efeitos de doses de N e K2O via fertigação no desenvolvimento vegetativo e na produção do coqueiro Anão verde. O ensaio foi conduzido no período de abril de 2002 a março de 2004, em campo experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN, em Parnamirim, RN. O delineamento estatístico adotado foi em blocos inteiramente casualizados, com 4 repetições utilizando-se, para composição dos tratamentos, a matriz experimental Plan Puebla III, compostos da combinação de dois fatores: doses de nitrogênio e de potássio aplicados nas formas de uréia e cloreto de potássio,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cocos nucifera L.; Manejo da fertigação; Nutrição de plantas.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700002

Class A pan coefficients (Kp) to estimate daily reference evapotranspiration (ETo)
Provedor de dados: 91
Autores: Sentelhas,Paulo C.; Folegatti,Marcos V.
The class A pan coefficient (Kp) has been used to convert pan evaporation (ECA) to grass-reference evapotranspiration (ETo), an important component in water management of irrigated crops. There are several methods to determine Kp values, using wind speed, relative humidity and fetch length and conditions. This paper analyses the following methods to estimate Kp values: Doorenbos &amp;amp; Pruitt (1977); Cuenca (1989); Snyder (1992); Pereira et al. (1995); Raghuwanshi &amp;amp; Wallender (1998); and FAO/56 (Allen et al., 1998). The estimated values of Kp and the observed Kp, obtained from the relationship between ETo measured in a weighing lysimeter and ECA measured in a class A pan, were compared by regression analysis. The same routine was adopted to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pan coefficient; Irrigation scheduling; Weighing lysimeter.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100018

Crescimento e qualidade de mudas de pinhão-manso produzidas em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Paulino,Janaina; Folegatti,Marcos V.; Flumignan,Danilton L.; Zolin,Cornélio A.; Barboza Júnior,Cícero R. A.; Piedade,Sônia M. de S.
Devido ao recente Programa de Produção de Biocombustíveis do Brasil, o interesse comercial tem crescido em relação à produção de pinhão-manso (Jatropha curcas L.). Informações sobre esta cultura ainda são escassas, o que remete a necessidade de mais pesquisas que possam estabelecer condições de adaptabilidade desta cultura em diferentes condições. Neste contexto, realizou-se um experimento para estudar o crescimento e a qualidade das mudas de pinhão-manso, produzidas em ambiente protegido; as mudas foram monitoradas até o momento de serem transplantadas para o campo. Foi analisada a influência dos tipos e volumes de recipientes, juntamente com diferentes substratos e formas de adubação; o consumo de água também foi analisado durante o experimento. De...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cultivo em ambiente protegido; Recipiente; Substrato; Jatropha curcas L.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100006

Doses de N e K no tomateiro sob estresse salino: I. Concentração de nutrientes no solo e na planta
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.; Henriques Neto,Diolino.
Em geral, culturas tolerantes à salinidade geralmente apresentam maiores teores foliares de certos nutrientes, sugerindo que a adubação em culturas sensíveis poderia elevar os teores desses nutrientes nas folhas, aumentando sua tolerância aos sais. Este trabalho teve o objetivo de estudar os efeitos do N e do K na condutividade elétrica, pH e concentração de nutrientes da solução do solo e nos teores de nutrientes e prolina nas folhas do tomateiro irrigado com água salina. Os tratamentos foram compostos da combinação de três níveis de N (7,5; 15,0 e 22,5 g por planta) e de K (8, 16 e 24 gK2O por planta) aplicados via fertirrigação por gotejamento, no esquema fatorial 3 x 3, com cinco repetições, sendo que à água de irrigação foram adicionados os sais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Prolina; Nutrição de plantas.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100004

Recuperação de um solo salinizado após cultivo em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Folegatti,Marcos V.
O excesso de fertilizantes e o manejo inadequado da irrigação nos cultivos em ambiente protegido, têm levado à salinização dos solos, o que resulta na redução da produtividade das culturas. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes lâminas de lavagem e métodos de aplicação na recuperação de um solo salinizado em ambiente protegido. Foram utilizadas três diferentes frações (2/3, 1 e 3/2) da lâmina calculada, aplicadas por gotejamento e inundação, resultando em um esquema fatorial 2 x 3, com três repetições. Pelos resultados obtidos, concluiu-se que a aplicação por gotejamento foi mais eficiente na lixiviação dos sais acumulados no solo, devendo-se utilizar lâmina relativa de lavagem e coeficiente k de 0,9 e 0,1 para gotejamento e de 1,3 e 0,2 para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Salinidade; Lixiviação; Eficiência de lavagem.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100014

Viabilidade econômica da irrigação da manga para o Estado de São Paulo
Provedor de dados: 91
Autores: Blanco,Flávio F.; Machado,Carmello C.; Coelho,Rubens D.; Folegatti,Marcos V.
O Estado de São Paulo é o maior produtor de manga do Brasil e a maior parte dos pomares ainda não possui sistema de irrigação, embora esta técnica apresente grande potencial para elevar a produtividade média de manga no estado. No presente trabalho, utilizou-se uma metodologia para avaliação da viabilidade econômica da implantação de sistemas de irrigação em pomares de manga em produção, a qual foi aplicada para diferentes localidades do Estado de São Paulo. Os resultados mostraram que o custo de aquisição do equipamento de irrigação, associado à sua vida útil, é o fator de maior sensibilidade na análise de viabilidade. A cobrança pela utilização da água não inviabilizou a implantação do sistema de irrigação, tendo pouca influência sobre o incremento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangifera indica L.; Receita líquida; Incremento de produção.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100022

Modelo econômico para determinação do tempo de reposição na irrigação por sulco
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Carmello C.; Blanco,Flávio F.; Frizzone,José A.; Coelho,Rubens D.; Folegatti,Marcos V.
A utilização de critérios econômicos para tomada de decisão na agricultura, tem sido tema de diversos trabalhos na área de irrigação, proporcionando maior segurança na adoção de práticas de manejo, visando maximizar o retorno econômico. Neste trabalho, apresenta-se uma metodologia para a determinação do tempo de reposição econômico na irrigação por sulco, baseada na otimização da receita líquida, podendo ser aplicada para diferentes culturas, desde que se conheça a função de resposta da cultura à água, a duração de cada fase do ciclo e seus respectivos valores de Kc, assim como os custos envolvidos na produção. O modelo foi aplicado na cultura do tomate para processamento industrial e os resultados demonstraram que a receita líquida máxima foi obtida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tomate industrial; Eficiência da irrigação; Receita líquida.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100002

Distribuição radicular do maracujazeiro sob diferentes doses de potássio aplicadas por fertirrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício F. de; Folegatti,Marcos V.; Coelho Filho,Maurício A.; Frizzone,José A.
Objetivou-se, com este trabalho, estudar o efeito de cinco doses de potássio aplicadas através da água de irrigação por gotejamento sobre o comprimento, a área e a distribuição espacial do sistema radicular do maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis Sims. f. flavicarpa Deg) utilizando-se a técnica auxiliada por imagens digitalizadas. O experimento foi realizado no Campo Experimental da ESALQ/USP, em Piracicaba, São Paulo, na latitude de 22º42'30"S e longitude de 47º38'00"W. Foram testadas cinco doses de potássio: 0; 0,225; 0,450; 0,675 e 0,900 kg planta-1 ano-1 de K2O, aplicadas via água de irrigação por gotejamento a cada sete dias. A avaliação do comprimento e da área de raízes foi feita utilizando-se o software SIARCS e os resultados analisados em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Maracujazeiro; Área de raiz; Manejo de nutrientes; Gotejamento.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100010