Consulta: creatorFacets:"Fontana,Gustavo"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 12/06/2024 17:22:55

Avaliação de características ergonômicas no posto do operador em colhedoras combinadas
Provedor de dados: 70
Autores: Fontana,Gustavo; Silva,Rouverson P. da; Lopes,Afonso; Furlani,Carlos E. A.
Com o propósito de fornecer dados para a avaliação de características ergonômicas no posto do operador de quatro colhedoras combinadas presentes na agricultura brasileira, foram realizadas, na região de Uberaba - MG, determinações das distâncias, a partir do ponto de referência do assento até os órgãos de comandos das colhedoras. Dentre as máquinas analisadas, a colhedora NH TC 57 foi a que apresentou melhores características ergonômicas do projeto interno da cabine.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomia; Colhedoras combinadas; SIP.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300020

Avaliação do nível de ruído em colhedoras combinadas
Provedor de dados: 70
Autores: Silva,Rouverson P. da; Fontana,Gustavo; Lopes,Afonso; Furlani,Carlos E. A.
O presente trabalho teve o objetivo de determinar os níveis de pressão sonora nas cabines de colhedoras combinadas, por meio do uso de um medidor de nível de pressão sonora. Foram avaliadas as colhedoras New Holland TC-57, SLC 6200 e Massey Ferguson 3640, sendo determinado o nível de ruído na cabine do operador. O delineamento adotado foi o inteiramente casualizado, com 12 tratamentos e três repetições. Os resultados obtidos evidenciam que todas as colhedoras estudadas apresentaram ruído acima do nível máximo estabelecido pelas normas técnicas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ruído; Colhedoras de grãos; Cabines.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200017

Análise comparativa de sensores de velocidade de deslocamento em função da superfície
Provedor de dados: 70
Autores: Molin,José P.; Souza,Adriano B. M.; Fontana,Gustavo; Nagumo,Gustavo K.
Um dos fatores que influencia diretamente no desempenho de sistemas mecanizados é a velocidade de deslocamento pela sua importância no planejamento e na execução das operações agrícolas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a acurácia de quatro sensores de velocidade, em condições de superfície asfáltica, solo com cobertura vegetal, aclives e declives, acelerações e desacelerações, submetidos a velocidades representativas para aplicações agrícolas. Foram ensaiados dois modelos comerciais de sensores de radar, um sensor de GPS e um sensor óptico. Foram identificadas diferenças significativas para as situações de solo com cobertura vegetal, acelerações e desacelerações. Para a superfície asfáltica, em situação de velocidade constante, os sensores avaliados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sensor; GPS; Radar.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300023