Consulta: creatorFacets:"Francetto,Tiago R."
Registros recuperados: 5
Data/hora: 11/06/2024 11:25:08

Comportamento operacional de associações entre sulcadores e discos de corte para sistema de semeadura direta
Provedor de dados: 70
Autores: Francetto,Tiago R.; Alonço,Airton dos S.; Bellé,Mateus P.; Franck,Cristian J.; Carpes,Dauto P.
O objetivo foi avaliar o desempenho operacional quanto ao requerimento de tração, consumo energético e eficiência de trabalho de associações entre elementos de corte dos resíduos culturais e de rompedores do solo, em função da velocidade de deslocamento. Este trabalho foi realizado em propriedade agrícola situada no município de Santa Maria (RS), em solo classificado como Argissolo Vermelho e textura francoarenosa. O experimento foi composto por 24 combinações de tratamentos, em um esquema fatorial de 2x3x4. Estes foram obtidos pela interação dos fatores sulcadores (haste e disco), discos de corte (sem disco, liso e ondulado) e velocidades (1,11; 1,67; 2,22 e 2,78 m s-1). Os dados de desempenho do trator foram adquiridos com a utilização de instrumentação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadora-adubadora; Relação máquina-solo; Ensaio de máquinas agrícolas; Haste sulcadora; Discos duplos desencontrados; Mecanismo de corte.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000300542

EFFECT OF THE DISTANCE BETWEEN THE CUTTING DISC AND FURROW OPENERS EMPLOYED IN ROW CROP PLANTING ON SOIL MOBILIZATION
Provedor de dados: 70
Autores: Francetto,Tiago R.; Alonço,Airton dos S.; Becker,Rafael S.; Scherer,Vitor P.; Bellé,Mateus P.
ABSTRACT The objective of this study was to determine the effect of the longitudinal distance between a cutting disc and a fertilizer furrow opener on the operational performance of the furrow opener working at different forward speeds during soil mobilization. The soil in the experimental area was classified as Typic Hapludalf with a loam soil texture. The experiment involved 24 treatment combinations in a 2 × 3 × 4 factorial scheme. These combinations were formed by the interaction of the following factors: furrow opening mechanisms, longitudinal distance from the center of the cutting mechanism to center of the furrow opener, and forward speeds. The effects of the tools on the soil mobilization variables were characterized in three phases: analysis of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultural engineering; Machinery-soil relation; Agricultural machinery; Field test; Direct planting.
Ano: 2021
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162021000200148

Modelos estatísticos para seleção de dosadores helicoidais com diferentes dispositivos de descarga de fertilizante
Provedor de dados: 91
Autores: Franck,Cristian J.; Alonço,Airton dos S.; Machado,Otávio D. da C.; Francetto,Tiago R.; Carpes,Dauto P.; Bellé,Mateus P.
O presente trabalho teve por objetivo desenvolver uma ferramenta capaz de expressar matematicamente a taxa de aplicação de fertilizante em função do tipo de dosador, inclinação longitudinal, inclinação transversal e velocidade de acionamento do dosador. Foram utilizados três dosadores helicoidais com dispositivos de descarga por gravidade, transbordo transversal e transbordo lateral e adotado o delineamento composto central rotacional, com três variáveis independentes. A partir dos modelos ajustados constatou-se que os dispositivos de descarga apresentam diferentes implicações em relação aos efeitos de inclinações longitudinais e transversais de operação. O dosador com descarga por gravidade demonstrou maior sensibilidade quanto aos efeitos das inclinações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadora adubadora; Taxa de aplicação de fertilizantes; Mecanização agrícola.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500512

Effect of different conductor tubes on the longitudinal distribution of corn seeds
Provedor de dados: 91
Autores: Carpes,Dauto P.; Alonço,Airton dos S.; Rossato,Fernando P.; Veit,André A.; Souza,Lucas B. de; Francetto,Tiago R.
ABSTRACT The correct longitudinal distribution of seeds by the seeder machine is one of the features that most contributes to obtain an adequate plant stand and good crop yield. The objective of this study was to evaluate the longitudinal distribution of corn seeds by seed conductor tube types, combined with a horizontal perforated disc and a pneumatic meter, altering the seeding density rate. The experiment was conducted in a laboratory using a seed meter test bench. Treatments were a combination of two seed meters, six conductor tubes and four peripheral speeds for the meter disc, corresponding to densities of 60, 70, 80 and 90 thousand corn seeds per hectare and were organized in a three-factor scheme with four repetitions. By increasing the seeding...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultural mechanization; Precision seeding; Precision agriculture; Row crop planter; Seed metering.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900657

Demanda energética e mobilização do solo com o uso de escarificadores em sistemas de semeadura direta
Provedor de dados: 91
Autores: Bellé,Mateus P.; Alonço,Airton dos S.; Francetto,Tiago R.; Rossato,Fernando P.; Franck,Cristian J.; Carpes,Dauto P.
A redução das janelas de semeadura e a intensificação da produção no sistema de semeadura direta impulsionaram o aumento na frequência de utilização de máquinas, provocando compactação pelo tráfego. A compactação, além de prejudicar o desenvolvimento das raízes das plantas, aumenta a demanda de potência dos implementos justificando a utilização de escarificadores para a descompactação do solo. Avaliou-se o desempenho de dois escarificadores (Haste + ponteira), sendo um comercial e um experimental, com vistas a entender a operação de escarificação quando adaptada ao sistema de semeadura direta, utilizando como parâmetros variáveis energéticas e de solo. O elemento descompactador experimental teve um desempenho superior ao comercial nas principais variáveis...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Preparo conservacionista do solo; Escarificação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500013