Consulta: creatorFacets:"Frizzone,José A."
Registros recuperados: 36
Data/hora: 11/06/2024 18:06:03

Perda de carga localizada em emissores não coaxiais integrados a tubos de polietileno
Provedor de dados: 70
Autores: Rettore Neto,Osvaldo; Frizzone,José A.; Miranda,Jarbas H.; Botrel,Tarlei A.
Este trabalho apresenta os resultados de experimento conduzido para avaliar as perdas de carga localizadas em gotejados não coaxiais integrados a tubos de polietileno. As perdas de carga para diferentes vazões foram determinadas em quatro modelos de tubos-gotejadores, com dez repetições. Para cada vazão, a perda de carga localizada foi calculada pela diferença entre a perda de carga no tubo com emissor e a perda de carga contínua no tubo uniforme estimada pela equação de Darcy-Weisbach com o fator de atrito (f) previamente determinado. Aproximações matemáticas foram sugeridas para calcular hfe com base no coeficiente de carga cinética (K) e em um valor constante de comprimento equivalente (Le). Para os modelos de tubos-gotejadores estudados, a perda de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de carga cinética; Comprimento equivalente; Irrigação por gotejamento; Fator de atrito.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100004

Perda de carga localizada em gotejadores integrados em tubos de polietileno
Provedor de dados: 70
Autores: Gomes,Anthony W. A.; Frizzone,José A.; Rettore Neto,Osvaldo; Miranda,Jarbas H. de.
Este trabalho foi desenvolvido para analisar as perdas de carga localizadas em gotejadores coaxiais integrados em tubos de polietileno. A perda de carga para diferentes vazões foi determinada em quatro modelos de tubos gotejadores, com sete repetições. Para cada vazão, a perda de carga localizada foi calculada pela diferença entre a perda de carga no tubo com emissor e a perda de carga contínua no tubo uniforme, estimada pela equação de Darcy-Weisbach. Aproximações matemáticas foram sugeridas para calcular a perda de carga com base no coeficiente de carga cinética (K) e em um valor constante de comprimento equivalente (Le). A desconsideração da perda de carga localizada levou à superestimativa do comprimento máximo da linha lateral de até 25,7%, para os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Coeficiente de carga cinética; Perda de carga localizada; Índice de obstrução; Comprimento equivalente.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000300008

Quantificação do erro na determinação da perda contínua de carga em tubos elásticos
Provedor de dados: 70
Autores: Rettore Neto,Osvaldo; Botrel,Tarlei A.; Frizzone,José A.; Pinto,Marinaldo F.; Camargo,Antônio P.
A indústria de plásticos e derivados, com o auxílio da engenharia, tem aprimorado a qualidade do material destinado à fabricação de tubos, principalmente os de polietileno. A elasticidade desses tubos permite que ocorra aumento do diâmetro interno com o aumento da pressão, o que não é levado em consideração pelos equacionamentos matemáticos utilizados para a determinação da perda de carga. O objetivo deste trabalho foi quantificar os erros na determinação da perda de carga em tubos elásticos, em função da pressão de entrada na linha lateral, comparando valores observados e estimados pelas equações recomendadas na literatura técnica. Avaliaram-se 3 amostras de tubo de polietileno sob 9 pressões de entrada e 3 vazões, sendo estas correspondentes às...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perda de carga contínua; Irrigação localizada; Tubos de polietileno.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000600023

Economic analysis of cashew early dwarf Crop BRS - 189 depending on water levels and doses of potassium fertilization
Provedor de dados: 70
Autores: Leite,Kelly N.; Costa,Raimundo N. T.; Crisótomo,João R.; Frizzone,José A.; Marinho,Albanise B.
Water and fertilizer among the production factors are the elements that most restrict the production of cashew. The precise amount of these factors is essential to the success of the crop yield. This research aimed to determine the best factor-product ratio and analyze technical and economic indicators, of productivity of the cashew clone BRS 189 (Anacardium occidentale) to production factors water and potassium. The experiment was conducted from May 2009 to December 2009 in an experimental area of 56.0 m x 112.0 m in the irrigated Curu - Pentecoste, located in the municipality of Pentecoste, Ceará, Brazil. Production factors water (W) and potassium (K) were the independent variables and productivity (Y), the dependent variable. Ten statistical models that...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anacardiun occidentale; Irrigation; Potassium.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000400013

Desenvolvimento de software e hardware para irrigação de precisão usando pivô central
Provedor de dados: 70
Autores: Queiroz,Tadeu M. de; Botrel,Tarlei A.; Frizzone,José A.
O presente trabalho teve por objetivo desenvolver softwares e hardwares para aplicação ao monitoramento e controle automático para a irrigação de precisão usando sistemas do tipo pivô central. O trabalho foi desenvolvido no Departamento de Engenharia Rural - LER, da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ, da Universidade de São Paulo - USP, em Piracicaba - SP. Foram utilizados componentes eletrônicos discretos, circuitos integrados diversos, módulos de radiofreqüência, microcontroladores da família Basic Step e um microcomputador. Foram utilizadas as linguagens Delphi e TBasic. O hardware é constituído de dois circuitos eletrônicos, sendo um deles para "interface" com o computador e o outro para monitoramento e transmissão da leitura de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Automação; Eletrônica; Manejo da irrigação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100005

Soil water evaporation under densities of coverage with vegetable residue
Provedor de dados: 70
Autores: Gava,Ricardo; Freitas,Paulo S. L. de; Faria,Rogério T. de; Rezende,Roberto; Frizzone,José A.
This study was conducted at the Agronomic Institute of Paraná (IAPAR) in Londrina, State of Paraná (PR), Brazil (latitude 23º18'S, longitude 51º09'W and average altitude of 585 m). The local climate, according to the classification of Köeppen, is Cfa type, i.e., humid subtropical climate, with rain in all seasons and can occur dry seasons during the winter. It was determined soil evaporation (E) under different coverage densities with residue from the wheat crop. The treatments were installed in weighting lysimeters of 2.66 m² and 1.3 m deep, which allows to determine E by the mass difference with measuring precision of 0.1mm at one hour intervals. Treatments consisted of 0; 2.5; 5 and 10 t ha-1 of wheat crop residues, placed evenly over each lysimeter. In...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Wheat straw; Soil coverage; Water losses.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000100010

Perda de carga em microtubos e conectores utilizados em microaspersão
Provedor de dados: 70
Autores: Zitterell,Danieli B.; Frizzone,José A.; Rettore Neto,Osvaldo; Ullmann,Mario N.
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de ajustar equações que estimam a perda distribuída de carga em microtubos utilizados em microaspersão e a perda localizada de carga na passagem lateral do fluxo por meio dos conectores na linha lateral. A perda distribuída de carga foi determinada em quatro diâmetros de microtubos com nove a dez repetições para 15 vazões, por meio da aplicação do teorema de Bernoulli. O fator de atrito (f) foi estimado fixando-se o valor de m = 0,25 e calibrando-se o valor do parâmetro c (0,290). A perda localizada de carga foi determinada por diferença entre perda de carga no microtubo mais conector e perda de carga no microtubo. Dois modelos de conectores foram utilizados e caracterizados quanto ao diâmetro interno e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perda localizada de carga; Perda distribuída de carga; Comprimento equivalente; Coeficiente de carga cinética.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400009

Umidade do solo na zona radicular do maracujazeiro cultivado sob irrigação localizada
Provedor de dados: 70
Autores: Sousa,Valdemício F.; Folegatti,Marcos V.; Frizzone,José A.; Corrêa,Rodrigo A. L.; Viana,Thales V. A.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de níveis de irrigação aplicados por gotejamento no perfil de umidade do solo na zona de concentração radicular do maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg). O experimento foi realizado no período de julho de 1999 a janeiro de 2000, no Campo Experimental da Fazenda Areão, em Piracicaba - SP (22º42'30"S e 47º38'00"W). Os níveis de irrigação, aplicados por um sistema de irrigação por gotejamento, foram: L1 = 0,25 L; L2 = 0,50 L; L3 = 0,75 L, e L4 = 1,00 L, em que L é a lâmina de água média medida em lisímetros. Os níveis de irrigação influenciaram nos perfis de distribuição temporal do potencial matricial, apresentando comportamento diferenciado na oscilação e na manutenção dos teores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial matricial; Irrigação por gotejamento; Manejo de água.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200004

Pressure compensating microsprinklers using microtube as a flow controller
Provedor de dados: 70
Autores: Almeida,Alexsandro C. dos Santos; Almeida,Ceres D. G. C. de; Botrel,Tarlei A.; Frizzone,José A.
ABSTRACT Microsprinkler non-pressure compensating nozzles usually show water flow variation along the lateral line. This study aimed at adapting microtubes into non-compensating system of microsprinklers previous installed in the field, as a self-compensated nozzle, to improve the flow uniformity along the lateral line. Microtubes were adapted to three types of commercial microsprinklers. Tests were conducted, both in the laboratory and in field, to evaluate the microsprinkler performance at four different flows (40, 50, 60 and 70 L h-1) under pressure head range from 75 to 245 kPa. Nozzles presented coefficient of flow-rate variation (CVq) lower than 5.5% and distribution uniformity (DU) greater than 95%, which are classified as excellent. The original...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microtube nozzles; Micro-irrigation; Lateral design.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000100036

DIFFERENT SOYBEAN PLANT POPULATIONS UNDER CENTRAL PIVOT IRRIGATION
Provedor de dados: 70
Autores: Gava,Ricardo; Anselmo,Jefferson L.; Neale,Christopher M. U.; Frizzone,José A.; Leal,Aguinaldo J. F.
ABSTRACT Planting density can influence the competitiveness among plants mainly by water, nutrients and solar radiation, directly affecting yield. The purpose of this study was to evaluate the productivity of different soybean cultivars at different planting populations under irrigated and rainfed conditions. The experiment was conducted during the 2014/15 growing season, under center pivot irrigation in Chapadão do Sul – MS, Brazil. The experimental design was randomized complete block design with split-plot, as follows: Irrigated and Rainfed (plots) x Six cultivars (subplots) x Three Plant Populations (sub-subplots) with 4 replications. The irrigation management was realized by Penman-Monteith-FAO method. The cultivars used were: NA 5909 RR, DM 5958...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plant density; Irrigated Soybean; Deficit irrigation; Soybean Yield.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000300441

Produtividade do feijoeiro sob diferentes uniformidades de distribuição de água na superfície e na subsuperfície do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Frizzone,José A.; Rezende,Roberto; Gonçalves,Antonio C. A.; Helbel Júnior,Celso.
Com o objetivo de comparar a uniformidade de lâminas aplicadas, uniformidade de umidades no solo e produtividade da cultura do feijoeiro, conduziu-se um experimento utilizando a cultivar de feijão IAPAR 57. Foram feitas aplicações de água na superfície do solo, com quatro valores de uniformidades, aplicando-se a mesma lâmina, utilizando-se de quatro espaçamentos entre aspersores: 12 x 12 m; 18 x 18 m; 18 x 24 m, e 24 x 24 m. Foram feitas análises das distribuições dos dados de lâmina aplicada, de umidade do solo e de rendimento de grãos, no espaço. Para isso, foram usadas técnicas de análise exploratória que consistiram principalmente em gráficos tipo "box-plot" simplificados, nos quais são apresentados apenas os valores de mediana, máximo e mínimo das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise exploratória; Uniformidade; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300010

Crescimento inicial de duas cultivares de cafeeiro em diferentes regimes hídricos e dosagens de fertirrigação
Provedor de dados: 70
Autores: Rezende,Roberto; Helbel Júnior,Celso; Souza,Renan S. de; Antunes,Fausto M.; Frizzone,José A.
O experimento foi conduzido no Centro Técnico de Irrigação (CTI), Universidade Estadual de Maringá (UEM), tendo como objetivo avaliar os efeitos de diferentes regimes hídricos (irrigado e não irrigado) e fertirrigação, combinados com diferentes doses de adubo para N (15; 30; 45 e 60 g m-1), P (3; 6; 9 e 12 g m-1) e K (15; 30; 45 e 60 g m-1), na fase de crescimento inicial de duas cultivares de café, na região noroeste do Paraná. Foram avaliadas as seguintes variáveis de crescimento da cultura: diâmetro de copa, altura de planta e número de ramos plagiotrópicos totais. Observou-se que a fertirrigação e a irrigação influenciaram no desenvolvimento inicial do cafeeiro, aumentando os valores de todas as variáveis avaliadas. A interação entre regimes hídricos e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Irrigação localizada; Fertirrigação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000300009

Eficiência do uso da água pelo maracujazeiro amarelo sob diferentes níveis de irrigação e doses de potássio
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício F. de; Frizzone,José A.; Folegatti,Marcos V.; Viana,Thales V. de A.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito de quatro níveis de irrigação na eficiência do uso da água (EUA) pelo maracujazeiro amarelo, associados com doses de potássio aplicadas via fertirrigação por gotejamento. O experimento foi realizado na Fazenda Areão da ESALQ/USP, Piracicaba, SP (22º 42' 30"e 47º 38' 00'' W). Os níveis de irrigação foram determinados com base no balanço médio de entrada e saída de água em quatro lisímetros (L), equivalentes a 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00 de L, respectivamente. As doses de K2O (kg planta-1 ano-1) foram: 0 (K0), 0,225 (K1), 0,450 (K2), 0,675 (K3) e 0,900 (K4). A EUA foi determinada pela relação entre a produtividade comercial (PC) do maracujazeiro e os diferentes níveis de água (V). Os maiores (34,05 kg ha-1 L-1) e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Passiflora edulis; Manejo de fertirrigação; Irrigação localizada.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300002

Caracterização hidráulica de tubos porosos oriundos de pneus reciclados utilizados em irrigação subsuperficial
Provedor de dados: 91
Autores: Pinto,Marinaldo F.; Camargo,Antonio P. de; Rettore Neto,Osvaldo; Frizzone,José A.
Mesmo diante do apelo ecológico pelo reaproveitamento de resíduos, os produtos de irrigação, como é caso de tubos porosos oriundos de pneus reciclados, devem ser avaliados quanto à sua viabilidade técnica. A caracterização hidráulica é um dos requisitos necessários para tal finalidade além de fornecer dados essenciais ao dimensionamento de sistemas de irrigação. Diante do exposto objetivou-se caracterizar tubos porosos quanto aos fatores perda de carga, vazão em função da pressão e variação de vazão. Foram utilizadas cinco amostras de tubo para determinação da perda de carga e oito para a determinação da curva vazão-pressão e do coeficiente de variação, sendo ensaiados sete níveis de pressão. A perda de carga foi determinada com tubo impermeabilizado e com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microirrigação; Vazão; Perda de carga.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001100001

Viabilidade de inserção dos efeitos da uniformidade de irrigação em modelos de crescimento de culturas
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Paulo S. L. de; Rezende,Roberto; Mantovani,Everardo C.; Frizzone,José A.
Os experimentos que compõem o presente estudo, foram conduzidos para as culturas do milho e do feijão, ensejando a avaliação do efeito da uniformidade de aplicação de água na produção das culturas. Para cultura do milho, os tratamentos constaram de cinco lâminas de irrigação e duas uniformidades de aplicação, uma alta (CUC &gt; 82%) e outra baixa (CUC &lt; 67%) e, no feijão, de quatro uniformidades de aplicação de água (CUC - 94,1, 85,6, 65,6 e 57,9%). Ajustou-se uma equação de regressão para os valores da produtividade da cultura do milho em função da lâmina d’água, para os tratamentos com alta uniformidade, enquanto para os de baixa uniformidade na cultura do milho e para todos os tratamentos na cultura do feijão não foi possível ajuste, observando-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uniformidade de aplicação; Cultura do milho e do feijão; Modelos de simulação de crescimento; CUC.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300005

Alteração no diâmetro e na perda de carga em tubos de polietileno submetidos a diferentes pressões
Provedor de dados: 91
Autores: Vilela,Luís A. A.; Soccol,Olívio J.; Gervásio,Eliézer S.; Frizzone,José A.; Botrel,Tarlei A.
Procedeu-se à avaliação das alterações de diâmetro e da perda de carga em tubos de polietileno de baixa densidade, com diâmetros nominais DN12 e DN20, quando submetidos a pressões de operação de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 kPa. Os diâmetros foram medidos com um paquímetro digital, suas alterações por meio de dois dendrômetros interligados a um datalogger e as perdas de carga por um transdutor de pressão diferencial. Verificou-se a influência da pressão de operação sobre os diâmetros internos e na perda de carga, principalmente para o tubo DN20. Foram ajustadas equações correlacionando-se a vazão e a perda de carga, para cada uma das pressões, além de outra obtida com todos os pares de valores, para cada modelo de tubo. As equações foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Irrigação localizada; Tubos de polietileno.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100030

Dripper testing: Application of statistical quality control for measurement system analysis
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Hermes S. da; Marques,Patricia A. A.; Camargo,Antonio P. de; Reis,Douglas L. dos; Silva,Eric A. da; Frizzone,José A.
ABSTRACT Laboratory tests for technical evaluation or irrigation material testing involve the measurement of many variables, as well as monitoring and control of test conditions. This study, carried out in 2016, aimed at using statistical quality control techniques to evaluate results of dripper tests. Exponentially weighted moving average control charts were elaborated, besides capability indices for the measurement of the test pressure and water temperature; and study on repeatability and reproducibility (Gage RR) of flow measurement system using 10 replicates, in three work shifts (morning, afternoon and evening), with 25 emitters. Both the test pressure and water temperature remained stable, with “excellent” performance for the pressure adjustment...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dripper flow; Statistical process control; Repeatability and repro; Control charts; Stability and capability; For measurement process.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900587

Distribuição de fertilizantes em um sistema de fertirrigação por gotejamento
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício F. de; Folegatti,Marcos V.; Frizzone,José A.; Corrêa,Rodrigo A. de L.; Alencar,Cristina M.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a uniformidade de distribuição temporal e espacial de fertilizantes em um sistema de fertirrigação por gotejamento, instalado numa área cultivada com maracujazeiro amarelo, em Piracicaba, SP. O sistema de irrigação utilizado foi por gotejamento, com emissores de vazão de 2,4 L h-1. A fertirrigação foi realizada com uma bomba injetora de fertilizante de acionamento hidráulico e o tempo de injeção da solução no sistema foi de 1,0 h. Para se avaliar a uniformidade de distribuição de nutrientes nas linhas de irrigação, coletaram-se amostras da solução nas linhas laterais aos 2, 12, 22, 32, 42 e 52 min após o início da aplicação dos fertilizantes, nos gotejadores da primeira planta (2 m), e nos das plantas localizadas a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de uniformidade; Condutividade elétrica; Uniformidade de irrigação.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100031

Tomato water stress index as a function of irrigation depths
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Cícero J. da; Silva,César A. da; Freitas,Carlos A. de; Golynski,Adelmo; Silva,Luiz F. M. da; Frizzone,José A.
ABSTRACT Infrared thermometry allows evaluating plants under water stress, by measuring the canopy temperature, without the need of physical contact with the leaves. The aim of this study was to determine the water stress index of the tomato crop for industrial processing (Hybrid ‘BRS Sena’), as a function of irrigation depths applied by subsurface drip irrigation, in Southern Goiás, Brazil, in 2015 and 2016. The experiment was conducted in a randomized block design, with four replicates. The treatments consisted in five irrigation depths: 50, 75, 100, 125 and 150% of crop evapotranspiration. The water stress index of the tomato crop was evaluated using two methodologies, as a function of the canopy temperature, air temperature and other local...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsurface drip; Industrial tomato; Canopy temperature; Solanum lycopersicom L.; Crop evapotranspiration.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000200095

Probabilidade de ocorrência de déficit hídrico na região de Dourados, MS
Provedor de dados: 91
Autores: Fietz,Carlos R.; Urchei,Mário A.; Frizzone,José A.
Este trabalho foi elaborado com o propósito de se determinar a probabilidade de ocorrência de déficit hídrico na região de Dourados, MS. O estudo baseou-se em dados diários de evapotranspiração e de precipitação pluviométrica de um período de aproximadamente 20 anos. A precipitação e os elementos meteorológicos utilizados na estimativa da evapotranspiração, foram coletados na Estação Agrometeorológica da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados. A evapotranspiração de referência foi estimada pelo método FAO Penman-Montheith. O déficit hídrico diário foi determinado através de um balanço hídrico seqüencial, enquanto os valores totais de déficit hídrico de cada decêndio formaram séries que foram ajustadas à distribuição normal. Através da função de freqüência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Evapotranspiração; Precipitação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300031

Otimização do uso da água em sistemas de irrigação por aspersão
Provedor de dados: 91
Autores: Paz,Vital P. da S.; Frizzone,José A.; Botrel,Tarlei A.; Folegatti,Marcos V.
O manejo adequado de um sistema de irrigação deverá ser capaz de propiciar ao agricultor o uso eficiente da água, para aumentar a produtividade das culturas, reduzir os custos de produção e, conseqüentemente, maximizar o retorno dos investimentos. Técnicas eficientes de aplicação de água constituem condições essenciais para o desenvolvimento agrícola sustentado, baseado na economia do recurso hídrico e na preservação ambiental. O objetivo deste trabalho foi estudar a redução da receita líquida decorrente da aplicação deficiente ou excessiva de água, a influência da uniformidade de distribuição de água sobre a lâmina ótima econômica que maximiza a receita líquida e prever a operação otimizada de sistemas de irrigação por aspersão. A minimização das perdas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência de uso da água; Otimização; Irrigação por aspersão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300004

Internal surface roughness of plastic pipes for irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Rocha,Hermes S. da; Marques,Patricia A. A.; Camargo,Antonio P. de; Frizzone,José A.; Saretta,Ezequiel.
ABSTRACT Assuming that a roughness meter can be successfully employed to measure the roughness on the internal surface of irrigation pipes, this research had the purpose of defining parameters and procedures required to represent the internal surface roughness of plastic pipes used in irrigation. In 2013, the roughness parameter Ra, traditional for the representation of surface irregularities in most situations, and the parameters Rc, Rq, and Ry were estimated based on 350 samples of polyvinyl chloride (PVC) and low-density polyethylene (LDPE) pipes. Pressure losses were determined from experiments carried out in laboratory. Estimations of pressure loss varied significantly according to the roughness parameters (Ra, Rc, Rq, and Ry) and the corresponding...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Friction factor; Head loss; Roughness meter.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000300143

Characterization of venturi injector using dimensional analysis
Provedor de dados: 91
Autores: Sobenko,Luiz R.; Frizzone,José A.; Camargo,Antonio P. de; Saretta,Ezequiel; Rocha,Hermes S. da.
ABSTRACT Venturi injectors are commonly employed for fertigation purposes in agriculture, in which they draw fertilizer from a tank into the irrigation pipeline. The knowledge of the amount of liquid injected by this device is used to ensure an adequate fertigation operation and management. The objectives of this research were (1) to carry out functional tests of Venturi injectors following requirements stated by ISO 15873; and (2) to model the injection rate using dimensional analysis by the Buckingham Pi theorem. Four models of Venturi injectors were submitted to functional tests using clean water as motive and injected fluid. A general model for predicting injection flow rate was proposed and validated. In this model, the injection flow rate depends on...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Buckinghan Pi theorem; Irrigation equipment; Fertigation.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700484

Programa computacional para dimensionamento e avaliação de sistemas de irrigação por sulco
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade Júnior,Aderson S. de; Sousa,Valdemício F. de; Alencar,Cristina M.; Cardoso,Silvana da S.; Frizzone,José A.
Este trabalho apresenta o aplicativo denominado DimSulco, desenvolvido em linguagem Visual Basic 5, em ambiente Windows 95, que objetiva facilitar ao usuário o dimensionamento e a avaliação de sistemas de irrigação por sulco, a partir do conhecimento prévio de parâmetros básicos de projeto. O DimSulco foi estruturado em cinco módulos: I - Irrigação sem déficit hídrico e comprimento do sulco definido; II - Irrigação sem déficit hídrico e comprimento do sulco indefinido; III - Irrigação com déficit hídrico e comprimento do sulco definido; IV - Irrigação com déficit hídrico e comprimento do sulco indefinido e V - Sistema de reutilização de água. Os módulos I e III foram divididos em dois submódulos, que permitem o dimensionamento e a avaliação do sistema com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aplicativo agrícola; Sistema de reutilização da água; Irrigação com déficit.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200030

Local head loss caused in connections used in micro-irrigation systems
Provedor de dados: 91
Autores: Bombardelli,Wagner W. Á.; Camargo,Antonio P. de; Frizzone,José A.; Lavanholi,Rogério; Rocha,Hermes S. da.
ABSTRACT Information about local head loss caused by connections employed in micro-irrigation systems is hard to be found in literature. The objective of this research was to experimentally determine the local head losses in connections commonly used in micro-irrigation and propose mathematical models using the theorem of Buckingham. The methodology of tests was based on international standards. The tests were carried out under controlled inlet pressure, at 150 kPa, and five to ten units of each connection model were tested. The curves relating flow and head losses were drawn based on 15 flow conditions, obtained under increase and decrease of flow rate. For each condition, 30 points were collected resulting in a sample size of 900 points in each test. For...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hydraulics; Dimensional analysis; Buckingham Pi theorem.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000700492

Níveis de irrigação e doses de potássio sobre os teores foliares de nutrientes do maracujazeiro amarelo
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício F. de; Foleggatti,Marcus V.; Frizzone,José A.; Dias,Thiago J.; Albuquerque Júnior,Boanerges S.; Batista,Erasmo C.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito de níveis de irrigação e doses de potássio aplicadas via água de irrigação por gotejamento, sobre os teores foliares de nutrientes do maracujazeiro amarelo. O trabalho foi desenvolvido no Campo Experimental da Fazenda Areão, da ESALQ/USP, em Piracicaba, SP (22° 42' 30" S e 47° 38' 00" W); utilizou-se, com tal propósito, um delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro repetições, cujos tratamentos foram arranjados no esquema de parcelas subdivididas e resultaram da combinação de quatro níveis de irrigação (L1 = 0,25 L; L2 = 0,50 L; L3 = 0,75 L; L4 = 1,00 L) em que L é o volume de água médio medido em lisímetros, e cinco níveis de potássio (K0 = 0,000; K1 = 0,225; K2 = 0,450; K3 =...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertirrigação; Nutrição de planta; Passiflora edulis.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100006

Determinação da lâmina ótima de água para cultura do milho doce na região de Sete Lagoas, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Heinemann,Alexandre B.; Sousa,Sérgio A.V. de; Frizzone,José A.
Com este trabalho, propõe-se determinar a lâmina de água que resulta na maior receita líquida para a cultura do milho doce (Zea mays, L.) na região de Sete Lagoas, MG, no período de dezembro a fevereiro (época das chuvas) utilizando-se análise de decisão. Quatro lâminas de irrigação (385, 289, 193 e 96 mm) foram utilizadas. A lâmina de 385 mm é a que fornece a máxima produtividade física, obtida através de uma função de produção. Os resultados indicaram, pela análise de sensibilidade que, para o preço da unidade de água até R$ 0,36 para cada 10 m³, a lâmina de irrigação de 385 mm apresentou a maior receita líquida. Para um preço da unidade de água maior que R$ 0,36 para cada 10 m³, a lâmina correspondente a 75% da lâmina máxima (289 mm) proporcionou a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise de decisão; Simulação; Milho doce; Zea mays.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100028

Flow rate dynamics of pressure-compensating drippers under clogging effect
Provedor de dados: 91
Autores: Pinto,Marinaldo F.; Molle,Bruno; Alves,Dinara G.; Ait-Mouheb,Nassim; Camargo,Antonio P. de; Frizzone,José A.
ABSTRACT The clogging dynamics of pressure-compensating drippers is still poorly addressed, and its understanding is quite important to control clogging. The aim of this study was to evaluate the flow performance of pressure-compensating drippers under clogging effect. Eight pressure-compensating emitters, model J-SC Jain PC-PLUS with nominal flow rate of 2.2 L h-1 were evaluated. The tests were run for 8 h d-1 for 4 weeks, a total of 160 h. Every 40 h, the concentration and granulometry of suspended particles were increased, by adding 125 mg L-1 of solids, composed of sand. The flow rate of the emitters was determined using a weight measurement system. Flow rate variations of the emitters did not follow a defined pattern. Clogging seems to occur randomly...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Emitters; Trickle irrigation; Clogging.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500304

Níveis de irrigação na cultura do feijão caupi
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade Júnior,Aderson S. de; Rodrigues,Braz H. N.; Frizzone,José A.; Cardoso,Milton J.; Bastos,Edson A.; Melo,Francisco de B.
Conduziu-se este trabalho com o objetivo de se avaliar os efeitos da aplicação de lâminas de irrigação sobre a produção de grãos e seus componentes em cultivares de feijão caupi (Vigna unguiculata L. Walp) nas condições edafoclimáticas dos Tabuleiros Costeiros do Piauí. O ensaio foi executado na área experimental da Embrapa Meio-Norte, em Parnaíba, PI, em Neossolo Quartzarênico Órtico Típico, durante o período de agosto a outubro de 1998. As lâminas de irrigação foram aplicadas através de um sistema de irrigação por "aspersão em linha". Os tratamentos consistiram na combinação de quatro lâminas de irrigação (449,1; 428,6; 317,1 e 194,4 mm) e duas cultivares de caupi (BR 17 Gurguéia e BR 14 Mulato) dispostos em um delineamento experimental de blocos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Feijão-de-corda; Manejo da irrigação.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100004

Simulação da precipitação diária para Parnaíba e Teresina, PI, em planilha eletrônica
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade Júnior,Aderson S. de; Frizzone,José A.; Sentelhas,Paulo C.
Os estudos envolvendo precipitação pluviométrica são bastante dificultados devido ao fato das séries históricas disponíveis serem, na maioria dos casos, muito pequenas para efetuá-los. Desta forma, faz-se necessário dispor de uma técnica de simulação estocástica que possibilite a geração de valores diários de precipitação, utilizando-se uma planilha eletrônica. No Estado do Piauí, estudos com esse objetivo são inexistentes, razão por que este trabalho tem o objetivo de simular a precipitação pluviométrica diária para as regiões de Parnaíba e Teresina, PI, através de uma planilha eletrônica. O processo de simulação se baseou no método de Monte Carlo. A ocorrência da precipitação foi determinada através da cadeia de Markov, enquanto a sua magnitude foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cadeia de Markov; Método de Monte Carlo; Distribuição gama.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200016

Head loss in laser-perforated thin-walled polyethylene pipes for irrigation
Provedor de dados: 91
Autores: Melo,Verônica G. M. L. de; Frizzone,José A.; Camargo,Antonio P. de; Bombardelli,Wagner W. Á.
ABSTRACT For reducing fixed and operational costs in pressurized irrigation systems, thin-walled polyethylene pipes with laser-perforated orifices are manufactured to operate under low pressure (up to 100 kPa). Hydraulic characterization of these materials is essential for designing irrigation systems. Considering the material elasticity and the thin wall thickness (about 200 μm), the internal diameter of these pipes may vary according to the operating pressure, resulting in changes of head losses. The purpose of this study was to analyze the head loss in flexible pipes with laser-perforated orifices, and to estimate the maximum length of laterals based on criteria of water distribution uniformity. Non-perforated pipe samples were tested to obtain...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Operating pressure; Diameter change; Design; Lateral line.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000500317

Modelo econômico para determinação do tempo de reposição na irrigação por sulco
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Carmello C.; Blanco,Flávio F.; Frizzone,José A.; Coelho,Rubens D.; Folegatti,Marcos V.
A utilização de critérios econômicos para tomada de decisão na agricultura, tem sido tema de diversos trabalhos na área de irrigação, proporcionando maior segurança na adoção de práticas de manejo, visando maximizar o retorno econômico. Neste trabalho, apresenta-se uma metodologia para a determinação do tempo de reposição econômico na irrigação por sulco, baseada na otimização da receita líquida, podendo ser aplicada para diferentes culturas, desde que se conheça a função de resposta da cultura à água, a duração de cada fase do ciclo e seus respectivos valores de Kc, assim como os custos envolvidos na produção. O modelo foi aplicado na cultura do tomate para processamento industrial e os resultados demonstraram que a receita líquida máxima foi obtida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tomate industrial; Eficiência da irrigação; Receita líquida.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100002

Repartição da lâmina de irrigação, aplicada via pivô central, na cultura do milho
Provedor de dados: 91
Autores: Alves,Dálcio R.B.; Frizzone,José A.; Dourado Neto,Durval.
Este estudo foi realizado na área experimental da ESALQ-USP - Piracicaba, SP, para quantificar as frações da lâmina total de água aplicada via pivô central, correspondentes ao escoamento pelo colmo do milho (Ec), à interceptação pelo dossel da cultura (INT) e à precipitação interna (PI). Para coleta da água foram utilizados copos plásticos presos ao colmo do milho e "piscinas" montadas em lonas plásticas nos dois lados da linha de plantas, em três alturas em relação ao solo: terço inferior, médio e superior. Foram encontrados valores médios de PI, INT e Ec para as alturas de coleta, de 0,00 e 0,25 m, de 85,57 e 88,31%, 6,56 e 5,57%, e 7,87 e 6,12%, respectivamente, para um índice de área foliar (IAF) equivalente a 3. Nos estádios mais desenvolvidos (IAF =...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Interceptação de água; Dossel; Retenção da água; Zea mays L.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100012

Distribuição radicular do maracujazeiro sob diferentes doses de potássio aplicadas por fertirrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício F. de; Folegatti,Marcos V.; Coelho Filho,Maurício A.; Frizzone,José A.
Objetivou-se, com este trabalho, estudar o efeito de cinco doses de potássio aplicadas através da água de irrigação por gotejamento sobre o comprimento, a área e a distribuição espacial do sistema radicular do maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis Sims. f. flavicarpa Deg) utilizando-se a técnica auxiliada por imagens digitalizadas. O experimento foi realizado no Campo Experimental da ESALQ/USP, em Piracicaba, São Paulo, na latitude de 22º42'30"S e longitude de 47º38'00"W. Foram testadas cinco doses de potássio: 0; 0,225; 0,450; 0,675 e 0,900 kg planta-1 ano-1 de K2O, aplicadas via água de irrigação por gotejamento a cada sete dias. A avaliação do comprimento e da área de raízes foi feita utilizando-se o software SIARCS e os resultados analisados em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Maracujazeiro; Área de raiz; Manejo de nutrientes; Gotejamento.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000100010

Curvas de desempenho de válvulas reguladoras de pressão novas e com diferentes tempos de utilização
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Sílvio C. R. V.; Frizzone,José A.; Costa,Raimundo N. T.; Souza,Francisco de; Pereira,Anderson S.; Machado,Carmelo C.; Valnir Júnior,Manoel.
O desempenho de uma válvula reguladora de pressão, fabricada pela Fabrimar, Modelo Exact-20-Ref. RP-3-20-3/4"FF, utilizada em pivô central, foi avaliado em laboratório, conforme as normas ISO (1993). Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Irrigação do Departamento de Engenharia Rural, ESALQ/USP, utilizando-se reguladores de pressão novos e com diferentes tempos de emprego no campo. As curvas de desempenho das válvulas novas satisfizeram as condições exigidas pela norma, caracterizando o regulador como do tipo A, para as velocidades de referência de 0,5 m s-1 (vazão de 0,57 m³ h-1) até 4,0 m s-1 (vazão de 4,50 m³ h-1) e várias pressões de entrada, sendo também elaborado um modelo estatístico para a pressão de saída do regulador novo, com uma vazão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reguladores de pressão; Desempenho; Pivô; Central.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200003

Tomato yield as a function of water depths and irrigation suspension periods
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Cícero J. da; Frizzone,José A.; Silva,César A. da; Golynski,Adelmo; Silva,Luiz F. M. da; Megguer,Clarice A.
ABSTRACT Irrigation management is essential for tomato fruits yield and quality. Therefore, the aim of this study was to evaluate the yield of tomatoes for industrial processing, ‘BRS Sena’ hybrid, subjected to water depths and irrigation suspension periods before harvest, irrigated by subsurface drip irrigation, in Goiás, Brazil (17º 49’ 19.5” S and 49º 12’ 11.3” W), in 2015 and 2016. The experiments were conducted under a randomized complete block design, with four replications, in split plots. Five irrigation levels (50, 75, 100, 125 and 150% of crop evapotranspiration) were evaluated in the plots and five irrigation suspension periods (0, 7, 14, 21 and 28 days before harvest) were evaluated in the subplots. At 125 days after transplanting the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solanum lycopersicon L.; Subsurface drip irrigation; Industrial tomato; Irrigation management; Crop evapotranspiration.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019000800591