Consulta: creatorFacets:"Frizzone,José Antônio"
Registros recuperados: 13
Data/hora: 02/06/2024 06:40:10

Produção e indicadores fisiológicos de alface sob hidroponia com água salina
Provedor de dados: 75
Autores: Paulus,Dalva; Dourado Neto,Durval; Frizzone,José Antônio; Soares,Tales M.
O uso de água salina na produção de hortaliças constitui no momento atividade essencial, tendo em vista o aumento da demanda de água doce, tanto pela atividade agrícola quanto pelo abastecimento urbano e industrial. O objetivo do trabalho foi avaliar a produção e os indicadores fisiológicos de alface cultivada em hidroponia com a utilização de água salina. O experimento foi conduzido em ambiente protegido, em Piracicaba-SP. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, sendo estudados os efeitos de cinco níveis de salinidade da água de irrigação, utilizando-se NaCl [Condutividade elétrica (Cea): 0,42, 1,53, 3,52, 5,55 e 7,43 dS m-1] em duas cultivares de alface (Verônica e Pira Roxa), em esquema fatorial. Foram determinadas massa fresca e seca de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa; Salinidade; Solução nutritiva.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362010000100006

Economic analysis for oregano under irrigation considering economic risk factors
Provedor de dados: 75
Autores: Marques,Patricia Angélica A; Bernardi Filho,Lineu; Frizzone,José Antônio.
The oregano is a plant, rich in essential oil and very used as spice in the preparation of foods. The objective of this paper was to analyze the viability of irrigation for oregano in Presidente Prudente, São Paulo state, Brazil, including economic risk factors, their effect on irrigation total cost, as well as the different pumping kinds. The Monte Carlo simulation was utilized to study the economic factors: fixed cost, labor, maintenance, pumping and water. The use of irrigation for the oregano in the region of Presidente Prudente is indicated because of its economic feasibility and the reduced risks. The average values of the benefit/cost for all water depths tested were higher than 1, indicating viability. The use of irrigation promoted lower risks...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Origanum vulgare; Pumping; Economic viability; Risk analysis; Medicinal plants.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362012000200009

Produtividade do maracujazeiro amarelo sob diferentes níveis de irrigação e doses de potássio via fertirrigação
Provedor de dados: 86
Autores: Sousa,Valdemício Ferreira de; Folegatti,Marcos Vinícius; Frizzone,José Antônio; Corrêa,Rodrigo Alessandro de Lima; Eloi,Waleska Martins.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de quatro níveis de irrigação e cinco doses de K aplicadas via fertirrigação por gotejamento na produtividade do maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.). O delineamento experimental usado foi o de blocos ao acaso em parcelas subdivididas com quatro repetições. Os níveis de irrigação (subparcelas) aplicados foram os seguintes: 0,25V (926,76 L); 0,50V (1.528,20 L); 0,75V (2.117,28 L); 1,00V (2.706,36 L), em que V é o volume médio de água aplicado em lisímetro contendo uma planta de maracujá. As doses de K aplicadas em kg de K2O por planta por ano foram: 0,000; 0,225; 0,450; 0,675 e 0,900. A produtividade comercial do maracujazeiro foi influenciada significativamente (P&lt;0,01) pelas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Passiflora edulis; Manejo da água; Aplicação de fertilizante; Irrigação por gotejamento.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000400008

Eficiência do uso da água pelo meloeiro sob diferentes freqüências de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício Ferreira de; Coêlho,Eugênio Ferreira; Andrade Junior,Aderson Soares de; Folegatti,Marcos Vinícius; Frizzone,José Antônio.
Objetivou-se, com este estudo, avaliar o efeito de cinco freqüências de irrigação por gotejamento, na maximização da produtividade e na eficiência do uso da água pelo meloeiro cultivado em solo arenoso de Tabuleiro Costeiro do Piauí. O experimento foi conduzido no Campo Experimental da Embrapa Meio-Norte, localizado no município de Parnaíba, PI, latitude 3º5'S longitude 41º47'W e altitude de 46,8 m. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com cinco tratamentos e seis repetições, em que os tratamentos foram: freqüências de irrigação de 0,50, 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 dias. Foram avaliadas as produtividades comercial e total e a eficiência do uso de água, constatando-se que a maior produtividade total (77.985 kg ha-1) e a máxima eficiência do uso da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Melão; Intervalo de irrigação.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200009

USO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR PARA ESTIMAR O PADRÃO DE CULTURA DO PERÍMETRO IRRIGADO NILO COELHO
Provedor de dados: 91
Autores: Dantas Neto,José; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Frizzone,José Antônio.
RESUMO Os administradores de perímetros irrigados devem planejar com antecedência como será utilizada a água disponível, dada a sua acentuada demanda. Sabe-se que existe uma interrelação entre a demanda e a disponibilidade de água, porque os padrões de cultivo tendem a se ajustar à disponibilidade. Esta pesquisa teve como objetivo estudar o padrão de cultivo do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, PE, utilizando um modelo de programação linear. A técnica de programação linear tem sido amplamente usada para representar esse tipo de sistema de produção, principalmente com fins de planejamento em áreas novas ou para melhorar projetos de irrigação já em operação. O modelo estudado é uma formulação-padrão de programação linear, cuja função-objetivo consistiu...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Programação linear; Perímetro irrigado; Padrão de cultura.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661997000100009

SIMULAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DE BATATA EM FUNÇÃO DA REGULAGEM DO ASPERSOR (SISTEMA PORTÁTIL)
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Rubens Duarte; Folegatti,Marcos Vinícius; Frizzone,José Antônio.
RESUMO O presente trabalho diz respeito a um estudo realizado em laboratório, com modelo de aspersor rotativo de impacto de pequeno porte, visando quantificar a influência da pressão de operação, da velocidade de rotação e do período de oscilação do defletor-martelo, na uniformidade de distribuição de água, de maneira tal a simular, em computador, a produtividade da cultura da batata (função de produção) em diferentes pontos de regulagem do aspersor. Nos ensaios de distribuição espacial das lâminas d'água, utilizou-se a metodologia de distribuição radial de coletores, combinando-se três pressões de operação (200, 300 e 400kPa), cinco tempos de rotação do aspersor (7, 15, 30, 60 e 90 segundos) e quatro níveis de tensão da mola acoplada ao defletor-martelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Aspersores; Espaçamentos; Regulagem.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300273

EFEITO DA VARIABILIDADE DO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA NO SOLO NA QUALIDADE DA IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Fietz,Carlos Ricardo; Folegatti,Marcos Vinícius; Vieira,Sidney Rosa; Frizzone,José Antônio.
RESUMO O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da variabilidade do armazenamento de água no solo, na qualidade da irrigação por aspersão. Com base em curvas características e lâminas de irrigação de 144 pontos amostrais de uma grade de 5 x 5 m, utilizando-se técnicas geoestatísticas, confeccionou- se uma malha 1 x 1 m de 3096 pontos. Com os valores de lâmina real necessária e de lâmina aplicada determinou-se, para cada ponto da malha, a eficiência de armazenamento, a drenagem profunda e o grau de adequação. Esses parâmetros também foram avaliados pelo modelo linear, que considera a lâmina necessária constante em toda a área. A variabilidade do armazenamento de água no solo não influenciou, de forma relevante, a eficiência de armazenamento nem os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Qualidade da irrigação; Lâmina real necessária; Variabilidade espacial.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200150

Número de ramos plagiotrópicos e produtividade de duas cultivares de cafeeiro utilizando irrigação por gotejamento
Provedor de dados: 124
Autores: Costa,André Ribeiro da; Rezende,Roberto; Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de; Frizzone,José Antônio; Helbel Júnior,Celso.
Este experimento foi conduzido em uma área do Centro Técnico de Irrigação (CTI) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) com o objetivo de avaliar o efeito da aplicação de porcentagens de doses para NPK, no número de ramos plagiotrópicos e na produtividade das cultivares de cafeeiro Obatã e IAPAR - 59 em diferentes cultivos (não irrigado, irrigado e fertirrigado). As mudas foram plantadas em espaçamento de 2,0 metros entre linhas e 1,0 metro entre plantas, caracterizando sistema adensado. Utilizou-se o sistema de irrigação localizada por gotejamento. O experimento foi esquematizado em delineamento inteiramente casualizado em parcelas subdivididas com quatro repetições. As parcelas e subparcelas foram compostas pelas porcentagens de doses de NPK e pelos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Café; Água de irrigação; Irrigação por Gotejamento.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902010000400009

Consumo de fertilizantes e produtividade da laranja em São Paulo ao longo das décadas de 1970, 1980 e 1990
Provedor de dados: 123
Autores: Figueiredo,Margarida Garcia de; Barros,Alexandre Lahóz Mendonça de; Frizzone,José Antônio.
O Brasil, além de representar sozinho cerca de 80% do total de suco de laranja concentrado e congelado comercializado no mercado internacional, juntamente com os EUA responde por cerca de 50% da produção mundial de laranja. O estado de São Paulo, por sua vez, responde por cerca de 80% da produção nacional de laranja e 98% das exportações brasileiras de suco concentrado. A relevância econômica dessa atividade tem estimulado inúmeras pesquisas no sentido de analisar diversos aspectos relacionados ao sistema de produção da cultura. Dentre os diversos fatores de produção, o fertilizante é um insumo de grande importância para a cadeia citrícola, especialmente na composição dos custos. Dessa forma, o presente estudo procurou estimar o consumo de fertilizantes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Laranja; Fertilizantes; Produtividade; São Paulo; Modelo econométrico.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032009000300005

Theoretical basis and significance of the variance of discharge as a bidimensional variable for the design of lateral lines of micro-irrigation
Provedor de dados: 63
Autores: Detomini,Euro Roberto; Power,Brendan; Frizzone,José Antônio.
In order to support the theoretical basis and contribute to the improvement of educational capability issues relating to irrigation systems design, this point of view presents an alternative deduction of the variance of the discharge as a bidimensional and independent random variable. Then a subsequent brief application of an existing model is applied for statistical design of laterals in micro-irrigation. The better manufacturing precision of emitters allows lengthening a lateral for a given soil slope, although this does not necessarily mean that the statistical uniformity throughout the lateral will be more homogenous.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Error theory; Statistical approach; Manufacturing variation.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162009000400021

Performance analysis of a trickle irrigation subunit installed in an apple orchard
Provedor de dados: 52
Autores: Soccol,Olívio José; Ullmann,Mario Nestor; Frizzone,José Antônio.
Studies were carried out to evaluate the "xique-xique" irrigation system of a trickle irrigated subunit. Initial results showed that the system's performance was average, any Emission Uniformity, Statistical Uniformity and Coefficient of Global Variation were 74.51, 77.69, and 22.31%, respectively. The efficiency parameters were below expectations, and values of Application Efficiency (Ae), Storage Efficiency (Se), Deep Percolation (Dp), Deficit Degree (DD) and Adequacy Degree (a) were 100, 47.83, 0, 52.17 and 0% respectively. By adopting new management procedures, it was possible to improve the system's efficiency, reaching values of 90.20, 91.68, 9.80, 8.32 and 52.87% for Ae, Se, Dp, DD and "a", respectively.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation; Efficiency; Uniformity.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-89132002000600017

Precipitação esperada, em diferentes níveis de probabilidade, na região de Dourados, MS
Provedor de dados: 65
Autores: Fietz,Carlos Ricardo; Frizzone,José Antônio; Folegatti,Marcos Vinícius; Urchei,Mário Artemio.
O objetivo deste trabalho foi determinar a precipitação pluviométrica esperada, em diferentes níveis de probabilidade, na região de Dourados, MS. O estudo, realizado para períodos decendiais, quinzenais e mensais, baseou-se em dados diários de precipitação de 17 anos. As séries foram ajustadas a uma distribuição mista e a aderência dos dados verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Os parâmetros da distribuição gama foram estimados pelo método da máxima verossimilhança. Houve ajuste dos dados para todos os períodos. Através da distribuição acumulada mista foram gerados valores de precipitação esperada para períodos de retorno de 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 e 17 anos. Os resultados obtidos permitem que se adotem valores criteriosos de precipitação no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Dimensionamento; Precipitação.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781998000100005

Influência da condutividade elétrica, concentração iônica e vazão de soluções nutritivas na produção de alface hidropônica
Provedor de dados: 64
Autores: Helbel Junior,Celso; Rezende,Roberto; Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de; Gonçalves,Antônio Carlos Andrade; Frizzone,José Antônio.
Objetivou-se, neste trabalho, estudar os efeitos de diferentes soluções nutritivas aplicadas em duas vazões na produção hidropônica da alface (Lactuca sativa), cultivada pelo sistema NFT (Nutritive Film Technique). O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na unidade de pesquisa em agricultura irrigada da Universidade Estadual de Maringá. Os tratamentos constaram de três soluções nutritivas com concentrações diferentes (S1=0,8 dS/m, S2=1,2 dS/m e S3=2,5 dS/m), combinadas com duas vazões de aplicação (V1=0,8 L.min-1 e V2=1,2 L.min-1 ) nos canais de cultivo em esquema fatorial 3 x 2. Para avaliar o efeito dos tratamentos no desenvolvimento da cultura os dados foram submetidos à análise de variância (teste F), e os resultados avaliados através de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa; Soluções nutritivas; Vazões e hidroponia.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000400016