Consulta: creatorFacets:"Frizzone,José Antonio"
Registros recuperados: 9
Data/hora: 05/06/2024 04:35:27

Estratégias ótimas de irrigação para a cultura da melancia
Provedor de dados: 86
Autores: Andrade Júnior,Aderson Soares de; Frizzone,José Antonio; Bastos,Edson Alves; Cardoso,Milton José; Rodrigues,Braz Henrique Nunes.
O trabalho teve como objetivo determinar estratégias ótimas de irrigação para a cultura da melancia (Citrullus lanatus Thumb. Mansf.), considerando a água como fator limitante da produção e diferentes valores para o preço do produto e custos da energia elétrica. Utilizou-se uma função de produção quadrática e função de custo linear obtidas para as condições edafoclimáticas dos Tabuleiros Costeiros do Piauí. A irrigação com déficit proporcionou as maiores rendas líquidas, com significativa economia de água, no intervalo de variação de preços do produto de US$ 0,05 kg-1 a US$ 0,35 kg-1, nas três formas de tarifação da energia elétrica. Acima desse intervalo, deve-se utilizar a lâmina que maximiza a produção de frutos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Citrullus lanatus; Níveis de irrigação; Consumo hídrico.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000200013

CARACTERIZAÇÃO HIDRÁULICA DE UM TUBO GOTEJADOR
Provedor de dados: 91
Autores: Frizzone,José Antonio; Vieira,Angelita Teresinha; Paz,Vital Pedro da Silva; Botrel,Tarlei Arriel.
RESUMO Foram estudadas as características hidráulicas do tubo gotejador Rain Bird, constituído de polietileno flexível, parede com 225 microns de espessura, emissores tipo labirinto integrados à parede do tubo e espaçados 0,30m. O tubo gotejador foi submetido a diferentes pressões para a determinação das características hidráulicas: relação vazão-pressão dos emissores, coeficiente de variação de fabricação, resistência à ruptura, perda de carga, fator de redução de perda de carga e comprimento máximo para linhas laterais. Os emissores apresentam valor médio de coeficiente de variação de fabricação de 1,97% e regime de fluxo turbulento (x = 0,4563). Verificou-se aumento do diâmetro interno do tubo em função do aumento da pressão, e a ruptura ocorreu a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Hidráulica; Tubo gotejador.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300278

FERTIRRIGAÇÃO NITROGENADA NA CULTURA DO FEIJOEIRO (Phaseolus vulgaris L.) POR SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO
Provedor de dados: 91
Autores: Cruciani,Décio Eugênio; Maia,Pedro César Soares; Paz,Vital Pedro da Silva; Frizzone,José Antonio.
RESUMO O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação nitrogenada, aplicada através da água de irrigação sobre o rendimento de grãos, acúmulo de matéria seca e absorção de nitrogênio pelo feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). O delineamento estatístico foi o de blocos casualizados, com parcelas subdivididas e cinco repetições e a fonte utilizada de nitrogênio foi uréia, aplicada a uma taxa de 40kg/ha. Os tratamentos foram: i) parcelas sem adubação de cobertura; ii) parcelas com adubação de cobertura, aplicada manualmente em dosagem única aos 30 dias após a germinação; e iii) adubação nitrogenada de cobertura, aplicada através da água de irrigação, aos 30, 42 e 50 dias após a germinação. A análise dos resultados permitiu concluir que a adubação...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Nitrogênio; Feijoeiro.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100063

INFLUÊNCIA DO ESPAÇAMENTO ENTRE ASPERSORES NA UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ACIMA E ABAIXO DA SUPERFÍCIE DO SOLO
Provedor de dados: 91
Autores: Rezende,Roberto; Frizzone,José Antonio; Gonçalves,Antônio Carlos Andrade; Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de.
RESUMO A uniformidade de aplicação de água por um sistema de irrigação por aspersão convencional, foi estudada acima e abaixo da superfície do solo. Foram adotados dois espaçamentos entre aspersores e coeficientes estatísticos de uniformidade empregados para a realização de comparações quantitativas. Os resultados obtidos mostram que a redistribuição de água no solo promove uniformidade da umidade do solo maior que a identificada para a lâmina aplicada. O maior espaçamento entre aspersores promoveu menor uniformidade, acima e abaixo da superfície; no entanto, a uniformidade da umidade do solo foi alta o bastante para atender aos critérios usualmente adotados na irrigação por aspersão, ao contrário do identificado acima da superfície.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Aspersão; Uniformidade de distribuição.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300257

MODELO MATEMÁTICO PARA SIMULAÇÃO DA FASE DE AVANÇO NA IRRIGAÇÃO POR SULCOS
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade,Dirceu Vilela de; Botrel,Tarlei Arriel; Paz,Vital Pedro da Silva; Frizzone,José Antonio.
RESUMO Os modelos matemáticos para previsão da irrigação superficial constituem recursos valiosos capazes de levar em consideração inúmeras alternativas de dimensionamento, a um custo e tempo reduzidos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver, na linguagem Pascal, um modelo matemático computacional simplificado para a simulação da fase de avanço da água na irrigação por sulcos, baseado na equação de Manning para movimento uniforme de água em canais e na equação de infiltração de Kostiakov-Lewis. O sulco é hipoteticamente dividido em pequenas células de espaços fixos, nas quais são assumidos o movimento como uniforme e o coeficiente de rugosidade "n" de Manning, variável. É feito um balanço da água que flui pelo sulco considerando-se a água infiltrada e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por sulcos; Fase de avanço; Simulação.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000100056

Co2 and irrigation in relation to yield and water use of the bell pepper crop
Provedor de dados: 63
Autores: Rezende,Fátima Conceição; Frizzone,José Antonio; Oliveira,Ricardo Ferraz de; Pereira,Anderson Soares.
Greenhouse production of vegetables is widely used throughout the world. Elevated carbon dioxide (CO2) concentrations in these closed environments can increase net photosynthesis and yield. The objective of this study was to determine the effects of atmospheric CO2 enrichment and water supply on the growth of potted bell pepper (Capsicum annuum L.) plants, cultivated under controlled environmental conditions. CO2 was applied daily, and its distribution was monitored above plant rows through micro pipes located at 3.0 m height. A drip irrigation system with one dripper per plant was used to irrigate the plants. Different volumes of irrigation water, representing fractions of the water volume (Vet) consumed by pot plants growing under no water stress...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fruit mass; Number of fruits; Water use efficiency.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162003000100002

Adubação nitrogenada do milho em um sistema de irrigação por aspersão em linha
Provedor de dados: 63
Autores: Mendonça,Fernando Campos; Medeiros,Roberto Dantas de; Botrel,Tarlei Arriel; Frizzone,José Antonio.
Foi avaliado o efeito do nitrogênio na cultura do milho através da fertirrigação, utilizando um sistema de irrigação por aspersão em linha e uréia como fonte de N. O sistema de aspersão em linha foi constituído por 3 linhas com cinco aspersores cada uma, cujo espaçamento foi de 6 metros entre si e 12 metros entre as linhas. O fertilizante foi aplicado nas linhas externas e a linha central aplicou apenas água. A lâmina de água total aplicada durante o ciclo foi de 650 mm. Essa aplicação foi feita de forma uniforme, e as doses de nitrogênio foram decrescentes na direção perpendicular às linhas externas de aspersores, variando de 353 a 30 kg/ha de N. Os resultados obtidos mostraram que as diferentes dosagens de nitrogênio afetaram os seguintes parâmetros...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertirrigação; Adubação nitrogenada; Milho; Aspersão em linha.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161999000500004

Balance hídrico ciclico y secuencial: estimación de almacenamiento de agua en el suelo
Provedor de dados: 63
Autores: Dourado-Neto,Durval; García y García,Axel; Fancelli,Antonio Luiz; Frizzone,José Antonio; Reichardt,Klaus.
El presente trabajo tiene por objetivo presentar un modelo mecanístico para estimar el almacenamiento de agua en el suelo, con el propósito de prever el rendimiento agrícola para cultivos anuales no fotosensibles. El movimiento y la retención de agua en el sistema agrícola, son los atributos de interés en el estudio. El rendimiento agrícola depende de los procesos básicos de fotosíntesis y respiración. También, el rendimiento depende de la especie vegetal, nutrición de la planta, energia disponible, población de plantas, plantas dañinas y población de parásitos, principalmente. Además, la evapotranspiración actual también depende de los mismos atributos y procesos. Por lo tanto, la hipótesis base del modelo es que es posible estimar el rendimiento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balance hídrico; Almacenamiento de agua; Modelagem.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161999000300005

Probabilidade de ocorrência da evapotranspiração de referência na região de Dourados, MS
Provedor de dados: 65
Autores: Fietz,Carlos Ricardo; Frizzone,José Antonio; Folegatti,Marcos Vinícius; Pinto,José Maria.
O objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição de freqüência da evapotranspiração de referência (ETo) visando o dimensionamento de sistemas de irrigação implantados na região de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul. A ETo, estimada pelo método de Penman, com base em elementos meteorológicos de um período de 16 anos, foi acumulada em períodos consecutivos de 5, 10, 15, 20 e 30 dias. Os valores máximos anuais formaram séries que foram ajustadas às distribuições normal, log-normal e beta. Houve diminuição da ETo diária com o aumento do período acumulado. As três distribuições apresentaram ajuste para todos os períodos acumulados. Através da distribuição acumulada normal foram gerados valores de ETo para períodos de retorno de 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dimensionamento da irrigação; Probabilidade de ocorrência; Evapotranspiração.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781997000200006