Consulta: creatorFacets:"Gabriel Filho,Antonio"
Registros recuperados: 13
Data/hora: 02/06/2024 14:21:09

Distribuição de palha por colhedoras autopropelidas na colheita da soja
Provedor de dados: 70
Autores: Kunz,Vilson L.; Gabriel Filho,Antonio; Primo,Marcelo A.; Gurgacz,Flavio; Fey,Emerson.
A dificuldade de obter distribuição uniforme dos resíduos, na largura de corte da plataforma da colhedora, tem sido constatada visualmente em culturas comerciais. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a uniformidade de distribuição transversal de palha por colhedoras autopropelidas na colheita da soja. Foram avaliadas nove colhedoras nas condições de operação e regulagem que estavam sendo usadas pelo operador. Foi utilizado o coeficiente de variação para a comparação das máquinas e a avaliação da uniformidade de distribuição, e realizada análise multivariada para avaliar a similaridade entre as colhedoras em função do coeficiente de variação, umidade da palha e largura da plataforma de corte. Todas as colhedoras apresentaram distribuição desuniforme...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Plantio direto; Resíduo vegetal.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100013

Força de tração necessária em função do número de linhas de semeadura utilizadas por uma semeadora-adubadora de precisão
Provedor de dados: 70
Autores: Modolo,Alcir J.; Gabriel Filho,Antonio; Silva,Suedêmio de L .; Gnoatto,Estor.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento da força de tração solicitada por uma semeadora-adubadora, variando o número de linhas de semeadura. O experimento foi conduzido no Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola - NEEA, pertencente à UNIOESTE - Câmpus de Cascavel - PR, em um Latossolo Vermelho distroférico com relevo plano e textura argilosa. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, composto por cinco tratamentos e quatro repetições. Foram utilizados os seguintes tratamentos: semeadora equipada com uma, duas, três, quatro e cinco linhas de semeadura, deslocada à velocidade média de 5,5 km h-1. Avaliaram-se os parâmetros de profundidade do sulco, área de solo mobilizada, força de tração média e força de tração máxima....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadora-adubadora; Força de tração; Profundidade do sulco.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200020

Evaluation of alternative containers to determining the working width of fertilizer spreaders
Provedor de dados: 70
Autores: Primo,Marcelo A.; Gurgacz,Flavio; Kunz,Vilson L.; Primo,Lucas I.; Furlan,Fernando; Silva,Suedêmio L.; Gabriel Filho,Antonio.
Farmers have difficult of determining the evenness of transverse distribution and the working width, due the tests with this aim require equipments and complex methodologies. So, this study evaluates some alternative containers with the aim to allow a more accessible adjustment of the full width of the solid fertilizer spreaders. Four different containers were tested: i) standard container constructed in accordance with ISO 5690/1; ii) container of polyethylene (plastic trays) with screen shading to prevent the ricochet of material; iii) containers composed by boxes of long-life milk, and iv) containers composed by flowerpots (number 3.5). Also, three different spreaders were used for the tests. Alternative containers showed greater retention of particles...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertilization at throw; Agricultural machines; Agricultural mechanization.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000300013

PRAPRAG: software para planejamento racional de máquinas agrícolas
Provedor de dados: 70
Autores: Mercante,Erivelto; Souza,Eduardo G. de; Johann,Jerry A; Gabriel Filho,Antonio; Uribe-Opazo,Miguel A.
O software PRAPRAG é uma ferramenta de escolha de máquinas e implementos agrícolas que apresentam o menor custo por área ou por quantidade produzida, bem como, faz o planejamento de aquisição das máquinas para a propriedade agrícola, do ponto de vista técnico e econômico. Foi utilizada a linguagem de programação Borland Delphi 3.0 e, a partir de prospectos das máquinas e implementos, criou-se um banco de dados onde o usuário pode cadastrar e modificar suas características de uso. O software mostrou-se uma ferramenta útil e uso amigável. O software proporciona maior rapidez, segurança e confiabilidade ao processo produtivo e econômico das propriedades, na seleção e aquisição de conjuntos mecanizados agrícolas, e na determinação de custos com a mão de obra...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Custos e seleção; Desempenho; Sistema computacional.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000200015

Desempenho de um trator operando em solo com diferentes tipos de cobertura vegetal
Provedor de dados: 70
Autores: Gabriel Filho,Antonio; Silva,Suedêmio de L.; Modolo,Alcir J.; Silveira,João C. M. da.
A eficiência de um trator para desenvolver esforço tratório depende da interação entre o rodado e o solo, envolvendo um complexo conjunto de fatores: característica do rodado, patinagem, transferência de peso do trator, tipo de solo, umidade, estado de compactação, tipo de cobertura do solo, entre outros, que proporcionam diferentes condições de trabalho e interferem no desempenho do trator. Assim, conduziu-se o presente trabalho com o propósito de avaliar alguns desses fatores no desempenho de um trator agrícola, em área coberta com diferentes tipos de cobertura vegetal (aveia, ervilhaca, nabo, aveia e nabo e sem cobertura). O trator foi submetido a cargas por meio do acoplamento a um escarificador de arrasto e instrumentado para a obtenção da força de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência tratória; Potência; Patinagem.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300032

Atributos físicos e requerimento de potência de uma semeadora-adubadora em um Latossolo sob estados de compactação
Provedor de dados: 70
Autores: Bonini,Andreia K.; Gabriel Filho,Antonio; Secco,Deonir; Souza,Renan F. de; Tavares,Celso.
Este experimento foi desenvolvido em um Latossolo, no Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola, localizado em Cascavel - PR, com o objetivo de avaliar os atributos físicos e o esforço tratório de semeadora-adubadora em quatro estados de compactação, e sua influência na população inicial das culturas de soja e milho. O delineamento consistiu em esquema "Split Block", com dois fatores, sendo duas culturas (soja e milho) no primeiro fator e quatro estados de compactação no segundo fator, totalizando oito tratamentos. Os tratamentos foram: T0 - sem compactação adicional; T1 - com uma passada; T3 - com três passadas, e T5 - com cinco passadas de rolo compactador. Avaliaram-se a profundidade do sulco, a velocidade média de deslocamento, a força e a potência...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade do solo; Máquina agrícola; Tração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100014

UMEB - Unidade Móvel para Ensaio da Barra de Tração
Provedor de dados: 70
Autores: Gabriel Filho,Antonio; Lanças,Kléber P.; Guerra,Saulo P.; Paula,Cristiano A.; Monteiro,Leonardo A.
Um equipamento denominado "Unidade Móvel de Ensaio da Barra de Tração - UMEB", foi desenvolvido na FCA/UNESP de Botucatu para realizar ensaios de tratores em solo agrícola. Construída a partir de um reboque ("trailer"), a UMEB foi adaptada para servir como carro dinamométrico instrumentado, utilizado na avaliação do desempenho de tratores submetidos a ensaios na barra de tração. Sua massa total é de 10.500 kg sustentados por um conjunto de seis rodados pneumáticos. Ensaios de campo mostraram que a UMEB proporcionou força de tração acima de 35 kN, mantendo-a constante, em diferentes condições de superfície do solo, mesmo quando a velocidade de deslocamento foi modificada.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Mecanização; Desempenho; Ensaio de tração; Pneu.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400018

Força de tração e potência de uma semeadora em duas velocidades de deslocamento e duas profundidades de deposição de sementes
Provedor de dados: 91
Autores: Silveira,João C. M. da; Modolo,Alcir J.; Silva,Suedêmio de L.; Gabriel Filho,Antonio.
Para este trabalho, avaliou-se o requerimento de força de tração de uma semeadora de fluxo contínuo com 14 linhas, na semeadura da aveia preta (Avena strigosa L.) em experimento conduzido em um Latossolo Vermelho distroférico, numa área com declividade média de 0,03 m m-1. O delineamento experimental foi constituído de quatro tratamentos (duas profundidades de deposição de sementes e a duas velocidades de deslocamento) com quatro repetições, totalizando dezesseis parcelas experimentais de 4 x 50 m (200 m²) em sistema de plantio direto sob resteva de milho. Com o aumento da profundidade de deposição de sementes de 1,97 cm para 2,68 cm, o requerimento de força de tração aumentou de 3,78 kN para 5,51 kN. O aumento da velocidade de deslocamento de 5,24 km h-1...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadora de fluxo contínuo; Força de tração; Velocidade de deslocamento.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000100019

Influência da altura das garras dos pneus de um trator em área de plantio direto
Provedor de dados: 91
Autores: Gabriel Filho,Antonio; Monteiro,Leonardo A.; Lanças,Kléber P.; Guerra,Saulo P. S.; Jesuino,Paulo R.
Desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de se avaliar os parâmetros de desempenho de um trator agrícola equipado com um conjunto de pneus diagonais com garras altas (pneu novo) e outro conjunto de pneus diagonais de mesma dimensão, com garras mais baixas, em solo com cobertura vegetal (palha de milho). Utilizaram-se as velocidades teóricas de 4, 5, 6 e 7 km h-1, informadas no painel do trator, uma força de tração constante de 25 kN, e se mediram a força de tração, a velocidade de deslocamento, a patinagem dos rodados, o consumo horário e específico de combustível; enfim, foram calculadas a potência disponível na barra de tração e a razão entre o consumo horário e o consumo específico de combustível com a potência e o coeficiente de tração. Concluiu-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquinas agrícolas; Ensaio de trator; Palha; Carro dinamométrico; Eficiência trativa.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000015

Desempenho de trator agrícola em três superfícies de solo e quatro velocidades de deslocamento
Provedor de dados: 91
Autores: Gabriel Filho,Antonio; Lanças,Kleber P.; Leite,Fabrício; Acosta,Juan J. B.; Jesuino,Paulo R.
O objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade de um trator em desenvolver força de tração ao tracionar uma carga de 25 kN em quatro velocidades de deslocamento e em três condições da superfície do solo: solo mobilizado, solo coberto com os restos da cultura do milho e braquiária e solo firme sem cobertura. O experimento foi realizado em três faixas representadas pelo tipo de superfície, sendo aplicados os quatro tratamentos determinados pela velocidade de deslocamento, obtidos pelas mudanças de marchas do trator. Utilizaram-se seis repetições em cada faixa, totalizando 72 unidades experimentais, monitorando-se a velocidade de deslocamento, a força de tração, a patinagem das rodas traseiras e dianteiras e o consumo horário de combustível. A análise dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Máquina agrícola; Ensaio; Tração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000300015

Desempenho dinâmico de um trator agrícola utilizando biodiesel destilado de óleo residual
Provedor de dados: 91
Autores: Soranso,Ana M.; Gabriel Filho,Antonio; Lopes,Afonso; Souza,Eduardo G. de; Dabdoub,Miguel J.; Furlani,Carlos E. A.; Camara,Felipe T. da.
Propôs-se, com este trabalho, avaliar o desempenho dinâmico de um trator agrícola funcionando com biodiesel destilado (50% etílico + 50% metílico) em função das proporções de biodiesel e diesel de petróleo (0 e 100%, 5 e 95%, 15 e 85%, 25 e 75%, 50 e 50%, 75 e 25% e 100 e 0%) respectivamente. O experimento foi realizado na área do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Estadual Paulista - UNESP, Campus de Jaboticabal, SP, localizado na latitude 21º 14' 28" S e longitude 48º 17'12" W. Utilizou-se um trator 4 x 2 TDA com potência de 73,6 kW (100 cv) no motor e um trator de lastro. O biodiesel utilizado foi produzido à base de óleo residual de fritura de alimentos, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), com 7 tratamentos e 5...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biocombustível; Mistura de combustíveis; Consumo de combustível.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500018

Profundidade e espaçamento da mandioca no plantio direto na palha
Provedor de dados: 65
Autores: Gabriel Filho,Antonio; Strohhaecker,Laércio; Fey,Emerson.
Conduziu-se um experimento em LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico de textura argilosa, localizado no município de Marechal Cândido Rondon - PR, onde se utilizou delineamento em blocos casualizados com arranjo fatorial 2 x 3, 4 repetições e com dois espaçamentos: fileiras simples (1,00 x 0,60m) e fileiras duplas (1,50 x 0,50 x 0,60m), e três profundidades de plantio (0,05, 0,10 e 0,15m). Nos dois tipos de espaçamentos, a população de plantas foi de 16.666 plantas ha-1. O plantio direto na palha de aveia foi feito com a abertura de covas. Estudou-se o diâmetro médio dos caules, índice de tombamento, esforço para o arranquio manual, teor de amido nas raízes, produtividade de raízes e de amido, determinados aos 17 meses após o plantio. A disposição das linhas em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manihot esculenta; Distribuição de plantas; Práticas de manejo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000300011

Preparo convencional e cultivo mínimo do solo na cultura de mandioca em condições de adubação verde com ervilhaca e aveia preta
Provedor de dados: 65
Autores: Gabriel Filho,Antonio; Pessoa,Antonio Carlos dos Santos; Strohhaecker,Laércio; Helmich,Jaime José.
Na cultura da mandioca, o preparo do solo é tradicionalmente realizado com uma aração e duas gradagens, o que pode causar compactação e erosão do solo e diminuição da produtividade. O uso de plantas de cobertura do solo como adubação verde e o preparo do solo através do método de cultivo mínimo podem contribuir na diminuição do processo erosivo do solo e facilitar a colheita manual. Implantou-se o experimento em Latossolo Roxo eutrófico em Marechal Cândido Rondon (PR), visando à obtenção de dados sobre alterações em algumas propriedades físicas do solo, no esforço de arranquio e na produtividade de raízes de mandioca. O delineamento experimental foi blocos ao acaso com oito tratamentos e quatro repetiçõ es, em esquema fatorial do tipo 2x4, ou seja, dois...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mandioca; Preparo do solo; Plantas de cobertura do solo; Cultivo mínimo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782000000600005