Consulta: creatorFacets:"Garcia,Luiz C."
Registros recuperados: 18
Data/hora: 03/06/2024 09:21:03

PERFORMANCE OF FERTILIZER METERING MECHANISMS OF PLANTERS AS A FUNCTION OF LONGITUDINAL INCLINATION
Provedor de dados: 70
Autores: Garcia,Luiz C.; Diniz,Renan N.; Rocha,Carlos H.; Souza,Nátali M.; Weirich Neto,Pedro H.
ABSTRACT: Sowing occurs in agricultural areas with irregular relief, influencing the quality of seed and fertilizer distribution. The aim of this study was to analyze the performance of different fertilizer metering mechanisms of planters as a function of longitudinal inclination. The experimental design was a completely randomized design with five treatments and six replications. Treatments consisted of five longitudinal inclinations to the metering mechanism (−10, −5, 0, 5, and 10 degrees). The mass of fertilizer collected per minute was considered as a replication. We worked with two types of fertilizers: a mixture of granules and powder. Metering mechanisms used were a horizontal toothed rotor, helical without flow restrictor, helical with lateral...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Powder fertilizer; Operational efficiency; Granule mixtures; Variation in dosage.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000601155

Pressurização da calda de pulverização na viabilidade de microrganismos entomopatogênicos
Provedor de dados: 70
Autores: Garcia,Luiz C.; Raetano,Carlos G.; Wilcken,Silvia R. S.; Ramos,Hamilton H.; Leite,Luis G.; B. Filho,Antônio; Moscardi,Flávio.
Avaliou-se a influência da pressurização da calda de pulverização na viabilidade dos seguintes microrganismos entomopatogênicos: o fungo Metarhizium anisopliae, a bactéria Bacillus thuringiensis var. kurstaki, o nucleopoliedrovirus de Anticarsia gemmatalis (AgMNPV) e o nematóide Steinernema glaseri. Utilizou-se do sistema hidráulico de um pulverizador, sem filtros, equipado com ponta de pulverização de jato cônico JA-2. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com sete tratamentos: pressurização da calda em 172; 345; 517; 689; 1.034 e 1.379 MPa, e a testemunha (calda não submetida à pressurização). A avaliação da viabilidade de M. anisopliae foi realizada por meio da porcentagem de germinação dos conídios. Para B. thuringiensis,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Controle biológico.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300025

Influência da velocidade de deslocamento na semeadura do milho
Provedor de dados: 70
Autores: Garcia,Luiz C.; Jasper,Roberto; Jasper,Mônica; Fornari,Allison J.; Blum,Julius.
Teve-se o objetivo de verificar a influência da velocidade de deslocamento na semeadura de milho, variando de 3,0 a 9,0 km h-1, em quatro condições. As variáveis analisadas foram: população de plantas emergidas, distribuição longitudinal, população com espigas e os componentes de rendimento. Concluiu-se que há aumento na percentagem de espaçamentos falhos e múltiplos e queda de espaçamentos aceitáveis ao se elevar a velocidade de semeadura. A produtividade só foi afetada quando a população de plantas com espigas foi reduzida pelo incremento de velocidade.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pneumático; Disco perfurado horizontal; Plantio direto.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200021

MANOBRAS DE SEMEADURA COM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO
Provedor de dados: 70
Autores: Garcia,Luiz C.; Meer,Roderik W. Van Der; Souza,Nátali M. de; Justino,Altair; Weirich Neto,Pedro H.
Resumo Os sistemas de navegação por posicionamento global (GPS) estão cada vez mais presentes no campo, prometendo diminuir os custos operacionais do agricultor. O objetivo deste trabalho foi avaliar o tempo de manobra durante a operação de semeadura da soja sem e com sistema de navegação. O delineamento experimental foi inteiramente aleatorizado, com dois tratamentos e doze repetições. Os tratamentos consistiram no tempo das manobras feitas de modo convencional e utilizando-se do sistema de navegação por GPS acoplado num piloto automático. Avaliaram-se o tempo de manobra e o retorno econômico. As manobras realizadas com auxílio do sistema de navegação foram, em média, 49% mais rápidas do que as manobras realizadas de forma convencional. Houve economia de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Piloto automático; Viabilidade econômica.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000200361

Semeadura do milho em sistema de plantio direto sem e com manejo mecânico da matéria seca
Provedor de dados: 70
Autores: Weirich Neto,Pedro H.; Justino,Altair; Antunes,Rodolfo K.; Fornari,Allison J.; Garcia,Luiz C.
O objetivo deste trabalho foi verificar se a cultura do milho é influenciada pelo manejo mecânico da aveia-preta dessecada antes de sua semeadura, pela utilização de rolo destorroador. Os tratamentos consistiram na semeadura do milho sob a matéria seca de aveia-preta dessecada sem manejo mecânico e rolada. O experimento foi realizado em quatro propriedades, duas na safra de 2007/2008 e as outras duas na safra de 2008/2009. O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, com 11 repetições, cujas parcelas possuíam 80 m² cada. Avaliaram-se a qualidade da semeadura e os componentes de rendimento. Conclui-se que o manejo mecânico da palha de aveia-preta antes da semeadura do milho pode elevar significativamente os espaçamentos falhos e reduzir...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aveia-preta; Rolo destorroador; Componentes de rendimento.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000400019

Fungicide application using a trailing boom in soybean fields
Provedor de dados: 70
Autores: Weirich Neto,Pedro H.; Fornari,Allison J.; Bauer,Fernando C.; Justino,Altair; Garcia,Luiz C.
The objective of this study was to determine the effects in the yield of soybean crop utilizing a trailing boom sprayer for chemical control of late season diseases. The experimental design was randomized blocks with 04 treatments, which consisted of applying fungicides with a traditional sprayer, trailing boom, the traditional sprayer plus the trailing boom simultaneously and control (without fungicide aerial application) in 05 repetitions per treatment. The variables evaluated were: final plant population, pods per plant, grains per pod, weight of one thousand grains and yield. It was concluded that the control of foliar diseases with fungicides presented weight of one thousand grains and yield significantly higher than the average of plots without...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Late season diseases; Spray boom; Yield components.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000400026

ADJUVANTS IN FUNGICIDE SPRAYING IN WHEAT AND SOYBEAN CROPS
Provedor de dados: 70
Autores: Garcia,Luiz C.; Machado Júnior,Carlos R.; Bochnia,Giovana P.; Weirich Neto,Pedro H.; Raetano,Carlos G.
ABSTRACT The objective of this study was to determine whether the combination of adjuvants to fungicides significantly alters the spray physicochemical characteristics, and potentiates the chemical control of foliar diseases, in that it may affect yield components in wheat (Triticum aestivum) and soybean (Glycine max). The experimental design was completely randomized for the spray physicochemical characteristics, and randomized blocks for the culture variables analyzed, with four treatments and five replications. Treatments consisted of control (no fungicide spraying in the shoot), with fungicides only in plant shoots, fungicides + 0.25% of the spray with adjuvant of methyl ester base of soybean oil, and fungicides + 0.05% of the spray with adjuvant...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Disease; Glycine max; Application technology; Triticum aestivum.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000601110

Comparison of metering mechanisms of corn seed
Provedor de dados: 70
Autores: Weirich Neto,Pedro H.; Justino,Altair; Namur,Rodrigo T.; Domingues,José; Garcia,Luiz C.
It was compared the performance of the metering mechanism of corn seeds (Zea mays) in direct seeding in an area of ​​200 ha, a property in Piraí do Sul, State of Paraná - PR, in Brazil. It was seeded 4 maize hybrids, 50 ha of each, with seeds of different sieves. The experiment was conducted in a randomized block design (RBD), with 3 treatments and 9 repetitions for each corn hybrid. The treatments were the pneumatic seed of metering mechanisms, horizontal perforated disc with and without ramp®. The plots were 40 m² and were distributed at the early, middle and late sowing. The variables analyzed in each corn hybrid were initial population, faulty spacing, multiple spacing, acceptable spacing, and yield components. As there were no significant differences...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pneumatic system; Horizontal seed plate; Disc with ramp®.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000500017

Comparação de bancadas simuladoras do processo de semeadura em milho
Provedor de dados: 70
Autores: Jasper,Roberto; Justino,Altair; Morgado,Carlos B.; Dyck,Rogério; Garcia,Luiz C.
No sistema de disco perfurado horizontal, há cerca de 180 opções para a distribuição das peneiras de milho disponibilizadas pelas empresas produtoras de semente. A utilização de bancadas simuladoras do processo de semeadura tem sido a ferramenta empregada por empresas produtoras de sementes e discos para indicar a melhor opção para cada lote de sementes de milho. O objetivo deste trabalho foi avaliar a bancada simuladora do processo de semeadura em dois formatos, revestida com feltro e revestida com graxa. Os tratamentos foram efetuados com base no projeto de norma da ABNT (1996) e foram montados com as combinações das velocidades 3; 5; 7 e 9 km h-1; densidades 4,0; 4,8 e 5,6 sementes por metro e nível de sementes cheio, médio e ¼ do reservatório. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Velocidade de semeadura; Densidade de sementes; Nível do reservatório; Distribuição.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400012

Dessecação da aveia-preta (Avena strigosa Schreb) com herbicida de contato, em presença ou não de assistência de ar junto à barra do pulverizador, em diferentes volumes de calda
Provedor de dados: 70
Autores: Garcia,Luiz C.; Raetano,Carlos G.; Justino,Altair; Puríssimo,Cláudio.
A tecnologia de aplicação dos produtos fitossanitários na agricultura pode ser aprimorada mediante a redução dos desperdícios. Com o objetivo de contribuir com tal avanço tecnológico, avaliou-se a eficácia de um herbicida com ação de contato, aplicado em pós-emergência com pulverizadores sem e com assistência de ar junto à barra, em diferentes volumes de calda. O experimento foi instalado no município de Ponta Grossa - PR, com a dessecação de aveia-preta (Avena strigosa Schreb) implantada em sistema de plantio direto sob a palha. Empregou-se a mistura herbicida formulada (SC) de dicloreto de paraquate (400 g ha-1) + diuron (200 g ha-1). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC), em esquema fatorial 2 (pulverizador sem e com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Tecnologia de aplicação; Volume de calda.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300029

Positioning of fertilizer in corn sowing
Provedor de dados: 70
Autores: Weirich Neto,Pedro H.; Justino,Altair; Frare,Ivo; Gomes,Jorge N.; Garcia,Luiz C.
The aim of this study was to determine whether the form of placing the fertilizer by the planter during the sowing under mulch in the no till system affects the yield of corn. The treatments consisted of placing the fertilizer during the seeding 0.05 m below and beside the seed, in front of the cutting blade and without fertilizer, in 03 farms during 03 cropping years. The experimental design at each farm was the randomized block, with 08 repetitions, whose plots had 30 m² each. The initial population and yield components were evaluated. Under the experimental conditions it is concluded that base fertilization can affect the yield. Fertilizer placement can affect the initial stand, but not the yield.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tillage; Seeding fertilizer; Yield components.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000600010

Sentido de pulverização em culturas de soja e feijão com pulverizador de barras
Provedor de dados: 70
Autores: Justino,Altair; Menon,Leandro; Bora,Luciano; Garcia,Luiz C.; Raetano,Carlos G.
O objetivo do experimento foi avaliar o melhor sentido de caminhamento de um pulverizador de barras, montado em três pontos no trator, nas culturas de soja e de feijão. As pulverizações foram orientadas no sentido longitudinal às linhas de semeadura, transversal às linhas de semeadura e no mesmo sentido das linhas de semeadura com os pneus percorrendo locais pré-definidos onde não houve a distribuição de sementes (tramlines). Foram avaliados os componentes de produtividade. Pelos resultados, pode-se observar que não houve diferença significativa quanto aos componentes de produtividade avaliados na cultura da soja quando se variou o sentido da pulverização. Na cultura do feijoeiro, a pulverização no sentido longitudinal apresentou maior produtividade.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tecnologia de aplicação; Produtividade.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300012

Automatic and manual spray bar sections control
Provedor de dados: 70
Autores: Weirich Neto,Pedro H.; Meer,Roderik W. V. D.; Vink,Peter; Justino,Altair; Garcia,Luiz C.
The use of precision farming tools in pesticide application technology can improve the techniques effectiveness during the spraying. Thus, this study aimed to compare automatic and manual systems to interrupt the syrup flow in the spray bar sections when applied in overlapped areas. The sprayings were carried out in eight places in completely randomized design. It was compared the spray consumption and the sprayed area in relation to the total area. The results indicated that in sprays performed with the automatic system there was an average savings of 17.2% of the sprayed volume. The sprayed area using the bar section's automatic control was an average 6.1% lower than the sprayed area with manual control.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Precision farming and pesticide application technology.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000600015

Distribuição longitudinal e germinação de sementes de milho com emprego de tratamento fitossanitário e grafite
Provedor de dados: 70
Autores: Jasper,Roberto; Janszen,Uwe; Jasper,Mônica; Garcia,Luiz C.
Teve-se o objetivo de avaliar as formas de se misturar o lubrificante sólido grafite nas sementes de milho, as dosagens e a influência desse na distribuição longitudinal e na germinação, em sementes sem e com tratamento fitossanitário, em mecanismo dosador com disco perfurado horizontal. Os fatores analisados foram: distribuição longitudinal das sementes (espaçamentos falhos, múltiplos e aceitáveis) e a porcentagem de germinação aos 7 e aos 14 dias após a instalação no germinador. Concluiu-se que o tratamento fitossanitário aumentou os espaçamentos falhos e múltiplos e reduziu os espaçamentos aceitáveis. O emprego de grafite reduziu os espaçamentos falhos e múltiplos e elevou os espaçamentos aceitáveis. A melhor forma de mistura do grafite ocorreu na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Disco perfurado horizontal; Espaçamentos aceitáveis; Semeadora.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100031

Seleção de sementes de milho durante a simulação da semeadura com disco perfurado horizontal
Provedor de dados: 70
Autores: Jasper,Roberto; Jasper,Mônica; Garcia,Luiz C.
Teve-se o objetivo de verificar a possível seleção de sementes de milho - arredondadas e achatadas - no processo de semeadura com disco perfurado horizontal, bem como as conseqüências na distribuição longitudinal. Os registros dos dados deram-se pela avaliação visual de duas pessoas, com contador manual, no final da esteira carpetada em movimento de 1,54 m s-1, com 4,60 m de perspectiva para avaliação. Assim, um sensor registrava o número de orifícios do disco horizontal que devia passar pelo tubo condutor, e os espaçamentos falhos e múltiplos eram computados por pessoas diferentes. Os espaçamentos aceitáveis foram obtidos pela subtração dos espaçamentos falhos e múltiplos do total contabilizado. A medição do comprimento e espessura das sementes foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Distribuição longitudinal; Tamanho da semente.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200011

QUALITY OF SEED DISTRIBUTION AT DIFFERENT SPACES BETWEEN BASE AND INTERMEDIATE BASE
Provedor de dados: 70
Autores: Garcia,Luiz C.; Weirich Neto,Pedro H.; Justino,Altair; Eurich,Joelcio; Souza,Nátali M.
ABSTRACT The aim of this study was to analyze the influence of space between the base and intermediate base on quality of seed distribution with a horizontal seed plate. The experiment was carried out in 2012 at the Laboratory of Agricultural Mechanization of the State University of Ponta Grossa - PR, Brazil, using a sowing simulation device. The experimental design was completely randomized design with four treatments and seven replications. Treatments consisted of spaces (0, 1, 2, and 3 mm) between the base and intermediate base. Replications were defined by 250 spacing between seeds. Corn (Zea mays L.), soybean (Glycine max L. Merrill), and sorghum (Sorghum bicolor Moench) seeds were tested. The analyzed variables were faulty, multiple and acceptable...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Horizontal seed plate; Glycine max; Seeder-fertilizer machine; Sorghum bicolor; Zea mays.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000100128

Rolo destorroador após a semeadura do trigo
Provedor de dados: 70
Autores: Garcia,Luiz C.; Morgado,Carlos B.; Dyck,Rogério; Jasper,Roberto; Fornari,Allison J.
Teve-se o objetivo de verificar a influência do rolo destorroador utilizado após a semeadura do trigo, sobre palhada de milho, em duas unidades de produção agrícola. As variáveis analisadas foram: população de plantas 15 dias após a emergência, população de plantas com espigas, grãos por espiga, massa de 1.000 grãos, produtividade e viabilidade econômica da operação. A significativa elevação da população de plantas emergidas com o emprego do rolo destorroador não refletiu nos componentes de produção. Portanto, não se recomenda sua utilização nas condições experimentais.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Componentes de produção; Palhada de milho.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000200019

Application technology for the entomopathogenic nematodes Heterorhabditis indica and Steinernema sp. (Rhabditida: Heterorhabditidae and Steinernematidae) to control Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) in corn
Provedor de dados: 82
Autores: Garcia,Luiz C.; Raetano,Carlos G.; Leite,Luis G.
The effects of different application technologies were evaluated on the concentration, viability, and efficiency of infective juveniles of the nematodes Heterorhabditis indica Poinar, Karunakar &amp;amp; David and Steinernema sp. (IBCB-n6) to control Spodoptera frugiperda Smith on corn plants. Two hundred and eighty infective juveniles of Steinernema sp. were required to kill 100% third-instar fall armyworms in petri dishes, as compared to 400 infective juveniles of the H. indica nematode to obtain 75% fall armyworm control. It is possible to spray entomopathogenic nematodes without significant loss in their concentration and viability, with equipment that produces electrical charges to the spraying mix, and with those using hydraulic and rotary nozzle...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Biological control; Irrigation system; Fall armyworm; Entomopathogenic nematoda.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-566X2008000300010