Consulta: creatorFacets:"Gubiani,Paulo Ivonir"
Registros recuperados: 23
Data/hora: 11/06/2024 05:49:20

Temperature changes in soil covered by black oat straw
Provedor de dados: 86
Autores: Zwirtes,Anderson Luiz; Reinert,Dalvan José; Gubiani,Paulo Ivonir; Silva,Vanderlei Rodrigues Da; Mulazzani,Rodrigo Pivoto; Somavilla,André.
Abstract: The objective of this work was to evaluate the effect of different amounts of black oat (Avena strigosa) straw covering soil surface on soil temperature at different depths. The treatments consisted of 0, 3, 6, and 9 Mg ha-1 straw. Soil temperature was measured hourly by a thermocouple inserted at different depths (0, 5, 15, 30, and 50 cm) and was used to adjust an equation correlating the temperature of covered soil with that of bare soil. With the correlations, it was possible to observe a point value of temperature (inversion temperature of straw effect), below which the presence of straw acts positively on the maintenance of soil temperature and above which the presence of straw acts negatively on soil heating.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avena strigosa; Inversion temperature; Mulch effect; No-tillage; Plant residue; Soil thermal regime.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2017001101127

Duration of the effects of scarification and raised bed associated with vegetation cover on soybean yield on an Alfisol
Provedor de dados: 86
Autores: Fin,Silvana Spaniol; Marchesan,Enio; Gubiani,Paulo Ivonir; Farenzena,João Alberto Pedroso; Murari,Marcos Stefanello; Coelho,Lucas Lopes; Cargnelutti Filho,Alberto; Aramburu,Bruno Behenck.
Abstract: The objective of this work was to determine the duration of the effects of the mechanical interventions scarification and raised bed on soybean (Glycine max) grain yield on an Alfisol, as well as to evaluate, through physical indicators, if the use of cover plants during winter increases the duration of these effects. The experimental design was a complete randomized block with four replicates. Two factors were evaluated. The first consisted of types of soil preparation systems: SC14, scarification in November 2014; SC15, scarification in November 2015; RB14, raised bed built in November 2014; and RB15, raised bed built in November 2015. The second consisted of the type of cover crop used: winter fallow, oat, ryegrass, and wheat. From November...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max; Crop rotation; Rice areas; Soil compaction; Soil preparation.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2018001101230

Duração das alterações em propriedades físico-hídricas de Latossolo argiloso decorrentes da escarificação mecânica
Provedor de dados: 86
Autores: Drescher,Marta Sandra; Reinert,Dalvan José; Denardin,José Eloir; Gubiani,Paulo Ivonir; Faganello,Antônio; Drescher,Gerson Laerson.
Resumo: O objetivo deste trabalho foi determinar o tempo de duração do efeito da descompactação do solo, por escarificação mecânica, por meio de indicadores físico-hídricos de Latossolo argiloso, manejado em sistema plantio direto (SPD). Os tratamentos consistiram em meses (0, 6, 12, 18, 24, 30 e 36) transcorridos após escarificação mecânica em SPD e em testemunha sem escarificação em SPD há 27 anos. Foram avaliadas as variáveis: resistência mecânica à penetração, taxa de infiltração de água no solo, densidade e densidade relativa do solo, distribuição do tamanho de poros e condutividade hidráulica do solo saturado. A duração dos efeitos da escarificação mecânica variou com a propriedade do solo, tendo se mantido por 6 meses na densidade e na densidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Descompactação mecânica; Estrutura do solo; Manejo do solo.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2016000200159

Interação entre disponibilidade de água e compactação do solo no crescimento e na produção de feijoeiro
Provedor de dados: 90
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Reichert,José Miguel; Reinert,Dalvan José.
Propriedades físicas do solo, crescimento de plantas e disponibilidade de água são fatores que interagem em resposta a mudanças na estrutura do solo. Conhecer como esses fatores interagem no campo é de grande importância para o manejo da compactação do solo, para fins de produção agrícola. Neste trabalho, três níveis de compactação, com e sem irrigação, foram avaliados sobre o crescimento e rendimento de grãos de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). A probabilidade de interação entre compactação e irrigação foi de 88 e 86 % para o índice de área foliar (IAF) e rendimento de grãos, respectivamente. Porém, a disponibilidade de água provocou respostas distintas para crescimento e rendimento de grãos nos diferentes níveis de compactação. No sentido do menor para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Déficit hídrico; Densidade do solo; Resistência do solo à penetração.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000300008

Indicadores hídrico-mecânicos de compactação do solo e crescimento de plantas
Provedor de dados: 90
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Reichert,José Miguel; Reinert,Dalvan José.
O efeito da compactação do solo sobre o crescimento de plantas é uma informação necessária para orientar o manejo do solo. Embora o intervalo hídrico ótimo (IHO) tenha sistematizado a relação entre compactação e fatores físicos diretamente relacionados com o crescimento de plantas, sua eficiência para prever respostas biológicas, sobretudo a produção de grãos, ainda não foi comprovada. Resultados de pesquisas em nível celular indicam que os níveis de estresses hídricos e mecânicos que ocorrem nas raízes durante o secamento do solo são parcialmente representados pelo IHO. Consequentemente, a previsão de resposta no crescimento e na produção das culturas não se confirma na maioria dos casos. Além do refinamento dos limites do IHO, novos índices precisam ser...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantio direto; Intervalo hídrico ótimo; Elongação celular.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000100001

Alterações estruturais e mecânicas de solo de várzea cultivado com arroz irrigado por inundação
Provedor de dados: 90
Autores: Mentges,Marcelo Ivan; Reichert,José Miguel; Gubiani,Paulo Ivonir; Reinert,Dalvan José; Xavier,Alencar.
A conversão de área natural para área de uso agrícola pode degradar a estrutura do solo, favorecendo a ocorrência de compactação. Este trabalho teve por objetivo avaliar as alterações nas propriedades físico-hídricas e mecânicas de um Gleissolo Háplico provocadas pela conversão de um campo natural antropizado para área de cultivo de arroz irrigado. Propriedades físico-hídricas (densidade, porosidade total, macro e microporosidade, índice de vazios e retenção de água) e mecânicas (pressão de preconsolidação, índice de compressão, coeficiente de descompressão e índice de recuperação) foram avaliadas nos horizontes A1 (0,0-0,25 m), A2 (0,25-0,51 m), Cg1 (0,51-0,92 m) e Cg2 (0,92-1,20+ m) em solo sob campo antropizado sem uso agrícola e nos horizontes Ap...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pressão de preconsolidação; Índice de compressão; Elasticidade do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000100023

BEYOND THE “LEAST LIMITING WATER RANGE”: RETHINKING SOIL PHYSICS RESEARCH IN BRAZIL
Provedor de dados: 90
Autores: van Lier,Quirijn de Jong; Gubiani,Paulo Ivonir.
As opposed to objective definitions in soil physics, the subjective term “soil physical quality” is increasingly found in publications in the soil physics area. A supposed indicator of soil physical quality that has been the focus of attention, especially in the Brazilian literature, is the Least Limiting Water Range (RLL), translated in Portuguese as "Intervalo Hídrico Ótimo" or IHO. In this paper the four limiting water contents that define RLLare discussed in the light of objectively determinable soil physical properties, pointing to inconsistencies in the RLLdefinition and calculation. It also discusses the interpretation of RLL as an indicator of crop productivity or soil physical quality, showing its inability to consider common phenological and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modeling; Field capacity; Drought stress; Mechanical stress; Anoxic stress.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000400925

Transpiration Reduction Factor and Soybean Yield in Low Land Soil with Ridge and Chiseling
Provedor de dados: 90
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Müller,Eduardo Augusto; Somavilla,André; Zwirtes,Anderson Luiz; Mulazzani,Rodrigo Pivoto; Marchesan,Enio.
ABSTRACT Water and oxygen deficiencies in the soybean crop cultivated on lowland soils are an important topic of research. The objective of this study was to investigate changes in water and oxygen supply and soybean yield caused by soil management in lowland soils. A soybean crop was grown under four soil conditions: no-tillage (NT), chiseling (CH), ridge tillage on no-tillage (NTR), and ridge tillage on chiseling (CHR). Soil bulk density, total porosity, macro- and microporosity, air permeability, and saturated hydraulic conductivity were measured at 0.05, 0.15, 0.25, and 0.35 m depths. Soil volumetric water content was monitored at the same depths every 30 min during the soybean cycle. The transpiration coefficient was calculated from volumetric water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water stress; Oxygen deficiency; Water table.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832018000100414

Crescimento e produção de milho associados com o intervalo hídrico ótimo
Provedor de dados: 90
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Goulart,Rafael Ziani; Reichert,José Miguel; Reinert,Dalvan José.
O Intervalo hídrico ótimo (IHO) é muito utilizado como indicador agronômico de qualidade física do solo, contudo pouquíssimas pesquisas relacionaram o IHO com crescimento e produção de plantas. Os escassos resultados são insuficientes para confirmar ou negar a eficiência do IHO, porém apontam para a discordância entre IHO e produção das culturas. O objetivo deste estudo foi analisar a correlação do IHO com as variáveis de crescimento e com a produção de grãos da cultura de milho (Zea mays L.) de oito cultivos (quarto na safra 2010/11 e quatro na safra 2011/12) em Latossolo Vermelho distroférrico típico, com diferentes estados de compactação. Os tratamentos consistiram de plantio direto, que recebeu escarificação e compactação adicional. Foram medidos a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Plantio direto; Densidade crítica.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000600007

Permeâmetro de carga decrescente associado a programa computacional para a determinação da condutividade hidráulica do solo saturado
Provedor de dados: 90
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel; Gelain,Neiva Somavilla; Minella,Jean Paolo Gomes.
A condutividade hidráulica do solo saturado (Kθs) é uma propriedade com grande variabilidade, o que exige a utilização de um número maior de determinações para que sua descrição possa ser feita adequadamente pela função densidade de probabilidade normal. Consequentemente, há aumento de trabalho e de tempo para a obtenção dos resultados, principalmente se as determinações forem feitas com equipamentos de pouca praticidade. A construção de equipamentos de maior praticidade e o desenvolvimento de ferramentas computacionais podem tornar o processo de análise mais rápido e preciso. Com esse objetivo, foi construído um permeâmetro de carga decrescente e desenvolvido um software para a aquisição de dados. As medidas de Kθs obtidas com esses equipamentos, em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Propriedades hídricas; Software; Métodos.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000300041

Implications of the variability in soil penetration resistance for statistical analysis
Provedor de dados: 90
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Reichert,José Miguel; Reinert,Dalvan José; Gelain,Neiva Somavilla.
Soil penetration resistance (PR) is a measure of soil compaction closely related to soil structure and plant growth. However, the variability in PR hampers the statistical analyses. This study aimed to evaluate the variability of soil PR on the efficiency of parametric and nonparametric analyses in indentifying significant effects of soil compaction and to classify the coefficient of variation of PR into low, medium, high and very high. On six dates, the PR of a typical dystrophic Red Ultisol under continuous no-tillage for 16 years was measured. Three tillage and/or traffic conditions were established with the application of: (i) no chiseling or additional traffic, (ii) additional compaction, and (iii) chiseling. On each date, the nineteen PR data...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compaction; Coefficient of variation; Normality.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000500003

Rheological Parameters as Affected by Water Tension in Subtropical Soils
Provedor de dados: 90
Autores: Pértile,Patricia; Reichert,José Miguel; Gubiani,Paulo Ivonir; Holthusen,Dörthe; Costa,André da.
ABSTRACT Rheological parameters have been used to study the interaction between particles and the structural strength of soils subjected to mechanical stresses, in which soil composition and water content most strongly affect soil resistance to deformation. Our objective was to evaluate the effect of water tension on rheological parameters of soils with different mineralogical, physical, and chemical composition. Surface and subsurface horizons of four Oxisols, two Ultisols, one Alfisol, and one Vertisol were physically and chemically characterized; their rheological parameters were obtained from amplitude sweep tests under oscillatory shear on disturbed soil samples that were saturated and subjected to water tension of 1, 3, 6, and 10 kPa. In these...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil mechanics; Rheometry; Cohesion; Water content; Capillary forces.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832016000100411

Tipping Bucket Prototype for Automatic Quantification of Surface Runoff Rate in Plots
Provedor de dados: 90
Autores: Somavilla,André; Gubiani,Paulo Ivonir; Zwirtz,Anderson Luiz.
ABSTRACT: Quantification of runoff rate is an onerous task with non-automated devices; it requires a lot of manual labor to perform measurements. In this study, an automatic device to quantify the surface runoff rate from plots with a small area was developed and tested. The prototype was based on the tipping bucket technique and built with reused materials. Its performance was tested in the laboratory and a calibration curve was developed to improve measurement accuracy. The device can be used for automatic quantification of surface runoff in small plots, with a flow rate of less than 750 × 103 mm3 min-1. The device can be built with different dimensions to measure different flow rates. In that case, the error measurements and calibration curve must be...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Tipping bucket; Gauge; Flow rate; Watershed.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832019000100504

RELAÇÃO ENTRE DENSIDADE DO SOLO E CONTEÚDO DE ÁGUA EM REPETIDOS CICLOS DE CONTRAÇÃO E EXPANSÃO EM UM LATOSSOLO
Provedor de dados: 90
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Lier,Quirijn de Jong Van; Drescher,Marta Sandra; Mezzomo,Henrique Caletti; Veiga,Camila Machado Costa.
A compactação do solo é uma consequência indesejável do uso agrícola do solo, sobretudo em sistemas de cultivo com mínimo revolvimento do solo, como é o caso do plantio direto (PD). Contudo, a compactação que o tráfego de máquinas causa no solo sob PD não inviabiliza a produção das culturas, indicando que mecanismos intrínsecos a ele promovem reversão da compactação. Neste estudo, avaliou-se a influência de ciclos de contração e expansão sobre a densidade do solo (ρ) de um Latossolo Vermelho argiloso (0,57 kg kg-1 de argila e 0,12 kg kg-1 de areia) e a mudança temporal da ρ no campo. Amostras de solo foram compactadas no laboratório até atingirem ρ de 1464 kg m-3 e submetidas a cinco ciclos de contração (secagem ao ar) e expansão (saturação). Durante a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Resiliência; Plantio direto.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000100100

Microstructural strength of four subtropical soils evaluated by rheometry: properties, difficulties and opportunities
Provedor de dados: 63
Autores: Pértile,Patricia; Holthusen,Dörthe; Gubiani,Paulo Ivonir; Reichert,José Miguel.
ABSTRACT: The structural strength of soils has been extensively described by physical and mechanical properties evaluated on the mesoscale for different soils and management conditions. However, changes in the organization of the soil matrix at the microstructural level, which can be obtained by rheometry, are still seldom used in soil mechanics. Our aim was to use the amplitude sweep test, a rheometry technique, to investigate the microstructural strength of four subtropical soils (two Oxisols, an Ultisol and a Vertisol) and to discuss difficulties with respect to the samples, water content, soil density and vertical force. The various rheological properties which reveal the soil microstructural strength were determined: deformation at the end of the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil mechanics; Oscillatory shear; Amplitude sweep test; Soil structure.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162018000200154

Método alternativo para a determinação da densidade de partículas do solo: exatidão, precisão e tempo de processamento
Provedor de dados: 65
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel.
A densidade de partículas (Dp) de solos tem sido determinada predominantemente pela medição do volume de sólidos via deslocamento de líquidos e normalmente usa medidas volumétricas para essa quantificação. A etapa de medição do volume apresenta imprecisão, necessita de tempo para total escoamento de líquidos e é a etapa mais demorada. O objetivo deste trabalho foi substituir a etapa de medição de volume de líquido deslocado pela pesagem da massa do líquido deslocado e apresentar um método alternativo de medição da Dp. A Dp foi determinada em 60 amostras de solos de diferentes texturas e teores de matéria orgânica, pelo método do balão volumétrico (MBV) padrão e pelo método modificado (MBVmod), estimando-se a exatidão, precisão e tempo de processamento. As...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metodologia; Propriedades físicas do solo; Densidade; Massa específica aparente.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000200049

Condição de contorno para calibração de reflectômetro usado paramedição de água no solo
Provedor de dados: 65
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel; Gelain,Neiva Somavila.
A reflectometria no domínio do tempo (TDR, na sigla em inglês) é uma técnica indireta usada para estimar o conteúdo de água do solo (θ) em função de sua constante dielétrica aparente (Ka). Neste estudo, o objetivo principal foi investigar as consequências de se incluir ou não medidas de Kaem água, na elaboração da curva de calibração do TDR. Foram avaliados horizontes de solo com 0,13kg kg-1, 0,23kg kg-1 e 0,64kg kg-1de argila. Para cada horizonte, a Ka foi medida em amostras desde solo seco até solo saturado. Adicionalmente, a Ka foi medida apenas em água. As medições foram feitas usando-se cabos coaxiais RGC58, 50 Ohm e sensor dupla haste metálica de 19cm. Para cada horizonte, foram formados dois conjuntos de dados com θ e Ka, um com e outro sem as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Medição de água no solo; Reflectometria; Constante dielétrica.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000801412

Valores críticos de densidade do solo avaliados por condições de contorno
Provedor de dados: 65
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel.
A associação irregular entre produção das culturas e densidade do solo (ρ) dificulta a aplicação da ρ para diagnóstico e manejo da compactação do solo. Com o objetivo de analisar esta problemática, este trabalho apresenta um procedimento matemático de simulação de limites de ρ por demanda hídrica e a dinâmica da resistência do solo à penetração (R) em função do tempo (t) de extração de água por evapotranspiração (E) da camada de solo ocupada pelo sistema radicular (L). Parâmetros de curvas de R e de retenção de água de um Latossolo foram utilizados nas simulações de ρ e R para diferentes condições de E, t e L. A ρ variou inversamente proporcional à E e t e diretamente proporcional à L. A equação para cálculo da ρ possibilitou, também, calcular a densidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Evapotranspiração; Modelagem; Manejo do solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000600007

Tensão e extração de água em mesa de tensão e coluna de areia, em dois solos com elevada densidade
Provedor de dados: 65
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Albuquerque,Jackson Adriano; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel.
A determinação da umidade do solo submetido a uma dada tensão segue o pressuposto que o potencial mátrico da água do solo esteja em equilíbrio com a tensão aplicada. A verificação do tempo para a tensão da água do solo atingir o equilíbrio com a tensão de 6kPa foi efetuada em um Argissolo Vermelho Distrófico típico e um Latossolo Vermelho Distrófico típico. No Argissolo, o equilíbrio entre a tensão aplicada e o potencial mátrico da água do solo, para a maioria das amostras, foi verificado entre 72 e 96h, enquanto no Latossolo não houve equilíbrio no período de 168h. A tensão nas amostras não teve correlação significativa com a densidade do solo e não atingiu a tensão aplicada na mesa de tensão e na coluna de areia. No entanto, mais de 97% da água passível...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Retenção de água; Equilíbrio hidrostático; Densidade do solo.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000800042

CADUB GHF: um programa computacional para cálculo da quantidade de fertilizantes e corretivos da acidez do solo para culturas produtoras de grãos, hortaliças e forrageiras
Provedor de dados: 65
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Silva,Leandro Souza da; Reinert,Dalvan José; Reichert,José Miguel.
A recomendação da adubação e calagem dos cultivos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina é baseada em dados oficiais da pesquisa, sendo apoiada em resultados de análise de solo, histórico de manejo e na experiência técnica. Alguns softwares têm sido desenvolvidos como ferramenta de auxílio aos técnicos, porém, a recente modificação nas recomendações demanda construção de novos programas computacionais. Esse trabalho descreve um programa computacional que tem como objetivo fazer a recomendação, na forma digital, de fertilizantes e corretivos da acidez do solo a partir de informações contidas no Manual de Adubação e Calagem da CQFS, para as culturas produtoras de grãos, hortaliças e forrageiras. O programa foi desenvolvido em software Microsoft Excel®,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calagem; Adubação; Software; Recomendação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000400041

Precompression stress and compression index depend on the property used to represent the soil deformation in the compression curve
Provedor de dados: 65
Autores: Gubiani,Paulo Ivonir; Jong Van Lier,Quirijn de; Reichert,José Miguel; Goulart,Rafael Ziani; Fontanela,Eracilda.
ABSTRACT: During linear deformation (h) in a soil sample, the variation of the void ratio with respect to deformation (dε/dh) and the respective variation of soil bulk density (dρ/dh) are identical only for a specific value of h. Consequently, if two compression curves are drawn for the same soil sample, one using ρ and the other using ε, there are differences in both the calculated precompression stress (σp) and compression index (Ic). In this study, we highlight the causes by a mathematical analysis and an experimental investigation, quantifying the differences in σp and Ic when using ε and ρ. σp and Ic were calculated for 103 compression curves of an ultisol and 193 of an oxisol. The σp (kPa) using ρ (σpρ) was greater than when using ε (σpε), and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Void ratio; Particle density; Soil bulk density.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782016000100076

Qualidade físico-hídrica e rendimento de soja (Glycine max L.) e feijão (Phaseolus vulgaris L.) de um Argissolo Vermelho distrófico sob diferentes sistemas de manejo
Provedor de dados: 65
Autores: Lima,Cláudia Liane Rodrigues de; Reinert,Dalvan Jose; Reichert,José Miguel; Suzuki,Luis Eduardo Akiyoshi Sanches; Gubiani,Paulo Ivonir.
A qualidade físico-hídrica tem sido alterada pelo processo de compactação a que os solos estão sendo submetidos nos diversos sistemas de produção agrícola. Este estudo objetivou avaliar a qualidade físico-hídrica de um Argissolo Vermelho distrófico submetido a diferentes manejos. Um experimento com a cultura da soja e dois com a cultura do feijoeiro foram instalados em um delineamento inteiramente casualizado. No ano agrícola 2004/2005, foram testados sete níveis de compactação: SD = sistema de semeadura direta desde o ano de 1989; SD ESC1 = sistema de semeadura direta escarificado em dezembro de 2004; SD ESC2 = sistema de semeadura direta escarificado em dezembro de 2002 e fevereiro de 2004; SD COMP1 = sistema de semeadura direta com quatro passadas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica do solo; Densidade do solo; Porosidade do solo; Umidade volumétrica; Compactação do solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000400020

Fertilizer shanks to promote soil decompaction in the seeding operation
Provedor de dados: 65
Autores: Drescher,Marta Sandra; Reinert,Dalvan José; Denardin,José Eloir; Gubiani,Paulo Ivonir; Faganello,Antônio; Silva,Bernardo Rodrigues da; Zardin,Maísa Carina.
ABSTRACT:  Intensification of soil compaction process under no-tillage (NT) is motivating the search for alternatives to mitigate soil compaction state. This study evaluated changes in soil physical and hydraulic properties caused by seeder with fertilizer shanks at different depths compared with the double discs lagged seeder, to investigate the possibility of soil decompaction by sowing under NT in southern Brazil. The study was conducted in a clayed Oxisol, for 27 years under NT. Treatments were three planting mechanisms: S0.10m: cutting disc combined with shank acting to 0.10m depth; S0.15m: cutting disc combined with shank acting to 0.15m depth and, D0.07m: double discs lagged acting to 0.07m depth in an experimental randomized block design with four...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil management; Mechanical decompaction; Soil structure recovery.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782017000300252