Consulta: creatorFacets:"Guedes,Hugo A. S."
Registros recuperados: 8
Data/hora: 02/06/2024 04:52:55

Comparison between hydrographically conditioned digital elevation models in the morphometric charaterization of watersheds
Provedor de dados: 70
Autores: Guedes,Hugo A. S.; Silva,Demetrius D. da.
The aim of this study was to compare the hydrographically conditioned digital elevation models (HCDEMs) generated from data of VNIR (Visible Near Infrared) sensor of ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), of SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) and topographical maps from IBGE in a scale of 1:50,000, processed in the Geographical Information System (GIS), aiming the morphometric characterization of watersheds. It was taken as basis the Sub-basin of São Bartolomeu River, obtaining morphometric characteristics from HCDEMs. Root Mean Square Error (RMSE) and cross validation were the statistics indexes used to evaluate the quality of HCDEMs. The percentage differences in the morphometric parameters obtained from these three...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Digital elevation models; Water resources; Remote sensing; Morphometry.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000500012

Intensity-Duration-Frequency relationships: stochastic modeling and disaggregation of daily rainfall in the lagoa Mirim watershed, Rio Grande do Sul, Brazil
Provedor de dados: 70
Autores: Damé,Rita de C. F; Teixeira-Gandra,Claudia F. A.; Guedes,Hugo A. S.; Silva,Gisele M. da; Silveira,Suélen C. R. da.
ABSTRACT This study aimed to investigate information gain by using rainfall intensity-duration-frequency (IDF) relationships, with data gathered within N+M years from seven rain gauge stations located in the Lagoa Mirim Watershed (South Atlantic basin). After N years of daily rainfall, the transition probabilities of a time homogeneous two-state Markov chain were defined to simulate rainfall occurrence, as well as gamma distribution to measure it; for that, daily rainfall series were composed of N+M years, with M being the generated series. The series were adjusted to Gumbel distribution, being used in annual maximum daily rainfall disaggregation for durations of 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 360, 720 and 1440 min. Daily rainfall disaggregation was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intense rainfall; Hydrologic modeling; Pluviographic records; Hydrological series.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000300492

Warning system based on theoretical-experimental study of dispersion of soluble pollutants in rivers
Provedor de dados: 70
Autores: Ribeiro,Celso B. de M.; Silva,Demétrius D. da; Soares,José H. P.; Guedes,Hugo A. S.
Information about capacity of transport and dispersion of soluble pollutants in natural streams are important in the management of water resources, especially in planning preventive measures to minimize the problems caused by accidental or intentional waste, in public health and economic activities that depend on the use of water. Considering this importance, this study aimed to develop a warning system for rivers, based on experimental techniques using tracers and analytical equations of one-dimensional transport of soluble pollutants conservative, to subsidizing the decision-making in the management of water resources. The system was development in JAVA programming language and MySQL database can predict the travel time of pollutants clouds from a point...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Longitudinal dispersion; Water pollution; Computational modeling.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000500016

ONE- AND TWO-DIMENSIONAL ECOHYDRAULIC MODELING OF FORMOSO RIVER (MG)
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira,Iara De C. E; Silva,Demetrius D. Da; Guedes,Hugo A. S.; Dergam,Jorge A.; Ribeiro,Celso B. De M.
ABSTRACT The objective of this study was to compare ecohydrological simulations from a one-dimensional model (PHABSIM - Physical Habitat Simulation System) and a two-dimensional model (River2D) in order to indicate a reliable tool that could be used to determine public policies for the sustainable management of the water resources of the FormosoRiver basin(MG). The results from the calibration of hydraulic variables, namely, water depth and velocity, as well as habitat predictions for three fish species of the river were compared. The results showed that River 2D was best suited to simulate ecohydrological features for the studied river stretch. Although PHABSIM presented a better fit of the hydraulic variables at the calibration process, the use of only...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: PHABSIM; River2D; Weighted usable area; Water resources.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000601050

Aplicação da análise estatística multivariada no estudo da qualidade da água do Rio Pomba, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Guedes,Hugo A. S.; Silva,Demetrius D. da; Elesbon,Abrahão A. A.; Ribeiro,Celso B. M.; Matos,Antonio T. de; Soares,José H. P.
RESUMO O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da água e identificar os grupos de poluição presentes no médio Rio Pomba, por meio de técnica estatística multivariada. Duas campanhas no período de out/2008 a jan/2009 foram realizadas em nove pontos georreferenciados, localizados ao longo do médio Rio Pomba, compreendendo a análise de 18 variáveis de qualidade de água. A técnica estatística multivariada por meio da aplicação da análise fatorial/análise de componentes principais promoveu a redução no número de variáveis de qualidade de água, uma vez que o melhor comportamento das variáveis ocorreu com a inclusão de 15 das 18 variáveis analisadas. Pelo emprego da análise fatorial/análise de componentes principais identificou-se que o melhor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise multivariada; Aspectos limnológicos; Análise fatorial; Análise de componentes principais; Qualidade de água em rios.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500012

Modelagem probabilística de eventos de precipitação extrema no estado do Rio Grande do Sul
Provedor de dados: 91
Autores: Caldeira,Tamara L.; Beskow,Samuel; Mello,Carlos R. de; Faria,Lessandro C.; Souza,Mayara R. de; Guedes,Hugo A. S.
A gestão de cheias em bacias hidrográficas brasileiras deve ser discutida e priorizada, porém o cenário atual indica lacunas quanto às informações hidrológicas com variabilidade espacial e temporal condizentes. A modelagem probabilística de eventos extremos de precipitação, buscando a extrapolação para uma frequência e duração, pode servir como excelente ferramenta de análise e tomada de decisões. O objetivo principal deste trabalho foi analisar o ajuste de diferentes modelos probabilísticos a séries de precipitação máxima diária anual no Rio Grande do Sul. Séries pluviométricas de 342 estações foram ajustadas às distribuições Log-Normal a 2 e 3 parâmetros e Gumbel e a adequação foi realizada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e Qui-Quadrado. Todas as...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuvas intensas; Distribuição de probabilidade; Regionalização hidrológica.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000300197

Proposta metodológica para projeto de redes hidrométricas: parte I- espacialização não tendenciosa dos dados hidrológicos
Provedor de dados: 91
Autores: Elesbon,Abrahão A. A.; Silva,Demetrius D. da; Sediyama,Gilberto C.; Montenegro,Abelardo A. A.; Ribeiro,Carlos A. A. S.; Guedes,Hugo A. S.
Neste estudo a aplicação da primeira parte da proposta metodológica para projeto de redes hidrométricas teve, por objetivo, a espacialização não tendenciosa dos dados hidrométricos das redes fluviométrica e pluviométrica existentes na bacia hidrográfica do rio Doce (BHRD) a partir da análise estatística descritiva e da análise geoestatística. Utilizaram-se, neste estudo, as variáveis vazão específica mínima média de sete dias consecutivos e período de retorno de 10 anos (q7,10) além da precipitação total do semestre mais seco (Pss). Observou-se, aplicando a metodologia desenvolvida que, de forma geral, os valores de q7,10 na BHRD diminuem de oeste para leste com variação de 0,51 a 8,47 L s-1 km-2 enquanto a variável Pss apresentou maiores valores na região...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise geoestatística; Análise hidrológica; Monitoramento hidrométrico.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900015

Proposta metodológica para projeto de redes hidrométricas: parte II - exclusão, rearranjo e inclusão de estações
Provedor de dados: 91
Autores: Elesbon,Abrahão A. A.; Silva,Demetrius D. da; Sediyama,Gilberto C.; Montenegro,Abelardo A. A.; Ribeiro,Carlos A. A. S.; Guedes,Hugo A. S.
Este artigo apresenta a segunda parte da metodologia desenvolvida para projeto de redes hidrométricas de monitoramento quantitativo em bacias hidrográficas, com ênfase na exclusão, rearranjo e inclusão de estações de monitoramento. A proposta metodológica apresentada tem, como área de estudo, a Bacia Hidrográfica do Rio Doce (BHRD) e se baseia na análise espacial dos mapas gerados pela krigagem para as variáveis regionalizadas: vazão específica mínima com 7 dias de duração e período de retorno de 10 anos (q7,10) e precipitação do semestre mais seco (Pss). Aplicando-se a metodologia desenvolvida para a BHRD, verificaram-se melhorias significativas nos desvios padrão percentuais das estimativas de vazão para seis das nove ottobacias estudadas, culminando com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise geoestatística; Rede de monitoramento fluviométrico; Rede de monitoramento pluviométrico.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000006