Consulta: creatorFacets:"Guimarães Junior, José Benedito"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 02/06/2024 09:43:27

Caracterização energética de pellets in natura e torrificados produzidos com madeira residual de Pinus
Provedor de dados: 190
Autores: Protásio, Thiago de Paula; Trugilho, Paulo Fernando; de Siqueira, Humberto Fauller; de Melo, Isabel Cristina Nogueira Alves; Andrade, Carlos Rogério; Guimarães Junior, José Benedito.
O objetivo deste estudo foi avaliar pellets torrificados e in natura,produzidos a partir da madeira residual de Pinus, destinados ao uso bioenergético. A compactação da madeira residual de Pinus sp. oriunda de serraria foi realizada em uma peletizadora com matriz plana de 8 mm. As torrefações foram realizadas em forno elétrico, tipo mufla, estabilizado em temperaturas finais de 220 °C e 250 °C por 30 min. Foram determinadas as seguintes propriedades nos pellets: densidades aparente e energética unitárias, densidades a granel e energética do granel, composição química imediata (materiais voláteis, cinzas e carbono fixo), poder calorífico superior e umidade. Observou-se aumento do poder calorífico superior e redução do teor de umidade nos pellets...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Florestais; Engenharia Florestal; Energia da Biomassa Florestal. Densificação; Tratamento térmico; Biomassa florestal; Energia Densification; Heat treatment; Forestry biomass; Energy.
Ano: 2015
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/843

Produção de painéis aglomerados  da madeira de desrama de Acacia mangium
Provedor de dados: 190
Autores: Guimarães Junior, José Benedito; Araújo, Bruna Layara Messias; Lopes, Olívia Pereira; Mendes, Rafael Farinassi; Mendes, Lourival Marin.
Esse trabalho teve como objetivo a avaliar a qualidade de painéis aglomerados de madeira de desrama de Acacia mangium Willd, de forma comparativa com painéis de Pinus oocarpa e Eucalyptus grandis. A madeira de A. mangium foi obtida no Sul do estado do Piauí e as amostras de madeira de P. oocarpa e E. grandis foram coletadas em plantios na cidade de Lavras, MG. Para a produção dos painéis foi utilizado 8% de adesivo uréia-formaldeído e 1% de parafina. Os painéis foram prensados a 160 ºC, pressão de 3,92 MPa por 8 minutos. Considerando as propriedades físicas, os painéis de madeira de desrama de A. mangium e P. oocarpa apresentaram os melhores resultados, com destaque para a desrama de A. mangium ., uma vez que apresentou valores de inchamento em espessura...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Florestais; Engenharia Florestal; Tecnologia da Madeira Aglomerados convencionais; Desrama; Acacia mangium Willd.
Ano: 2013
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/434

Qualidade de painéis LVL produzidos com madeira de clones de Eucalyptus urophylla
Provedor de dados: 190
Autores: Guimarães Junior, José Benedito; Protásio, Thiago de Paula; Mendes, Rafael Farinassi; Mendes, Lourival Marin; Guimarães, Bárbara Maria Ribeiro; de Siqueira, Humberto Fauller.
O objetivo deste trabalho foi verificar a qualidade de painéis LVL produzidos com a madeira de cinco clones de Eucalyptus urophylla. Para cada clone foram produzidos cinco painéis LVL, com lâminas de 2 mm de espessura, adesivo resorcinol-formaldeído com gramatura de 320 g m-², pressão de 1,47 MPa durante o período de 8 h a temperatura ambiente. De maneira geral, todos os clones apresentaram potencial para a produção de painéis LVL, com destaque para o clone 26, por apresentar melhor desempenho com relação às propriedades físicas e resistência à colagem.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Recursos Florestais; Engenharia Florestal; Painéis de Madeira Propriedades físicas e mecânicas; Painéis laminados; Resorcinol-formaldeído Physical and mechanical properties; Laminated panels; Resorcinol-formaldehyde.
Ano: 2015
URL: http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/797