Consulta: creatorFacets:"Jorge,Ricardo Falqueto"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 11/06/2024 12:16:12

Funções de pedotransferência para a curva de resistência do solo à penetração
Provedor de dados: 90
Autores: Almeida,Cinara Xavier de; Centurion,; Freddi,Onã da Silva; Jorge,Ricardo Falqueto; Barbosa,José Carlos.
A estimativa da curva de resistência do solo à penetração (CRP) a partir de variáveis de fácil obtenção, como o conteúdo de água, representa uma medida útil não só para a quantificação do estado de compactação, mas também para facilitar a interpretação da resistência do solo à penetração obtida em diferentes condições de campo. O objetivo deste trabalho foi estimar a CRP em solos de diferentes granulometrias e densidades, a partir de dados obtidos com o penetrômetro de impacto. O experimento foi realizado no laboratório de Pedologia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (UNESP), Jaboticabal, SP. Foram utilizadas quatro classes de solos: Neossolo Quartzarênico, Argissolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho distrófico e Latossolo Vermelho...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação; Conteúdo de água; Qualidade física do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000600003

Funções de pedotransferência para a curva de resistência do solo à penetração
Provedor de dados: 90
Autores: Almeida,Cinara Xavier de; Centurion,José Frederico; Jorge,Ricardo Falqueto; Barbosa,José Carlos; Andrioli,Itamar.
Funções de pedotransferência são regressões utilizadas para estimar atributos edáficos dependentes a partir de atributos independentes e de fácil determinação. Nesse sentido, são propostas na literatura diversas funções de pedotransferência que visam predizer a resistência do solo à penetração. Objetivou-se, portanto, com este trabalho, desenvolver e comparar a eficiência de cinco funções de pedotransferência para a curva de resistência do solo à penetração, presentes na literatura, por meio do ajuste de dados obtidos tanto com o penetrômetro de impacto (campo) quanto com o penetrômetro eletrônico (laboratório), em um Latossolo manejado sob diferentes modos (convencional e plantio direto). Foram coletadas amostras indeformadas de solo na entrelinha das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Penetrômetro de impacto; Penetrômetro eletrônico; Atributos físico-hídricos do solo; Precisão e acurácia.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000600008

Crop sequences in no-tillage system: effects on soil fertility and soybean, maize and rice yield
Provedor de dados: 90
Autores: Marcelo,Adolfo Valente; Corá,José Eduardo; Fernandes,Carolina; Martins,Márcio dos Reis; Jorge,Ricardo Falqueto.
Decomposing crop residues in no-tillage system can alter soil chemical properties, which may consequently influence the productivity of succession crops. The objective of this study was to evaluate soil chemical properties and soybean, maize and rice yield, grown in the summer, after winter crops in a no-tillage system. The experiment was carried out in Jaboticabal, SP, Brazil (21 ° 15 ' 22 '' S; 48 ° 18 ' 58 '' W) on a Red Latosol (Oxisol), in a completely randomized block design, in strip plots with three replications. The treatments consisted of four summer crop sequences (maize monocrop, soybean monocrop, soybean/maize rotation and rice/bean/cotton rotation) combined with seven winter crops (maize, sunflower, oilseed radish, pearl millet, pigeon pea,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Winter crops; Crop rotation; Cover crops; Soil management.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000200019

Número mínimo de tensões para determinação da curva característica de retenção de água de um latossolo vermelho eutrófico sob sistema de semeadura direta
Provedor de dados: 90
Autores: Jorge,Ricardo Falqueto; Corá,José Eduardo; Barbosa,José Carlos.
Para o conhecimento do comportamento físico-hídrico do solo, é fundamental a determinação da curva de retenção de água (CRA). A aquisição de dados para obtenção da CRA envolve processos demorados e custos elevados. A hipótese deste estudo foi a de que é possível determinar a CRA com menor número de tensões, reduzindo seu tempo de obtenção, sem, contudo, comprometer a acurácia dos resultados. Assim, o objetivo deste trabalho foi determinar quais tensões podem ser utilizadas para determinação da CRA de Latossolo Vermelho eutrófico de maneira acurada e em menor tempo. Foram determinados os conteúdos de água retidos em amostras de um Latossolo Vermelho eutrófico sob sistema de semeadura direta (SSD). As tensões utilizadas na determinação dos conteúdos de água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo de van Genuchten; Atributos físicos do solo; Física do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000600007