Consulta: creatorFacets:"Kishimoto, Tadashi"
Registros recuperados: 7
Data/hora: 12/06/2024 05:29:26

Development of devices for measuring external forces acting on agricultural lugged wheels (part 2) : Characteristics of small-sized transducers of three-surfaced lug type
Provedor de dados: 19
Autores: 岸本, 正; 谷口, 哲司; 坂井, 純; 石本, 和重; 大友, 功一; Kishimoto, Tadashi; Taniguchi, Tetsuji; Sakai, Jun; Ishimoto, Kazushige; Ohtomo, Koh-ichi.
Palavras-chave: トランスデューサ; ラグ; 農用車輪; 車輪工学.
Ano: 1991
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/1682

Application of Anaerobically Digested Dairy Slurry: effectiveness of perforated injector disk
Provedor de dados: 19
Autores: Kishimoto, Tadashi; Tani, Masayuki; Umetsu, Kazutaka; Nishizaki, Kunio; 岸本, 正; 谷, 昌幸; 梅津, 一孝; 西崎, 邦夫.
2004年8月5日とかちプラザで開催､日本ユネスコ国内委員会主催の帯広農村開発教育国際セミナー(OASERD)国際連合ユネスコアジア太平洋地域教育開発計画事業(APEID)シンポジウム「地球にやさしい農業をめざして : 家畜ふん尿，資源としての有効利用」講演資料
Palavras-chave: Spreader; Injector; Motion resistance; Resistance; Soil compaction; Biogas plant.
Ano: 2004
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/1902

貯留中の乳牛ふん尿スラリーから発生する環境負荷ガスを抑制する撥水加工肥料資材の開発と評価
Provedor de dados: 19
Autores: 坂本, 直久; 谷, 昌幸; 小池, 正徳; 倉持, 勝久; 岸本, 正; 梅津, 一孝; Sakamoto, Naohisa; Tani, Masayuki; Koike, Masanori; Kishimoto, Tadashi; Umetsu, Kazutaka; Kuramochi, Katsuhisa.
本研究では，貯留中の乳牛ふん尿スラリーから発生する環境負荷ガスを低減するため，化学肥料を撥水加工した革新的なカバー資材を開発し，その抑制効果の評価とメカニズムについて検証した。スラリーは，メタン発酵前と発酵後の2種類を用いた。資材は，スラリー上に浮かべることを可能とし，また農地還元する上で不足する植物養分を補給するために，微粉砕した化学肥料に疎水性シリカを混合することにより調製した。実験室規模で13日間のガス発生量を測定した。アンモニアやメタンの積算発生量はメタン発酵後のスラリーの方が発酵前のそれよりも高かった。本資材を供試することにより，スラリーから発生するガスの吸着またはスラリーの発酵挙動が変化し，アンモニアやメタンの発生量が著しく減少した。さらに，資材の一部が溶解してスラリーの養分量が増加するので，本技術は農作業の効率化が図られるとともに，畜産廃棄物の有効利用に役立つと考えられる。 The objectives of this study were to verify the effectiveness in reducing polluting gas emissions of novel methods for covering dairy slurry by using various types of hydrophobic fertilizers and to evaluate the mechanisms for reducing gas emissions from this slurry before and after methane fermentation. The hydrophobic fertilizers were prepared by mixing...
Palavras-chave: 畜産廃棄物; スラリー貯留槽; アンモニア; 温室効果ガス; 環境汚染; Animal waste; Slurry store; Ammonia; Greenhouse gas; Environmental pollution.
Ano: 2008
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/2832

車輪踏庄による土壌の垂直方向塑性変形について
Provedor de dados: 19
Autores: 大友, 功一; 高川, 清美; 谷口, 哲司; 岸本, 正; Ohtomo, Kohichi; Takagawa, Kiyomi; Taniguchi, Tetsuji; Kishimoto, Tadashi.
Ano: 1985
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/1461

Practical use of anaerobically digested dairy slurry as a soil resource
Provedor de dados: 19
Autores: Tani, Masayuki; Sakamoto, Naoya; Kishimoto, Tadashi; Umetsu, Kazutaka; Nishizaki, Kunio; 谷, 昌幸; 坂本, 直也; 岸本, 正; 梅津, 一孝; 西崎, 邦夫.
2004年8月5日とかちプラザで開催､日本ユネスコ国内委員会主催の帯広農村開発教育国際セミナー(OASERD)国際連合ユネスコアジア太平洋地域教育開発計画事業(APEID)シンポジウム「地球にやさしい農業をめざして : 家畜ふん尿，資源としての有効利用」講演資料
Palavras-chave: Degested daily slurry; Dissolved organic matter; Field application; Industrial waste; Recycled dry chemical extinguishing agents.
Ano: 2004
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/1900

三点リンクのヒッチマストが自由リンク系プラウ耕の性能におよぽす影響
Provedor de dados: 19
Autores: Makanga, Jacob Tsuma; Taniguchi, Tetsuji; Kishimoto, Tadashi; マカンガ, ジェイコブ　T.; 谷口, 哲司; 岸本, 正.
Palavras-chave: Hitch mast; Draft; Virtual hitch point; Free link; Moldboard plow.
Ano: 1990
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/1574

Development of devices for measuring external forces acting on agricultural lugged wheels (part 1) : Characteristics of transducers of orthogonally holed cantilever type
Provedor de dados: 19
Autores: 岸本, 正; 坂井, 純; 谷口, 哲司; 石本, 和重; Kishimoto, Tadashi; Sakai, Jun; Taniguchi, Tetsuji; Ishimoto, Kazushige.
Palavras-chave: トランスデューサ; 駆動車輪; 自由転動車輪; 車輪工学; 農用車輪.
Ano: 1991
URL: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/1681