Consulta: creatorFacets:"L'Yavanc, Jacky"
Registros recuperados: 13
Data/hora: 01/06/2024 14:45:11

Rejets urbains et contamination fecale
Provedor de dados: 5
Autores: Pommepuy, Monique; Dupray, Elisabeth; Guillaud, Jean-francois; Derrien, A; L'Yavanc, Jacky; Cormier, M.
The behaviour of fecal bacteria was investigated in a turbid estuary which is also a shellfishing area. Sediments are polluted by sewage by the way of settlement, fecal bacteria mixed with estuarine water being able to survive a very long time (T90 are about several days). By measuring the increase of salt tolerance of the strains grown in natural estuarine organic matter, it was demonstrated that Escherichia coli is able to support the salinity of coastal water. Moreover, because light penetration is obstructed by suspended matter, the solar bactericidal effect is very low. A close relationship between T90 and light intensity received by the bacteria is found. These mechanisms can explain the low die-off rate found in turbid areas.
Tipo: Text
Ano: 1991
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00267/37860/35941.pdf

Biodragages - Protocole de suivi de l'efficacité et de l'impact potentiel
Provedor de dados: 5
Autores: Alzieu, Claude; Andral, Bruno; Bassoulet, Philippe; Gourmelon, Michele; Le Quillec, Régis; L'Yavanc, Jacky; Quiniou, Francoise.
Les traitements in situ des sédiments, ou biodragages, consistent à disperser à la surface ou à injecter dans le sédiment des produits pulvérulents sur lesquels sont fixées des bactéries capables de dégrader les matières organiques. Peu de données expérimentales sont disponibles quant à l'efficacité et à l'impact de cette pratique qui, bien qu'utilisée dans certains milieux d'eau douce, n'a pas fait l'objet de réelles applications en milieu marin. L'offre de service de quelques opérateurs et la demande des gestionnaires des ports, ne peuvent être prises en considération, faute d'une connaissance approfondie des avantages et inconvénients de telles techniques. Il nous est donc apparu nécessaire de définir et de proposer, aux Services en charge des...
Tipo: Text
Ano: 1999
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00040/15121/12457.pdf

Elaboration d'un outil de gestion prévisonnelle de la côte Aquitaine - Etat d'avancement de la phase 1 - "Exploitation des cartes anciennes Marines et Terrestres"
Provedor de dados: 5
Autores: L'Yavanc, Jacky.
L'élaboration d'un outil d'aide à la gestion de la côte d'Aquitaine nécessite dans un premier temps de retracer l'historique des transformations qui ont façonné la côte entre la Pointe de Grave et la Pointe Saint-Martin (fig.1).
Tipo: Text
Ano: 2000
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00080/19156/16750.pdf

Elaboration d'un outil de gestion prévisionnelle de la côte Aquitaine Phase 2 : image actuelle
Provedor de dados: 5
Autores: L'Yavanc, Jacky; Manaud, Francois; Loarer, Ronan; Trut, Gilles; Tougeron, Cecile; Le Nindre, Y.m.; Favennec, J.; Dutartre, Ph.; Jouffreau, V.
Commencée début 1997 dans le cadre du contrat de plan Etat-Région et prévue en 4 phases, l'Elaboration d'un outil d'aide à la gestion de la côte Aquitaine entre dans ses dernières phases.
Tipo: Text
Ano: 1999
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00083/19393/16986.pdf

Dragages et environnement marin Etat des connaissances
Provedor de dados: 5
Autores: Alzieu, Claude; Abarnou, Alain; Bassoullet, Philippe; Boutier, Bernard; Chiffoleau, Jean-francois; Crenn, Isabelle; Derrien, Annick; Erard-le Denn, Evelyne; Gourmelon, Michele; Guiliaud, Jean-françois; Silva Jacinto, Ricardo; Le Cann, Pierre; Le Guyader, Françoise; Le Hir, Pierre; L'Yavanc, Jacky; Mauvais, Jean-louis; Menard, Dominique; Michel, Pierre; Monbet, Yves; Pommepuy, Monique; Quiniou, Francoise.
Port activities require continuous or occasional dredging of considerable quantities of sediments : approximately 50 million m3 along the French coastline. A large proportion of the dredgings is authorized for dumping at sea in geographically delimited areas and following an impact evaluation of their potential harmfulness to the marine environment. The environmental risks assessment linked to dredging operations relies on knowledge related to several scientific disciplines contributing to changes in the regulations. This work, intended both for managers and for environmental scientists and engineers, is designed to take stock of the current state-of-the-art in the field of sediment contamination and related ecotoxicological hazards, along with a review of...
Tipo: Text
Palavras-chave: Regulations; Management; Impact; Contaminants; Dredging; Réglementation; Gestion; Impact; Contaminants; Dragages.
Ano: 1999
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/1999/rapport-1040.pdf

Réalisation d'un modèle de dispersion d'un rejet de dragage et des contaminants associés. Rapport définitif: contrat « LITEAU » 2ème phase
Provedor de dados: 5
Autores: Alzieu, Claude; Andral, Bruno; Bassoullet, Philippe; Boutier, Bernard; Gonzalez, Jean-louis; Huet, Martial; Jestin, Herve; L'Yavanc, Jacky; Michel, Pierre; Paulet, Yves-marie; Quiniou, Francoise; Silva Jacinto, Ricardo.
Le projet à pour but de modéliser la dispersion des immersions des boues de dragage, à partir de modèles numériques de manière à pouvoir évaluer le devenir de la charge particulaire et des contaminants associés. Les résultats des expérimentations en laboratoire montrent, qu'à l'échelle représentative du temps de séjour des particules dans la colonne d'eau du champ proche (quelques heures), on ne constate pas de solubilisation des métaux. La libération de la fraction associée aux eaux interstitielles et les flux à l'interface eau-sédiment (diagenèse précoce) après dépôt des sédiments rejetés, sont les processus qui pourraient être la cause d'un apport important de Cd (ou autre contaminant) dissous dans le milieu. Les hypothèses retenues pour l'élaboration...
Tipo: Text
Ano: 2003
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00075/18621/16172.pdf

Etat de la pollution par les hydrocarbures dans l'Aber Benoit
Provedor de dados: 5
Autores: Allen, G.; D'Ozouville, Laurent; L'Yavanc, Jacky.
The Aber Benoît, a small estuary on the North West coast of Brittany was polluted by oil from the Amoco Cadiz oil spill. Preliminary results from water and sediment samples taken in the estuary in May 1978, show that two months after the initial spill, high concentrations of hydrocarbures existed in the water and sediments of the estuary. The Aber Benoît shows a well developed salt wedge and upstream increasing suspended sediment concentrations. Oil was dispersed more or less evenly throughout the water column, in the entire length of the estuary. In the bottom sediments, oil had accumulated to depths of 30 cm. Sand bars appear to induce a trapping of oil in the estuary channel.
Tipo: Text
Palavras-chave: Estuaire; Sédiment; Pollution Hydrocarbures; Estuary; Sediment; Oil spill.
Ano: 1978
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00306/41721/40932.pdf

Rejets urbains. Volet Manche - Atlantique - Site de Morlaix - Etudes sédimentologique et Bathymétrique de l' estuaire de Morlaix
Provedor de dados: 5
Autores: Bassoullet, Philippe; L'Yavanc, Jacky; Guillaud, Jean-francois; Loarer, Ronan; Breton, Marguerite.
In order to increase our knowledge about sediment transport in the bay and maritime part of the River of Morlaix (Finistère), measurernènts have been perforrned on site. This report gives the granulometrical and physical parameters of the sediments as weIl as the hydrodynamics, used for a model of particulate transport in the area. The rnodel and its application will be published later
Tipo: Text
Palavras-chave: Rejet urbain; Sédiment; Granulométrie; Hydrodynamique; Modèle de transport particulaire; Sable; Vase; Estuaire de Morlaix.; Urban wastes; Model; Sediment; Granulometry; Hydrodynamics; Sand; Mud; Sedimentary transport model; Morlaix estuary.
Ano: 1987
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00345/45658/45293.pdf

Modelling mud transport in a macrotidal estuary
Provedor de dados: 5
Autores: Le Hir, Pierre; Bassoullet, Philippe; L'Yavanc, Jacky.
In order to determine the fate of the fine particles and adsorbed contaminants in·a short macrotidal èstuary, a mathematical modelling system for cohesive suspended mater transport and bottom evolution, including a new consolidation algorithm, is developed. An analysis of successive erosion, transport and deposi~ion processes due to tidal forcing is given and comparisons with field data are provided. A description of mean-term bottom variations has been attempted and is partially validated by differential soundings.
Tipo: Text
Palavras-chave: Dynamique des sédiments cohésifs; Estuaire Morlaix; Tassement des vases; Modèle mathématique; Érosion; Dépôt; Cohesive sediment dynamics; Estuary; Erosion; Deposition; SoiT consolidation; Mathematical modelling.
Ano: 1988
URL: https://archimer.ifremer.fr/doc/00682/79379/81909.pdf

Observations de l'Ifremer sur la demande d'amélioration du chenal de navigation dans l'estuaire de la Gironde
Provedor de dados: 5
Autores: Manaud, Francois; Bassoullet, Philippe; Dreves, Luc; Le Hir, Pierre; L'Yavanc, Jacky; Prouzet, Patrick; Quintin, Jean-yves.
Tipo: Text
Ano: 2003
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00269/38070/36185.pdf

Evolutions bathymétrique et morphologique du bassin d'Arcachon
Provedor de dados: 5
Autores: L'Yavanc, Jacky.
La seule couverture bathymétrique complète donnant des renseignements sur l'altimétrie des estrans et sur la profondeur des chenaux date de 1864. Pour la mise en place d'un modèle hydrodynamique, une bathymétrie classique a été réalisée sur toute l'étendue du bassin d'Arcachon entre 1992 et 1993. Le premier chapitre traite : - des observations de la marée en différents points répartis autour et à l'intérieur du Bassin. Ces observations permettent notamment de mettre en évidence une déformation du plan d'eau à toutes heures de la marée. - des méthodes d'exécution et de traitement du levé bathymétrique. Le deuxième chapitre concerne l'évolution morphologique du Bassin sur une période de 130 ans. D'importantes modifications sont mises en évidence : - un...
Tipo: Text
Palavras-chave: Bassin d'Arcachon; Bathymétrie; Morphologie; Comparaison bathymétrique.
Ano: 1995
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00080/19127/16722.pdf

Elaboration d'un outil de gestion prévisionelle de la côte Aquitaine. Phase 3 : diagnostic d'évolution et recommandations. Contribution de l'Ifremer.
Provedor de dados: 5
Autores: Manaud, Francois; L'Yavanc, Jacky; Negre, S.; Tougeron, Cécile; Trut, Gilles.
Du fait de son ampleur, de son caractère inhospitalier, de la rareté des repères, de la difficulté de pénétration à travers les dunes, la côte Aquitaine (Fig. 1) est restée longtemps peu précisément cartographiée, et, par suite, ses déplacements sont demeurés incertains et sujets à controverse. La prise de conscience du besoin de rationaliser la perception des phénomènes naturels côtiers pour définir un plan d'action n'est pas nouvelle comme en témoigne l'exhortation de HAILS (1977), « il est urgent d'entreprendre des études quantitatives pour pouvoir mettre en perspective les différentes causes del 'érosion côtière» ( .. .) de manière à formuler une politique d'aménagement». Quant aux moyens pour y parvenir, ils n'ont rien que de très classique: « JI ne...
Tipo: Text
Ano: 2001
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00370/48071/48172.pdf

Modeling mud transport in a macrotidal estuary
Provedor de dados: 5
Autores: Le Hir, Pierre; Bassoullet, Philippe; L'Yavanc, Jacky.
In order to determine the fate of the fine particles and adsorbed contaminants in a short macrotidal estuary, a mathematical modelling system for cohesive suspended mater transport and bottom evolution, including a new consolidation algorithm, is developed. An analysis of successive erosion, transport and deposition processes due to tidal forcing is given and comparisons with field data are provided. A description of mean-terrn bottom variations has been attempted and is partially validated by differential sounding.
Tipo: Text
Ano: 1988
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00080/19146/16741.pdf