Consulta: creatorFacets:"Lima,Camila Cassante de"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 09:25:15

Capacidade de suporte de carga de Latossolo Vermelho cultivado com cana-de-açúcar e efeitos da mecanização no solo
Provedor de dados: 86
Autores: Filho,Oswaldo Julio Vischi; Souza,Zigomar Menezes de; Silva,Reginaldo Barbosa da; Lima,Camila Cassante de; Pereira,Danilo de Moraes Gomes; Lima,Márcio Emanuel de; Sousa,Allan Charlles Mendes de; Souza,Gustavo Soares de.
O objetivo deste trabalho foi determinar a capacidade de suporte de carga (CSC) de Latossolo Vermelho e, por meio de modelos de compressibilidade, relacioná-la às interações rodado-solo em sistema de manejo com um e três ciclos de cultivo de cana-de-açúcar, com colheita mecanizada. As avaliações da CSC foram realizadas em amostras de solo indeformadas, coletadas na linha de plantio e no canteiro, em quatro camadas: 0,00-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,30 e 0,30-0,40 m. Determinou-se a área de contato dos rodados com o solo, para a estimativa da pressão exercida pelas máquinas agrícolas no solo. As pressões de preconsolidação foram usadas para determinar a CSC. O sistema com três ciclos apresentou maior CSC do que o sistema com apenas um ciclo. A capacidade de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Área de contato; Compactação do solo; Compressibilidade do solo; Curva de compressão; Pressão de contato; Pressão de preconsolidação.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015000400322

Soil compaction on traffic lane due to soil tillage and sugarcane mechanical harvesting operations
Provedor de dados: 63
Autores: Júnnyor,Wellingthon da Silva Guimarães; Maria,Isabella Clerici De; Araujo-Junior,Cezar Francisco; Lima,Camila Cassante de; Vitti,André César; Figueiredo,Getulio Coutinho; Dechen,Sonia Carmela Falci.
ABSTRACT: Mechanical sugarcane harvesting increases soil compaction due to the intense traffic of agricultural machinery, reducing longevity of sugarcane crops. In order to mitigate the harmful effects caused by agricultural traffic on the soil structure in sugarcane fields, this study evaluated impacts of mechanical sugarcane harvesting on traffic lane under two soil tillage systems based on load bearing capacity models. The experiment was carried out in the region of Piracicaba, state of São Paulo, Brazil, on a Rhodic Nitisol, under conventional tillage (CT) and deep strip-tillage (DST). For CT soil tillage was applied to the entire area with a heavy disk harrow, at operating depths from 0.20 to 0.30 m followed by a leveling harrow at a depth of 0.15 m....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Load bearing capacity; Soil stress distribution; Preconsolidation pressure; Modeling; Environmental sustainability.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162019001600509