Consulta: creatorFacets:"Lopes,Wilton S."
Registros recuperados: 5
Data/hora: 12/06/2024 09:19:37

Tratamento anaeróbio de resíduos orgânicos com baixa concentração de sólidos
Provedor de dados: 70
Autores: Luna,Maria L. D. de; Leite,Valderi D.; Lopes,Wilton S.; Sousa,José T. de; Silva,Salomão A.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o desempenho de reator anaeróbio compartimentado no tratamento de resíduos sólidos orgânicos com baixa concentração de sólidos. O reator anaeróbio compartimentado possuía capacidade unitária de 2.200 litros, era dividido em seis câmaras de iguais dimensões e foi operado com tempo de retenção de sólidos de 90 dias. Os resíduos sólidos orgânicos utilizados para alimentação do reator eram constituídos de resíduos sólidos vegetais e de lodo de esgoto sanitário na proporção de 80% e 20%, respectivamente. A mistura desses dois tipos de resíduos originava o substrato, o qual, após a correção da umidade para 95% (percentagem em massa), era alimentado ao reator. A eficiência de redução de material carbonáceo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reator anaeróbio compartimentado; Biogás; Resíduos sólidos orgânicos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100012

Ammonia nitrogen desorption from sanitary landfill leachate in filling towers
Provedor de dados: 70
Autores: Leite,Valderi D.; Barros,Aldre J. M.; Lopes,Wilton S.; Sousa,José T. de.
Sanitary landfill leachates present high concentrations of carbonaceous and nitrogenous materials. The crucial point is that carbonaceous materials are of difficult biodegradation, what compromises the performance of biological treatment processes, while nitrogenous materials, such as ammonia nitrogen, probably preclude the use of biological treatments. Therefore, the aim of this work was to study the desorption process of ammonia nitrogen from sanitary landfill leachate in filling towers. Desorption was carried out in filling towers of 35 L capacity. The leachate was collected from a sanitary landfill located in João Pessoa, Paraíba State, Brazil. Desorption efficiency for the pH values ​​adopted in four treatments was 93% minimum and 95.5% maximum, with...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Leachate; Ammonia nitrogen; Filling tower; Desorption.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000300017

Bioestabilização anaeróbia de resíduos sólidos orgânicos em reatores de batelada
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Valderi D.; Lopes,Wilton S.; Prasad,Shiva.
O processo de bioestabilização anaeróbio pode ser empregado para o tratamento de uma grande variedade de substratos, dentre os quais pode-se destacar os resíduos sólidos orgânicos. Neste trabalho, o processo de bioestabilização anaeróbio foi utilizado, quando do tratamento de resíduos sólidos orgânicos putrescíveis de origem urbana e rural. Os resíduos de origem urbana eram constituídos, basicamente, de restos de fruta, verduras e folhagens, enquanto o rúmen bovino era o resíduo rural utilizado. As proporções de rúmen empregadas foram de 5, 10 e 15% (percentagem em peso).O trabalho foi realizado em um sistema experimental, constituído basicamente por quatro reatores anaeróbios de batelada, com capacidade unitária de 20 L. A eficiência do processo foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduos orgânicos; Anaeróbio; Reator de batelada.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100022

Tratamento de resíduos sólidos de centrais de abastecimento e feiras livres em reator anaeróbio de batelada
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Valderi D.; Sousa,José T. de; Prasad,Shiva; Lopes,Wilton S.; Athayde Júnior,Gilson B.; Dantas,Alberto M. M.
Em feiras livres e centrais de abastecimento são produzidas quantidades bastante significativas de resíduos sólidos, com características favoráveis ao aproveitamento integral em processo de bioestabilização anaeróbia. O processo de bioestabilização é realizado em reatores anaeróbios de batelada (RAB), com tempo de detenção de sólidos variando de 250 a 300 dias originando, como produtos finais, o biogás, com cerca de 60% de gás metano, além de composto orgânico parcialmente bioestabilizado. Neste trabalho, foram utilizados resíduos sólidos orgânicos tipicamente vegetais, advindos de centrais de abastecimento, feiras livres e lodo de esgoto sanitário. O sistema experimental utilizado era constituído basicamente por um reator anaeróbio de batelada, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anaeróbio; Reator de batelada; Resíduos sólidos; Biogás; Lodo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200022

Tratamento anaeróbio de resíduos sólidos orgânicos com alta e baixa concentração de sólidos
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Valderi D.; Lopes,Wilton S.; Sousa,José T. de; Prasad,Shiva; Silva,Salomão A.
A finalidade principal deste trabalho foi estudar o tratamento anaeróbio de resíduos sólidos orgânicos com alta e baixa concentração de sólidos. O sistema experimental se compunha de dois reatores com capacidade unitária de 2.200 L, enquanto o substrato utilizado era composto de resíduos sólidos vegetais e lodo de esgotos sanitários, sendo um dos reatores alimentado com substrato contendo 20% de sólidos totais (80% de umidade) e o outro com apenas 5% de sólidos totais (95% de umidade). Verificou-se, quando da utilização de substrato contendo 5% (percentagem em peso) de sólidos totais, que o tempo de retenção de sólidos requerido para que fossem alcançados 80% de redução da massa de DQO aplicada, foi de 90 dias, propiciando uma taxa de produção de gás...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lodo de esgoto; Resíduos vegetais; Reator em batelada; Reator compartimentado.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200013