Consulta: creatorFacets:"Machado,Thiago M."
Registros recuperados: 7
Data/hora: 11/06/2024 04:27:15

Segregação de fertilizantes aplicados a lanço
Provedor de dados: 70
Autores: Molin,José P.; Machado,Thiago M.; Magalhães,Raphael P.; Faulin,Gustavo D. C.
A uniformidade transversal da distribuição de fertilizantes e corretivos a lanço tem grande dependência da qualidade e da condição física do produto a ser aplicado. Especialmente no caso das formulações, esse aspecto é relevante e por isso o presente trabalho teve o objetivo de verificar a distribuição dos grãos e a constância na formulação aplicada na extensão da largura de trabalho de uma máquina distribuidora a lanço com dois fertilizantes. Foram efetuadas análises químicas do produto depositado em coletores dispostos transversalmente e analisadas as distribuições individuais dos elementos das fórmulas. Os resultados evidenciam que os fertilizantes apresentaram diferenças na sua formulação ao longo da largura, sendo que o fertilizante que continha...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aplicação a lanço; Deposição transversal; Adubadora.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400011

Static tests of constructive tires using hydraulic press on the soil
Provedor de dados: 70
Autores: Machado,Thiago M.; Lanças,Kléber P.; Oliveira Junior,Mauro B. de; Artioli,José A.; Marasca,Indiamara.
ABSTRACT The power consumption and load capacity of agricultural machines have grown and the effects of pressure on the soil by tires have been still little investigated. In concern with sustainable development, the relationship machine-tire-soil must be in balance to give more consistency on the best use of tires for a given load. This study aimed to evaluate four tires of two constructive types, the bias belted tires and radial tires, both with respective rim diameters of 22.5 and 26.5 inches with variables measuring the footprint, elastic deformation, sinkage and resistance to penetration. A hydraulic press with an attachment shaft for tire mounting and a box of soil in which the tire has been imposed on a load of 53.00 kN using nominal pressures...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compaction; Footprint; Pressure; Elastic deformation; Sinkage.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000500886

Metodologia para avaliação do desempenho de receptor de GPS de uso agrícola em condição cinemática
Provedor de dados: 70
Autores: Machado,Thiago M.; Molin,José P.; Povh,Fabrício P.; Salvi,José V.
São inúmeras as aplicações das tecnologias de Global Navigation Satellite System (GNSS), e o sistema mais utilizado é o Global Positioning System (GPS), desenvolvido pelos Estados Unidos. Em aplicações agrícolas, há a necessidade de posicionamento estático e cinemático, com demandas de distintos níveis de acurácia. No entanto, os usuários carecem de informação quanto ao desempenho cinemático de receptores GNSS, sendo disponibilizados apenas dados de desempenho estático, e por essa razão desenvolveu-se um veículo instrumentado para testar metodologia de avaliação do desempenho de receptores GNSS sob condição cinemática, visando a representar operações agrícolas. Foi utilizada instrumentação para coletar os dados sob variação de velocidade e sentido de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; GPS; Ensaio cinemático.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000100013

Vertical and horizontal oscillation of three models of self-propelled boom sprayers
Provedor de dados: 91
Autores: Reynaldo,Étore F.; Machado,Thiago M.; Taubinger,Leandro; Quadros,Dionathan de.
ABSTRACT The spray boom is one of the sprayer components that most affect the application quality and may cause phytotoxicity and overlay application problems. Therefore, this study aimed to evaluate the displacement in the vertical and horizontal movements of the spray booms in three models of self-propelled boom sprayers. The vibrations of the spray boom in the vertical direction was measured using three receivers (GNSS) with RTK differential correction. The vibration measurements in the horizontal direction were determined using a high resolution camera. At the end, the processed data were entered into a spreadsheet for the descriptive statistics. The smallest spray boom movement in the horizontal direction was obtained by the specimen 2. No statistical...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sprayer; Application technology; Vibration.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016001000941

Performance of spray nozzles to control fusarium head blight and mycotoxin in the barley crop
Provedor de dados: 91
Autores: Reynaldo,Étore F.; Machado,Thiago M.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the performance of spray nozzles to control fusarium head blight (FHB) and mycotoxins in barley grains. The barley cultivar used in the test was ‘BRS Aliansa’, with a density of 300 plants m-2. Fungicide applications were performed using a mechanized set formed by a sprayer (Jacto, model Falcon Vortex) and a tractor (Massey Ferguson, Model 283). The spray volume used was 150 L ha-1. The nozzles used were single fan, single fan with air induction, hollow cone and double fan. The assay was performed in strips, totaling an area of 350 m2 and the variables yield and concentration of mycotoxin in the grains were determined along the strips. The data were submitted to descriptive statistics; the results were compared by F...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hordeum vulgare L.; Technology application; Yield.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000300209

Estimativa de gasto energético da operação de subsolagem em profundidades variáveis
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Thiago M.; Lanças,Kléber P.; Fiorese,Diego A.; Fernandes,Barbara B.; Testa,João V. P.
RESUMOA descompactação do solo pode ser realizada de diversas formas dentre as quais a mais comum no meio agrícola é a realização da operação de subsolagem. Com a evolução dos equipamentos e a eletrônica embarcada tem-se a possibilidade de variar a profundidade do subsolador e realizar a descompactação de modo otimizado. O presente trabalho objetivou estimar o gasto energético de um subsolador operando em diferentes tamanhos de áreas e em profundidades variáveis de subsolagem. Foram utilizados um trator 4 x 2 (TDA) e um subsolador de cinco hastes sendo este todo instrumentado com equipamentos que possibilitaram as análises de consumo horário de combustível, consumo operacional de combustível, patinagem, velocidade média, capacidade de campo efetiva, força...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Subsolador; Consumo de combustível; Agricultura de precisão.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101121

Ensaios estáticos e cinemáticos de receptores de GPS
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Thiago M.; Molin,José P.
Os sistemas de navegação global por satélites, em especial o GPS, mais completo e conhecido, tem multiplicado suas aplicações no meio agrícola. O desempenho de receptores, no entanto, não é devidamente conhecido entre os usuários; assim, este trabalho visou avaliar receptores com distintas configurações e o uso de correções diferenciais por meio de ensaios estáticos e cinemáticos; no primeiro caso foram avaliados, concomitantemente, oito receptores ativando ou não as correções diferenciais WAAS e EGNOS, além de sinais privados específicos para alguns desses receptores; também se testaram intensidades de filtragem disponíveis em alguns dos receptores. No ensaio cinemático utilizaram-se dois receptores de navegação fixados sobre a cabine de um trator, tendo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Correções diferenciais; RTK.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000900015