Consulta: creatorFacets:"Maciel Netto,André"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 10:56:02

Fuzzy logic applied to the modeling of water dynamics in an Oxisol in northeastern Brazil
Provedor de dados: 90
Autores: Afonso,Antônio Cláudio Marques; Maciel Netto,André; Vasconcelos,Wagner Estáquio de.
Modeling of water movement in non-saturated soil usually requires a large number of parameters and variables, such as initial soil water content, saturated water content and saturated hydraulic conductivity, which can be assessed relatively easily. Dimensional flow of water in the soil is usually modeled by a nonlinear partial differential equation, known as the Richards equation. Since this equation cannot be solved analytically in certain cases, one way to approach its solution is by numerical algorithms. The success of numerical models in describing the dynamics of water in the soil is closely related to the accuracy with which the water-physical parameters are determined. That has been a big challenge in the use of numerical models because these...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fuzzy rule-based model; Mamdani model; Soil water dynamics.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000200010

Determinação da condutividade hidráulica e da sorvidade de um solo com infiltrômetro a disco
Provedor de dados: 91
Autores: Antonino,Antonio C. D.; Angulo-Jaramillo,Rafael; Souza,Eduardo S. de; Maciel Netto,André; Carneiro,Clemente J. G.; Montenegro,Abelardo A. A.
Determinou-se a condutividade hidráulica e a sorvidade, a partir de dados de infiltração acumulada, utilizando-se um infiltrômetro a disco, em duas camadas de um Neossolo Flúvico (uma superficial, 15 - 25 cm de profundidade, argilosa, e outra 50 - 70 cm de profundidade, arenosa) da vazante do açude Flocos, localizado no município de Tuparetama, PE. Para a caracterização hidrodinâmica, os ensaios de infiltração foram realizados aplicando-se potenciais de fornecimento de água de 0, -3, -6 e -12 cm de coluna de água, utilizando um infiltrômetro a disco, com base de 80 mm de diâmetro. Três métodos foram empregados para se determinar a condutividade hidráulica (K) e a sorvidade (S) baseados no conhecimento prévio da curva de retenção da água no solo, obtida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Sorvidade; Infiltrômetro a disco.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200012