Consulta: creatorFacets:"Madalosso,Tiago"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 02/06/2024 00:51:17

Indicadores da qualidade física de um Latossolo Vermelho distrófico típico sob plantio direto escarificado
Provedor de dados: 65
Autores: Klein,Vilson Antonio; Baseggio,Matheus; Madalosso,Tiago.
A avaliação da qualidade física dos solos agrícolas tem assumido importância cada vez maior, principalmente em áreas sob sistema plantio direto, uma vez que nesse sistema de manejo ocorrem importantes alterações na estrutura do solo. A resistência mecânica do solo à penetração (RP), o intervalo hídrico ótimo (IHO) e a densidade relativa (DR) têm sido apresentados como opções para essa avaliação. Os objetivos deste trabalho foram avaliar e modelar a RP em função da umidade e densidade do solo e determinar o IHO em função da DR em dois sistemas de manejo. Amostras de solo com estrutura preservada foram coletadas na camada de 0-5cm, em solo sob plantio direto (PD) e plantio direto escarificado (PDE) há seis meses. Em laboratório, determinou-se a RP utilizando...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Compactação do solo; Plantio direto; Escarificação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000900014

Textura do solo e a estimativa do teor de água no ponto de murcha permanente com psicrômetro
Provedor de dados: 65
Autores: Klein,Vilson Antonio; Baseggio,Matheus; Madalosso,Tiago; Marcolin,Clóvis Darli.
A determinação do volume de água disponível às plantas é fundamental para o correto manejo da irrigação e definição quanto ao uso dos solos agrícolas. Os principais fatores que exercem influência na retenção e disponibilidade de água às plantas são a textura e a estrutura do solo. O objetivo deste trabalho foi quantificar a influência da textura na retenção da água, na condição de ponto de murcha permanente (PMP) das plantas (-1,5MPa), sendo utilizado um psicrômetro modelo WP4-T. Determinaram-se a textura de 100 amostras de solo e o teor de água no PMP. Os resultados indicaram que, em potenciais maiores que -1,0MPa, o psicrômetro mostrou-se pouco preciso, não se recomendando a sua utilização nessa condição. O PMP aumentou de 0,059 para 0,29g g-1, quando o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Retenção de água no solo; Teor de argila; Potencial da água no solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000700011

Metodologias de controle de qualidade de análises granulométricas do solo
Provedor de dados: 65
Autores: Klein,Vilson Antonio; Madalosso,Tiago; Reichert,José Miguel; Suzuki,Luis Eduardo Akiyoshi Sanches; Veiga,Milton da; Albuquerque,Jackson Adriano; Pauletto,Eloy Antonio.
A qualidade da análise granulométrica é imprescindível para a adequada classificação textural dos solos e enquadramento no Zoneamento Agroclimático. O objetivo deste trabalho foi avaliar metodologias de controle de qualidade das análises granulométricas. Foram coletadas amostras de solos com diferentes texturas, as quais foram analisadas por cinco laboratórios. O controle da qualidade foi realizado utilizando duas metodologias, uma proposta pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e a outra pela Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solo e de Tecido Vegetal dos Estados do RS e SC (ROLAS). Verificou-se maior número de inconformidades para as frações argila e silte, independentemente do método, sendo que o método da ROLAS apresentou maior número de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Textura do solo; Frações granulométricas; Métodos de análise.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782013000500015