Consulta: creatorFacets:"Marouelli,Waldir A."
Registros recuperados: 11
Data/hora: 12/06/2024 05:21:39

Avaliação de um circuito eletrônico para medição da condutividade elétrica de soluções nutritivas
Provedor de dados: 70
Autores: Steidle Neto,Antonio J.; Zolnier,Sérgio; Marouelli,Waldir A.; Carrijo,Osmar A.; Martinez,Herminia E. P.
Nos sistemas de cultivo hidropônicos ou que utilizam a fertirrigação, a quantidade total de sais dissolvidos na solução nutritiva tem grande impacto na produtividade da cultura. A concentração adequada ao crescimento e desenvolvimento da cultura sofre variações marcantes ao longo do seu ciclo, podendo ser avaliada indiretamente por meio do monitoramento da condutividade elétrica da solução nutritiva. O objetivo deste trabalho foi avaliar um circuito eletrônico de baixo custo para a medição da condutividade elétrica, cujo princípio se baseia na medida de freqüência. O circuito eletrônico foi conectado a um computador via porta paralela, sendo calibrado utilizando-se de 16 soluções de KCl. A temperatura das soluções foi mantida nos níveis desejados por meio...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutivímetros; Hidroponia; Fertirrigação.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200016

Avaliação do desempenho de um sistema automático para controle da fertirrigação do tomateiro cultivado em substrato
Provedor de dados: 70
Autores: Steidle Neto,Antonio J.; Zolnier,Sérgio; Marouelli,Waldir A.; Martinez,Herminia E. P.
Este trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho de um sistema de controle automático de fertirrigação para a produção do tomateiro em substrato de areia, comparativamente ao sistema de controle convencional quanto à redução de solução nutritiva. No método de controle automático, os eventos de fertirrigação foram estabelecidos em função das condições meteorológicas do ambiente de cultivo e do estádio de desenvolvimento da cultura. Para isso, o modelo de Penman-Monteith foi utilizado como suporte para a tomada de decisão sobre a frequência adequada para aplicação da solução nutritiva. No sistema de controle convencional, os intervalos entre as fertirrigações permaneceram fixos durante todo o ciclo do tomateiro. Os resultados demonstraram que o sistema...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Hidroponia; Solução nutritiva; Automação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000300005

Variabilidade espacial do sistema radicular do tomateiro e implicações no manejo da irrigação em cultivo sem solo com substratos
Provedor de dados: 75
Autores: Marouelli,Waldir A.; Carrijo,Osmar A.; Zolnier,Sérgio.
Avaliou-se a distribuição de raízes do tomateiro e a variabilidade horizontal do potencial matricial (psim) e da condutividade elétrica da solução em substratos, de fibra de coco verde, casca de arroz carbonizada, maravalha carbonizada e comercial, acondicionados em sacos de plástico do tipo bisnaga. Cada planta foi irrigada por um único gotejador, posicionado a 7 cm da mesma. Maior concentração de raízes e menores valores de psim, sob condições de déficit hídrico temporário, ocorreram junto às plantas, nos substratos de fibra de coco e casca de arroz, e junto aos gotejadores, nos de maravalha e comercial. A baixa concentração de raízes entre um gotejador e a planta subseqüente, irrigada por outro emissor, ocorreu, provavelmente, pela alta condutividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Condutividade elétrica; Potencial matricial; Potencial osmótico; Tensiômetro.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362005000100012

Production, quality and water use efficiency of processing tomato as affected by the final irrigation timing
Provedor de dados: 75
Autores: Marouelli,Waldir A.; Silva,Washington L.C.; Moretti,Celso L.
A field study was conducted under "Cerrado" conditions of Brazil, during the dry season of 2000, to evaluate the effect of final irrigation timing on fruit yield, quality, and the use of water in processing tomatoes. Fourteen irrigation cut-off times were employed, 7 days apart, from blossom until harvest. Maximum marketable fruit yield took place when irrigations were cut-off 21 days before harvest (10% of red fruit). Total soluble solids content was linearly reduced at the rate of 0.34 ºBrix per each additional 10 days period of irrigation. Maximum pulp yield was obtained ending irrigation 34 days before harvest (20% of plants holding at least one red fruit). The highest tomato water use efficiency was observed when the last irrigation occurred between...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Sprinkle irrigation; Water stress.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362004000200013

Produção e qualidade de alho sob regimes de água no solo e doses de nitrogênio
Provedor de dados: 75
Autores: Marouelli,Waldir A.; Silva,Washington L. C.; Carrijo,Osmar A.; Silva,Henoque R.
Avaliou-se os efeitos de regimes de água no solo e doses de nitrogênio (N) sobre a produção e qualidade de bulbos de uma cultivar de alho suscetível ao pseudoperfilhamento. O estudo foi conduzido na Embrapa Hortaliças, Brasília, e os tratamentos consistiram da combinação de três tensões de água (15; 35 e 70 kPa) e três doses de N (20; 100 e 500 kg.ha-1). Maior desenvolvimento vegetativo, produtividade total e massa média de bulbos foram obtidos para tensões entre 15 e 19 kPa e doses de N entre 52 e 97 kg.ha-1. A produtividade comercial foi maximizada para a tensão de 15 kPa, sendo contudo reduzida linearmente com o aumento da dose de N. A porcentagem de bulbos pseudoperfilhados foi influenciada pela tensão de água, dose de N e pela interação dos fatores,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Allium sativum; Bulbo chocho; Irrigação; Nitrogênio; Tensão de água no solo; Pseudoperfilhamento.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362002000200015

Incidência de murcha-bacteriana em tomate para processamento industrial sob irrigação por gotejamento e aspersão
Provedor de dados: 75
Autores: Marouelli,Waldir A.; Lopes,Carlos A.; Silva,Washington L.C.
O estudo foi realizado na Embrapa Hortaliças, Brasília (DF), com o objetivo de avaliar a incidência de murcha-bacteriana em tomateiro para processamento industrial irrigado por gotejamento e por aspersão, cultivado em solo naturalmente infestado com a raça 1, biovar I de Ralstonia solanacearum, nas condições edafoclimáticas do Cerrado brasileiro. Para gotejamento foram também avaliados os regimes hídricos com turnos de rega de 0,5; 1; 2; 4 e 8 dias. A irrigação por gotejamento favoreceu significativamente a ocorrência da doença, apresentando em média, aos 65 dias após o transplante de mudas, 42,5% de plantas com sintoma contra 5% de casos ocorridos na irrigação por aspersão. A incidência da doença no gotejamento não foi afetada (p&gt;0,05) pelo regime...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Ralstonia solanacearum; Patógeno de solo; Turno de rega.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362005000200032

Profundidade de instalação da linha de gotejadores em tomateiro para processamento industrial
Provedor de dados: 75
Autores: Marouelli,Waldir A.; Silva,Washington L.C.
Avaliou-se a resposta do tomateiro para processamento industrial, irrigado por gotejamento, a diferentes profundidades de instalação da linha lateral de gotejadores (0; 20 e 40 cm). Um tratamento irrigado por aspersão foi utilizado como controle. O experimento foi conduzido na Embrapa Hortaliças, nas condições edafoclimáticas da região de cerrados do Brasil Central. Maior crescimento vegetativo de plantas foi observado nos tratamentos irrigados por aspersão e gotejamento superficial, enquanto que menor crescimento ocorreu no gotejamento a 40 cm. A produtividade comercial do tratamento irrigado por gotejamento superficial (124 t.ha-1) foi 32% maior que no tratamento por gotejamento subterrâneo a 40 cm, 15% maior que no tratamento irrigado por aspersão, não...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Gotejamento; Sistema de irrigação; Gotejo subterrâneo.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362002000200018

Desenvolvimento de plantas, produção e qualidade de bulbos de alho sob condições de deficiência de água no solo
Provedor de dados: 75
Autores: Marouelli,Waldir A.; Silva,Washington L. C.; Moretti,Celso L.
Avaliou-se o comportamento de plantas de alho submetidas a diferentes níveis de água no solo, em dois estádio de desenvolvimento. O experimento foi conduzido na Embrapa Hortaliças, Brasília, DF. Os tratamentos, dispostos em esquema fatorial 4 x 4, resultaram da combinação de quatro tensões de água no solo no estádio vegetativo (20; 40; 80 e 160 kPa) e quatro no de bulbificação (20; 40; 80 e 160 kPa). Plantas submetidas à deficiência hídrica, em qualquer dos estádios, tiveram o desenvolvimento, a produtividade comercial, o tamanho médio de bulbos e a eficiência do uso de água reduzidos em até 70%, 63%, 31% e 57%, respectivamente. O crescimento de plantas e a produtividade de bulbos foram negativamente afetados mesmo para condições de deficiência moderada de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Allium sativum; Irrigação; Manejo de água; Nível de água no solo; Relação solo-água-planta.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362002000300014

Avaliação técnica e econômica do espaçamento de gotejadores em tomateiro para processamento cultivado em fileiras simples e duplas
Provedor de dados: 75
Autores: Marouelli,Waldir A.; Sant'Ana,Rafael R.; Silva,Washington L. C.; Moretti,Celso L.; Vilela,Nirlene J.
Avaliou-se o efeito de espaçamentos entre gotejadores (10 cm e 30 cm) e sistemas de plantio (fileiras simples e duplas, com uma linha de gotejo) sobre o rendimento físico e econômico e a qualidade de frutos de tomateiro para processamento, na região do Cerrado do Brasil. Um tratamento de controle, com plantio em fileiras simples, foi irrigado por aspersão. A produtividade comercial para o espaçamento de 10 cm foi 10% maior que para o de 30 cm. O plantio em fileiras simples produziu 9% mais frutos do que o em fileiras duplas. A produtividade do tratamento por aspersão não diferiu do tratamento com gotejadores a 30 cm e fileiras duplas, mas foi pelo menos 15% menor do que nos demais tratamentos. A porcentagem de frutos podres não foi afetada pelo fator...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lycopersicon esculentum; Irrigação; Gotejamento; Espaçamento entre linhas; Aspersão.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362003000200016

Respiratory activity and browning of minimally processed sweet potatoes
Provedor de dados: 75
Autores: Moretti,Celso L.; Araújo,Alessandra L.; Marouelli,Waldir A.; Silva,Washington L.C.
Sweet potatoes (Ipomoea batatas L.), 'Brazlândia Roxa', 'Brazlândia Branca' and 'Princesa' were harvested at optimum maturity to evaluate respiratory activity and browning susceptibility of minimally processed roots. After harvest, non-blemished roots were graded for size (18±2cm) and diameter (5±1cm), and minimally processed inside a cold room. Processed roots were placed in sealed glass jars and stored at 3±0.5°C to evaluate respiratory activity during a 4-hour period or were packed in plastic films with partial vacuum to evaluate development of browning. Packages were stored under refrigerated conditions (3±0.5°C) for 5 days. Daily, minimally processed roots were evaluated for browning according to a scale ranging from 0 (extremely browned) to 5 (no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ipomoea batatas; Carbon dioxide; Mechanical damage; Polyphenoloxidase; Postharvest; Sensory analysis; Storage.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362002000300020

Razão entre radiação fotossinteticamente ativa e radiação global no cultivo do tomateiro em casa-de-vegetação
Provedor de dados: 91
Autores: Steidle Neto,Antonio J.; Zolnier,Sérgio; Marouelli,Waldir A.; Carrijo,Osmar A.
Propôs-se, com este trabalho, determinar e analisar as variações da razão entre a radiação fotossinteticamente ativa (RFA) e a radiação global (Rg) durante o período de crescimento do tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill., cv. Duradoro) cultivado em substrato de areia sob condições de ambiente protegido. Medições de Rg e RFA foram conduzidas no interior de uma casa-de-vegetação, coberta com filme plástico de polietileno, durante a estação seca, em Viçosa, MG. Paralelamente, a Rg foi medida também em uma estação meteorológica automática. A razão RFA/Rg sofreu uma redução de 1,691 para 1,574 mol MJ-1, no período compreendido entre as 1ª e 9ª semanas após o transplante e se manteve praticamente estável entre as 9ª e 13ª semanas, oscilando entre 1,571 e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiente protegido; Lycopersicon esculentum; Radiação solar.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000600009