Consulta: creatorFacets:"Martinez,Mauro Aparecido"
Registros recuperados: 14
Data/hora: 11/06/2024 03:55:04

Efeito da aplicação sucessiva de precipitações pluviais com diferentes perfis na taxa de infiltração de água no solo
Provedor de dados: 90
Autores: Zonta,João Henrique; Martinez,Mauro Aparecido; Pruski,Fernando Falco; Silva,Demetrius David da; Santos,Marcelo Rocha dos.
O processo de infiltração é influenciado pelas condições da superfície do solo e pela precipitação pluvial. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de aplicações sucessivas de precipitações pluviais com diferentes perfis na formação do encrostamento superficial e, consequentemente, na taxa de infiltração de água em solo sem cobertura e com cobertura. Foram aplicadas três precipitações pluviais sucessivas para cada perfil de precipitação pluvial, em intervalos de 24 h, sendo usados os perfis de precipitação pluvial constante, exponencial decrescente, duplo exponencial adiantado e atrasado, com uma lâmina média de 55 mm por aplicação. Buscou-se ajustar um fator de decaimento da taxa de infiltração (Ti) em função da energia cinética acumulada da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cobertura do solo; Encrostamento superficial; Energia cinética da chuva.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832012000200007

Modelo para estimativa da infiltração de água e perfil de umidade do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Cecílio,Roberto Avelino; Martinez,Mauro Aparecido; Pruski,Fernando Falco; Silva,Demetrius David da.
A adequada modelagem da infiltração de água no solo é fundamental para estimação do movimento de água, erosão hídrica, recarga e contaminação de aquíferos. Este trabalho apresenta um modelo para estimativa da infiltração de água no solo (GAML-c), com base no modelo de Green-Ampt-Mein-Larson, que provê descrição da geometria e do deslocamento da frente de umedecimento no solo. Testes experimentais foram conduzidos em Latossolo Vermelho-Amarelo para avaliar o GAML-c, usando-se quatro diferentes cenários: considerando a condutividade hidráulica do solo igual à taxa de infiltração estável (Tie) e a umidade máxima do solo igual ao teor de água na zona de transmissão (θw) (TW); condutividade hidráulica do solo igual à do solo saturado (K0) e a umidade máxima do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Modelo de Green-Ampt-Mein-Larson; Latossolo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000200012

Influência do tipo de amostragem na constante dielétrica do solo e na calibração de sondas de TDR
Provedor de dados: 90
Autores: Santos,Marcelo Rocha dos; Zonta,João Henrique; Martinez,Mauro Aparecido.
A técnica da TDR é uma importante ferramenta para o estudo do teor de água no solo. Para o correto emprego dessa técnica, é necessário calibrar modelos que relacionam o conteúdo volumétrico de água no solo com a constante dielétrica deste, considerando as características de cada solo. Assim, objetivou-se avaliar a influência do tipo de solo e da forma de amostragem (amostra deformada e não deformada) na constante dielétrica (Ka) do solo e no desempenho de modelos para a estimativa do conteúdo volumétrico de água no solo (), usando a técnica TDR. Os solos utilizados foram um Cambissolo Háplico Tb distrófico (CX), um Latossolo Vermelho ácrico típico (LV) e um Neossolo Quartzarênico (RQ), que apresentam diferenças quanto à textura. As amostras de solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reflectometria; Teor de água; Textura do solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000200003

Substituição dos parâmetros do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson para estimativa da infiltração em alguns solos do Brasil
Provedor de dados: 90
Autores: Cecílio,Roberto Avelino; Martinez,Mauro Aparecido; Pruski,Fernando Falco; Silva,Demetrius David da; Ataíde,Wendy Fonseca.
A partir de uma análise detalhada do processo de infiltração de água no solo, foram propostas alternativas para adequação dos parâmetros de entrada do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML), na tentativa de melhorar a eficiência da estimativa da infiltração em alguns solos brasileiros. As adequações consistiram em substituir a condutividade hidráulica do solo saturado (K0) pela taxa de infiltração estável (Tie) e o teor de água do solo saturado (q s) pelo teor de água na zona de transmissão (q w), além de estabelecer uma equação para estimativa do potencial matricial na frente de umedecimento (y f) com base nos parâmetros do modelo de curva de retenção de água de Brooks &amp;amp; Corey. Avaliou-se o desempenho do conjunto de adequações propostas (GAML-t)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem hidrológica; Potencial matricial; Condutividade hidráulica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000500029

Resistência hidráulica da crosta formada em solos submetidos a chuvas simuladas
Provedor de dados: 90
Autores: Brandão,Viviane dos Santos; Silva,Demetrius David da; Ruiz,Hugo Alberto; Pruski,Fernando Falco; Schaefer,Carlos Ernesto G.R.; Martinez,Mauro Aparecido; Menezes,Sady Júnior Martins da Costa de.
Para avaliar a redução da taxa de infiltração em solos sujeitos ao encrostamento decorrente da aplicação de chuvas simuladas, foi realizado um experimento em esquema fatorial 5 x 6, sendo cinco solos (Argissolo Vermelho, Argissolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo, Neossolo Flúvico e Neossolo Quartzarênico) e seis energias cinéticas de chuva (0, 525, 1051, 2102, 3153 e 4204 J m-2), com três repetições. A partir dos dados de taxa de infiltração da água no solo e da espessura da crosta, determinadas por micromorfometria, calcularam-se a condutividade e a resistência hidráulica da crosta. Todos os solos apresentaram redução da taxa de infiltração, quando a energia cinética de chuva simulada aplicada aumentou. A resistência hidráulica da crosta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Encrostamento; Chuva simulada; Resistência hidráulica da crosta.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000100002

Impacts of deforestation on water balance components of a watershed on the Brazilian East Coast
Provedor de dados: 90
Autores: Pereira,Donizete dos Reis; Almeida,André Quintão de; Martinez,Mauro Aparecido; Rosa,David Rafael Quintão.
The Brazilian East coast was intensely affected by deforestation, which drastically cut back the original biome. The possible impacts of this process on water resources are still unknown. The purpose of this study was an evaluation of the impacts of deforestation on the main water balance components of the Galo creek watershed, in the State of Espírito Santo, on the East coast of Brazil. Considering the real conditions of the watershed, the SWAT model was calibrated with data from 1997 to 2000 and validated for the period between 2001 and 2003. The calibration and validation processes were evaluated by the Nash-Sutcliffe efficiency coefficient and by the statistical parameters (determination coefficient, slope coefficient and F test) of the regression...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: SWAT; Watershed management; Hydrological modeling; Atlantic Forest.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000400030

Relação da velocidade de escoamento da solução e do comprimento da coluna de solo com os parâmetros de transporte de potássio em um latossolo e um neossolo
Provedor de dados: 90
Autores: Ribeiro,Danilo Pereira; Martinez,Mauro Aparecido; Matos,Antonio Teixeira de; Ruiz,Hugo Alberto; Parreiras,Marina Souza Nicácio; Cecon,Paulo Roberto.
Devido à importância dos estudos de deslocamento de solutos em colunas de solo, para avaliar os riscos de poluição do solo e das águas subterrâneas, e à falta de padronização no comprimento da coluna de solo utilizada (L) e na velocidade de escoamento da solução aplicada (), realizou-se este trabalho com o objetivo de avaliar a relação de L e de com o coeficiente de dispersão-difusão (D), a dispersividade (λ) e o fator de retardamento (R) do K+ em um Latossolo Vermelho distrófico (LVd) e num Neossolo Quartzarênico órtico (RQo). Foram testados cinco comprimentos de colunas (0,10, 0,20, 0,30, 0,40 e 0,50 m) e quatro velocidades, sendo 0,62, 0,69, 0,75 e 0,81 m h-1 para o LVd e 0,37, 0,40, 0,44 e 0,48 m h-1 para o RQo. Aplicou-se uma solução deslocadora de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deslocamento miscível; Fator de retardamento; Dispersividade; Curva de eluição.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000600007

Influência da aplicação de águas residuárias de suinocultura na capacidade de infiltração de um solo Podzólico Vermelho-Amarelo
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Rubens Alves; Campelo,Paulo Luis Gonçalves; Matos,Antônio Teixeira; Martinez,Mauro Aparecido; Cecon,Paulo Roberto.
Este trabalho foi conduzido na Área Experimental de Hidráulica, Irrigação e Drenagem do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, MG, com o objetivo de se avaliar a influência de aplicações sucessivas de águas residuárias de suinocultura, com diferentes concentrações de sólidos totais sobre a capacidade de infiltração de um solo Podzólico Vermelho-Amarelo. O experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e três repetições, em que os tratamentos se constituíram da aplicação de água e de águas residuárias com concentrações de sólidos totais de 2,4, 7,0, 16,3 e 26,9 g L-1. Quinze infiltrômetros de anel foram instalados em uma área de 60 m², dividida em parcelas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Infiltração; Água residuária; Podzólico vermelho-amarelo.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200022

SIMASS - MODELO PARA SIMULAR O TRANSPORTE DE ÁGUA E SOLUTOS NO SOLO I: DESENVOLVIMENTO E TESTE DE SENSIBILIDADE
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Silvana Nunes da; Martinez,Mauro Aparecido; Martins,José Helvécio; Ferreira,Paulo Afonso.
RESUMO Desenvolveu-se um modelo matemático, denominado SIMASS, para simular o transporte unidimensional de água e soluto no solo, sob condições de escoamento não-permanente. As equações de transporte de água e de solutos, são resolvidas numericamente pelo método de diferenças finitas. O modelo permite, entre outras características, obter-se a distribuição de umidade e de solutos no solo, a utilização de condições de contorno do tipo potencial constante e do tipo fluxo constante, e o uso de duas funções, através das quais se estima a condutividade hidráulica do solo não-saturado. A avaliação do desempenho do SIMASS em simular, sob condições de solo saturado, as curvas de efluentes e os perfis de distribuição de nitrato em colunas de solo, foi realizada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Umidade do solo; Transporte de solutos; Escoamento não-permanente.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200183

MOBILIDADE DE NITRATO EM COLUNAS DE SOLO SOB CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO NÃO PERMANENTE
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Silvana Nunes da; Martinez,Mauro Aparecido; Matos,Antônio Teixeira de; Ramos,Victor Brasil Nunes.
RESUMO Um estudo de deslocamento de nitrato no solo, aplicado com a água de irrigação e em duas concentrações, sob condições de escoamento não permanente, foi realizado em colunas de lixiviação, preenchidas com terra fina seca ao ar, de um material de solo classificado como Latossolo Vermelho Amarelo (LVa; horizonte B). Determinaram-se os perfis de umidade e de concentração de distribuição de nitrato em quatro diferentes tempos, ou seja, 4, 24, 72 e 168 h, após início da aplicação. Os resultados dos perfis de distribuição de umidade mostraram que o nitrato apresentou picos de concentração à frente de umedecimento do solo. A aplicação de nitrato em maiores concentrações proporcionou a obtenção de picos de maior magnitude; entretanto, pouco alterou o perfil...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nitrato; Deslocamento miscível; Escoamento não-permanente.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200190

DESLOCAMENTO MISCÍVEL DE SULFONA DE ALDICARBE EM COLUNAS DE SOLO
Provedor de dados: 91
Autores: Corrêa,Marcus Metri; Lima,Luiz Antônio; Martinez,Mauro Aparecido; Rigitano,Renê Luíz de Oliveira; Sampaio,Sílvio Cesar.
RESUMO Com o intuito de se avaliar o deslocamento miscível do inseticida sulfona de aldicarbe e obter os parâmetros da equação do modelo dispersivo-convectivo que descreve a mobilidade de pesticidas, colunas de solo foram confeccionadas com amostras de solo deformado, das principais regiões produtoras de batata de Minas Gerais. Os ensaios basearam-se no movimento de soluções aquosas do produto, em condições de solo saturado e regime permanente, nas faixas de concentração recomendadas pelo fabricante e os resíduos observados nos efluentes, analisados por cromatografia gasosa, permitiram verificar a eficiência do modelo dispersivo-convectivo em descrever a mobilidade do produto no solo, além de constatar a baixa sorção deste composto, o qual apresentou...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pesticida; Translocação; Modelo dispersivo-convectivo; Aldicarbe.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200217

Tratamento de águas residuárias da suinocultura utilizando-se filtros orgânicos
Provedor de dados: 91
Autores: Brandão,Viviane dos Santos; Matos,Antônio Teixeira de; Martinez,Mauro Aparecido; Fontes,Maurício Paulo Pereira.
O tratamento primário da água residuária de suinocultura pode ser feito por filtragem; para isto, torna-se oportuno o estudo de materiais alternativos a serem utilizados como meio filtrante e, com este intuito, foram utilizados o bagaço de cana-de-açúcar, a casca de arroz, a casca de café, o fino de carvão vegetal, o sabugo de milho e a serragem de madeira, acondicionados em tubos de PVC de diâmetro de 100 mm, constituindo colunas de 500 mm de altura. O sistema de filtragem foi mantido sob escoamento permanente, com fluxo em meio saturado, e pequena ou nenhuma alteração foi detectada na concentração de N-total, Ca, Mg e Zn no efluente do filtro, enquanto que as concentrações de P-total, Na e K aumentaram no efluente obtido em filtros de casca de arroz,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária de suinocultura; Filtros orgânicos; Tratamento de resíduos.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300004

Transporte de solutos no solo e no escoamento superficial: I - desenvolvimento do modelo e simulação do movimento de água e escoamento superficial
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Luiz Fernando C. de; Martinez,Mauro Aparecido; Pruski,Fernando Falco; Ruiz,Hugo Alberto; Lima,Luiz Antônio.
Desenvolveu-se um modelo matemático para simulação do transporte de soluto no solo e no escoamento superficial. As equações diferenciais que regem os processos de transporte são resolvidas numericamente, pelo método das diferenças finitas. Para se avaliar o desempenho do modelo proposto, montou-se um experimento em nível de campo, constituído de nove parcelas, nas quais foram aplicadas três lâminas de irrigação com diferentes intensidades de precipitação; antes e após a aplicação da irrigação foram retiradas amostras de solo, para a obtenção dos perfis de umidade e, no final da parcela, coletou-se a vazão escoada superficialmente, pelo método direto. Os resultados simulados pelo modelo foram comparados com os experimentais, através do erro relativo médio....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transporte de solutos; Escoamento superficial; Transporte de sedimentos.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100012

Water needs and equivalence relations for different irrigated crops in the São Francisco basin
Provedor de dados: 124
Autores: Silva,Felipe Bernardes; Pereira,Silvio Bueno; Martinez,Mauro Aparecido; Silva,Demetrius David da; Vieira,Nayara Paula Andrade.
ABSTRACT The present work was performed by applying the principal component analysis, in order to compare the water needs of banana, mango, grape, sugarcane, maize and beans crops in different regions of the São Francisco river basin, aiming to identify the climate elements that most influence the reference evapotranspiration (ET0) in the locations of Pirapora-MG, Jaíba-MG, Barreiras-BA and Petrolina-PE. In addition, the locations with more similarities, according to the evaluated parameters, were verified by applying cluster analysis, and the equivalence relations between the studied crops were determined by integrating the parameters related to the climatic elements and the characteristics of crops and soils. Based on the principal components analysis,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigated agriculture; Crop water balance; Climatic parameters; Evapotranspiration.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902018000300409