Consulta: creatorFacets:"Martins,José H."
Registros recuperados: 13
Data/hora: 11/06/2024 04:19:17

Development of capacitive sensor for measuring soil water content
Provedor de dados: 70
Autores: Segundo,Alan K. Rêgo; Martins,José H.; Monteiro,Paulo M. de B.; Oliveira,Rrubens A. de; Oliveira Filho,Delly.
The irrigation management based on the monitoring of the soil water content allows for the minimization of the amount of water applied, making its use more efficient. Taking into account these aspects, in this work, a sensor for measuring the soil water content was developed to allow real time automation of irrigation systems. This way, problems affecting crop yielding such as irregularities in the time to turn on or turn off the pump, and excess or deficit of water can be solved. To develop the sensors were used stainless steel rods, resin, and insulating varnish. The sensors measuring circuit was based on a microcontroller, which gives its output signal in the digital format. The sensors were calibrated using soil of the type “Quartzarenic Neosoil”. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Process control; Control system; Irrigation system.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200006

Rendimento de motor elétrico como parâmetro de dimensionamento de bitola de alimentador conectado diretamente ao transformador
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira Filho,Delly; Teixeira,Carlos A.; Lacerda Filho,Adílio F.; Martins,José H.; Queiroz,Josué M.
O dimensionamento de condutores de energia elétrica não leva em consideração critérios de racionalização do uso de energia elétrica. O estudo abrangeu uma avaliação sobre o dimensionamento de condutores alimentadores de energia elétrica de motores conectados diretamente a transformadores utilizados na eletrificação rural. No dimensionamento dos condutores alimentadores, indica-se que, além do atendimento à norma técnica (dimensionamento em função da capacidade de corrente do condutor e da queda de tensão admissível), também sejam considerados: (i) o número de horas de funcionamento; (ii) as características elétricas e preço de condutores; (iii) as características da instalação, como comprimento do ramal e potência do motor. Provou-se que, em algumas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Motor elétrico; Qualidade da energia; Dimensionamento de condutores.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500005

Tarifa binômia para o custo de água pressurizada em perímetros irrigados
Provedor de dados: 70
Autores: Ribeiro,Marcos C.; Oliveira Filho,Delly; Soares,Antônio A.; Martins,José H.; Mantovani,Everardo C.
Nos distritos de irrigação, a tarifa de custo variável tem dependido exclusivamente da quantidade de água consumida e não, da energia e da demanda de potência elétrica para o fornecimento de água na pressão e na vazão recomendadas pelo sistema de irrigação. Essa forma de tarifação da água de irrigação é um contrassenso em que os irrigantes mais eficientes subsidiam os irrigantes menos eficientes. Este trabalho propõe que as tarifas de água considerem não somente a quantidade de água consumida no mês, mas também a pressão, já que a demanda de potência hidráulica é função do produto da vazão pela pressão de serviço. O estudo comparou o custo de água de irrigantes que consomem o mesmo volume mensal para a situação atual e pela metodologia proposta....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tarifa; Distribuição de água; Perímetro irrigado.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000400002

Avaliação da transmissão de dados de temperatura no sistema 1-wireTM
Provedor de dados: 70
Autores: Steidle Neto,Antonio J.; Baêta,Fernando C.; Martins,José H.; Zolnier,Sérgio; Monteiro,Paulo M. B.
A necessidade de sistemas de monitoramento automático versáteis e de baixo custo que possam auxiliar o produtor agrícola na otimização dos processos produtivos, é evidente. Este trabalho foi realizado com o objetivo de pesquisar as limitações e as potencialidades de aplicação do sistema 1-wireTM na transmissão de dados de temperatura em instalações agrícolas. O sistema 1-wireTM é uma rede de transmissão de dados que possibilita a comunicação digital entre um computador e dispositivos da série 1-wireTM, tais como os sensores de temperatura DS1820. A transmissão de dados de temperatura nesse sistema foi avaliada em função do tipo dos condutores e do número de sensores DS1820. Com base nos resultados, concluiu-se que o aumento do número de sensores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de aquisição de dados; Sensores de temperatura; Instalações agrícolas.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100004

Racionalização do uso de força motriz em fábrica de ração
Provedor de dados: 70
Autores: Teixeira,Carlos A.; Oliveira Filho,Delly; Lacerda Filho,Adílio F. de; Martins,José H.
A falta de investimento no setor energético, aliada à sazonalidade de recursos naturais necessários para a geração de energia hidroelétrica, faz da racionalização do uso de energia elétrica uma ferramenta de apoio imprescindível para o crescimento do País. A ração animal pode representar entre 70 e 80% do custo de produção da criação de animais. Sendo assim, é importante o estudo da racionalização do uso de energia em processos que utilizam intensivamente força motriz, tais como as fábricas de ração. Na fábrica de ração estudada, os motores elétricos são utilizados principalmente para moagem e mistura de granulados e transporte. Com o objetivo de racionalizar o uso da energia elétrica, foi realizado estudo de adequação de força motriz dos equipamentos da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gerenciamento do lado da demanda; Motor elétrico; Energia elétrica.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200006

Modelagem das perdas causadas por Sitophilus zeamais e Rhyzopertha dominica em trigo armazenado
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Arienilmar A. L. da; Faroni,Lêda Rita D'Antonino; Guedes,Raul N. C.; Martins,José H.; Pimentel,Marco A. G.
Modelaram-se as perdas associadas à infestação de S. zeamais e R. dominica em trigo armazenado. Durante 90 dias de armazenagem, avaliaram-se a população de insetos, a umidade dos grãos, o percentual de grãos danificados por insetos, o peso hectolítrico e a perda de matéria seca da massa de grãos, em temperaturas de 16 a 36 °C. Segundo a Norma Brasileira de Classificação e Comercialização, o trigo que ultrapassar 1,5% de grãos danificados é classificado como "abaixo do padrão"e os modelos calculam que seria necessária uma população de S. zeamais de 180 insetos kg-1 para se atingir o percentual de 1,5% de grãos danificados, associado a umedecimento de 0,13%, redução no peso hectolítrico de 0,4 kg hL-1 e perda de 0,7% de matéria seca. Para R. dominica, uma...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sitophilus zeamais; Rhyzopertha dominica; Trigo; Perdas; Modelos.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200018

Metodologia para racionalização do uso de energia elétrica para obtenção de força motriz em fábrica de ração: estudo de caso
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira Filho,Delly; Teixeira,Carlos A.; Lacerda Filho,Adílio F. de; Martins,José H.
No cenário energético atual, a racionalização do uso de energia elétrica é uma ferramenta de apoio imprescindível para o crescimento econômico. No Brasil, as rações de suínos e aves são formuladas, basicamente, a partir de milho e farelo de soja, que, em geral, necessitam ser moídos para que a ração tenha uma granulometria específica. Com o objetivo de racionalizar o uso da energia elétrica, realizou-se um estudo de adequação de força motriz dos equipamentos em funcionamento, da fábrica de ração da Universidade Federal de Viçosa - UFV. Fez-se a avaliação do índice de carregamento e do rendimento dos motores, para a condição de carga de serviço. Para adequação do uso de força motriz, consideraram-se substituições dos motores elétricos que estavam acoplados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gerenciamento do lado da demanda; Motor elétrico; Economia de energia elétrica.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100021

Comportamento de variáveis climáticas em sistemas de ventilação mínima para produção de pintos de corte
Provedor de dados: 91
Autores: Menegali,Irene; Tinoco,Ilda F. F.; Carvalho,Cinara da C. S.; Souza,Cecília de F.; Martins,José H.
Durante o processo de criação de frangos de corte a fase inicial ou fase de aquecimento se caracteriza por ser este o período mais delicado devido à imaturidade fisiológica das aves. Desta forma, os fatores ambientais se destacam por inferir, de forma direta, no crescimento, no desempenho zootécnico e na mantança da vida desses animais. Objetivou-se, com base nessas considerações estudar, com este trabalho, o efeito de três diferentes sistemas de ventilação mínima (por pressão positiva, negativa e natural) sobre as variáveis ambientais (temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do ar) de galpões de frangos de corte, durante a fase de aquecimento. De acordo com os resultados verificou-se que o sistema de aquecimento utilizado não foi satisfatório...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Sistemas de aquecimento; Renovação do ar; Pintinhos.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100015

Simulation of the internal environment of a post-harvest installation and a solar dryer of coffee
Provedor de dados: 91
Autores: Osorio H.,Robinson; Guerra G.,Lina M.; Tinôco,Ilda F. F.; Martins,José H.; Souza,Cecília de F.; Osorio S.,Jairo A.
ABSTRACT This study aimed to make a simulation of the internal environment of an installations for coffee post-harvest and a parabolic solar dryer, specifically analyzing the effect of natural ventilation on the temperature and relative humidity inside these buildings. The ventilated coffee-processing plant and the solar dryer with the largest natural ventilation area showed the best results to preserve the quality of coffee grain.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambience; Bioclimatic; Coffee quality; Wet processing of the coffee bean.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200163

Reflectometria no domínio do tempo na determinação do conteúdo de água no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Sidney; Oliveira Filho,Delly; Mantovani,Everardo C.; Ramos,Márcio M.; Martins,José H.
Teve-se como objetivo principal, neste estudo, determinar a correlação existente entre a constante dielétrica aparente e o conteúdo de água para um solo de textura argilosa e outro de textura arenosa, por meio de ajuste de modelo do tipo polinômio cúbico. Propõe-se um sistema TDR para medição da umidade do solo, formado por: osciloscópio; gerador de pulsos eletromagnéticos; cabo coaxial de 50 ômega; cabo de antena de TV; casador de impedâncias; sondas (hastes metálicas paralelas) com comprimentos de 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 e 0,35 m, com dois diâmetros de hastes (d1 = 3,2 e d2 = 6,5 mm). Para o solo arenoso, o melhor ajuste ocorreu para a sonda de 0,30 m de comprimento e diâmetro de hastes de 3,2 mm, obtendo-se um coeficiente de determinação ajustado,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Sonda; Automação e irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200009

Electric signals for separation of earthworms (Eudrilus eugeniÃ¦)
Provedor de dados: 91
Autores: Moraes,Maria J. de; Oliveira Filho,Delly; Martins,José H.; Santos,Luiz C.
The worm Eudrilus eugeniÃ¦ is a species adapted to tropical climates and is highly demanded as fishing bait, therefore possessing high economic value. Separation of worms from humus is typically performed by manual, mechanical, behavioral and electric methods. The objective of this study was to characterize electric pulses for separation of worms (Eudrilus eugeniÃ¦) from humus. To determine separation efficiency of worms from humus, a controlled pulse generator was used with frequencies of 1 and 5 Hz, voltages of 100 and 200Â V, peak widths of 2, 3 and 4 x 10-3 s and exposure times of 15 and 30 min. The electrical pulse characteristics which resulted in greatest separation efficiency were: 1 Hz, 2 x 10-3 s and 200Â V; and the maximum displacement index was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vermiculture; Vermicomposting; Electric stimulation.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001000015

Modelos analíticos do crescimento populacional de Sitophilus zeamais em trigo armazenado
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Arienilmar A. L. da; Faroni,Lêda R. D'A.; Guedes,Raul N. C.; Martins,José H.; Pimentel,Marco A. G.
Para se atingir os objetivos propostos neste trabalho, desenvolveram-se modelos analíticos do crescimento populacional de S. zeamais em grãos de trigo armazenados com teor de umidade de 11,1%. O crescimento populacional foi avaliado durante 90 dias de armazenagem, nas temperaturas de 16, 20, 24, 28, 32 e 36 ºC, partindo-se de infestações iniciais que variaram de 1,3 a 9,3 insetos por kg de trigo. Os modelos explicaram de 93,9 a 98,9% da variação na densidade populacional. O crescimento populacional foi afetado pelo tamanho da população que iniciou a infestação, ou seja, quanto maior foi a infestação inicial maior também foi o crescimento populacional ao longo do tempo de armazenagem, que ocorreu na temperatura de 28 ºC e diminuiu drasticamente abaixo e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Grãos; Insetos; Infestação; Temperatura.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100023

Avaliação do deslocamento de minhocas (Eudrilus Eugeniae) submetidas a pulsos elétricos controlados
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira Filho,Delly; Ferraz,Isnard D.; Martins,José H.; Santos,Luiz C. dos; Ribeiro Filho,Osvaldo P.; Costa,Douglas R. da.
Realizou-se este trabalho com o objetivo de determinar, em laboratório, os índices de deslocamento e de separação de minhocas gigante africana (Eudrilus eugeniae) do húmus, e definir as características elétricas dos pulsos elétricos que permitam melhor eficiência na separação de minhocas em escala piloto. Os testes realizados apresentavam as seguintes características: (i) tensão de 100 a 500 V; (ii) patamar de pulso de 2, 3 e 4 ms; (iii) freqüência de 1 e 5 Hz; e (iv) tempo de exposição de 1, 2, 3 e 4 h. Verificou-se que as minhocas submetidas aos pulsos elétricos se deslocam, preferencialmente, no sentido do cátodo. Nas situações estudadas o maior valor de índice de deslocamento obtido foi de 78,18% e o índice de separação, de 62,37%. A utilização de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Características elétricas; Separação de minhocas; Pulsos elétricos na minhocultura.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300022