Consulta: creatorFacets:"Mascarini,Libertad"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 03:22:04

Dosis de N sobre reflectancia espectral, contenido de clorofila y nutrientes en plantas de gerbera
Provedor de dados: 75
Autores: Lorenzo,Gabriel A; Mascarini,Libertad; Gonzalez,Mariel N.
RESUMEN En cultivo sin suelo el manejo nutricional debe asegurar la concentración y el balance de los nutrientes, en orden a obtener alta productividad y calidad, a la vez que un ajuste fino de la fertilización contribuira a reducir el impacto ambiental. Bajo la hipótesis de que hay para gerbera un nivel de N óptimo que permitirá expresar su máxima productividad potencial, y que a la vez podrá detectarse a través de una técnica no destructiva como la reflectancia del cultivo, así como también si hay variaciones de acuerdo con el momento del año, los objetivos de este trabajo fueron: 1) determinar el efecto de diferentes dosis de N sobre un cultivo sin suelo de gerbera, 2) detectar patrones de reflectancia espectral que permitan predecir deficiencias...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gerbera jamesonii; Nitrógeno; Radiómetro multiespectral; Cultivo sin suelo.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362017000200278

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE ENSAYOS DE EXPOSICIÓN NATURAL Y ENVEJECIMIENTO ACELERADO DE FILMS DE POLIETILENOS PARA INVERNADEROS
Provedor de dados: 113
Autores: Orden,Susana; Goldberg,Martha; Quartino,Rómulo; Mascarini,Libertad; Landini,Ana; Malleville,Horacio; Bottini,Lucila.
La utilización de plásticos para invernaderos permite la realización de cultivos bajo cubierta en épocas desfavorables para el cultivo a campo, con un mayor control de la producción, que redunda en mayores rendimientos, calidad y precio del producto. Se evaluaron las propiedades ópticas y mecánicas de films de polietileno, de cuatro procedencias comerciales, expuestas a la intemperie y en equipo de envejecimiento acelerado, en laboratorio, siguiendo las normas de la American Society for Testing and Materials (ASTM). Se midió el porcentaje de luz transmitida y el de luz difusa (haze) en la zona fotosintéticamente activa (400 -700 nm) con un sensor LI-190SA. Las propiedades mecánicas, elongación y tensión a la carga máxima, fueron medidas con la máquina...
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Plásticos; Propiedades ópticas y mecánicas.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072000000300010