Consulta: creatorFacets:"Massard, Emilie"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 07/06/2024 06:45:15

Cartographie des fonds de la Seudre
Provedor de dados: 5
Autores: Massard, Emilie; Geairon, Philippe.
Ce poster présente la bathymétrie du fond de Seudre. Les mesures s'effectuent par couplage d'un sondeur hydrographique à un GPS différentiel à bord d'une embarcation, permettant ainsi l'acquisition et la spatialisation de données en temps réel. Le traitement géostatique a ensuite lieu à partir d'un logiciel spécialisé pour obtenir une cartographie de la cote altimétrique du fond.
Tipo: Text
Palavras-chave: Marennes Oléron; Cartographie; GPS; Seudre; Bathymétrie.
Ano: 2008
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/2008/acte-4038.pdf

Incertitudes de mesures bathymétriques : évaluation, validation et application sur les levés bathymétriques de la Seudre et sur les bancs ostréicoles du Bassin de Marennes-Oléron
Provedor de dados: 5
Autores: Massard, Emilie.
La cartographie des fonds côtiers, utilisée jusqu'à présent pour la navigation et plus récemment en modélisation, semble aujourd'hui insuffisante pour des applications qui requièrent une donnée bathymétrique centimétrique. Grâce à une méthode d'acquisition innovante, liant un sondeur hydrographique avec un GPS différentiel, nous avons réalisé des bathymétries d' une justesse convenable, en vue de leur utilisation dans le suivi des mouvements sédimentaires. Afin de transmettre des bathymétries de qualité connue (fournie avec une exactitude précise) aux différents acteurs locaux, l'évaluation des différentes incertitudes de mesures a été réalisée : les sources d'erreur possibles provenant du sondeur hydrographique, du GPS différentiel et de la méthode d'...
Tipo: Text
Palavras-chave: Bathymétrie; Gestion des zones côtières; GPS différentiel; Incertitude de mesure; Interpolation; Ostréiculture; Taux d'envasement; Bassin de Marennes Oléron.
Ano: 2007
URL: http://archimer.ifremer.fr/doc/00074/18512/16052.pdf