Consulta: creatorFacets:"Matos,Antônio T. de"
Registros recuperados: 11
Data/hora: 02/06/2024 18:07:01

Uso de traçadores para avaliação da hidrodinâmica de sistemas alagados construídos operando sob condições climáticas tropicais
Provedor de dados: 70
Autores: Borges,Alisson C.; Matos,Antônio T. de; Calijuri,Maria do C.; Oliveira,Gabriel H. H. de; Roldão,João S. F.
Sistemas alagados construídos (SACs) são, atualmente, importante opção para o tratamento de resíduos e controle da poluição pontual e difusa. O uso de SACs tem aumentado ano a ano, entretanto o nível de entendimento da hidrodinâmica do processo não tem crescido na mesma proporção. Traçadores fluorescentes apresentam-se como opção na determinação de curvas de distribuição de tempos de residência (DTR) e de parâmetros hidrodinâmicos, como número de dispersão e eficiência hidráulica. A pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar dois corantes (rodamina WT e fluoresceína sódica) na determinação das características hidrodinâmicas de SACs com escoamento subsuperficial, operando em região de clima tropical. Os tempos de residência experimentais (τR) para os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Comportamento hidrodinâmico; Distribuição de tempos de residência; Fluoresceína sódica; Número de dispersão; Rodamina WT; Wetlands construídas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000200013

Avaliação do desempenho dos modelos de predição da erosão hídrica USLE, RUSLE e WEPP para diferentes condições edafoclimáticas do Brasil
Provedor de dados: 70
Autores: Amorim,Ricardo S. S.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Matos,Antônio T. de.
Este trabalho teve o objetivo de avaliar o desempenho dos modelos de predição das perdas de solo USLE, RUSLE e WEPP para diferentes condições edafoclimáticas brasileiras. Para alcançar o objetivo proposto, perdas de solo estimadas pelos referidos modelos em nove localidades do Brasil foram comparadas às perdas medidas em parcelas experimentais, por meio do coeficiente de correlação, da raiz do erro quadrático médio (RMSE), do índice de concordância de Willmott, do índice de confiança, do coeficiente de Nash-Sutcliffe e da eficiência dos modelos. As parcelas experimentais adotadas nos estudos de perdas de solo utilizados no presente trabalho apresentavam dimensões (de 38 a 1.875 m²) e tempo de coleta de dados (de 1 a 7 anos) variados. Observou-se diferença...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão; Conservação do solo; Modelagem hidrológica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000600006

Modelagem da retenção de herbicidas em zonas ripárias
Provedor de dados: 91
Autores: Pinho,Alexandra P. de; Matos,Antônio T. de; Costa,Liovando M. da; Morris,Lawrence A.; Martinez,Mauro A.
O presente trabalho teve como objetivo investigar a retenção de atrazina e picloram, transportados via escoamento superficial, em zona ripária. Para isto, simulou-se um escoamento superficial, contendo uma mistura de caulinita, atrazina e picloram, dentro de zonas ripárias estabelecidas ao longo de plantações de pinheiros do Nordeste do Estado da Geórgia, EUA. Cinco parcelas foram instaladas dentro de zonas ripárias, apresentando declividades diferentes (2, 5, 10, 15 e 20%). Os efeitos da umidade do solo e da presença do horizonte O na retenção dos dois herbicidas foram avaliados. Um modelo exponencial, comumente utilizado na estimativa de redução da DBO e de nutrientes em tratamento por escoamento superficial, foi empregado na estimativa de redução de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Mata ciliar; Atrazina; Picloram; Horizonte O.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000400017

Características fisiológicas, nutricionais e rendimento de forrageiras fertigadas com água residuária de bovinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Erthal,Virgílio J. T.; Ferreira,Paulo A.; Pereira,Odilon G.; Matos,Antônio T. de.
A disposição de águas residuárias no sistema solo-planta, feita sem critérios agronômico e ambiental, pode causar problemas de contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas e toxicidade às plantas. Com o objetivo de avaliar os efeitos da fertigação com água residuária de bovinocultura (ARB) sobre as características fisiológicas, nutricionais e de produtividade do capim-Tifton 85 (Cynodon spp.) e da aveia-preta (Avena strigosa Schreb), realizou-se um experimento utilizando-se quatro taxas de aplicação da ARB (25, 50, 75 e 100 kg ha-1 de K) em condições de lisímetros de drenagem em casa de vegetação. As variáveis fisiológicas, nutricionais e de rendimento avaliadas foram: taxa fotossintética, taxa transpiratória, condutância estomática, teor de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variáveis fisiológicas; Composição mineral; Capim-Tifton 85; Aveia-preta.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500002

Remoção de fósforo em sistema de tratamento de esgoto doméstico, por escoamento superficial
Provedor de dados: 91
Autores: Loures,Ana P. S.; Soares,Antônio A.; Matos,Antônio T. de; Cecon,Paulo R.; Pereira,Odilon G.
Com o objetivo de avaliar a remoção e a concentração de fósforo (P) no esgoto doméstico, conduziram-se ensaios de campo, utilizando-se o método de escoamento superficial, sob diferentes taxas de aplicação: 0,24; 0,36 e 0,48 m³ h-1 m-1. Nas amostras de esgoto verificou-se que a taxa de aplicação 0,24 m³ h-1 m-1 proporcionou as maiores taxas de remoção de P: 47,46% para P total; 47,45% para P total dissolvido; 42,60% para P inorgânico dissolvido e 85,12% para P orgânico dissolvido; entretanto, para P total no resíduo, a taxa de aplicação 0,36 m³ h-1 m-1 resultou na maior eficiência de remoção de P: 55,65%. Para avaliar o solo ao longo do seu perfil coletaram-se amostras antes e depois da aplicação do esgoto, em duas camadas: de 0 a 10 cm (C1) e de 50 a 60 cm...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária; Capim-coastcross; Remoção de fósforo; Tratamento no solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000300025

Retenção de poluentes em filtros orgânicos operando com águas residuárias da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Brandão,Viviane dos S.; Matos,Antônio T. de; Fontes,Maurício P. F.; Martinez,Mauro A.
Para aproveitamento das águas residuárias da suinocultura na fertirrigação de culturas agrícolas, principalmente no caso do uso de irrigação localizada, torna-se necessária a remoção dos sólidos em suspensão e de parte dos dissolvidos. Como, para esse tipo de água o uso de filtros convencionais de areia não é possível, torna-se necessário o estudo de materiais alternativos para uso como filtros. Como materiais filtrantes foram avaliadas a casca de arroz, a casca de frutos do cafeeiro, o bagaço de cana-de-açúcar, o sabugo de milho triturado, a serragem de madeira e o fino de carvão vegetal. As colunas de filtragem foram constituídas de tubos de PVC de 100 mm de diâmetro e comprimento de 600 mm, sendo preenchidas com o material até a altura de 500 mm e com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Águas residuárias da suinocultura; Filtros orgânicos; Tratamento de resíduos.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200024

Utilização de água residuária de origem doméstica na agricultura: estudo das alterações químicas do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Medeiros,Salomão de S.; Soares,Antônio A.; Ferreira,Paulo A.; Neves,Júlio C. L.; Matos,Antônio T. de; Souza,José A. A. de.
Neste trabalho, teve-se como objetivo principal investigar as alterações químicas do solo, em resposta à aplicação de água residuária filtrada de origem doméstica e comparar os resultados com aqueles obtidos com o manejo convencional. O experimento foi implantado na Unidade Piloto de Tratamento de Água Residuária e Agricultura Irrigada, localizada na Universidade Federal de Viçosa - UFV. O delineamento experimental constituiu-se de 18 unidades experimentais, cada uma composta de oito plantas. O experimento foi montado segundo o esquema de parcelas subdivididas, tendo nas parcelas os tipos de manejo adotados (convencional - MC e com água residuária de origem doméstica - MR, com aplicação de cinco diferentes lâminas) e, nas subparcelas as faixas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Esgoto; Fertirrigação; Café.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400026

Alterações físicas e químicas de um Argissolo pela aplicação de água residuária de bovinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Erthal,Virgílio J. T.; Ferreira,Paulo A.; Matos,Antônio T. de; Pereira,Odilon G.
Se bem planejada, a disposição de águas residuárias no sistema solo-planta poderá trazer benefícios, tais como fonte de nutrientes e água para as plantas, redução do uso de fertilizantes e de seu potencial poluidor. O solo apresenta grande capacidade de decompor ou inativar materiais potencialmente prejudiciais ao ambiente, através de reações químicas e por processos microbiológicos. Com o objetivo de avaliar os efeitos da aplicação da água residuária de bovinocultura (ARB) sobre as propriedades físicas e químicas de um Argissolo Vermelho Eutrófico, realizou-se um experimento utilizando-se quatro taxas de aplicação da ARB (25, 50, 75 e 100 kg ha-1 de K), em condições de lisímetros de drenagem e em ambiente protegido. Avaliaram-se: condutividade elétrica da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Disposição de águas residuárias no solo; Fertirrigação; Argila dispersa em água.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500003

Deslocamento miscível de cátions básicos provenientes da água residuária de mandioca em colunas de solo
Provedor de dados: 91
Autores: Melo,Ralini F. de; Ferreira,Paulo A.; Matos,Antônio T. de; Ruiz,Hugo A.; Oliveira,Lindomário B. de.
Objetivou-se, com este estudo, determinar os fatores de retardamento e os coeficientes de dispersão-difusão dos íons potássio, sódio, cálcio e magnésio, presentes na água residuária de fecularias ou manipueira, e simular as concentrações residentes em colunas de solos de 160 cm, pelo período de 5 h. Os ensaios foram realizados em laboratório utilizando-se colunas de percolação preenchidas com amostras de Neossolo Quartzarênico órtico espódico (RQo), Latossolo Amarelo distrófico típico (LAd) e Latossolo Vermelho Amarelo distrófico típico (LVAd). A concentração dos íons no efluente foram analisados empregando-se a metodologia de deslocamento de fluidos miscíveis. Os valores mais elevados dos fatores de retardamento ocorreram no LVAd, indicando maior retenção...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária de fecularia; Fator de retardamento; Coeficiente de dispersão-difusão; Concentração residente.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200029

Implementação e teste de um modelo mecanístico de simulação do crescimento e desenvolvimento de plantas de milho
Provedor de dados: 91
Autores: Wolschick,Dolores; Martinez,Mauro A.; Fontes,Paulo C. R.; Matos,Antônio T. de.
A modelagem do sistema planta-solo-atmosfera serve de suporte não só para pesquisas de campo, mas, também, para o uso eficiente e sustentável da água, dos nutrientes e dos agrotóxicos no sistema produtivo. Assim, objetivou-se, com este trabalho, implementar um modelo mecanístico de simulação do crescimento e desenvolvimento para a cultura do milho (Zea mays L.) e testá-lo utilizando-se dados experimentais obtidos em lisímetros. O modelo foi testado com dados obtidos em experimento realizado na área experimental do Departamento de Engenharia Agrícola/UFV. O híbrido de milho Agromen 2012 foi semeado em lisímetros de drenagem e conduzido para atingir a produção potencial, realizando-se determinações de área e senescência foliar, além de matéria seca dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fotossíntese; Carboidrato; Matéria seca; Zea mays L.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300005

Influência da competição catiônica nos valores de fator de retardamento e coeficiente de dispersão-difusão de zinco e cobre no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Martinez,Mauro A.; Ramos,Victor B.N.; Matos,Antônio T. de; Oliveira,Rubens A. de; Costa,Silvana N. da.
Objetivando-se avaliar os efeitos da competição catiônica nos valores do fator de retardamento (f r) e do coeficiente de dispersão-difusão (D) realizaram-se ensaios de mobilidade de metais em colunas de lixiviação submetidas a escoamento permanente e saturado. Foram aplicadas soluções de zinco (700 mg L-1), cobre (200 mg L-1) e de zinco mais cobre, nas mesmas concentrações, para obtenção das respectivas curvas de eluição. Os materiais de solo utilizados foram retirados dos horizontes A, B e C de um Latossolo Vermelho-Amarelo, álico (LVa) e de um Podzólico Vermelho-Amarelo, câmbico fase terraço (PVc) coletados no município de Viçosa, MG. Nos solos estudados em todos os horizontes, o cobre apresentou maiores valores de fator de retardamento que o zinco,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Metais pesados; Deslocamento miscível; Dispersão de poluentes.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200006