Consulta: creatorFacets:"Menezes,Sady Júnior Martins da Costa de"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 07:55:58

Técnicas de geoinformação para estimativa do balanço hídrico em eucalipto
Provedor de dados: 86
Autores: Facco,Alexandro Gomes; Ribeiro,Aristides; Pruski,Fernando Falco; Monteiro,Welliam Chaves; Leite,Fernando Palha; Andrade,Ricardo Guimarães; Menezes,Sady Júnior Martins da Costa de.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da topografia no balanço de radiação e na disponibilidade hídrica em microbacia hidrográfica com plantio de eucalipto, bem como verificar os efeitos dos plantios de eucalipto na regularização do escoamento da água. Foram monitorados os componentes do balanço hídrico em uma microbacia hidrográfica localizada na região Leste do Estado de Minas Gerais. Os componentes do balanço hídrico foram computados pontual e espacialmente, em escala horária, para a camada útil do solo. Os resultados foram comparados com os valores medidos a partir da lâmina escoada pelo curso d'água. Nos meses em que houve disponibilidade de água no solo, os valores médios da transpiração real, estimada a partir do método espacial, foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Armazenamento de água no solo; Microbacia experimental; Regulação do escoamento; Relevo; Sistema de informação geográfica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000900009

Resistência hidráulica da crosta formada em solos submetidos a chuvas simuladas
Provedor de dados: 90
Autores: Brandão,Viviane dos Santos; Silva,Demetrius David da; Ruiz,Hugo Alberto; Pruski,Fernando Falco; Schaefer,Carlos Ernesto G.R.; Martinez,Mauro Aparecido; Menezes,Sady Júnior Martins da Costa de.
Para avaliar a redução da taxa de infiltração em solos sujeitos ao encrostamento decorrente da aplicação de chuvas simuladas, foi realizado um experimento em esquema fatorial 5 x 6, sendo cinco solos (Argissolo Vermelho, Argissolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo, Neossolo Flúvico e Neossolo Quartzarênico) e seis energias cinéticas de chuva (0, 525, 1051, 2102, 3153 e 4204 J m-2), com três repetições. A partir dos dados de taxa de infiltração da água no solo e da espessura da crosta, determinadas por micromorfometria, calcularam-se a condutividade e a resistência hidráulica da crosta. Todos os solos apresentaram redução da taxa de infiltração, quando a energia cinética de chuva simulada aplicada aumentou. A resistência hidráulica da crosta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Encrostamento; Chuva simulada; Resistência hidráulica da crosta.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000100002