Consulta: creatorFacets:"Moraes,Sérgio Oliveira"
Registros recuperados: 5
Data/hora: 09/06/2024 05:49:56

Avaliação do regime estacionário em colunas de amostras deformadas de solo sob saturação
Provedor de dados: 90
Autores: Cunha,Luciana de Pinho; Moraes,Sérgio Oliveira.
Estudos sobre o movimento de solutos no solo freqüentemente são realizados em laboratório, sob condições aparentemente controladas. Uma revisão desses estudos mostrou, no entanto, que a variável tempo, para obtenção do regime estacionário tem sido freqüentemente negligenciada. Face ao exposto, o presente trabalho teve por objetivo registrar o tempo para que o fluxo da água no solo sob condições de saturação atinja o equilíbrio dinâmico, medindo-se a condutividade hidráulica saturada (K0) do solo. A condição de equilíbrio dinâmico é a etapa que antecede a aplicação do íon no solo em estudos de eluição de solutos. Utilizaram-se amostras deformadas de três solos com diferentes granulometrias: muito argilosa, média e arenosa, coletadas em área experimental da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Equilíbrio dinâmico; Eluição de solutos.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000500035

More adequate probability distributions to represent the saturated soil hydraulic conductivity
Provedor de dados: 63
Autores: Mesquita,Maria da Glória Bastos de Freitas; Moraes,Sérgio Oliveira; Corrente,José Eduardo.
The saturated soil hydraulic conductivity (Ksat) is one of the most relevant variables in studies of water and solute movement in the soil. Its determination in the laboratory and in the field yields high dispersion results, which could be an indication that this variable has a no symmetrical distribution. Adjustment of the normal, lognormal, gamma and beta distributions were examined in order to search for a probability were density function that would more adequately describe the distribution of this variable. The experiment consisted in determining the saturated hydraulic conductivity, through the constant head permeameter method, in undisturbed samples of three soils of different textures from the central western region of the São Paulo State, Brazil,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water movement; Variability; Probability functions.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162002000400025

Lixiviação de nitrato em um Latossolo Amarelo distrófico tratado com lodo de esgoto e cultivado com canadeaçúcar
Provedor de dados: 63
Autores: Oliveira,Fernando Carvalho; Mattiazzo,Maria Emilia; Marciano,Cláudio Roberto; Moraes,Sérgio Oliveira.
Uma das preocupações com o uso de lodo de esgoto no solo agrícola referese ao risco de poluição das águas subterrâneas causado pela lixiviação de nitrato, o que torna necessário mais estudos a respeito. Este trabalho teve por objetivo avaliar as perdas de NNO3-, por lixiviação, num Latossolo Amarelo Distrófico tratado com lodo de esgoto e cultivado com canadeaçúcar. Os tratamentos com lodo de esgoto aumentaram a concentração de NNO3- na solução do solo a 0,3, 0,6 e 0,9 m de profundidade. Nestes mesmos tratamentos foi verificado acúmulo de Norgânico na camada 0 - 0,2 m do solo e de NNO3- + N-NH4+ na camada de 0,9 1,2 m. A aplicação, em solos, de doses de lodo a partir de 33 Mg ha-1 ocasionou riscos de poluição das águas subterrâneas com nitrato,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lodo de esgoto; Lixiviação; Nitrato; Poluição.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162001000100026

EFEITO DO MÉTODO DE PREPARO DO SOLO NA DISTRIBUIÇÃO RADICULAR DO MILHO (Zea mays, L.) EM TERRA ROXA ESTRUTURADA
Provedor de dados: 65
Autores: Manfron,Paulo Augusto; Libardi,Paulo Leonel; Pauletto,Eloy Antonio; Moraes,Sérgio Oliveira.
Foi realizado um estudo para determinar o efeito de dois sistemas de preparo do solo na distribuição radicular do milho (Zea mays, L.), nas diversas camadas do perfil do solo, em Piracicaba, SP. As amostras foram monólitos de solo de 0,008m³ com raízes de milho, retiradas de trincheiras com 1,12 X 0,90 X 1,00m. Constatou-se que efetivamente ocorreu uma maior massa radicular e maior variabilidade na distribuição de raízes, no preparo do solo subsolado em relação ao solo não subsolado, mas não houve diferença significativa entre os tratamentos.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Preparo do solo; Distribuição radicular; Milho.
Ano: 1991
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781991000300004

Alternativa para caracterização da condutividade hidráulica saturada do solo utilizando probabilidade de ocorrência
Provedor de dados: 64
Autores: Mesquita,Maria da Glória Bastos de Freitas; Moraes,Sérgio Oliveira; Peruchi,Fernanda; Tereza,Maria de Carvalho.
A Condutividade Hidráulica Saturada (Ksat) devido à sua importância em informar sobre a capacidade de transporte de água, solutos e substâncias químicas no solo deve ser bem caracterizada, pois de um modo geral, seu valor é utilizado nos cálculos de fluxos no solo. Com o objetivo de propor uma alternativa para caracterizá-la, a partir de uma série de dados, utilizou-se a função densidade de probabilidade lognormal para obter os valores da propriedade correspondentes aos níveis de 5 a 95% de probabilidade de ocorrência, visando descrever e indicar melhores valores a serem adotados como Ksat para a área considerada. Como resultado obteve-se uma análise da variável em termos de probabilidade de ocorrência. Essa representação, na medida em que associa o nível...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Variabilidade; Funções densidade de probabilidade; Probabilidade de ocorrência; Fluxo de água no solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000600001