Consulta: creatorFacets:"Oliveira,Carlos A. A."
Registros recuperados: 2
Data/hora: 05/06/2024 03:33:52

Simulação da varredura da superfície por um cortador de base segmentado
Provedor de dados: 70
Autores: Oliveira,Carlos A. A.; Braunbeck,Oscar A.; Volpato,Carlos E. S.
O corte e a alimentação de plantas acamadas da cana-de-açúcar próximas do solo para o interior da colhedora requerem uma varredura eficiente da superfície pelo cortador de base. Essas condições não são conseguidas com o cortador convencional, composto por facas rígidas, além disso, esse mecanismo é responsável pela contaminação e incorporação de terra ao material colhido e causador de danos à soqueira. Este trabalho teve por objetivo simular o desempenho da varredura de um cortador de base segmentado. A modelagem foi desenvolvida por meio das leis da dinâmica, sendo a análise realizada em duas rotações (400 e 600 rpm), duas alturas de trabalho (0,12 e 0,13 m) e duas inclinações do cortador (-10º e -12º). Os resultados de varredura variaram entre 56º e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Protótipo virtual; Colhedora de cana-de-açúcar.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300024

Análise do movimento e desenvolvimento de um protótipo de cortador basal com discos bi-articulados
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Carlos A. A.; Braunbeck,Oscar A.; Volpato,Carlos E. S.
O acompanhamento da superfície e a autoproteção, são fatores limitantes no mecanismo cortador de base convencional da cana-de-açúcar, acarretando corte e varredura ineficientes, além de promover a incorporação de elevada quantidade de terra ao material colhido. Um modelo de simulação foi desenvolvido por meio das leis da dinâmica para determinar os deslocamentos angulares do segmento no plano vertical, da faca no plano horizontal e da força de interação do segmento com a superfície. A simulação do mecanismo foi realizada em duas velocidades (400 e 600 rotações min-1), três alturas com relação à superfície (120, 130 e 140 mm) e duas inclinações do rotor (-10 e -12º). O resultado da amplitude de oscilação do segmento, variável relacionada à varredura,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Simulação; Mecanismos de máquinas agrícolas.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200015