Consulta: creatorFacets:"Passos,Ricardo G."
Registros recuperados: 1
Data/hora: 12/06/2024 01:12:18

Uso de traçador salino para avaliação da colmatação e das condições hidrodinâmicas em sistemas alagados construídos de escoamento horizontal subsuperficial
Provedor de dados: 70
Autores: Matos,Mateus P.; Sperling,Marcos V.; Matos,Antonio T.; Passos,Ricardo G.
RESUMO A colmatação é um fenômeno intrínseco aos sistemas alagados construídos (SACs) utilizados no tratamento de esgotos, sendo decorrente dos mecanismos de remoção de poluentes. Dentre os métodos disponíveis para a avaliação da colmatação, destaca-se o uso de traçadores para a obtenção das condições hidrodinâmicas dos SACs. No entanto, não há um traçador ideal; os salinos, por exemplo, são passíveis de absorção, mecanismo influenciado pelo estádio no qual a planta se apresenta. Assim, objetivou-se, com a realização do trabalho, avaliar a utilização do NaCl para caracterização do grau de colmatação e das condições hidrodinâmicas de SACs de escoamento horizontal subsuperficial, plantado e não plantado, verificar a confiabilidade do uso desse traçador em...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cloreto de sódio; Eficiência volumétrica; Esgotos; Obstrução; Plantas; Wetlands construídos.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000601137