Consulta: creatorFacets:"Pedrotti,Alceu"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 09/06/2024 14:52:42

Tomografia computadorizada aplicada a estudos de um Planossolo
Provedor de dados: 86
Autores: Pedrotti,Alceu; Pauletto,Eloy Antonio; Crestana,Silvio; Cruvinel,Paulo Estevão; Vaz,Carlos Manoel Pedro; Naime,João de Mendonça; Silva,Alvaro Macedo da.
Na busca de técnicas mais apuradas para a determinação e avaliação de parâmetros físicos do solo com aplicabilidade em várzeas, vem se destacando a tomografia computadorizada, por medir a densidade e a umidade com boa sensibilidade e alta resolução espacial. O presente trabalho teve como objetivo descrever aspectos e procedimentos da calibração de um minitomógrafo de raios-X e gama para estudo da densidade e umidade de um Planossolo no Rio Grande do Sul, bem como estabelecer parâmetros estatísticos para sua adequada utilização. A calibração do minitomógrafo foi obtida pela regressão linear entre as unidades tomográficas (UT), apresentadas pelo programa de reconstrução de imagem, e os coeficientes de atenuação linear (µl, cm-1), medidos por transmissão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Várzea densidade do solo umidade do solo calibração; Minitomógrafo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003000700005

Sistemas de cultivo de arroz irrigado e a compactação de um Planossolo
Provedor de dados: 86
Autores: Pedrotti,Alceu; Pauletto,Eloy Antonio; Gomes,Algenor da Silva; Turatti,Ariovaldo Luis; Crestana,Silvio.
Em 1993 foi avaliada a compactação de um Planossolo cultivado sob diferentes sistemas de manejo, medindo-se a densidade do solo, por meio do método do anel volumétrico, em três camadas de solo. Os tratamentos consistiram de seis sistemas de manejo, selecionados de um experimento conduzido na Embrapa-Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado, desde 1985. Observaram-se, de maneira geral, valores altos de densidade do solo; na primeira camada de solo (0-10 cm) o sistema que apresentou o menor valor foi o cultivo de arroz em plantio direto sob a resteva do azevém e nos sistemas que envolvem maior mobilização do solo (arroz contínuo e rotação arroz-soja-milho) os valores de densidade do solo foram maiores em relação aos sistemas de preparo reduzido do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Indexação; Várzeas; Densidade do solo; Manejo do solo; Fatores edáficos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000400015

Soil physical properties and soil organic carbon content in northeast Brazil: long-term tillage systems effects
Provedor de dados: 63
Autores: Oliveira,Fernanda Cristina Caparelli; Ferreira,Gabriel William Dias; Souza,João Lucas Santos; Vieira,Matheus Emannuel Oliveira; Pedrotti,Alceu.
ABSTRACT Concerns about the negative effects of agriculture on soil physical quality and soil organic carbon (SOC) pools have spurred on the adoption of conservation tillage systems in tropical regions. This study aimed to evaluate the long-term impacts (16th year) of conventional (CT), minimum (MT) and no-tillage (NT) practices and different cover crops (sunn hemp and a bean/millet sequence) on soil physical properties and SOC content of a corn cultivated Ultisol in the northeast of Brazil. Soil bulk density (Bd), soil penetration resistance (SPR), soil aggregation, and total aggregate-associated carbon (C) (4-2 mm) were evaluated. Tillage practices exerted strong control on soil physical properties and total aggregate-C content but were influenced by...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: No-till cropping systems; Minimum-tillage; Soil bulk density; Mean weight diameter; Total aggregate-associated carbon.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162020000401601

Planosol soil sample size for computerized tomography measurement of physical parameters
Provedor de dados: 63
Autores: Pedrotti,Alceu; Pauletto,Eloy Antonio; Crestana,Silvio; Cruvinel,Paulo Estevão; Vaz,Carlos Manoel Pedro; Naime,João de Mendonça; Silva,Alvaro Macedo da.
Computerized tomography (CT) is an important tool in Soil Science for noninvasive measurement of density and water content of soil samples. This work aims to describe the aspects of sample size adequacy for Planosol (Albaqualf) and to evaluate procedures for statistical analysis, using a CT scanner with a 241Am source. Density errors attributed to the equipment are 0.051 and 0.046 Mg m-3 for horizons A and B, respectively. The theoretical value for sample thickness for the Planosol, using this equipment, is 4.0 cm for the horizons A and B. The ideal thickness of samples is approximately 6.0 cm, being smaller for samples of the horizon B in relation to A. Alternatives for the improvement of the efficiency analysis and the reliability of the results obtained...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lowland; Albaqualf; Bulk density; Compaction; Soil moisture.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162003000400019