Consulta: creatorFacets:"Pereira,Sidney"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 11/06/2024 07:49:01

Balanço energético de uma cultura de tomate
Provedor de dados: 91
Autores: Teixeira,Carlos A.; Lacerda Filho,Adílio F. de; Pereira,Sidney; Souza,Luís H. de; Russo,José R.
É importante destacar que o consumo de energia envolvido ao longo do cultivo de tomate depende de fatores que tornam complexa a sua estimativa. Neste trabalho considerou-se, basicamente, a energia contida na mão-de-obra, no combustível necessário à produção e aplicação de fertilizantes, inseticidas, fungicidas e na produção e operação de tratores e equipamentos, durante o desenvolvimento da cultura. A metodologia utilizada para se obter o balanço energético da cultura foi proposta por Serra et al. (1979). O consumo de energia total observado foi igual a 2.661.945 MJ ha-1, enquanto a planta do tomateiro produziu 26.013 MJ ha-1. A energia solar global média disponível foi igual a 2.515.303 MJ ha-1 e a produtividade média de tomate foi igual a 23,94 t ha-1.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Poder calorífico; Eficiência energética; Fertilizante.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300021

Reflectometria no domínio do tempo na determinação do conteúdo de água no solo
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Sidney; Oliveira Filho,Delly; Mantovani,Everardo C.; Ramos,Márcio M.; Martins,José H.
Teve-se como objetivo principal, neste estudo, determinar a correlação existente entre a constante dielétrica aparente e o conteúdo de água para um solo de textura argilosa e outro de textura arenosa, por meio de ajuste de modelo do tipo polinômio cúbico. Propõe-se um sistema TDR para medição da umidade do solo, formado por: osciloscópio; gerador de pulsos eletromagnéticos; cabo coaxial de 50 ômega; cabo de antena de TV; casador de impedâncias; sondas (hastes metálicas paralelas) com comprimentos de 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 e 0,35 m, com dois diâmetros de hastes (d1 = 3,2 e d2 = 6,5 mm). Para o solo arenoso, o melhor ajuste ocorreu para a sonda de 0,30 m de comprimento e diâmetro de hastes de 3,2 mm, obtendo-se um coeficiente de determinação ajustado,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Sonda; Automação e irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200009

Propriedades físico-hídricas em Latossolo do Cerrado sob diferentes sistemas de manejo
Provedor de dados: 91
Autores: Figueiredo,Cícero C. de; Santos,Glenio G.; Pereira,Sidney; Nascimento,Jorge L. do; Alves Júnior,José.
Visou-se, neste trabalho, avaliar as propriedades físico-hídricas do solo sob diferentes sistemas de manejo, em comparação com o Cerrado nativo, em Santo Antônio de Goiás, GO, em áreas cultivadas desde o ano de 1993. As propriedades físico-hídricas foram avaliadas nas profundidades de 0-0,10 e 0,10-0,20 m do solo submetido aos sistemas de manejo: S1 (soja/feijão/arroz/milheto/feijão), S2 (soja/milheto/milho), S3 (milho + pastagem de braquiária - integração-lavoura-pecuária) e S4 (cerrado nativo). Utilizou-se, para comparar os resultados obtidos nos diversos sistemas de manejo do solo, o intervalo de confiança com nível de probabilidade de 5%. A área com pastagem de braquiária sob pastejo animal promoveu compactação do solo na camada superficial, verificada...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rotação de culturas; Densidade do solo; Porosidade do solo; Retenção de água.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200006