Consulta: creatorFacets:"Piccin,Jeferson S."
Registros recuperados: 1
Data/hora: 02/06/2024 18:03:19

Otimização de sistema de autoaspiração de ar tipo Venturi para tratamento de água ferruginosa
Provedor de dados: 91
Autores: Piccin,Jeferson S.; Rissini,Alessander L.; Freddi,Jeferson J.; Koch,Marlo M.; Brião,Vandré B.; Hemkemeier,Marcelo.
Na confecção deste trabalho se utilizou a metodologia de superfície de resposta para otimizar o efeito do número de Reynolds, tempo de floculação e concentração de hipoclorito de sódio sobre a oxidação/floculação do ferro presente em águas subterrâneas em um sistema de aeração com autoaspiração de ar. O sistema se compunha de um vaso tipo Venturi, acoplado a um tubo de mistura para promover a oxigenação da água através da sucção do ar atmosférico. O mapeamento hidrodinâmico permitiu verificar as condições de operação no qual o sistema apresentou melhor eficiência de sucção de ar e menor consumo de energia, além de compará-las com as melhores condições a campo. Os resultados observados demonstraram que foi possível a remoção de 98,7% do ferro presente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aeração; Águas subterrâneas; Metodologia de superfície de resposta; Remoção de ferro.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500011