Consulta: creatorFacets:"Piedade,Sônia Maria de Stéfano"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 12/06/2024 03:32:19

Suscetibilidade de gotejadores ao entupimento de causa biológica
Provedor de dados: 91
Autores: Resende,Ronaldo Souza; Coelho,Rubens Duarte; Piedade,Sônia Maria de Stéfano.
Avaliou-se a suscetibilidade de cinco tipos de gotejadores ao processo de entupimento de origem biológica, testando-se os seguintes modelos da marca comercial Netafim: Streamline 100, Ram 17L, Dripline 2000, Tiran 17 e Typhoon 20; para tanto, utilizou-se delineamento estatístico em blocos ao acaso em parcela subdividida, constituído de cinco tratamentos (modelo de gotejador) na parcela e tempo de funcionamento (9 níveis) na subparcela com quatro repetições. A água utilizada no ensaio provinha de fonte hídrica superficial, utilizada para irrigação, e dela foram isolados diversos gêneros de bactérias, multiplicadas em meio de cultura e utilizadas para manter um nível populacional de bactéria no reservatório da bancada de ensaio superior a 50.000 UFC mL-1,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Bactéria; Obstrução; Irrigação por gotejamento.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300011

Eficiência da cloração da água de irrigação no tratamento de gotejadores com entupimento de causa biológica
Provedor de dados: 91
Autores: Resende,Ronaldo Souza; Coelho,Rubens Duarte; Piedade,Sônia Maria de Stéfano.
Com o propósito de se avaliar a eficiência de diferentes dosagens de cloro na desobstrução por tratamento de choque de gotejadores, conduziu-se um experimento no Laboratório de Irrigação do Departamento de Engenharia Rural da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"- ESALQ/USP, no qual foram utilizados os seguintes tipos de gotejador Netafim: Streamline 100, Ram 17L, Dripline 2000, Tiran 17 e Typhoon 20, e avaliadas as dosagens de cloro de 150, 300, 450 e 600 mg L-1. A água utilizada no ensaio foi proveniente de fonte hídrica superficial, aproveitada para irrigação. Para os tratamentos de recuperação dos emissores, utilizou-se o hipoclorito de sódio comercial (12%) como fonte de cloro, aplicado continuamente por 60 min, e logo após, deixou-se o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hipoclorito de sódio; Desobstrução; Irrigação localizada.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300013

Fechamento e índice de área foliar da cultura da soja em diferentes arranjos espaciais
Provedor de dados: 53
Autores: Heiffig,Lília Sichmann; Câmara,Gil Miguel de Sousa; Marques,Luciana Aparecida; Pedroso,Daniel Botelho; Piedade,Sônia Maria de Stéfano.
O experimento teve por objetivo avaliar o tempo de fechamento das entrelinhas e o índice de área foliar da cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill), com a identificação do arranjo populacional mais adequado ao manejo da cultivar MG/BR 46 (Conquista) com alta produtividade agrícola. O experimento foi desenvolvido em área experimental da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ/USP), no município de Piracicaba (SP), durante o ano agrícola de 2001/2002. Os 30 tratamentos, delineados em blocos ao acaso com parcelas subdivididas e com três repetições, constaram de diferentes arranjos espaciais, obtidos pela combinação de seis espaçamentos entre linhas (0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 e 0,70 m) e cinco populações (70.000; 140.000; 210.000; 280.000...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Densidade de semeadura; Espaçamento entre linhas; Cobertura do solo; Dossel cultural.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052006000200010