Consulta: creatorFacets:"Porto Filho,Francisco de Queiroz"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 12/06/2024 11:01:25

Determinação do fator de cobertura do melão cultivado sob diferentes lâminas e salinidades da água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Dutra,Indalécio; Medeiros,José Francismar de; Porto Filho,Francisco de Queiroz; Costa,Maristélio da Cruz.
Dois experimentos foram conduzidos com objetivo de se comparar metodologias de determinação do coeficiente de cobertura do solo pelo melão, quando submetido a condições diferenciadas de lâminas e nível de salinidade da água, em Mossoró, RN. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, no arranjo fatorial 2 x 2 x 6. Foram testados dois métodos (Stocking e régua), dois níveis de salinidade da água de irrigação (0,55 e 2,65 dS m-1) e seis lâminas (0,55, 0,70, 0,85, 1,00, 1,15 e 1,30 da ETm). Os métodos de medida do fator de cobertura do solo mostraram-se eficientes, detectando-se, em ambos, diferenças significativas entre os efeitos da qualidade da água e da lâmina de irrigação no desenvolvimento do melão. Os resultados obtidos pelo método da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Déficit hídrico; Coeficiente de cobertura; Irrigação localizada.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200003

Caracterização hidráulica do tubo gotejador Hidrodrip II
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Allison Magno de Sousa; Porto Filho,Francisco de Queiroz; Medeiros,José Francismar de; Costa,Maristélio da Cruz.
O objetivo, com este trabalho realizado em laboratório, foi estudar as características hidráulicas do tubo gotejador Hidrodrip II, 2,3 L h-1, cujos emissores, inseridos nos tubos durante o processo de fabricação e espaçados a 0,3 m, apresentam formato tipo labirinto. Submeteram-se os tubos a diferentes pressões, para determinação das características hidráulicas: relação vazão-pressão dos emissores e coeficiente de variação de fabricação; também, avaliou-se o efeito da temperatura na vazão dos gotejadores. Os emissores apresentaram regime de fluxo turbulento (x = 0,51) e valor médio de 1,49% para o coeficiente de variação de fabricação, enquanto a variação de temperatura, de 30 a 60 ºC, reduziu a vazão dos gotejadores, em aproximadamente 1,75%.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento; Hidráulica; Temperatura.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300028

Viabilidade da irrigação do meloeiro com águas salinas em diferentes fases fenológicas
Provedor de dados: 65
Autores: Porto Filho,Francisco de Queiroz; Medeiros,José Francismar de; Sousa Neto,Eduardo Rodrigues de; Gheyi,Hans Raj; Matos,José de Arimatea de.
Com o objetivo de estudar os efeitos da aplicação de águas de irrigação de diferentes salinidades no rendimento do melão irrigado por gotejamento e de associar a produção obtida com o custo da água utilizada, desenvolveu-se este trabalho em Mossoró-RN. Águas de diferentes salinidades (S1=0,6, S2=1,9, S3=3,2 e S4=4,5dS m-1), utilizadas de forma incremental em três estádios de desenvolvimento ou sem variar durante o ciclo da cultura, formaram dez tratamentos arranjados em blocos inteiramente casualizados com quatro repetições. O uso de águas salinas por longos períodos afetou a produção de melão. Substituições tardias na salinidade da água tenderam a não exercer efeito significativo sobre a produção do meloeiro. O tratamento irrigado com a água de menor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Estresse salino; Produção; Custo da água; Lucro.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000200015