Consulta: creatorFacets:"Queiroz,Manoel M. F. de"
Registros recuperados: 7
Data/hora: 13/06/2024 08:09:59

Turbidimetry as an alternative method to determine the rating curve of suspended sediments
Provedor de dados: 70
Autores: Poletto,Kayla; Sampaio,Silvio C.; Queiroz,Manoel M. F. de; Gomes,Benedito M.; Soncela,Rosimaldo.
Understanding hydrosedimental behavior of a watershed is essential for properly managing and using its hydric resources. The objective of this study was to verify the feasibility of the alternative procedure for the indirect determination of the sediment key curve using a turbidimeter. The research was carried out on the São Francisco Falso River, which is situated in the west of the state of Paraná on the left bank of ITAIPU reservoir. The direct method was applied using a DH-48 sediment suspended sampler. The indirect method consisted of the use of a linigraph and a turbidimeter. Based on the results obtained, it was concluded that the indirect method using a turbidimeter showed to be fully feasible, since it gave a power function-type mathematical model...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Watershed; Hydrosedimentalogy; Agriculture.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000300019

Análise espacial da umidade do solo cultivado com soja sob dois sistemas de manejo
Provedor de dados: 91
Autores: Zanette,Syonei V.; Sampaio,Silvio C.; Silvestre,Marciane G.; Boas,Márcio A. V.; Uribe-Opazo,Miguel A.; Queiroz,Manoel M. F. de.
Abordaram-se, neste trabalho, aspectos básicos da geoestatística para análise espacial de dados de umidade do solo, com ênfase na análise de semivariograma como metodologia para determinação da dependência espacial. O objetivo consistiu na análise da umidade sob condições de campo, na região de Toledo, PR, em solo argiloso, nas profundidades de 15 e 30cm, sob sistema de manejo plantio direto e preparo convencional do solo; o local da pesquisa foi constituído de duas áreas de 14x14m. Realizou-se, em cada área do experimento, um levantamento por amostragem em uma malha de 64 pontos espaçados 2m, e se utilizou, para análise das amostras, o método convencional (gravimétrico). Os dados foram analisados através da estatística clássica e da geoestatística. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semivariograma; Geoestatística; Dependência espacial.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000300001

Análise de eventos hidrológicos extremos, usando-se a distribuição GEV e momentos LH
Provedor de dados: 91
Autores: Queiroz,Manoel M. F. de; Chaudhry,Fazal H.
A distribuição de probabilidade generalizada de valores extremos (GEV), tem facilitado muitas aplicações em hidrologia, utilizada na modelação de eventos extremos naturais. Estudos sobre o assunto mostram que estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros da GEV são instáveis em pequenas amostras, podendo fornecer valores absurdos do parâmetro de forma, quando então são recomendados estimadores de momentos LH, baseados na combinação linear de estatísticas de altas ordens, introduzidas para caracterizar a parte mais alta da distribuição e os valores extremos dos dados; contudo, não se dispõe de programas computacionais para PC, que modelem eventos extremos via momentos LH. Objetivou-se, com este trabalho, apresentar a modelação de eventos hidrológicos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise de freqüência; Estimação; Teste de hipótese; Eventos extremos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200020

Deslocamento miscível de nitrato e fosfato proveniente de água residuária da suinocultura em colunas de solo
Provedor de dados: 91
Autores: Anami,Marcelo H.; Sampaio,Silvio C.; Suszek,Morgana; Gomes,Simone D.; Queiroz,Manoel M. F. de.
A fertirrigação com águas residuárias da suinocultura vem sendo muito difundida no País, principalmente na região sul do Brasil, entretanto, o alto potencial poluidor dos dejetos pode tornar-se uma ameaça de contaminação de solos e águas superficiais e subterrâneas se utilizados em quantidades excessivas. Neste trabalho o objetivo principal foi avaliar o processo de lixiviação de íons nitrato e fosfato em colunas de solo, obtendo-se os coeficientes de dispersão hidrodinâmico e o fator de retardamento para a determinação do potencial de contaminação dos lençóis de água subterrâneos. Verificou-se, ainda, o efeito da aplicação de águas residuárias da suinocultura tratada com reatores anaeróbios sobre as propriedades físico-químicas do solo, cujos resultados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Movimento de íons; Fertirrigação; Contaminação do solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000100011

Características químicas de solo cultivado com soja e irrigado com água residuária da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Caovilla,Franciele A.; Sampaio,Silvio C.; Smanhotto,Adriana; Nóbrega,Lúcia H. P.; Queiroz,Manoel M. F. de; Gomes,Benedito M.
Neste trabalho se avaliou a distribuição "in situ" de fósforo (P), matéria orgânica (MO), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), capacidade de troca catiônica (T), alumínio (Al), soma de bases (S), saturação por bases (V) e do pH, em um solo cultivado com soja irrigada com água residuária proveniente da suinocultura (ARS), com níveis de concentração de 0, 25, 50 e 75%. Constituiu-se um esquema fatorial a partir dos quatros níveis de concentração da ARS, das profundidades de 20, 40 e 60 cm com cinco repetições. Os resultados encontrados demonstraram diferenças significativas apenas para P, K e T no perfil do solo. Para todas as características na profundidade de 60 cm, os respectivos níveis de concentração estiveram bastante próximos aos níveis iniciais,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Poluição; Lixiviação; Meio ambiente.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700002

Uso de manipueira no desenvolvimento vegetativo do milho em ambiente protegido
Provedor de dados: 91
Autores: Saraiva,Fernanda Z.; Sampaio,Silvio C.; Silvestre,Marciane G.; Queiroz,Manoel M. F. de; Nóbrega,Lúcia H. P.; Gomes,Benedito M.
Avaliaram-se efeitos da água residuária de fecularia tratada por sistema de lagoas, na cultura do milho. A irrigação com água residuária propiciou aumento de todos os parâmetros químicos do solo, proporcional aos respectivos tratamentos como segue: L1E (efluente da lagoa de decantação), L1ED (efluente da lagoa de decantação diluído em 50%), L2E (efluente da primeira lagoa anaeróbia), L2ED (efluente da primeira lagoa anaeróbia diluído em 50%), L3E (efluente da segunda lagoa anaeróbia), L3ED (efluente da segunda lagoa anaeróbia diluído em 50%) e T (testemunha sem adubação, irrigação com água) exceto para o tratamento TA (testemunha com adubação 85 kg ha-1 K2O; 60 kg ha-1 N; 100 kg ha-1 P2O5 e irrigação com água) que também mostrou altos teores dos elementos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária; Fecularia; Reúso; Zea mays L.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100004

Equação de Hazen-Williams corrigida para água residuária proveniente da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Sampaio,Silvio C.; Cilene,Kátia; Boas,Márcio A. Vilas; Queiroz,Manoel M. F. de; Gomes,Benedito M.; Fazolo,Ajadir.
O objetivo do trabalho foi avaliar a perda de carga em tubulações comerciais de aço zincado, ferro galvanizado e PVC, com diferentes diâmetros, com o intuito de determinar fatores de correção para a equação de Hazen-Williams em função da concentração de sólidos totais, em águas residuárias oriundas da suinocultura. Os resultados mostraram que a perda de carga possui comportamento linear em função da concentração de sólidos totais da água residuária proveniente da suinocultura; as perdas de carga determinadas a partir dos fatores de correção parcial e global, apresentaram superestimativa e subestimativa média de 0,7 e 13%, respectivamente.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Reúso de água; Irrigação; Hidráulica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100001