Consulta: creatorFacets:"RODRIGUEZ, L. C. E."
Registros recuperados: 2
Data/hora: 12/06/2024 14:03:59

Planejamento de unidades de gestão diferenciada em projeto de manejo florestal sustentável na Amazônia.
Provedor de dados: 14
Autores: PAPA, D. de A.; FIGUEIREDO, E. O.; CAMARGO, A. P.; RODRIGUEZ, L. C. E.
Entre os métodos de extração madeireira a Exploração de Impacto Reduzido (EIR) é a que traz maiores benefícios financeiros ao produtor e ao meio ambiente principalmente devido ao uso de técnicas de planejamento. A limitação desse método está na forma como é feito o planejamento sistemático, sem o uso de representações do ambiente físico e localização das árvores nas unidades de produção que resulta em um baixo rendimento operacional e maior interferência ao meio ambiente. A proposta deste trabalho é integrar o planejamento florestal considerando a heterogeneidade do ambiente explorado, integrando informações de localização de árvores potenciais com o uso de receptor GNSS, informações altimétricas do terreno fornecidas por satélite com radar...
Tipo: Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Modeflora; Forest planning; Manejo florestal; Manejo de precisão; Exploração de impacto reduzido; Reduced impact exploration; Teledetección; Sistemas de información geográfica; Administração Florestal; Sensoriamento Remoto; Sistema de Informação Geográfica; Planejamento Florestal; Inventário Florestal; Forest management; Remote sensing; Geographic information systems; Forest inventory.
Ano: 2018
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1097086

Uso do LiDAR no manejo florestal.
Provedor de dados: 14
Autores: PAPA, D. de A.; FIGUEIREDO, E. O.; OLIVEIRA, M. V. N. d'; RODRIGUEZ, L. C. E.; CAMARGO, A. P.; PRATA, G. A.; AMARAL, L. G. de C.; LARANJA, D. C. F.
A segunda geração da tecnologia Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) utiliza-se de um sistema de sensoriamento remoto ativo de escaneamento a laser conhecido como LiDAR (Light Detection and Ranging). Esse equipamento emite radiação eletromagnética a um dado comprimento de onda, sob uma taxa de frequência de repetição para detecção de objetos. Ao ser atingido pelo laser, o alvo reflete a radiação e o equipamento LiDAR detecta o retorno do sinal refletido. Por meio das propriedades da luz refletida no objeto é possível fazer o cálculo da distância, entre o emissor e o objeto que refletiu o pulso, e dessa forma obter o posicionamento geográfico do alvo.
Tipo: Fôlder / Folheto / Cartilha (INFOTECA-E)
Palavras-chave: Geotécnica; Manejo florestal; Manejo de precisão; Manejo forestal.; Administração florestal; Sensoriamento remoto; Raio laser; Forest management; Remote sensing; Lidar; Lásers.
Ano: 2017
URL: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1078727