Consulta: creatorFacets:"Reis,Ângelo V. dos"
Registros recuperados: 14
Data/hora: 11/06/2024 01:07:26

Caracterização da produção agroecológica do sul do Rio Grande do Sul e sua relação com a mecanização agrícola
Provedor de dados: 70
Autores: Teixeira,Sandro S.; Machado,Antônio L. T.; Reis,Ângelo V. dos; Oldoni,André.
A agricultura agroecológica tem-se destacado como uma das alternativas de renda para os pequenos agricultores devido à crescente busca por parte da população por alimentação mais saudável. No Rio Grande do Sul, a Associação Regional de Produtores Agroecológicos da Região Sul (Arpasul), constituída por 48 famílias, é representativa do processo de produção e de comercialização de produtos agroecológicos, servindo como referencial para o presente estudo. O objetivo principal deste trabalho foi o levantamento das necessidades dos produtores agroecológicos em relação à mecanização agrícola. As informações obtidas foram baseadas no sistema de produção utilizado, sendo caracterizados aspectos referentes à propriedade, às operações agrícolas e às necessidades...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agroecologia; Pesquisa de campo; Máquinas agrícolas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100016

Desenvolvimento de um dispositivo para medição de esforços em hastes de semeadoras de plantio direto
Provedor de dados: 70
Autores: Santo,Amauri C. E; Reis,Ângelo V. dos; Machado,Antônio L. T; Batista,Vilson J; Oldoni,André.
Inúmeros problemas relativos à mecanização dizem respeito aos esforços demandados pelas máquinas e implementos agrícolas. A medição dos esforços em implementos de hastes é geralmente feita por instrumentos complexos e de difícil construção, como os anéis octogonais. Sendo assim, o objetivo deste artigo é apresentar o desenvolvimento de um dispositivo de medição de esforços horizontais e verticais em hastes sulcadoras de semeadoras-adubadoras de plantio direto, utilizando transdutores de força extensiométricos do tipo viga em balanço, comercialmente disponíveis. Para tanto, projetou-se um dispositivo tipo pórtico, composto de dois transdutores para medição de esforços horizontais e um transdutor para medição do esforço vertical. Os três transdutores foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transdutor de força; Ensaio de semeadoras; Dinamômetro.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000200011

Desempenho e características construtivas de um protótipo de dosador pneumático para sementes de arroz
Provedor de dados: 70
Autores: Reis,Ângelo V. dos; Forcellini,Fernando A.
Tendo em vista a elevação do custo das sementes miúdas e a inadequação das semeadoras de precisão atuais, que não semeiam culturas com pequenos espaçamentos entre linhas, o presente trabalho teve o objetivo de apresentar os resultados dos testes de um protótipo de dosador pneumático, tipo cilindro vertical, para sementes de arroz. Foram avaliadas em laboratório a precisão na captação de sementes (com pressões de -56,0; -62,7 e -73,1 kPa, velocidades tangenciais de 0,10; 0,22 e 0,30 m s-1, e orifícios dosadores de 1,2 e 1,5 mm), a regularidade de distribuição longitudinal de sementes (com o reservatório de sementes com 25 e 50% da capacidade, inclinação lateral de 0 e 11º, orifícios com 1,5 mm) e o dano mecânico de sementes, em experimentos inteiramente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dosador de precisão; Dosagem a vácuo; Sementes miúdas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000200009

A multicriteria model to assess tractors used in family agriculture
Provedor de dados: 70
Autores: Reis,Ângelo V. dos; Machado,Antônio L. T.; Gomes,Mário C.; Andersson,Norberto L. M.; Machado,Roberto L. T.
In recent years, public policy has been offering subsidized credit for machine purchase to family farmers. However, there is no methodological procedure to select a suitable tractor for these farmers' situation. In this way, we aimed to develop a selection model for smallholder farmers from Pelotas city region in the state of Rio Grande do Sul. Building a multicriteria model to aid decisions is divided into three main stages: structuring stage (identifying stakeholders, decisional context and model creation), evaluation stage (stakeholder preference quantification) and recommendation stage (choice selection). The Multicriteria method is able to identify and value the criteria used in tractor selection by regional family farmers. Six main evaluation areas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Machine selection; Small farms; MCDA; PRONAF.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000400012

Validação de um modelo de cálculo por elementos finitos do chassi de uma semeadora de quatro linhas
Provedor de dados: 70
Autores: Niemczewski,Bóris K.; Reis,Ângelo V. dos; Machado,Roberto L. T.; Machado,Antônio L. T.
O comportamento estrutural estático de um chassi experimental de semeadora de quatro linhas para agricultura familiar foi testado, utilizando-se da técnica numérica de Análise de Elementos Finitos, onde se levou em consideração os esforços a que a máquina em questão estaria sujeita, quando suspensa do chão, pelos três pontos de engate do trator. Para a validação do modelo usado pelo software SolidWorks Simulation, submeteu-se um protótipo em escala real do chassi a carregamentos de forças verticais, a fim de comparar os deslocamentos reais da estrutura com os deslocamentos calculados pelo software. Dois estudos foram feitos do modelo para o cálculo dos deslocamentos da estrutura: no primeiro, não foram incluídos os suportes dos engates dos três pontos no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mecanização; Agricultura familiar; Deslocamentos; Métodos numéricos.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000100017

OPERATOR EFFORT ON THE OPERATION OF THE KNAPSACK SPRAYER PUMPING LEVER
Provedor de dados: 70
Autores: Lambrecht,Edson; Rosa,Douglas S. da; Machado,Roberto L. T.; Machado,Antônio L. T.; Reis,Ângelo V. dos.
ABSTRACT Several equipments are used in the application of agrochemicals by small scale farmers, with emphasis on the knapsack hand sprayer due to the low cost of acquisition and viability of use in different operating conditions. Although it is an equipment widely used, few studies have been developed in order to ascertain its functional characteristics. This study has the objective of presenting a methodology to measure the effort to which the operator is subjected in the activation of the pumping lever of knapsack hand sprayer verifying if these machines fit within the limitations foreseen by the Brazilian laws and international regulations. The methodology used was adequate to measure the operator's required efforts for the activation of knapsack hand...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ergonomics; Upper limb effort; Effort in sprayers.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000200238

HEAT-APPLICATOR MACHINE FOR WEED CONTROL
Provedor de dados: 70
Autores: Spagnolo,Roger T.; Custódio,Tiago V.; Morais,César S. de; Reis,Ângelo V. dos; Machado,Antônio L. T.
ABSTRACT Pesticide environmental risks and increased weed resistance have encouraged studies for alternatives to herbicides. Among these are weed thermal control methods by controlled heat application machines. Thus, this study aimed to test a prototype of heat-applicator machine as a function of changes in gas pressure, travel speed, and tire traffic effect on plants. Then, three experimental factors were tested: gas pressure (98, 196, and 245 kPa), travel speed (0.56, 0.78, and 1.17 m s−1), and tire traffic effect on plants (with and without traffic). The results showed that tire traffic effect on plants and subsequent heat application had no effect on control rate. Weed control rates reached levels considered satisfactory using a heat application speed...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Thermal control; Agricultural machinery; Organic production.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162020000500595

Identificação de requisitos de clientes para o projeto de um dosador de precisão para sementes miúdas
Provedor de dados: 70
Autores: Reis,Ângelo V. dos; Forcellini,Fernando A.
A elevação do custo das sementes miúdas torna necessário o desenvolvimento de semeadoras que tenham controle efetivo sobre a população de plantas, o que pode ser conseguido com a utilização de semeadoras de precisão, as quais, no entanto, não são adequadas aos pequenos espaçamentos entre linhas dessas culturas. Por se tratar de um produto novo, há que se prestar especial atenção ao processo de projeto que será utilizado, de forma a incorporar todos os atributos indispensáveis ao cumprimento da tarefa a que se destina, incluindo-se os de ordem funcional, os de qualidade, os comerciais e os de fabricabilidade. Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar os requisitos dos clientes para o projeto de um dosador de precisão para sementes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semeadora de precisão; Metodologia de projeto; Ciclo de vida.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100033

ERGONOMIC AND SAFETY CONDITIONS ASSESSMENT OF TRACTORS USED BY SMALLHOLDERS ACCORDING TO BRAZILIAN LEGISLATION AND CURRENT STANDARDS
Provedor de dados: 70
Autores: Reis,Ângelo V. dos; Pereira,Aline S.; Ferreira,Mauro F.; Mackmill,Laurett de Brum; Timm,Márcio W.
ABSTRACT This article aimed to select items with which to evaluate the ergonomic and safety conditions in tractors used by smallholders and family farmers, based on standardization research and legislation for the sector. Brazil has a comprehensive set of technical standards and legislation for the agricultural machinery sector intended to guarantee product standardization and to promote the health and safety of the users. Therefore, the initial step of this research was to review the technical norms and legislation for the product in order to develop instruments to assess their ergonomic and safety conditions. Twenty-eight Brazilian Technical Standards (NBR) and four Regulatory Norms (NRs) were investigated, in addition to CONTRAN (the Brazilian Traffic...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Operator's seat; Noise level; Tractor operator.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162019000300391

Analyzing the efforts in furrow openers used in low power planters
Provedor de dados: 70
Autores: Troger,Henrique C. H.; Reis,Ângelo V. dos; Machado,Antônio L. T.; Machado,Roberto L. T.
The furrow openers for no-till system should be easy to penetrate the soil, generate low levels of soil mobilization and require a little traction force. Thus, the aim of this research was to compare six hoe-type furrow openers, four of industrial manufacturing and two handcrafted models, which were used in planters in the region of Pelotas, Brazil. The parameters for comparison among these furrow openers were the horizontal (Fh) and vertical (Fv) forces acting on the tip of the hoe and the cross-sectional area mobilized in the furrow. The experimental design was randomized, with six treatments (furrow openers) from T1 to T6, with four repetitions, constituted by their passage through plots of 20 x 3 m. The force data were collected by load cells and a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hoe opener; Traction demand; No-tillage.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000600015

Longitudinal distribution of bean seeds in horizontal plate meter operating with one or two seed outlets
Provedor de dados: 70
Autores: Teixeira,Sandro S.; Reis,Ângelo V. dos; Machado,Antônio L. T.
This study aimed to evaluate the effect of horizontal plate meter with oblong holes operating with one or two seed outlets at different speeds over the accuracy of longitudinal distribution of common bean seeds (Phaseolus vulgaris L.). The experiment was performed in laboratory using the meter with one and two seed outlet points in relation to ten tangential disk plate speeds (0.03 to 0.30 m s-1). It was used a complete randomized design with four replications, summing up 80 experimental treatments. Tangential speed quantitative factor was estimated through a 2nd order polynomial regression. There was no significant difference in the behavior of the seed meter operating with one or two outlets in the metering of bean seeds in all tested speeds, with...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultural mechanization; Precision planters; Percentage of single.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000300013

Metodologia para avaliação do desgaste em ferramentas simétricas de mobilização do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Antônio L. T.; Espírito Santo,Amauri C.; Batista,Vilson J.; Reis,Ângelo V. dos; Ferreira,Otoniel G. L.; Oldoni,André.
A correta avaliação e previsão do tempo de vida útil dos mecanismos que atuam no rompimento do solo, são importantes na análise de equipamentos. O desgaste deste tipo de ferramenta (ponteiras sulcadoras de semeadoras, de escarificadores e de subsoladores) depende de vários fatores, entre eles as condições do solo e características geométricas e construtivas das ferramentas. A taxa de desgaste das ferramentas de mobilização do solo, normalmente é determinada através da sua perda de massa. O objetivo do trabalho foi desenvolver uma metodologia diferenciada, ágil e de fácil execução, para avaliação do desgaste de ferramentas simétricas que promovem a mobilização do solo. A análise da variação da configuração geométrica da ferramenta foi obtida por fotografia...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rompimento do solo; Abrasão; Fotografia digital.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500019

Desenvolvimento de dosador de sementes com dupla saída para disco horizontal
Provedor de dados: 91
Autores: Vianna,Leonardo R.; Reis,Ângelo V. dos; Machado,Antônio L. T.
Na intenção de fornecer uma alternativa tecnicamente adequada aos pequenos agricultores, foi projetado e construído um protótipo de dosador de sementes do tipo disco horizontal com duas saídas de sementes para as culturas de milho e feijão que, posteriormente, será incorporado a uma semeadora de pequeno porte que atenda às necessidades da agricultura familiar. O mecanismo dosador incorporou componentes disponíveis no mercado de peças de reposição para várias marcas de dosadores. Foram utilizados processos de fabricação usuais estabelecidos dentro de classes de tolerância, que permitem a fabricação por empresas metalúrgicas de pequeno porte. O protótipo finalizado foi testado quanto à dosagem e montagem/desmontagem, comparado com o desempenho de dosador...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dosagem de precisão; Mecanização; Agricultura familiar.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000015

Dosador mecânico de precisão para sementes miúdas: Testes funcionais
Provedor de dados: 91
Autores: Reis,Ângelo V. dos; Forcellini,Fernando A.
Com a tecnologia atual, há uma limitação na quantidade mínima de sementes miúdas (trigo, arroz, aveia, colza) que pode ser distribuída em uma área, e com isto, um obstáculo à redução dos custos de produção; assim, o desenvolvimento de mecanismos dosadores de precisão para culturas de sementes miúdas já se iniciou. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar os resultados obtidos durante os testes de um protótipo de dosador mecânico tipo cilindro vertical de dupla face, no que se refere ao seu desempenho funcional na dosagem e deposição de sementes de arroz. Foram avaliadas, em laboratório, a porcentagem de enchimentos de células, a regularidade de distribuição longitudinal de sementes e a danificação mecânica de sementes. Conclui-se que a porcentagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Dosador de sementes; Semeadura de arroz; Cilindro vertical.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500020