Consulta: creatorFacets:"Resende,Humberto"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 12/06/2024 00:41:22

Custo energético de construção de uma instalação para armazenagem de feno
Provedor de dados: 65
Autores: Campos,Alessandro Torres; Saglietti,José Roberto Corrêa; Campos,Aloísio Torres de; Bueno,Osmar de Carvalho; Resende,Humberto; Gasparino,Eliane; Klosowski,Elcio Silvério.
O trabalho teve como objetivo obter uma estimativa da energia empregada na construção de uma estrutura utilizada para armazenamento de fardos de feno, em um sistema de produção animal. Para tanto utilizaram-se os coeficientes energéticos levantados pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC). O valor obtido foi de 587,09 MJ.m-2, o qual foi amplamente diferente daqueles observados na literatura. Da energia total empregada na construção da instalação os itens fechamentos, estrutura de cobertura, piso e fundações representaram 50,35, 27,71, 18,72 e 3,22%, respectivamente. Considerando o sistema de produção de feno de alfafa e "coast-cross" como um todo, a instalação contribuiu com somente 0,14 e 0,16% da composição do custo energético anual...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Construções rurais; Energia; Sustentabilidade.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000400013