Consulta: creatorFacets:"Rezende,Roberto"
Registros recuperados: 20
Data/hora: 10/06/2024 06:26:46

APPLICATION EFFECT OF DIFFERENT RATES OF WASTEWATER FROM GELATIN PRODUCTION IN THE CHEMICAL ATTRIBUTES OF THE SOIL
Provedor de dados: 70
Autores: Silvano,Caroline; Freitas,Paulo S. L.; Rezende,Roberto; Mioto,Liliane S.; Dallcort,Rivanildo.
ABSTRACT The gelatin industry wastewater has nutrients in its composition, allowing its use in agriculture as an alternative to disposal and recycling of this residue. However, high application rates can cause the accumulation of elements such as sodium in the soil, and generate negative impacts on the environment. This study aimed to evaluate the effects of the application of rates up to 600 m3ha-1 of gelatin industry wastewater in soil columns, on soil chemical attributes in five depths. The experiment was conducted in a greenhouse, in PVC tube columns (0.20 m diameter) filled with distroferric Red Nitosol soil, of very clayey texture. The treatments consisted of increasing rates of wastewater equivalent to 0, 150, 300, 450 and 600 m3 ha-1, with a single...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertirrigation; Leaching; Sodium; Soil fertility.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000400606

Soil water evaporation under densities of coverage with vegetable residue
Provedor de dados: 70
Autores: Gava,Ricardo; Freitas,Paulo S. L. de; Faria,Rogério T. de; Rezende,Roberto; Frizzone,José A.
This study was conducted at the Agronomic Institute of Paraná (IAPAR) in Londrina, State of Paraná (PR), Brazil (latitude 23º18'S, longitude 51º09'W and average altitude of 585 m). The local climate, according to the classification of Köeppen, is Cfa type, i.e., humid subtropical climate, with rain in all seasons and can occur dry seasons during the winter. It was determined soil evaporation (E) under different coverage densities with residue from the wheat crop. The treatments were installed in weighting lysimeters of 2.66 m² and 1.3 m deep, which allows to determine E by the mass difference with measuring precision of 0.1mm at one hour intervals. Treatments consisted of 0; 2.5; 5 and 10 t ha-1 of wheat crop residues, placed evenly over each lysimeter. In...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Wheat straw; Soil coverage; Water losses.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000100010

Produtividade do feijoeiro sob diferentes uniformidades de distribuição de água na superfície e na subsuperfície do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Frizzone,José A.; Rezende,Roberto; Gonçalves,Antonio C. A.; Helbel Júnior,Celso.
Com o objetivo de comparar a uniformidade de lâminas aplicadas, uniformidade de umidades no solo e produtividade da cultura do feijoeiro, conduziu-se um experimento utilizando a cultivar de feijão IAPAR 57. Foram feitas aplicações de água na superfície do solo, com quatro valores de uniformidades, aplicando-se a mesma lâmina, utilizando-se de quatro espaçamentos entre aspersores: 12 x 12 m; 18 x 18 m; 18 x 24 m, e 24 x 24 m. Foram feitas análises das distribuições dos dados de lâmina aplicada, de umidade do solo e de rendimento de grãos, no espaço. Para isso, foram usadas técnicas de análise exploratória que consistiram principalmente em gráficos tipo "box-plot" simplificados, nos quais são apresentados apenas os valores de mediana, máximo e mínimo das...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise exploratória; Uniformidade; Phaseolus vulgaris.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300010

Crescimento inicial de duas cultivares de cafeeiro em diferentes regimes hídricos e dosagens de fertirrigação
Provedor de dados: 70
Autores: Rezende,Roberto; Helbel Júnior,Celso; Souza,Renan S. de; Antunes,Fausto M.; Frizzone,José A.
O experimento foi conduzido no Centro Técnico de Irrigação (CTI), Universidade Estadual de Maringá (UEM), tendo como objetivo avaliar os efeitos de diferentes regimes hídricos (irrigado e não irrigado) e fertirrigação, combinados com diferentes doses de adubo para N (15; 30; 45 e 60 g m-1), P (3; 6; 9 e 12 g m-1) e K (15; 30; 45 e 60 g m-1), na fase de crescimento inicial de duas cultivares de café, na região noroeste do Paraná. Foram avaliadas as seguintes variáveis de crescimento da cultura: diâmetro de copa, altura de planta e número de ramos plagiotrópicos totais. Observou-se que a fertirrigação e a irrigação influenciaram no desenvolvimento inicial do cafeeiro, aumentando os valores de todas as variáveis avaliadas. A interação entre regimes hídricos e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Irrigação localizada; Fertirrigação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000300009

Viabilidade de inserção dos efeitos da uniformidade de irrigação em modelos de crescimento de culturas
Provedor de dados: 91
Autores: Freitas,Paulo S. L. de; Rezende,Roberto; Mantovani,Everardo C.; Frizzone,José A.
Os experimentos que compõem o presente estudo, foram conduzidos para as culturas do milho e do feijão, ensejando a avaliação do efeito da uniformidade de aplicação de água na produção das culturas. Para cultura do milho, os tratamentos constaram de cinco lâminas de irrigação e duas uniformidades de aplicação, uma alta (CUC &gt; 82%) e outra baixa (CUC &lt; 67%) e, no feijão, de quatro uniformidades de aplicação de água (CUC - 94,1, 85,6, 65,6 e 57,9%). Ajustou-se uma equação de regressão para os valores da produtividade da cultura do milho em função da lâmina d’água, para os tratamentos com alta uniformidade, enquanto para os de baixa uniformidade na cultura do milho e para todos os tratamentos na cultura do feijão não foi possível ajuste, observando-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uniformidade de aplicação; Cultura do milho e do feijão; Modelos de simulação de crescimento; CUC.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300005

Estimatation of evapotranspiration and crop coefficient of melon cultivated in protected environment
Provedor de dados: 91
Autores: Lozano,Cláudia S.; Rezende,Roberto; Freitas,Paulo S. L. de; Hachmann,Tiago L.; Santos,Fernando A. S.; Andrean,André F. B. A.
ABSTRACT The objective of this work was to determine the water consumption and the crop coefficient of melon in a protected environment. The experiment was conducted in a greenhouse at the Technical Center of Irrigation of the State University of Maringá, in Maringá, PR. The melon hybrid used was Sunrise and the irrigations were performed daily by drip irrigation. Crop water requirement was quantified based on its evapotranspiration directly measured through constant water table lysimeters. Weather information was collected in an automatic weather station, installed inside the protected environment, which allowed to calculate the reference evapotranspiration by the Penman-Monteith method. The total water consumption of the melon crop was 295 mm, reaching...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Irrigation; Lysimeter.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001100758

Soil water balance simulated by CROPGRO-Drybean model for edaphoclimatic conditions in Maringá
Provedor de dados: 91
Autores: Dallacort,Rivanildo; Freitas,Paulo S. L. de; Faria,Rogério T. de; Gonçalves,Antonio C. A.; Jácome,Aleksandra G.; Rezende,Roberto.
The performance of the CROPGRO-Drybeans model for the prediction of soil water balance, as well as growth components and bean crop yield, was assessed using data from two field experiments conducted at the State University of Maringá Irrigation Technical Center, Paraná - Brazil, (latitude 23º27'S, longitude 51º57' and altitude 542 m), during the 2005 and 2006 growing season. The model simulations correlated well with measured soil moisture (r &gt; 0.7) for both experiments. However, there were high discrepancies between measured and simulated soil moisture values on the days after rainfall. In addition, it was found that the model exaggerates the effect of water stress during the flowering phase, which leds to underprediction (19 and 29%) of crop yield.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water stress; Soil moisture; Simulation.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400002

Response of eggplant crop fertigated with doses of nitrogen and potassium
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Álvaro H. C. de; Rezende,Roberto; Lorenzoni,Marcelo Z.; Seron,Cássio de C.; Hachmann,Tiago L.; Lozano,Cláudia S.
ABSTRACT The objective of the present study was to evaluate the response of eggplant, cv. ‘Ciça’, with respect to yield, number of fruits and dry matter (root and stem), when grown in a greenhouse and conducted under fertigation with nitrogen and potassium. The experiment was conducted in the Irrigation Technical Center of the State University of Maringá, between the months of February and August 2015. Four nitrogen doses (0.0; 6.43; 12.86 and 25.72 g of N plant-1) and four potassium doses (0.0; 5.18; 10.36 and 20.73 g of K plant-1) were tested, totaling 16 treatments in a 4 x 4 factorial scheme, arranged in a completely randomized design with four replicates, in a Red Latosol with sandy texture. The highest number of fruits per plant and yield were found...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vegetables; Yield; Greenhouse; Solanum melongena L.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000100021

Dry matter production and macronutrient leaf composition in lettuce under fertigation with nitrogen, potassium and silicon
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Renan S. de; Rezende,Roberto; Freitas,Paulo S. L. de; Gonçalves,Antonio C. A.; Rezende,Graziela S.
ABSTRACT The objective of this study was to evaluate, in greenhouse, the response of the lettuce cultivar 'Vera', with respect to the marketable shoot dry matter production and macronutrient accumulation, as a function of the application of different doses of nitrogen (N) and a potassium silicate-based leaf fertilizer. The lettuce was cultivated from August 10, 2012 (sowing) to October 16, 2012 (harvest). The experimental design was completely randomized with three replicates, referring to nine treatments, resulting from the combination between top-dressing doses of N (9, 54, 90, 126 and 171 kg ha-1) and Si/K2O (1.15, 6.90, 11.50, 16.10 and 21.85 kg ha-1), using the Plan Puebla III experimental matrix, and a control treatment without fertigation. Drip...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Chemigation; Dry mass; Nutritional composition.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001201166

INFLUÊNCIA DO ESPAÇAMENTO ENTRE ASPERSORES NA UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ACIMA E ABAIXO DA SUPERFÍCIE DO SOLO
Provedor de dados: 91
Autores: Rezende,Roberto; Frizzone,José Antonio; Gonçalves,Antônio Carlos Andrade; Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de.
RESUMO A uniformidade de aplicação de água por um sistema de irrigação por aspersão convencional, foi estudada acima e abaixo da superfície do solo. Foram adotados dois espaçamentos entre aspersores e coeficientes estatísticos de uniformidade empregados para a realização de comparações quantitativas. Os resultados obtidos mostram que a redistribuição de água no solo promove uniformidade da umidade do solo maior que a identificada para a lâmina aplicada. O maior espaçamento entre aspersores promoveu menor uniformidade, acima e abaixo da superfície; no entanto, a uniformidade da umidade do solo foi alta o bastante para atender aos critérios usualmente adotados na irrigação por aspersão, ao contrário do identificado acima da superfície.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Aspersão; Uniformidade de distribuição.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300257

Changes in chemical properties of distrophic Red Latosol as result of swine wastewater application
Provedor de dados: 91
Autores: Cabral,Juarez R.; Freitas,Paulo S. L. de; Rezende,Roberto; Muniz,Antonio S.; Bertonha,Altair.
Swine wastewater (SW) has characteristics that allow its disposal in the soil as a fertilizer. This is an alternative in order not to accumulate this material in the farm as well as it provides savings with mineral fertilizers. The aim of this study was to evaluate the effect of applying swine wastewater on the chemical properties of a distrophic Red Latosol for two seasons. The experiment was carried out under field conditions with treatments defined as T0 = 0 (control), T1 = 150, T2 = 300, T3 = 450, T4 = 600, T5 = 750 m3 ha-1 of SW applied during the crop cycle of elephant grass. SW application contributed to the increase of magnesium and phosphorus and the reduction of soil aluminum in the first season. As for the second season when compared to the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Effluent; Environmental impact; Leaching.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000200012

Impacto da água residuária de suinocultura no solo e na produção de capim-elefante
Provedor de dados: 91
Autores: Cabral,Juarez R.; Freitas,Paulo S. L. de; Rezende,Roberto; Muniz,Antonio S.; Bertonha,Altair.
A água residuária de suinocultura (ARS) possui características que possibilitam sua disposição no solo como fertilizante. Esta é uma alternativa para o não acúmulo desse material na propriedade, além de proporcionar redução de custos com fertilizantes químicos. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de água residuária de suinocultura sobre as propriedades químicas de um Latossolo Vermelho distrófico e sobre a produção do capim elefante (Pennisetum purpureum Schum). O experimento foi realizado em condições de campo, com os tratamentos definidos como segue: T0 = 0 (testemunha), T1 = 150, T2 = 300, T3 = 450, T4 = 600 e T5 = 750 m3 ha-1 de ARS, aplicada durante o ciclo da cultura do capim elefante. A aplicação de ARS contribuiu para o aumento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Efluente; Impacto ambiental; Lixiviação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800009

Teor de nitrato em alface hidropônica em função de vazões e períodos de pós-colheita
Provedor de dados: 91
Autores: Aprígio,Antonio; Rezende,Roberto; Freitas,Paulo S. L. de; Costa,André R. da; Souza,Renan S. de.
O objetivo do trabalho foi determinar o teor de nitrato (NO3-) presente em plantas de alface (Lactuca sativa L.) da cultivar Vera, conduzida por hidroponia, em função de vazões e períodos de pós-colheita. O experimento foi realizado no município de Cascavel, PR, em casa de vegetação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). As plantas foram nutridas mediante utilização de uma solução nutritiva caracterizada por possuir condutividade elétrica média de 1,2 dS m-1 e que, ao percorrer toda a bancada de cultivo, retornava ao tanque de irrigação e reiniciava o processo, constituindo, desta forma, um sistema fechado. No experimento, utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com oito repetições que foram representadas, individualmente, por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ânions tóxicos; Lactuca sativa L.; Hidroponia; Armazenamento de hortaliças.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000900004

Estimation of the crop coefficient (kc) for bell pepper under greenhouse conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Lorenzoni,Marcelo Z.; Rezende,Roberto; Santos,Fernando A. S.; Souza,Álvaro H. C. de; Seron,Cássio de C.; Nascimento,Jean M. R. do.
ABSTRACT This study aimed to determine the crop coefficient (kc) and respective water consumption of the Magali R. bell pepper hybrid cultivated in a protected environment from May to September 2015. Reference evapotranspiration was estimated using the Modified Penman-Monteith method and data were collected from an automatic weather station installed inside the greenhouse at the Universidade Estadual de Maringá, in the municipality of Maringá, PR, Brazil (23° 25’ 57’’ S, 51° 57’ 8’’ W, and altitude of 542 m). Evapotranspiration was measured using constant water table lysimeters. The total water consumption of the bell pepper crop was 282 mm and the average consumption was 2.35 mm d-1. The maximum evapotranspiration was 5.37 mm d-1. Crop coefficient values...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Capsicum annuum L.; Evapotranspiration; Irrigation management.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662019001000741

Número de ramos plagiotrópicos e produtividade de duas cultivares de cafeeiro utilizando irrigação por gotejamento
Provedor de dados: 124
Autores: Costa,André Ribeiro da; Rezende,Roberto; Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de; Frizzone,José Antônio; Helbel Júnior,Celso.
Este experimento foi conduzido em uma área do Centro Técnico de Irrigação (CTI) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) com o objetivo de avaliar o efeito da aplicação de porcentagens de doses para NPK, no número de ramos plagiotrópicos e na produtividade das cultivares de cafeeiro Obatã e IAPAR - 59 em diferentes cultivos (não irrigado, irrigado e fertirrigado). As mudas foram plantadas em espaçamento de 2,0 metros entre linhas e 1,0 metro entre plantas, caracterizando sistema adensado. Utilizou-se o sistema de irrigação localizada por gotejamento. O experimento foi esquematizado em delineamento inteiramente casualizado em parcelas subdivididas com quatro repetições. As parcelas e subparcelas foram compostas pelas porcentagens de doses de NPK e pelos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Café; Água de irrigação; Irrigação por Gotejamento.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902010000400009

Moisture in the soil profile with water applications using pulse drip irrigation
Provedor de dados: 124
Autores: Maller,André; Rezende,Roberto; Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de; Seron,Cassio Castro; Hachmann,Tiago Luan.
ABSTRACT The wet bulb, as a result of local application of irrigation water, is the soil volume that presents higher water content in relation to the surrounding soil. Due to increased moisture in the soil, successive irrigation events tend to form bigger wet bulbs and superficial water accumulation area (AWSS). The objective was to verify the distribution of water in the soil profile, with intermittent application of water, considering the hypothesis that antecedent soil water content modifies the wet bulb characteristics after water pulse application, and to evaluate the effect of increasing AWSS on the lateral dimensions of the bulb. The water applications were performed using 1, 2 and 4 pulses in the flows of 4 and 8 L h-1, totalizing six treatments,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Wet bulb; Soil water distribution; Antecedent soil water content; Pulse irrigation.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902019000200234

Spatial variability and temporal stability of water storage in a cultivated tropical soil
Provedor de dados: 53
Autores: Gonçalves,Antonio Carlos Andrade; Trintinalha,Marcos Antonio; Folegatti,Marcos Vinicius; Rezende,Roberto; Tormena,Cássio Antonio.
Irrigated agricultural fields usually show variable crop water demand. If water application is done to match this spatially variable demand, the water use efficiency can be substantially improved. Soil water management by irrigation has been one of the most important factors to increase crop yield. To look for the economic viability of the process, the use of several inputs, particularly water, should be done with high efficiency levels. Historically, irrigation uniformity has been evaluated above the soil surface, in which applied water was the only factor to be taken into account. However, the crop will respond to soil water content uniformity, which can differ from the uniformity of water application. To evaluate temporal stability of spatial pattern of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation; Geostatistics; Soil water uniformity; TDR.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052010000500016

Efeito de paclobutrazol como regulador de crescimento e produção de flores de girassol em cultivo hidropônico
Provedor de dados: 64
Autores: Wanderley,Christina da Silva; Rezende,Roberto; Andrade,Carlos Alberto Bastos.
Objetivou-se neste trabalho estudar os efeitos de um regulador de crescimento (paclobutrazol) sobre o crescimento e a produção de flores de girassol em vasos, crescidos sob sistema hidropônico. Foram utilizados dois genótipos de girassol (BRS Oásis e Helio 358), combinados com seis doses de paclobutrazol (0;0,5;1;2;4 e 6 mg.L-1) e substrato inerte de sílica moída. A solução nutritiva foi a de Hoagland modificada (EPSTEIN &amp;amp; BLOOM, 2004) e as plantas foram mantidas sob aeração constante. Para avaliar os efeitos do paclobutrazol sobre o crescimento das plantas (altura final e diâmetro de capítulo), as variáveis foram submetidas à análise de variação (teste F), utilizando-se rotinas do sistema SAS/STAT , aplicando-se, para os valores significativos a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Paclobutrazol; Diâmetro de capítulo; Altura de planta; Helianthus annuus.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000600011

Yield, antioxidant activity and shelf-life of cauliflower inflorescences under drought stress and foliar spraying of selenium
Provedor de dados: 64
Autores: Hachmann,Tiago Luan; Rezende,Roberto; Matumoto-Pintro,Paula Toshimi; Saath,Reni; Anjo,Fernando Antônio; Menezes,Cláudia Salim Lozano.
ABSTRACT The ability of antioxidant compounds in vegetables to prevent disease is important for the pharmaceutical and food industries. In addition, water stress can enhance the existing antioxidant capacity of plants. As such, this study aimed to assess the effect of different irrigation depths and selenium application on the postharvest characteristics of cauliflower. A randomized block design was used in a 3 x 2 factorial scheme, with four repetitions. The first factor consisted of three irrigation depths with regulated deficit irrigation (RDI): severe (50% ETc) and moderate RDI (75% ETc) and complete irrigation (100% ETc), performed after inflorescence initiation, and the second of foliar spraying of selenium (with and without the element). Selenium...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Quality; Sodium selenate; Regulated irrigation deficit; Postharvest.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542019000100238

Influência da condutividade elétrica, concentração iônica e vazão de soluções nutritivas na produção de alface hidropônica
Provedor de dados: 64
Autores: Helbel Junior,Celso; Rezende,Roberto; Freitas,Paulo Sérgio Lourenço de; Gonçalves,Antônio Carlos Andrade; Frizzone,José Antônio.
Objetivou-se, neste trabalho, estudar os efeitos de diferentes soluções nutritivas aplicadas em duas vazões na produção hidropônica da alface (Lactuca sativa), cultivada pelo sistema NFT (Nutritive Film Technique). O experimento foi conduzido em casa de vegetação, na unidade de pesquisa em agricultura irrigada da Universidade Estadual de Maringá. Os tratamentos constaram de três soluções nutritivas com concentrações diferentes (S1=0,8 dS/m, S2=1,2 dS/m e S3=2,5 dS/m), combinadas com duas vazões de aplicação (V1=0,8 L.min-1 e V2=1,2 L.min-1 ) nos canais de cultivo em esquema fatorial 3 x 2. Para avaliar o efeito dos tratamentos no desenvolvimento da cultura os dados foram submetidos à análise de variância (teste F), e os resultados avaliados através de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa; Soluções nutritivas; Vazões e hidroponia.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000400016