Consulta: creatorFacets:"Robaina,Adroaldo Dias"
Registros recuperados: 18
Data/hora: 02/06/2024 16:40:46

Modelagem do volume de reservatórios de irrigação para fins de outorga e planejamento agrícola
Provedor de dados: 65
Autores: Robaina,Adroaldo Dias; Peiter,Marcia Xavier; Parizi,Ana Rita Costenaro; Soares,Fátima Cibele; Gomes,Ana Carla dos Santos.
No Estado do Rio Grande do Sul, a utilização crescente de sistemas de irrigação vem tornando cada vez mais importante a reservação de água através de barragens. Neste caso, é essencial a determinação do volume de água disponível nessas estruturas para o adequado planejamento dos sistemas irrigados e outorga para o uso da água. Atualmente, a determinação do volume é pouco frequente porque o método direto (batimetria) caracteriza-se por ser oneroso, além de exigir mão-de-obra especializada e tempo disponível. Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo avaliar um modelo matemático para a determinação do volume de água armazenado em reservatórios de irrigação. O modelo matemático escolhido foi representado pela fórmula de Schoklisch, em que o volume de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Volumetria; Hidrometria; Batimetria.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782009000900015

CONSUMO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE LAVOURAS DE ARROZ IRRIGADO
Provedor de dados: 65
Autores: Marcolin,Elio; Robaina,Adroaldo Dias.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o consumo de energia e a eficiência das estações de bombeamento de lavouras de arroz irrigado, na localidade de Arroio Grande, município de Santa Maria, RS. Das 95 estações de bombeamento visitadas, 21 foram avaliadas quanto ao rendimento e consumo de energia. Os resultados evidenciaram que 67% das bombas operavam com rendimentos abaixo de 75%. Houve uma grande amplitude na relação CV ha-1 entre as fontes de potência, variando de 0,93CV ha-1 (conjuntos motobombas elétricos) a 6,30CV ha-1 (acionados por tratores a diesel). Constatou-se que as potências nominais instaladas estavam de 200% a 4250% acima das necessárias e que há desperdício de energia na irrigação de lavouras de arroz. Verificou-se, também que,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rendimento das bombas; Estações de bombeamento; Bombas.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782002000200008

Performance indices for pumping stations in irrigated rice fields
Provedor de dados: 65
Autores: Köpp,Luciana Marini; Peiter,Marcia Xavier; Robaina,Adroaldo Dias; Girardi,Leonita Beatriz.
ABSTRACT: Performance indices can be used as indices of energy use in irrigation systems. Pumping stations (PSs) are elements that require energy for irrigation of rice fields by conventional flood irrigation. Interplay of physical, hydraulic, and electrical parameters generates indices that determine the performance in the diagnosis of PSs, operation, and projects for new sets. In this study, it was proposed and classified performance indices for PSs in rice fields, focusing on the efficient use of energy. The study was carried out through an investigation of 160 PSs in operation, located at the western border of Rio Grande do Sul, Brazil, which constituted an actual field situation. Next, PSs were optimized in relation to the selection of a piping...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energy efficiency; Irrigation flooding; Pumping systems; Irrigation performance.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782016000801384

ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR DO FEIJOEIRO ESTIMADO EM FUNÇÃO DA COBERTURA DO SOLO PELAS PLANTAS
Provedor de dados: 65
Autores: Robaina,Adroaldo Dias.
RESUMO Procurou-se estabelecer um procedimento alternativo para a determinação do índice de área foliar (IAF) de uma cultura de feijoeiro (Phaseolus vulgaris) através da sua correlação com o grau de cobertura do solo (SC). A relação funcional determinada foi do tipo y = ax + bx² + cx³, que apresentou um coeficiente de determinação (r²) = 0,9423, indicando um bom ajuste estatístico entre as variáveis estudadas.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de área foliar; Superfície coberta; Feijoeiro.
Ano: 1994
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781994000100013

Níveis de irrigação na cultura do Kalanchoe cultivado em ambiente protegido
Provedor de dados: 65
Autores: Parizi,Ana Rita Costenaro; Peiter,Marcia Xavier; Robaina,Adroaldo Dias; Soares,Fátima Cibele; Vivan,Gisele Aparecida; Ramão,Cleiton José.
O estudo do desenvolvimento foliar é de grande importância para a avaliação do crescimento e desenvolvimento das plantas. O objetivo deste trabalho foi quantificar as consequências dos diferentes níveis do manejo de água de irrigação sobre o crescimento foliar e o número de folhas do Kalanchoe. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com oito tratamentos de irrigação (15; 13; 11; 9; 8; 6; 4 e 2mm) e dez repetições. A área foliar das plantas foi calculada por meio do produto do comprimento e da largura de cada folha, multiplicada pelo coeficiente de 1,1134. Os resultados mostraram que as lâminas de irrigação entre 6 e 9mm apresentaram maior crescimento foliar e maior número de folhas por planta. A máxima eficiência técnica foi...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Crescimento foliar; Flor-da-fortura; Lâminas de irrigação.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000400017

Modelo para estimativa da produtividade para a cultura da soja
Provedor de dados: 65
Autores: Gomes,Ana Carla dos Santos; Robaina,Adroaldo Dias; Peiter,Marcia Xavier; Soares,Fátima Cibele; Parizi,Ana Rita Costenaro.
Este trabalho teve por objetivo estimar e validar um modelo de simulação para a cultura da soja na região de Santiago, RS. Para isso, foi necessário desenvolver procedimento experimental, para geração de dados necessários a fim de calibrar e testar o modelo de simulação, da extração da água do solo, e a respectiva resposta em produção da cultura. Como resultados experimentais, obtiveram-se variações no crescimento e desenvolvimento da cultura da soja com a aplicação de diferentes estratégias de irrigação, resultando em produtividades distintas. O aumento nas lâminas de irrigação proporcionou incremento nos componentes de produção. Os testes dos dados simulados demonstraram variação inferior a 8% na comparação dos dados medidos, no experimento de campo, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Glycine max (L.) Merrill; Modelo de produção; Estratégias de irrigação.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000100008

Determinação altimétrica através do sistema de posicionamento global
Provedor de dados: 65
Autores: Corseuil,Cláudia Weber; Robaina,Adroaldo Dias.
Este estudo tem por objetivo verificar a influência do tempo de coleta de dados com receptores GPS nas determinações altimétricas. O levantamento altimétrico é realizado através do método de posicionamento relativo estático, utilizando dois receptores GPS de uma freqüência, em diferentes tempos de ocupação (30, 15, 10 e 5 minutos) com uma taxa de gravação de dois segundos. As altitudes obtidas com receptores GPS são comparadas com as altitudes determinadas por nivelamento trigonométrico com Estação Total. Os resultados mostraram que os tempos de ocupação menores que 30 minutos (15, 10 e 5 minutos) também são adequados para a obtenção de diferenças centimétricas nas altitudes analisadas. Mesmo considerando a precisão dos métodos topográficos convencionais,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Altimetria; Sistema GPS; Método relativo estático.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000400014

Predição da produtividade da cultura do milho utilizando rede neural artificial
Provedor de dados: 65
Autores: Soares,Fátima Cibele; Robaina,Adroaldo Dias; Peiter,Marcia Xavier; Russi,Jumar Luis.
Esta investigação visa avaliar o desempenho de redes neurais artificiais na predição da produtividade da cultura do milho, no município de Jaguari, região Central do Estado do Rio Grande do Sul, com base em variáveis morfológicas da cultura. Para treinamento e validação das redes neurais, foram utilizados dados publicados por SOARES (2010). Foram testadas diversas redes neurais do tipo perceptron, multicamadas com algoritmo backpropagation otimizado (Levenberg-Marquardt). Elas tiveram como variáveis na camada de entrada: índice de área foliar; matéria verde total; altura de planta; e no de planta m-2. Na camada de saída: produção de grãos. Cada arquitetura foi treinada 10 vezes, escolhendo-se, ao final do treinamento, aquela com menor erro relativo médio e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem; Inteligência artificial; Produção; Zea mays FL.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015001101987

Modelo para determinção da área foliar de Kalanchoe blossfeldiana Poelln
Provedor de dados: 65
Autores: Peiter,Marcia Xavier; Robaina,Adroaldo Dias; Parizi,Ana Rita Costenaro.
O presente trabalho teve por objetivo a verificação de um procedimento matemático que permita a descrição do crescimento foliar de Kalanchoe (Kalanchoe blossfeldiana Poelln.) e possa prever a sua área foliar fotossinteticamente ativa a partir de medidas não destrutivas de folhas. As mudas de Kalanchoe Cv. "Gold Jewel" foram cultivadas para o procedimento experimental em vasos irrigados com doses recomendadas para a cultura. Semanalmente, foram retirados três vasos da estufa e as plantas tiveram suas folhas cortadas, identificadas e submetidas a tomadas de medidas de sua posição na planta, do máximo comprimento longitudinal e do máximo comprimento transversal. Foram realizadas um total de nove coletas semanalmente, desde 04/04/2003 até o início da floração....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Método não destrutivo; Fator de correção; Amostragem de folhas.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782006000600011

Tubulações em sistemas de recalque
Provedor de dados: 65
Autores: Robaina,Adroaldo Dias; Calgaro,Marcelo; Peiter,Márcia Xavier.
O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para a determinação do diâmetro mais econômico de uma tubulação de recalque de sistema de bombeamento de água para a irrigação. O trabalho apresenta como principais diferenças de outros procedimentos semelhantes à utilização de uma função do preço da tubulação por unidade de peso e por metro linear, uma função do preço do conjunto motobomba por unidade de potência, e a utilização da fórmula universal de perda de carga, que leva em conta a natureza da parede da tubulação e o regime de escoamento a que se encontra submetido. A expressão final para a obtenção do diâmetro econômico permitiu relacionar os diversos elementos intervenientes na solução do problema de uma maneira bastante...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Diâmetro ótimo; Recalque de água; Irrigação.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782004000400015

Zoneamento ambiental dos banhados da Estação Ecológica do Taim, RS
Provedor de dados: 65
Autores: Kurtz,Fabio Charão; Rocha,José Sales Mariano da; Kurtz,Silvia Margareti de Juli Morais; Robaina,Adroaldo Dias; Garcia,Sandra Maria; Santos,Alessandro Herbert de Oliveira; Dill,Paulo Roberto Jaques; Ataides,Paulo Roberto Vasques de; Bolzan,Fabrina.
O "Zoneamento Ambiental dos Banhados da Estação Ecológica do Taim" permitiu avaliar a deterioração ambiental dos ecossistemas existentes na Estação Ecológica do Taim (ESEC/TAIM), municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar (RS). Consideraram-se dois tipos distintos de ecossistemas: o do Banhado (ECO1 = Ecossistema Límnico) e o da Planície Marítima (ECO2 = Ecossistema Planície Marítima). A ECO TOTAL (ECO1 + ECO2) apresentou 64% de classe APP (Área de Preservação Permanente), 27,6% de ACP (Área de Conservação Permanente), 5,6% de AUO (Uso e Ocupação); em menor porcentagem encontrou-se a classe AR (Área de Restauração) com 2,8%. A deterioração ambiental média para o ECO1 foi de 10,32%, sendo menor que a ECO2 (23,94%). A deterioração ambiental da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Zoneamento ambiental; Banhado; Estação ecológica.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000100012

ANÁLISE DE EQUAÇÕES EXPLICITAS PARA O CÁLCULO DO COEFICIENTE "f" DA FÓRMULA UNIVERSAL DE PERDA DE CARGA
Provedor de dados: 65
Autores: Robaina,Adroaldo Dias.
Neste estudo foram comparadas três equações explícitas para o cálculo do coeficiente "f da fórmula universal de perda de carga com a equação de Cole-brook-White. A equação obtida pela substituição do segundo termo (&lt;img border=0 width=26 height=21 src="../../../../../../img/revistas/cr/v22n2/a06img01.gif"&gt;) do argumento do logaritmo da equação de Colebrook-White, pela aproximação de Konakov (NEKRASOV, 1968), foi a que apresentou o melhor ajuste (r² = 0.9996), quando se correlacionou os resultados obtidos pelas três equações explícitas aos valores fornecidos pela fórmula de Colebrook-White. O erro relativo máximo foi da ordem de 2.72 %.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perda de carga; Coeficiente "f"; Equações explícitas.
Ano: 1992
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781992000200006

Consumo hídrico e desempenho de Kalanchoe cultivado em substratos alternativos
Provedor de dados: 65
Autores: Souza,Angélica Rossana Castro de; Peiter,Marcia Xavier; Robaina,Adroaldo Dias; Soares,Fátima Cibele; Parizi,Ana Rita Costenaro; Ferraz,Rafael Camargo.
Com o crescente consumo de flores e plantas ornamentais de vaso, a busca por elementos alternativos para substratos torna-se necessária, a fim de reduzir os custos da produção. Além disso, é importante quantificar as características físico-hídricas de forma a estabelecer o calendário de irrigações com base nesses materiais. A partir disso, este trabalho teve por objetivos avaliar o desempenho e o consumo de água de Kalanchoe blossfeldiana Poelln, cultivar 'Gold Jewel', em 10 substratos alternativos, e definir os mais indicados para a produção comercial nas condições ambientais da região centro-oeste do Estado do Rio Grande do Sul. Foram testados substratos compostos por diferentes proporções de casca de arroz carbonizada, cinzas de casca de arroz, matéria...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Balanço hídrico; Flor-da-fortuna.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782010000300006

Consumo e eficiência do uso da água e componentes do rendimento do arroz irrigado
Provedor de dados: 65
Autores: Hernandez,Marcos Gregório Ramos; Carlesso,Reimar; Robaina,Adroaldo Dias; Jadoski,Sidnei Osmar; Dotto,Carlos Renan Denardin.
Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de dois níveis de manejo da água, preparo do solo e de herbicidas no rendimento de grãos, consumo de água, eficiência do uso da água e nos componentes do rendimento do arroz irrigado. O experimento foi conduzido no ano agrícola 1993/1994 em área da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS. A cultivar de arroz BR-IRGA-414 foi semeada em linhas, em 22 de dezembro de 1993. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, trifatorial (2³), constituído de duas épocas do início da irrigação (15 e 30 dias após a emergência - DAE), dois sistemas de preparo do solo (preparo convencional e cultivo mínimo) e controle de plantas invasoras (com e sem uso de herbicidas). Os resultados demonstraram que o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Herbicidas; Preparo do solo.
Ano: 1997
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781997000300008

Reconstituição de uma poligonal topográfica pelo sistema de posicionamento global: planimetria
Provedor de dados: 65
Autores: Corseuil,Cláudia Weber; Robaina,Adroaldo Dias.
Este estudo tem por objetivo verificar a influência do tempo de coleta de dados com receptores GPS na reconstituição de uma poligonal topográfica. O levantamento da poligonal é realizado através do método de posicionamento relativo estático. São utilizados dois receptores GPS de uma freqüência, em diferentes tempos de ocupação dos pontos (30, 15, 10 e 5 minutos) com uma taxa de gravação de 2 s. Os resultados do levantamento com receptores GPS são comparados com as distâncias, azimutes, projeções horizontais, ângulos horizontais e as áreas obtidas de um polígono, cujos elementos topográficos foram determinados por caminhamento perimétrico utilizando uma Estação Total. Os ângulos do polígono levantado por Estação Total, foram calculados através da média de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Levantamento topográfico; Sistema GPS; Método relativo estático.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782003000200018

Desempenho e uniformidade da distribuição de água de um pivô central
Provedor de dados: 65
Autores: Cainelli,Vitor Hugo; Robaina,Adroaldo Dias; Carlesso,Reimar; Dotto,Carlos Renan Denardin.
O objetivo deste experimento foi avaliar as características de desempenho de um equipamento de irrigação pivô central, de baixa pressão, bem como determinar a uniformidade de distribuição de água, tanto abaixo como acima da superfície do solo. Para a avaliação do desempenho do sistema utilizaram-se os coeficientes de uniformidade de Christiansen (CUC) e de distribuição (CUD), calculados a partir de dados da precipitação dos aspersores. O pivô central foi ensaiado nas velocidades de 25%, 50%, 75% e 100% da velocidade máxima de deslocamento do equipamento. Utilizou-se quatro linhas de coletores, uniformemente espaçados. Os valores encontrados do CUC e o CUD foram superiores ao mínimo recomendado para a cultura do milho, confirmando o bom desempenho do pivô...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Pivô central; Uniformidade de distribuição.
Ano: 1998
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84781998000100006

Redes neurais artificiais na estimativa da retenção de água do solo
Provedor de dados: 65
Autores: Soares,Fátima Cibele; Robaina,Adroaldo Dias; Peiter,Marcia Xavier; Russi,Jumar Luis; Vivan,Gisele Aparecida.
O trabalho teve como objetivo apresentar uma proposta de metodologia para estimativa da curva de retenção de água, para solos do Estado do Rio Grande do Sul, a partir do uso de redes neurais artificiais. Para o desenvolvimento do trabalho, foi montado um banco de dados com informações disponíveis na literatura, de textura e estrutura dos solos do Estado do Rio Grande do Sul. Para o desenvolvimento das redes, utilizou-se o software Matlab, no qual foram treinadas diferentes arquiteturas, variando os números de neurônios na camada de entrada e camada intermediária. A eficiência das redes foi analisada graficamente pela relação 1:1, entre os dados estimados versus os observados, por meio de indicadores estatísticos. Observou-se, a partir dos resultados, que a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Pedofunções; Inteligência artificial; Umidade do solo; Potencial matricial.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000200016

Consumo de água pela cultura do lírio, cultivado em substratos alternativos em condições de ambiente protegido
Provedor de dados: 65
Autores: Soares,Fátima Cibele; Mello,Rosmary Panno; Peiter,Marcia Xavier; Belle,Rogerio Antonio; Robaina,Adroaldo Dias; Vivan,Gisele Aparecida; Parizi,Ana Rita Costenaro.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o consumo de água em oito substratos (casca de arroz carbonizada - CAC, cinza da casca de arroz queimada - CZ, fibra de coco - FC, terra do paraíso - TP, TP+CAC, TP+CZ, FC+CAC e FC+CZ) e definir qual desses substratos é melhor para produção comercial de lírio asiático "Orange Pixie®", cultivado em vaso e condições de ambiente protegido. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no Departamento de Fitotecnia da UFSM, Santa Maria, RS. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, utilizando-se 12 repetições e três plantas por vaso para determinar a freqüência de irrigação e o consumo de água. Para as avaliações dos parâmetros, estipularam-se limites de no mínimo 60% e no máximo de 80% da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Substratos; Lírio asiático.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000600008