Consulta: creatorFacets:"Rodrigues,José J. V."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 29/05/2024 08:56:43

Desempenho de lisímetro de pesagem hidráulica de baixo custo no semi-árido nordestino
Provedor de dados: 70
Autores: Santos,Francisco X. dos; Rodrigues,José J. V.; Montenegro,Abelardo A. de A.; Moura,Ronaldo F. de.
Medidas diretas de evapotranspiração de referência são importantes na avaliação e na calibração de métodos indiretos. Avaliou-se o desempenho de lisímetro de pesagem hidráulica de baixo custo, visando à determinação direta da evapotranspiração de referência (ETo), em área de assentamento rural no Semi-Árido nordestino. O lisímetro é de concepção simplificada, com travesseiros hidráulicos confeccionados com mangueira flexível de butil e revestida em náilon, interligados a um sistema manométrico com mercúrio e água. O equilíbrio do lisímetro foi estável, sendo o maior erro médio posicional de 3,93%. As calibrações geraram coeficientes de correlação superiores a 0,9993 e resoluções de leituras entre 0,095 e 0,134 mm. As leituras lisimétricas foram comparadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lisímetro de pesagem; Penman-Monteith; Necessidade hídrica; Evapotranspiração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100012

Potencial de água no solo e na folha da videira "Sugraone" sob déficit hídrico
Provedor de dados: 91
Autores: Marinho,Lígia B.; Rodrigues,José J. V.; Soares,José M.; Santos,Isnaldo S.; Brandão,Elieth O.; Lima Filho,José M. P.
Propôs-se com este estudo conhecer a variação do potencial da água no solo e na folha da videira "Superior Seedless", tal como o crescimento da baga da uva sob diferentes condições de irrigação na fase de maturação da uva, na Fazenda Agrobrás Tropical do Brasil S/A, em Casa Nova, BA, em outubro de 2007. A videira foi irrigada nas épocas 21, 13 e 5 dias antes da colheita, com lâminas de 100, 50 e 0% da evapotranspiração da cultura e um tratamento adicional ("manejo do produtor"). O potencial da água na folha e no solo foi aferido com a câmara de pressão e tensiômetros, respectivamente. O potencial da água da folha variou de -0,95 a -1,80 MPa, ao meio- dia e de -0,10 a -0,27 MPa, ao alvorecer. O potencial mátrico da água do solo atingiu valores de -5 a -79,5...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vitis vinifera L; Estresse hídrico; Relações água-planta-solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011001100002

Água disponível em um Neossolo Quartzarênico após adição de um condicionador mineral do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Cicero S.; Rodrigues,José J. V.; Cavalcanti,Antônio C.; Marinho,Ligia B.; Almeida Neto,Luiz A.; Silva,Tonny J. A.
Objetivou-se, com o estudo, avaliar a adição do estéril resultante da extração da gipsita, como condicionante do solo, sobre a disponibilidade de água em um Neossolo Quartzarênico coletado no Município de Petrolina, PE. A capacidade de campo (CC) foi obtida pela saturação e subseqüente drenagem de um perfil simulado de solo em uma coluna de cilindros de PVC com 100 cm de altura, nas proporções de 0, 20, 40, 60 e 80 g kg-1 do estéril, incorporadas nos 40 cm superiores. O ponto de murcha permanente (PMP) foi determinado pelo método fisiológico; adicionalmente, a CC e o PMP o foram pela metodologia usual utilizando-se o extrator de Richards com uma pressão de 10 e 1500 kPa, respectivamente. A incorporação de doses crescentes do estéril aumentou a água...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Retenção e disponibilidade de água; Capacidade de campo; Ponto de murcha permanente.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500003