Consulta: creatorFacets:"Rossi, G."
Registros recuperados: 4
Data/hora: 08/06/2024 17:25:47

L'Erosion du littoral dans le Golfe du Bénin : un example de perturbation d'un équilibre morphodynamique.
Provedor de dados: 20
Autores: Rossi, G.
La côte du golfe du Bénin, depuis le pôle d'apporte de ..Volta jusqu'au Nigéria, constitue un geosystème dont la stabilité morpho-dynamique a été bouleversée par une série d'aménagement : le barrage d'Akossombo sur la Volta, les ports de Lomé et de Cotonou....
Tipo: Journal Contribution
Palavras-chave: Coastal erosion; Coastal morphology; Dynamical oceanography; Beachrock; Coastal erosion; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_9949.
Ano: 1989
URL: http://hdl.handle.net/1834/1224

Du modele à la nature : l'exemple de la côte Togolaise
Provedor de dados: 20
Autores: Rossi, G.; Baritse, L.; Blivi, A.B.
La côte togolaise, basse et sableuse, soumise è une violente érosion par suite d'une série d'erreurs d'aménagements, a fait l'objet en 1987-1988 d'importants travaux destin's à protéger sur 15 km la ville d'Aného et l'usine de phosphates de Kpémé, principale industrie du pays. La préparation de ces travaux, de protection, rendus indispensables par la gravité des enjeux économiques et sociaux, a nécessité des études hydrologiques et sédimentologiques très détaillées, ainsi que la construction et l'exploitation par un bureau d'étude spécialisé de deux importants modèles physique (32 x 20 m) destinés à optimiser le dispositif de protection et à déterminer l'évolution du trait de côte sur une période de 25 ans...
Tipo: Other
Palavras-chave: Coastal zone; Sedimentology; Coastal erosion; Coastal erosion; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_9949.
Ano: 1991
URL: http://hdl.handle.net/1834/1228

Les conséquences des aménagements hydrauliques de la vallée du Mono (Togo-Bénin).  Saura-t-on gérer l'avenir ?
Provedor de dados: 20
Autores: Rossi, G.; Blivi, A.B.
Situé sur la frontière Togo-Bénin, le Mono draine un bassin-versant d'environ 30000 km2 et se jette dans l'Atlantique par l'intermédiaire d'un vaste système lagunaire. Un premier barrage, celui de Nangbeto, a été construit en 1987, modifiant de façon drastique le régime hydro-sédimentaire naturel dans la vallée et à l'embouchure. Un second barrage, celui d' Adjarala, va être entrepris....
Tipo: Journal Contribution
Palavras-chave: Dams; Collisions; Environment management.
Ano: 1995
URL: http://hdl.handle.net/1834/1232

Un Exemple d'utilisation d'une defense naturelle contre l'érosion littorale : le grès de plage
Provedor de dados: 20
Autores: Rossi, G.
Ce travail donne les résultats des études menées en nature et sur modèle réduit des conditioris dans lesquelles on peut utiliser un banc de grès de plage comme protection naturelle d'une côte en recul. Les résultats du modèle, conformes aux observations en nature, indiquent que, dans les conditions hydrologiques du golfe du Bénin, une dalle de grès de plage stabilise progressivement le recul du trait de côte lorsque sa largeur est supérieure à 10 m et sa hauteur au-dessus du zéro hydrographique au moins égale à 1 ni. Plus la largeur est grande et la hauteur au-dessus du zéro hydrographique importante, plus la vitesse de stabilisation est. rapide. Ainsi, avec une dalle à + 1,50, le recul s'arrête en trois ans. Du point de vue géotechnique, pour être...
Tipo: Journal Contribution
Palavras-chave: Beach erosion.
Ano: 1987
URL: http://hdl.handle.net/1834/1227