Consulta: creatorFacets:"Salvador,Conan Ayade"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 12/06/2024 11:28:49

Ascensão capilar de água em substratos de coco e de pinus
Provedor de dados: 53
Autores: Barreto,Carlos Vinicius Garcia; Testezlaf,Roberto; Salvador,Conan Ayade.
O uso da irrigação por capilaridade na produção de mudas em viveiros pode trazer vantagens ao uso de água e sua utilização adequada requer o conhecimento da capacidade de ascensão de água no meio de crescimento das raízes, atributo pouco estudado. Para avaliar esta condição fundamental, este trabalho tem como objetivo avaliar a ascensão de água em substratos comerciais de coco e pinus, em dois padrões de tamanho de partículas e em duas condições de umidade, para indicar aquele que possua as melhores características físicas para aplicação na irrigação por capilaridade. Utilizou-se o método de ascensão capilar, com colunas desmontáveis de anéis preenchidas com substratos, avaliando-se os seguintes tempos de contato do fundo da coluna com a lâmina de água:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por capilaridade; Produção de mudas; Viveiros; Física de substratos.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052012000300011

Yield, water use efficiency, and yield response factor in carrot crop under different irrigation depths
Provedor de dados: 65
Autores: Carvalho,Daniel Fonseca de; Oliveira Neto,Dionizio Honório de; Felix,Luiz Fernando; Guerra,José Guilherme Marinho; Salvador,Conan Ayade.
ABSTRACT: The aim of the present study was to evaluate the effect of different irrigation depths on the yield, water use efficiency (WUE), and yield response factor (Ky) of carrot (cv. 'Brasília') in the edaphoclimatic conditions of Baixada Fluminense, RJ, Brazil. Field trials were conducted in a Red-Yellow Argisol in the 2010-2011period. A randomized block design was used, with 5 treatments (depths) and 4 replicates. Depths were applied by drippers with different flow rates, and the irrigation was managed by time domain reflectometry (TDR) technique. The reference (ETo) and crop (ETc) evapotranspiration depths reached 286.3 and 264.1mm in 2010, and 336.0 and 329.9mm in 2011, respectively. The root yield varied from 30.4 to 68.9t ha-1 as a response to...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Daucus carota; Crop water requirement; Soil water balance; TDR; Organic production.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782016000701145