Consulta: creatorFacets:"Santos,Thais E. M. dos"
Registros recuperados: 6
Data/hora: 11/06/2024 06:58:49

Modeling of soil water infiltration with rainfall simulator in different agricultural systems
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Thais E. M. dos; Souza,Edivan R. de; Montenegro,Abelardo A. A.
ABSTRACT This study aimed to compare models for predicting soil water infiltration rate and erosive rates using a rainfall simulator in different systems of common bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivation. The evaluated mathematical models were: Kostiakov, Kostiakov-Lewis, Green-Ampt and Horton. Infiltration tests were carried out considering six treatments: bean cultivated on contour with rock barriers spaced at 0.5 m between crop rows (BC1); bean cultivated on contour with rock barriers spaced at 1.0 m between crop rows (BC2); bean cultivated downslope (BDS); bean cultivated on contour with mulch (BCM); bare soil (BS) and soil under natural cover (NC). Four replicates were considered, totaling 24 field tests. Kostiakov-Lewis's equation showed the lowest...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Semiarid; Bean; Soil management.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000600513

Umidade do solo no semiárido pernambucano usando-se reflectometria no domínio do tempo (TDR)
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Thais E. M. dos; Montenegro,Abelardo A.A.; Silva,Demetrius D.
Objetivou-se com o presente trabalho investigar a variabilidade temporal do conteúdo superficial da água no solo, através da reflectometria no domínio do tempo (TDR), em consequência das características de precipitação ocorridas no semiárido pernambucano, estudando esta dinâmica sob diferentes tipos de cobertura superficial do solo. O estudo foi realizado em uma encosta de uma bacia representativa, em um Argissolo Amarelo Eutrófico típico, onde foram instaladas quatro parcelas experimentais dotadas de duas sondas TDR, para investigação da umidade do solo e do sistema para monitoramento do escoamento superficial. Os tratamentos adotados foram: cobertura natural (CN), solo descoberto (SD), palma forrageira (P) e barramentos, associados à cobertura morta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conteúdo de água do solo; Precipitação; Condições de superfície; Variabilidade temporal; REHISA.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700004

Características hidráulicas e perdas de solo e água sob cultivo do feijoeiro no semi-árido
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Thais E. M. dos; Montenegro,Abelardo A. A.; Pedrosa,Elvira M. R.
A região semi-árida apresenta chuvas escassas, irregulares e de secas freqüentes, sendo usual a ocorrência de eventos de alta intensidade. Os solos são pedregosos e rasos, dificultam a prática regular da agropecuária, comprometem freqüentemente a produtividade e tornam esses ambientes vulneráveis à erosão. Objetivou-se avaliar o desempenho de práticas conservacionistas sob a cultura do feijoeiro, no controle de perdas de solo e água por erosão hídrica, em Neossolo Flúvico do semi-árido, com cultivo de sequeiro. Chuvas simuladas com intensidades de 60 mm h-1 foram aplicadas sobre os seguintes tratamentos: cultivo em nível (N1) com barramentos de pedra entre cada fileira de plantio, no espaçamento de 0,5 m; cultivo em nível (N2) com barramentos de pedra no...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cultivo de sequeiro; Escoamento superficial; Práticas conservacionistas.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300001

Erosividade e padrões hidrológicos de precipitação no Agreste Central pernambucano
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Thais E. M. dos; Montenegro,Abelardo A. A.
A principal forma de erosão nas condições brasileiras é a causada pela energia cinética do impacto das gotas de chuva sobre a superfície do solo, desencadeando o processo de erosão hídrica. Desenvolveu-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar o índice de erosividade (EI30) e caracterizar o padrão hidrológico das chuvas do Agreste Central pernambucano, considerando-se uma série de 29 anos de dados, ficando patente que o primeiro semestre do ano é caracterizado pela ocorrência de chuvas de elevado potencial erosivo. O valor do fator "R" da equação universal de perda de solo para a região estudada é de 2.779,79 MJ mm ha-1 h-1. O padrão de chuva de maior ocorrência é o avançado, seguido do intermediário e atrasado, com 46,57; 36,38 e 17,19% dos totais...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Potencial erosivo das chuvas; Características hidrológicas da chuva; USLE.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800009

Estabilidade temporal da potenciometria e da salinidade em vale aluvial no semiárido de Pernambuco
Provedor de dados: 91
Autores: Fontes Júnior,Robertson V. de P.; Montenegro,Abelardo A. A.; Montenegro,Suzana M. G. L.; Santos,Thais E. M. dos.
As restrições no uso e na disponibilidade das águas subterrâneas nos aluviões do semiárido nordestino estão diretamente ligadas à sazonalidade e à variabilidade espacial de seus níveis potenciométricos e salinidade. A estabilidade temporal é de grande interesse, por facilitar o monitoramento, possibilitando se obter locais representativos acerca da área em estudo, constituindo-se em uma importante ferramenta para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos. Com isto, o objetivo deste trabalho foi identificar áreas com estabilidade temporal do nível potenciométrico e da salinidade, em aquífero aluvial do Agreste Pernambucano. Foram utilizados o método das diferenças relativas e a validação por correlação entre a média no tempo do piezômetro estável e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Diferença relativa da média; Agricultura familiar; Condutividade elétrica.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012001100007

Caracterização física e hidráulica de solos em bacias experimentais do semiárido brasileiro, sob manejo conservacionista
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,José Roberto L. da; Montenegro,Abelardo A. A.; Santos,Thais E. M. dos.
Para estudos de movimento da água no solo tornam-se imprescindíveis o conhecimento de suas propriedades físicas e hidráulicas e suas correlações. Ambas as propriedades têm importância fundamental no armazenamento e transporte de água, tal como, também, de nutrientes e no controle da infiltração, sendo influenciadas pelas condições de superfície do solo. Neste contexto buscou-se realizar, com o presente estudo, a caracterização físico-hídrica de solos de duas bacias experimentais (Jatobá e Mimoso/Pesqueira, PE) do semiárido brasileiro, em diferentes profundidades e distintas coberturas vegetais (cobertura natural, solo descoberto, cultivo morro abaixo, palma em curva de nível e barramento de pedra com cobertura morta). Observou-se alta variabilidade da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Curva de retenção de umidade; Permeâmetro de Guelph; Cobertura vegetal.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000100004