Consulta: creatorFacets:"Santos,Thais Emanuelle Monteiro dos"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 03:51:55

Temporal variability of soil water content under different surface conditions in the semiarid region of the Pernambuco state
Provedor de dados: 90
Autores: Santos,Thais Emanuelle Monteiro dos; Silva,Demetrius David da; Montenegro,Abelardo Antônio de Assunção.
Rainfall in the semiarid region of Pernambuco is characterized by irregular distribution in time and space, which significantly hinders the rainfed agriculture in the region. This work aims to evaluate the temporal profile of soil moisture in the semiarid region of the Pernambuco State (Brazil) and the effect of different soil surface conditions on soil water content variation and the yield of rainfed beans. To monitor soil water content, five plots 4.5 m wide by 11 m long were installed in a Yellow Argisol (Ultisol). The following treatments were adopted in the experimental plots: natural vegetation, bean intercropped with cactus, beans planted down the slope, beans planted along contour lines with mulch and rock barriers, and bare soil. In each plot,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Moisture profile; Soil cover; Antecedent rainfall.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000500025

Práticas agrícolas no cultivo da mandioca e suas relações com o escoamento superficial, perdas de solo e água
Provedor de dados: 124
Autores: Lima,Cleene Agostinho de; Montenegro,Abelardo Antônio de Assunção; Santos,Thais Emanuelle Monteiro dos; Andrade,Eunice Maia de; Monteiro,Adriano Luiz Normandia.
RESUMOObjetivou-se com esta pesquisa avaliar as características hidráulicas do escoamento superficial e o desempenho de práticas agrícolas sob a cultura da mandioca, no controle da erosão hídrica em Latossolo Amarelo álico coeso de textura franco argilo-arenosa. O experimento foi conduzido em uma área de 240 m2 e declividade de 0,07 m m-1, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas, Bahia, Brasil. O arranjo experimental foi em delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e três repetições, em parcelas de erosão com área de 3 m2, sob três intensidades de chuva simulada: 62 mm h-1, 90 mm h-1 (intensidade constante) e 40 e 90 mm h-1 (intensidade variável) e condições de cobertura. Foram adotados os seguintes tratamentos:...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intensidades de chuva; Erosão hídrica; Cobertura morta; Consórcio de culturas.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902015000400697