Consulta: creatorFacets:"Silva,Demetrius D. da"
Registros recuperados: 33
Data/hora: 10/06/2024 02:00:48

Desempenho de um regulador automático de vazão para canais de irrigação
Provedor de dados: 70
Autores: Amaral,Luís G. H. do; Ramos,Márcio M.; Silva,Demetrius D. da; Cecon,Paulo R.; Freitas,Letícia C. da S. R.
As estruturas de controle comumente utilizadas nas tomadas de água dos canais de irrigação não permitem a distribuição da quantidade correta de água, favorecendo o desperdício e, consequentemente, reduzindo a eficiência no uso da água. O objetivo deste trabalho foi determinar o desempenho de um regulador automático de vazão no controle da vazão derivada. Para tanto, um exemplar do equipamento, construído em fibra de vidro, foi instalado na lateral de um canal de concreto do Laboratório de Hidráulica da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa-MG. O equipamento foi avaliado em toda a sua faixa de operação, sendo que, em cada regulagem prefixada, determinou-se a vazão derivada com o nível da água a montante variando de 0,30 a 0,45 m. A variação média na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Automação hidráulica; Comportas hidráulicas; Condutos livres.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000600017

Georeferenced database generation with the purpose of hydrologic molding in reservoirs of the hydrographic basin of Jaguaribe river in the state of Ceará, Brazil
Provedor de dados: 70
Autores: Leão,Raimundo A. de O.; Soares,Antônio A.; Teixeira,Adunias dos S.; Silva,Demetrius D. da.
The edafoclimatic conditions of the Brazilian semiarid region favor the water loss by surface runoff. The state of Ceará, almost completely covered by semiarid, has developed public policies for the construction of dams in order to attend the varied water demand. Several hydrological models were developed to support decisive processes in the complex management of reservoirs. This study aimed to establish a methodology for obtaining a georeferenced database suitable for use as input data in hydrological modeling in the semiarid of Ceará. It was used images of Landsat satellite and SRTM Mission, and soil maps of the state of Ceará. The Landsat images allowed the determination of the land cover and the SRTM Mission images, the automatic delineation of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Geoprocessing; GIS; Hydrologic models; Curve number; Jaguaribe River; Semiarid.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000200017

ESTIMATE OF REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION THROUGH CONTINUOUS PROBABILITY MODELLING
Provedor de dados: 70
Autores: Uliana,Eduardo M.; Silva,Demetrius D. da; Silva,José G. F. da; Fraga,Micael de S.; Lisboa,Luana.
ABSTRACT This study aimed at testing the fit of continuous probability distributions to a daily reference evapotranspiration dataset (ET0) at a 75% probability level for designing of irrigation systems. Reference evapotranspiration was estimated by the Penman-Monteith method (FAO-56-PM) for eight locations, within the state of Espírito Santo (Brazil), where there are automatic gauge stations. The assessed probability distributions were beta, gamma, generalized extreme value (GEV), generalized logistic (GLO), generalized normal (GN), Gumbel (G), normal (N), Pearson type 3 (P3), Weibull (W), two- and three-parameter lognormal (LN2 and LN3). The fitting of the probability distributions to the ET0 daily dataset was checked by the Kolmogorov-Smirnov's test....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiration; Probability; Irrigation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000200257

Comparison between hydrographically conditioned digital elevation models in the morphometric charaterization of watersheds
Provedor de dados: 70
Autores: Guedes,Hugo A. S.; Silva,Demetrius D. da.
The aim of this study was to compare the hydrographically conditioned digital elevation models (HCDEMs) generated from data of VNIR (Visible Near Infrared) sensor of ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), of SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) and topographical maps from IBGE in a scale of 1:50,000, processed in the Geographical Information System (GIS), aiming the morphometric characterization of watersheds. It was taken as basis the Sub-basin of São Bartolomeu River, obtaining morphometric characteristics from HCDEMs. Root Mean Square Error (RMSE) and cross validation were the statistics indexes used to evaluate the quality of HCDEMs. The percentage differences in the morphometric parameters obtained from these three...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Digital elevation models; Water resources; Remote sensing; Morphometry.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000500012

ESTIMATES OF MONTHLY AND ANNUAL EVAPORATION RATES AND EVAPORATED VOLUMES PER UNIT TIME IN THE TUCURUÍ-PA AND LAJEADO-TO HYDROELECTRIC POWER PLANT RESERVOIRS BASED ON DIFFERENT METHODS
Provedor de dados: 70
Autores: Coelho,Clívia D.; Silva,Demetrius D. da; Sediyama,Gilberto C.; Moreira,Michel C.; Pereira,Silvio B.; Lana,Ângela M. Q.
ABSTRACT Evaporation rates in reservoirs influence the volume of water available for multiple uses. Thus, the objective of this study was to estimate the evaporation rates and the evaporated volumes per unit time in the Tucuruí-PA and Lajeado-TO reservoirs based on the methods in Linacre (1993), Kohler et al. (1955), Morton (1983), Bruin &amp; Keijman (1979) and Penman (1948) method was adopted as the standard. The mean annual evaporation rates in the Tucuruí and Lajeado reservoirs, estimated by the Penman method, were similar, with values of 1,784 mm and 1,882 mm, respectively. None of the alternative analyzed methods could be used to estimate the mean annual evaporation in the Tucuruí and Lajeado reservoirs and could not replace the Penman method....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lake evaporation; Multiple water uses; Water resources.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000100038

Estimativa da demanda de água nas áreas irrigadas da bacia do rio Paracatu
Provedor de dados: 70
Autores: Rodriguez,Renata del G.; Pruski,Fernando F.; Novaes,Luciano F. de; Ramos,Márcio M.; Silva,Demetrius D. da; Teixeira,Alessandro de F.
A irrigação apresentou expressivo crescimento na bacia do Paracatu na década de 1970, sendo que, como conseqüência da grande expansão da agricultura irrigada, sérios conflitos têm surgido em várias partes da bacia. Tendo em vista esses conflitos, o presente trabalho teve como objetivo analisar a demanda de água pela irrigação e sua sazonalidade para as condições climáticas da bacia do Paracatu. A demanda de água pela irrigação foi realizada com base nas condições climáticas e nas áreas irrigadas de cada cultura, sendo essas obtidas com base nos dados do censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A vazão média anual retirada pela irrigação na bacia do Paracatu, em 1996, foi de 0,15 L s-1 ha-1, sendo a vazão média retirada no mês...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Precipitação efetiva; Vazão retirada pela irrigação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000100011

DAILY RAINFALL DISAGGREGATION COEFFICIENTS FOR THE DOCE RIVER BASIN, BRAZIL: REGIONAL APPLICABILITY AND THE RETURN PERIOD INFLUENCE
Provedor de dados: 70
Autores: Passos,Jéssica B. de M. C.; Silva,Demetrius D. da; Lima,Rafael P. C.
ABSTRACT Alternative methods to the intensity-duration-frequency equations have been used for intense rainfall study in places with no pluviographic data. A pioneering study, by CETESB (1986), established rainfall disaggregation coefficients for Brazil; however, the use of these coefficients take into account neither the rainfall characteristics of the interest locality nor the return period influence in obtaining the precipitation intensities. This study aimed to determine rainfall disaggregation coefficients for Doce river basin; to verify the validity of the regional coefficients use for the entire basin; and to evaluate the return period influence on these coefficients. Data from 19 gauges located in the basin, with rainfall associated with durations...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Daily rainfall disaggregation method; Heavy rainfall; Hydrology; Pluviometric data; Pluviograph gauge station.
Ano: 2021
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162021000200223

Hydrological simulation using SWAT model in headwater basin in Southeast Brazil
Provedor de dados: 70
Autores: Pereira,Donizete dos R.; Martinez,Mauro A.; Almeida,André Q. de; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Zonta,João H.
Hydrological models are important tools that have been used in water resource planning and management. Thus, the aim of this work was to calibrate and validate in a daily time scale, the SWAT model (Soil and Water Assessment Tool) to the watershed of the Galo creek , located in Espírito Santo State. To conduct the study we used georeferenced maps of relief, soil type and use, in addition to historical daily time series of basin climate and flow. In modeling were used time series corresponding to the periods Jan 1, 1995 to Dec 31, 2000 and Jan 1, 2001 to Dec 20, 2003 for calibration and validation, respectively. Model performance evaluation was done using the Nash-Sutcliffe coefficient (E NS) and the percentage of bias (P BIAS). SWAT evaluation was also...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hydrological modeling; SWAT; Calibration; Validation.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000400018

Estimativa da evaporação nos reservatórios de Sobradinho e Três Marias usando diferentes modelos
Provedor de dados: 70
Autores: Vieira,Nayara P. A.; Pereira,Silvio B.; Martinez,Mauro A.; Silva,Demetrius D. da; Silva,Felipe B.
RESUMO Estudos que possibilitem a obtenção de estimativas precisas de evaporação em reservatórios representam uma importante ação para o adequado gerenciamento e manejo dos recursos hídricos. Dessa forma, objetivou-se comparar as estimativas de evaporação, dos reservatórios de Três Marias e Sobradinho, calculadas pelos modelos de Linacre et al. (1993), Kohler et al. (1995), Thornthwaite (1948), CRLE e o método do tanque Classe A com o valor estimado pelo modelo de Penman et al. (1948). Também foram comparados os valores de evaporação estimados a partir de dados de estações meteorológicas situadas no entorno do reservatório com o valor estimado com dados da estação localizada na área da barragem. Os resultados permitiram constatar que, em relação ao modelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelos evaporimétricos; Parâmetros meteorológicos; Rio São Francisco.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000300433

GLOBAL SENSITIVITY ANALYSIS METHODS APPLIED TO HYDROLOGIC MODELING WITH THE SAC-SMA MODEL
Provedor de dados: 70
Autores: Uliana,Eduardo M.; Silva,Demetrius D. da; Moreira,Michel C.; Pereira,Donizete dos R.
ABSTRACT This study aimed to use global sensitivity analysis (GSA) methods to evaluate the sensitivity of the SAC-SMA hydrologic model parameters in the estimation of daily flows of the Piracicaba river basin. The study was carried out in three sections of flow monitoring of the Piracicaba river basin, with an area of 5,304.0 km2 and located in the State of Minas Gerais, Brazil. For the global sensitivity analysis of the SAC-SMA model, the Morris and Sobol methods were used. The model parameters showing high sensitivity were UZFWM, which represents the free water depth in the upper zone of the soil and interferes with the subsurface flow and groundwater aquifer recharge; ADIMP, which represents the additional impermeable area of the basin and interferes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Rain-flow model; Sobol method; Morris method.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162019000100065

Regionalização de vazões com base em modelo digital de elevação para a bacia do Rio Paraíba do Sul
Provedor de dados: 70
Autores: Baena,Luiz G. N.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Calijuri,Maria L.
A regionalização de vazões tem sido realizada com o objetivo de disponibilizar informações hidrológicas em locais sem dados ou com poucas informações disponíveis, porém a determinação das características físicas das bacias de drenagem para cada local de interesse limita consideravelmente a aplicação dos resultados de um estudo convencional de regionalização de vazões. Uma das soluções para esse problema é a automação do processo de delimitação de bacias, utilizando-se de modelo digital de elevação hidrologicamente consistente (MDEHC). O objetivo principal deste trabalho foi a regionalização de vazões máxima, mínima e média de longo período e da curva de permanência para a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a montante da cidade de Volta Redonda, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistema de informações geográficas; Bacia hidrográfica; Recursos hídricos.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300013

Avaliação do desempenho dos modelos de predição da erosão hídrica USLE, RUSLE e WEPP para diferentes condições edafoclimáticas do Brasil
Provedor de dados: 70
Autores: Amorim,Ricardo S. S.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Matos,Antônio T. de.
Este trabalho teve o objetivo de avaliar o desempenho dos modelos de predição das perdas de solo USLE, RUSLE e WEPP para diferentes condições edafoclimáticas brasileiras. Para alcançar o objetivo proposto, perdas de solo estimadas pelos referidos modelos em nove localidades do Brasil foram comparadas às perdas medidas em parcelas experimentais, por meio do coeficiente de correlação, da raiz do erro quadrático médio (RMSE), do índice de concordância de Willmott, do índice de confiança, do coeficiente de Nash-Sutcliffe e da eficiência dos modelos. As parcelas experimentais adotadas nos estudos de perdas de solo utilizados no presente trabalho apresentavam dimensões (de 38 a 1.875 m²) e tempo de coleta de dados (de 1 a 7 anos) variados. Observou-se diferença...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão; Conservação do solo; Modelagem hidrológica.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000600006

Multivariate statistical analysis to support the minimum streamflow regionalization
Provedor de dados: 70
Autores: Elesbon,Abrahão A. A.; Silva,Demetrius D. da; Sediyama,Gilberto C.; Guedes,Hugo A. S; Ribeiro,Carlos A. A. S.; Ribeiro,Celso B. de M.
ABSTRACT This study aimed to develop a methodology based on multivariate statistical analysis of principal components and cluster analysis, in order to identify the most representative variables in studies of minimum streamflow regionalization, and to optimize the identification of the hydrologically homogeneous regions for the Doce river basin. Ten variables were used, referring to the river basin climatic and morphometric characteristics. These variables were individualized for each of the 61 gauging stations. Three dependent variables that are indicative of minimum streamflow (Q7,10, Q90 and Q95). And seven independent variables that concern to climatic and morphometric characteristics of the basin (total annual rainfall – Pa; total semiannual rainfall...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Principal component analysis; Cluster analysis; Homogeneous regions.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000500838

Modelo para o dimensionamento e a locação de sistemas de terraceamento em nível
Provedor de dados: 70
Autores: Griebeler,Nori P.; Pruski,Fernando F.; Teixeira,Alessandro F.; Silva,Demetrius D. da.
A erosão hídrica é um dos principais causadores da degradação das terras agrícolas, provocando expressivos prejuízos à sociedade. Em virtude desses danos, torna-se fundamental o desenvolvimento de técnicas que permitam o aumento da eficiência das práticas para a conservação do solo. Com esse objetivo, desenvolveu-se um modelo para o dimensionamento e a locação de sistemas de terraceamento em nível, utilizando modelos digitais de elevação do terreno gerados em sistemas de informações geográficas (SIG). A fim de possibilitar a aplicação do modelo desenvolvido, elaborou-se um software que permite a realização das interações necessárias para o dimensionamento do sistema. Os resultados obtidos mostram que o modelo oferece a vantagem de permitir o...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Conservação do solo e água; Planejamento integrado.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300015

TIME SERIES TRENDS OF STREAMFLOW AND RAINFALL IN THE SANTO ANTÔNIO RIVER BASIN, BRAZIL
Provedor de dados: 70
Autores: Ferreira,Fernanda L. V.; Rodrigues,Lineu N.; Silva,Demetrius D. da; Teixeira,David B. de S.; Almeida,Laura T. de.
ABSTRACT Detecting trends in streamflow and rainfall series can have great significance for proper water resource management. Thus, the objective of this study was to analyze the trends of historical streamflow and rainfall series using nonparametric statistical tests. A historical series of pluviometric and fluviometric gauges, which belong to the hydrometeorological network of the Brazilian Water National Agency in the Santo Antônio River Basin, Brazil, from 1985 to 2014 were used. By applying statistical tests, it was found that the time series are independent and random, and from the total 24 rainfall gauges evaluated, 12 presented nonstationary behavior, exhibiting mostly decreasing trends. Based on the six fluviometric gauges used for the annual...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Stationarity; Run test; Mann Kendall test; Pettitt test.
Ano: 2021
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162021000100047

Precipitação média anual e vazão específica média de longa duração, na Bacia do São Francisco
Provedor de dados: 91
Autores: Pruski,Fernando F.; Pereira,Silvio B.; Novaes,Luciano F. de; Silva,Demetrius D. da; Ramos,Márcio M.
O Rio São Francisco abrange uma área de drenagem da ordem de 640.000 km² e é responsável pela sustentabilidade de 503 municípios situados na bacia, onde vivem cerca de 14 milhões de pessoas. Neste trabalho analisou-se a variação da precipitação média anual e da vazão específica média de longa duração na Bacia do São Francisco. Foram analisados os dados hidrológicos de 178 estações pluviométricas e 77 estações fluviométricas, sendo a vazão específica média de longa duração obtida dividindo-se a vazão média anual pela área de drenagem da estação fluviométrica considerada e a precipitação média em cada área de drenagem, calculada pelo método do Polígono de Thiessen. Os resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões: as precipitações diminuem da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Comportamento hidrológico; Disponibilidade hídrica; Recursos hídricos.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200013

Aplicação da análise estatística multivariada no estudo da qualidade da água do Rio Pomba, MG
Provedor de dados: 91
Autores: Guedes,Hugo A. S.; Silva,Demetrius D. da; Elesbon,Abrahão A. A.; Ribeiro,Celso B. M.; Matos,Antonio T. de; Soares,José H. P.
RESUMO O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da água e identificar os grupos de poluição presentes no médio Rio Pomba, por meio de técnica estatística multivariada. Duas campanhas no período de out/2008 a jan/2009 foram realizadas em nove pontos georreferenciados, localizados ao longo do médio Rio Pomba, compreendendo a análise de 18 variáveis de qualidade de água. A técnica estatística multivariada por meio da aplicação da análise fatorial/análise de componentes principais promoveu a redução no número de variáveis de qualidade de água, uma vez que o melhor comportamento das variáveis ocorreu com a inclusão de 15 das 18 variáveis analisadas. Pelo emprego da análise fatorial/análise de componentes principais identificou-se que o melhor...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise multivariada; Aspectos limnológicos; Análise fatorial; Análise de componentes principais; Qualidade de água em rios.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500012

Dimensionamento hidráulico de drenos subterrâneos: proposta de equação geral
Provedor de dados: 91
Autores: Deniculi,Wilson; Martinez,Mauro A.; Silva,Demetrius D. da.
Objetivou-se, através deste trabalho, desenvolver uma equação geral para o dimensionamento hidráulico de drenos subterrâneos, visto que na literatura disponível só existem equações obtidas a partir de valores de rugosidade do tubo e de temperatura da água específicas. Para o equacionamento do problema, admitiu-se que a vazão coletada aumenta linearmente a partir do início do dreno, considerado fechado na sua extremidade inicial. As equações apresentadas podem ser usadas para o dimensionamento de drenos subterrâneos com quaisquer características hidráulicas e qualquer equação válida para condutos livres em regime permanente e uniforme, adaptando-se às características de rugosidade do tubo e do fluido em escoamento. Desta forma, os cálculos feitos com a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenos subterrâneos; Equação geral; Vazão.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200002

Equipamento para determinação da erodibilidade e tensão crítica de cisalhamento do solo em canais de estradas
Provedor de dados: 91
Autores: Griebeler,Nori P.; Pruski,Fernando F.; Mehl,Herony U.; Silva,Demetrius D. da; Oliveira,Luiz F. C. de.
A erosão provocada pela água no leito e nas margens de estradas não-pavimentadas, está intimamente relacionada à má drenagem. Para que o sistema de drenagem seja feito de forma adequada, o conhecimento da erodibilidade e da tensão crítica de cisalhamento do solo é essencial. Neste sentido, desenvolveu-se um equipamento que permite a simulação do escoamento superficial e o acompanhamento das perdas de solo diretamente no leito ou no canal da estrada, possibilitando a determinação da tensão crítica de cisalhamento e da erodibilidade do solo. O equipamento consiste em um conjunto composto por um reservatório de água, uma caixa de nível constante, uma calha para simulação do escoamento superficial e por um sistema de armazenamento da água escoada e filtragem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão em estradas; Escoamento superficial; Teste de erosão.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200003

Adequação dos parâmetros do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson em condições de campo
Provedor de dados: 91
Autores: Zonta,João H.; Martinez,Mauro A.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Montebeller,Claudinei A.
O modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML) é um dos mais empregados na modelagem da infiltração; entretanto, alguns de seus parâmetros não condizem com a situação real do processo de infiltração da água no solo. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do modelo de GAML, testando diferentes combinações de metodologias de obtenção dos parâmetros de entrada. Os ensaios foram realizados em um Cambissolo Háplico Tb Distrófico Podzólico, com utilização de simulador de chuvas, em solo com e sem cobertura. Realizaram-se simulações baseadas na combinação de duas metodologias para a determinação da umidade na zona de transmissão (θt); duas para condutividade hidráulica na zona de transmissão (Kt) e três para o potencial matricial na frente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrologia; Simulação; Infiltração.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000001

Modelo hidrológico para estimativa do escoamento superficial em áreas agrícolas
Provedor de dados: 91
Autores: Pruski,Fernando F.; Rodrigues,Lineu N.; Silva,Demetrius D. da.
Desenvolveu-se um modelo hidrológico para estimar o escoamento superficial em áreas sob condições agrícolas. O modelo é baseado na análise dos diversos processos associados ao balanço hídrico e nele se usa a equação de intensidade, duração e freqüência da precipitação para estimar a intensidade de precipitação e a equação de Green-Ampt modificada por Mein-Larson, para estimar a velocidade de infiltração permitindo, também, a consideração da interceptação pela cobertura vegetal e do armazenamento de água sobre a superfície do solo por meio de diferentes metodologias. O escoamento superficial começa após a capacidade de armazenamento sobre a superfície do solo ter sido preenchida, e é calculado subtraindo-se a velocidade de infiltração da água no solo da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço da água no solo; Escoamento superficial; Modelo hidrológico.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200021

Modelagem da infiltração em solos com encrostamento superficial. Parte I: modelo GAML para solos estratificados
Provedor de dados: 91
Autores: Zonta,João H.; Martinez,Mauro A.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Santos,Marcelo R. dos.
RESUMO Neste trabalho a meta foi avaliar o modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML) e GAML modificado por Moore (1981) na simulação da infiltração de água em solos com encrostamento superficial. Os ensaios de infiltração foram realizados em Cambissolo sem cobertura, com quatro perfis de precipitação aos quais foram aplicadas três precipitações sucessivas para cada perfil, espaçadas 24 h. Para a inclusão da camada de encrostamento superficial no modelo de GAML, o valor da condutividade hidráulica na zona de transmissão (Kt) foi igual à taxa de infiltração estável (Tie) obtida em solo nu; no modelo de GAML modificado por Moore (1981), foram propostas uma camada de crosta com espessura de 5 mm e condutividade hidráulica da crosta saturada (Kc) determinada a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica da crosta saturada; Espessura da crosta; Taxa de infiltração estável.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500001

Desprendimento e arraste do solo pelo escoamento superficial
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Silvio B.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Matos,Antonio T. de.
O presente trabalho teve como objetivo analisar o efeito de diferentes vazões de escoamento superficial e declividades nas perdas de solo resultantes. Na realização do experimento utilizou-se um canal, no qual foi colocada uma camada de solo (Latossolo Vermelho-Amarelo) com espessura de 12 cm. Para a análise da capacidade de desprendimento e arraste de partículas de solo pelo escoamento superficial a aplicação de água foi feita de maneira uniforme ao longo de toda a largura do canal. Foram utilizadas as declividades de 2, 4, 6, 8 e 10%, e seis vazões distintas para cada uma destas declividades. Em cada teste foi determinada a perda de solo pelo método direto e, com base nos dados de taxas de perdas de solo obtidos a partir das diferentes declividades e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Erosão em sulcos; Perdas de solo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300003

Estudo do comportamento hidrológico do Rio São Francisco e seus principais afluentes
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Silvio B.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Ramos,Márcio M.
A Bacia do São Francisco possui 36 afluentes mais importantes, dos quais 19 são perenes, cujas áreas de drenagem, com exceção do Rio Verde Grande, se situam na região da bacia não abrangida pelo Polígono das Secas, representando 50% da área total da bacia. Analisou-se, neste trabalho, o comportamento hidrológico do Velho Chico e seus principais afluentes pertinentes aos dados anuais de precipitação média, vazão específica média e coeficiente de deságüe. Os resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões: as variáveis hidrológicas estudadas apresentaram valores médios no segundo período superiores aos do primeiro; os afluentes estudados, que representam 46,3% da área da bacia, contribuem com 81% da sua vazão, no período sem a influência dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Precipitação média; Vazão média; Disponibilidade hídrica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000600010

Chuvas intensas no Estado da Bahia
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Demetrius D. da; Gomes Filho,Raimundo R.; Pruski,Fernando F.; Pereira,Sílvio B.; Novaes,Luciano F. de.
Séries históricas de precipitação pluvial de 19 estações pluviográficas localizadas no Estado da Bahia e operadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), foram analisadas, objetivando-se ajustar modelos teóricos de distribuição de probabilidade aos dados de chuvas intensas e estabelecer a relação entre intensidade, duração e freqüência da precipitação pluvial. Para cada estação pluviográfica determinaram-se as séries de intensidade máxima anual das precipitações com durações de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180, 240, 360, 720 e 1.440 min. Os modelos probabilísticos testados foram os de Gumbel, Log-Normal a dois e três parâmetros, Pearson e Log-Pearson III. As equações de intensidade-duração-freqüência da precipitação pluvial foram ajustadas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intensidade-duração-freqüência; Estações pluviográficas; Modelos probabilísticos.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200030

Modelagem da infiltração em solos com encrostamento superficial. Parte II: condutividade hidráulica variando no tempo
Provedor de dados: 91
Autores: Zonta,João H.; Martinez,Mauro A.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Santos,Marcelo R. dos.
RESUMO Este trabalho objetivou avaliar o desempenho do modelo de Green-Ampt-Mein-Larson (GAML) na simulação do processo de infiltração em solos com encrostamento superficial. Os ensaios de infiltração foram realizados num Cambissolo com a utilização de simulador de chuvas, em solo nu. O valor da condutividade hidráulica na zona de transmissão (Kt) foi considerado igual a Kt* que, por sua vez, é igual à taxa de infiltração estável (Tie) multiplicada pelo fator f, que representa o decaimento da Tie em função da energia cinética acumulada da chuva (Ec), ou seja, o valor de Kt variando ao longo do tempo. O modelo GAML com o valor de Kt constante ao longo do tempo não obteve bom desempenho superestimando, na maioria dos casos, os valores da taxa de infiltração...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: GAML; Parâmetros; Energia cinética da chuva.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000500002

Influência da declividade do solo e da energia cinética de chuvas simuladas no processo de erosão entre sulcos
Provedor de dados: 91
Autores: Amorim,Ricardo S.S.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Matos,Antonio T. de.
Utilizou-se um simulador de chuvas e um canal de solo para se avaliar o efeito da declividade da superfície do solo e da energia cinética decorrente das chuvas simuladas nas perdas de solo em áreas entre sulcos. O experimento consistiu de um esquema fatorial, com cinco valores de energia cinética (495, 832, 1.151, 1.541 e 1.959 J m-2) correspondentes às intensidades de precipitação de 30, 46, 69, 88 e 107 mm h-1, respectivamente, e cinco declividades da superfície do solo (2, 6, 10, 14 e 18%). Nos testes foi utilizado o horizonte A de um Latossolo Vermelho-Amarelo. A perda de solo foi determinada pelo método direto e uma equação de regressão foi obtida, tendo-se como variável dependente a perda de solo e, como variáveis independentes, a declividade da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Energia cinética; Declividade; Chuva simulada; Erosão entre sulcos.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100023

Proposta metodológica para projeto de redes hidrométricas: parte I- espacialização não tendenciosa dos dados hidrológicos
Provedor de dados: 91
Autores: Elesbon,Abrahão A. A.; Silva,Demetrius D. da; Sediyama,Gilberto C.; Montenegro,Abelardo A. A.; Ribeiro,Carlos A. A. S.; Guedes,Hugo A. S.
Neste estudo a aplicação da primeira parte da proposta metodológica para projeto de redes hidrométricas teve, por objetivo, a espacialização não tendenciosa dos dados hidrométricos das redes fluviométrica e pluviométrica existentes na bacia hidrográfica do rio Doce (BHRD) a partir da análise estatística descritiva e da análise geoestatística. Utilizaram-se, neste estudo, as variáveis vazão específica mínima média de sete dias consecutivos e período de retorno de 10 anos (q7,10) além da precipitação total do semestre mais seco (Pss). Observou-se, aplicando a metodologia desenvolvida que, de forma geral, os valores de q7,10 na BHRD diminuem de oeste para leste com variação de 0,51 a 8,47 L s-1 km-2 enquanto a variável Pss apresentou maiores valores na região...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise geoestatística; Análise hidrológica; Monitoramento hidrométrico.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900015

Proposta metodológica para projeto de redes hidrométricas: parte II - exclusão, rearranjo e inclusão de estações
Provedor de dados: 91
Autores: Elesbon,Abrahão A. A.; Silva,Demetrius D. da; Sediyama,Gilberto C.; Montenegro,Abelardo A. A.; Ribeiro,Carlos A. A. S.; Guedes,Hugo A. S.
Este artigo apresenta a segunda parte da metodologia desenvolvida para projeto de redes hidrométricas de monitoramento quantitativo em bacias hidrográficas, com ênfase na exclusão, rearranjo e inclusão de estações de monitoramento. A proposta metodológica apresentada tem, como área de estudo, a Bacia Hidrográfica do Rio Doce (BHRD) e se baseia na análise espacial dos mapas gerados pela krigagem para as variáveis regionalizadas: vazão específica mínima com 7 dias de duração e período de retorno de 10 anos (q7,10) e precipitação do semestre mais seco (Pss). Aplicando-se a metodologia desenvolvida para a BHRD, verificaram-se melhorias significativas nos desvios padrão percentuais das estimativas de vazão para seis das nove ottobacias estudadas, culminando com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Análise geoestatística; Rede de monitoramento fluviométrico; Rede de monitoramento pluviométrico.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000006

Impacto das vazões demandadas pela irrigação e pelos abastecimentos animal e humano, na bacia do Paracatu
Provedor de dados: 91
Autores: Pruski,Fernando F.; Rodriguez,Renata del G.; Novaes,Luciano F. de; Silva,Demetrius D. da; Ramos,Márcio M.; Teixeira,Alessandro de F.
O rio Paracatu é o afluente com maior contribuição para o rio São Francisco. Como conseqüência da grande expansão da agricultura irrigada na bacia do Paracatu, a partir da década de 70 sérios conflitos pelo uso da água surgiram em várias partes da bacia. Tendo em vista esses conflitos objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar, ao longo da bacia do Paracatu, a proporção do consumo representado pela irrigação e pelos abastecimentos animal e humano e o impacto das vazões demandadas pela irrigação. A vazão média anual de longa duração, a vazão mínima de sete dias de duração e o período de retorno de 10 anos (Q7,10) e a vazão associada à permanência de 95% (Q95) foram estimados utilizando-se o período de 1970 a 1996 em 18 seções correspondentes a estações...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gestão de recursos hídricos; Usos da água; Disponibilidade hídrica.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200011

Evaporação líquida no lago de Sobradinho e impactos no escoamento devido à construção do reservatório
Provedor de dados: 91
Autores: Pereira,Silvio B.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Ramos,Márcio M.
Um dos problemas que dificultam a gestão de recursos hídricos, são as perdas de água por evaporação nos reservatórios de regularização, fazendo com que estimativas confiáveis de evaporação nos reservatórios sejam essenciais, tanto no planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, quanto em estudos de impacto ambiental. Com base neste enfoque objetivou-se, através do trabalho ora apresentado, estimar a evaporação líquida no lago de Sobradinho por meio da metodologia do tanque Classe A e dos modelos Linacre (1993), Kohler et al. (1955) e CRLE, além dos impactos ocorridos nas condições de escoamento devido à construção do reservatório. Os resultados permitiram concluir que: a construção do reservatório de sobradinho alterou sensivelmente o comportamento...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Aproveitamento hidrelétrico; Evaporação em lagos; Recursos hídricos.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300018

GEOPIVO: modelo para simulação do desempenho de sistemas de irrigação tipo pivô central
Provedor de dados: 91
Autores: Rodrigues,Lineu N.; Pruski,Fernando F.; Silva,Demetrius D. da; Martinez,Mauro A.
No processo de tomada de decisão dentro da agricultura de precisão, os mapas temáticos desempenham papel de fundamental importância. Especificamente para a irrigação de precisão, que está apenas começando a ser explorada a identificação de áreas com e sem risco de ocorrência de escoamento superficial e de como as gotas produzidas pelos aspersores se distribuem serão de fundamental importância no momento de se decidir como variar a taxa de aplicação dentro da área irrigada. Neste trabalho desenvolveu-se um modelo computacional, baseado no conceito de sistemas de informações geográficas, para confecção daqueles mapas e para auxiliar na tomada de decisão de como variar a taxa de aplicação de água ao longo da área irrigada. Os resultados obtidos mostraram que...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Agricultura de precisão; Escoamento superficial; Irrigação.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300006

Índices e espacialização da erosividade das chuvas para o Estado do Rio de Janeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Gonçalves,Flávio A.; Silva,Demetrius D. da; Pruski,Fernando F.; Carvalho,Daniel F. de; Cruz,Eleandro S. da.
Visando aprimorar o conhecimento sobre a erosividade das chuvas no Estado do Rio de Janeiro objetivou-se, no presente trabalho, calcular os índices de erosividade EI30 e KE &gt; 25, utilizando-se duas metodologias para estimativa da energia cinética, estimar os índices de erosividade mensais médios mediante os dados pluviométricos e obter os mapas de isoerosividade para o referido Estado. Com base nos dados pluviográficos de 14 estações localizadas no Rio de Janeiro, obteve-se o EI30 e o KE &gt; 25. A estimativa dos índices também foi feita por meio de correlações com a precipitação mensal média ou com o coeficiente de chuva e a espacialização, por meio de mapas gerados com o uso do software ArcView 3.2a. Os resultados permitiram concluir-se que os índices...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perdas de solo; Erosão hídrica; Dados pluviográficos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000200004