Consulta: creatorFacets:"Silva,Euzebio M. da"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 13/06/2024 01:18:50

Spatio-temporal modelling of the duration of the cotton cycle in the State Of Goiás, Brazil
Provedor de dados: 70
Autores: Antonini,Jorge C. dos A.; Silva,Euzebio M. da; Griebeler,Nori P.; Sano,Edson E.
The objective of this work was to develop and validate a mathematical model to estimate the duration of cotton (Gossypium hirsutum L. r. latifolium hutch) cycle in the State of Goiás, Brazil, by applying the method of growing degree-days (GD), and considering, simultaneously, its time-space variation. The model was developed as a linear combination of elevation, latitude, longitude, and Fourier series of time variation. The model parameters were adjusted by using multiple-linear regression to the observed GD accumulated with air temperature in the range of 15°C to 40°C. The minimum and maximum temperature records used to calculate the GD were obtained from 21 meteorological stations, considering data varying from 8 to 20 years of observation. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Growing degree-days; Base temperature; Thermal requirement; Fourier series.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000400004

Seleção de modelos para o traçado de curvas granulométricas de sedimentos em suspensão em rios
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,Jorge E. F. W.; Silva,Euzebio M. da.
O conhecimento da distribuição granulométrica dos sedimentos em suspensão em cursos d'água é fundamental para a realização de estudos hidrossedimentológicos. As técnicas geralmente utilizadas para a avaliação da distribuição granulométrica de amostras de sedimentos resultam em valores pontuais, dependendo de posterior interpolação para o traçado da curva granulométrica e para a obtenção de diâmetros característicos específicos. A transformação de valores pontuais em funções contínuas pode ser realizada por meio de modelos matemáticos; entretanto, são poucos os estudos desenvolvidos com a finalidade de determinar o melhor modelo para o ajuste de curvas granulométricas. Neste trabalho, objetivou-se a seleção de modelos para o traçado de curvas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hidrossedimentologia; Hidrossedimentometria; Curvas de crescimento.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100013

Proposta e seleção de uma função polinomial para a avaliação de sistemas de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Silva,Euzebio M. da; Lima,Jorge E. F. W.; Azevedo,Juscelino A. de.
O uso de modelos matemáticos facilita o cálculo dos parâmetros de uniformidade e eficiência de sistemas de irrigação e, por isso, sua utilização deve ser incentivada. Com este trabalho se propõe o uso de uma função polinomial na avaliação de sistemas de irrigação e desenvolver as relações matemáticas para o cálculo dos principais indicadores de desempenho, utilizando-se esta função. Para definir o modelo a ser proposto e verificar sua aplicabilidade, realizaram-se comparações entre os resultados obtidos com funções polinomiais de vários graus e o modelo Potencial Silva, utilizando-se dados de 91 casos de avaliação de desempenho de diversos sistemas de irrigação. A seleção do modelo polinomial mais adequado foi efetuada por meio da comparação de curvas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água aplicada; Uniformidade; Eficiência; Distribuição de água.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000500001

Avaliação de parâmetros fisico-hídricos de Latossolo Vermelho sob pastejo e sob cerrado
Provedor de dados: 91
Autores: Borges,Thiago A.; Oliveira,Fernanda A.; Silva,Euzebio M. da; Goedert,Wenceslau J.
O objetivo primeiro neste trabalho foi avaliar a qualidade fisico-hídrica do solo em áreas sob pastejo, em relação a um cerrado natural. Os tratamentos foram: cerrado natural, cerrado antropizado (pastejado na estação seca) e três pastagens cultivadas, com diferentes graus de cobertura do solo. O estudo foi realizado na Embrapa Cerrados em um Latossolo Vermelho, nas camadas de 0-5, 10-15, 40-55 e 70-80 cm, cujos parâmetros avaliados foram condutividade hidráulica saturada (Ks), capacidade de água disponível (CAD), densidade do solo (Ds) e macroporosidade (Ma). A qualidade fisico-hídrica do solo nas áreas sob pastejo foi analisada tendo-se como referência os parâmetros medidos no cerrado natural. Observou-se semelhança estatística da CAD na camada 0-5 cm...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sustentabilidade; Condutividade hidráulica saturada; Capacidade de água disponível; Brachiaria decumbens.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100003