Consulta: creatorFacets:"Silva,Euzebio Medrado da"
Registros recuperados: 7
Data/hora: 11/06/2024 07:19:32

Proposição de um modelo matemático para a avaliação do desempenho de sistemas de irrigação
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Euzebio Medrado da; Lima,Jorge Enoch Furquim Werneck; Azevedo,Juscelino Antônio de; Rodrigues,Lineu Neiva.
Modelos matemáticos têm sido utilizados para representar a distribuição dos valores de lâmina de água aplicada em uma área irrigada, informação fundamental na avaliação do desempenho de sistemas de irrigação. Apesar dos avanços, ainda não existe um modelo universalmente aceito para a descrição da distribuição dos valores de água desses sistemas. Os objetivos deste trabalho foram propor um modelo matemático para a avaliação do desempenho de sistemas de irrigação e desenvolver um fator de adequação para o cálculo da lâmina bruta a ser aplicada que agregue, em um único indicador, as medidas de uniformidade e de eficiência de aplicação de água da irrigação. Os parâmetros de ajuste do modelo proposto foram determinados por meio da rotina Solver da planilha...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Uniformidade de aplicação; Eficiência de aplicação; Perfil de distribuição.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004000800003

Comparação de modelos matemáticos não-lineares empregados na análise de desempenho de sistemas de irrigação
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Euzebio Medrado da; Lima,Jorge Enoch Furquim Werneck; Rodrigues,Lineu Neiva; Azevedo,Juscelino Antônio de.
Modelos matemáticos não-lineares utilizados na análise de desempenho de sistemas de irrigação foram comparados visando a indicar o que se ajusta melhor aos dados observados em perfis de distribuição da água aplicada na irrigação. Foram considerados quatro modelos de probabilidade (Normal, Log-normal, Gama e Beta) e dois modelos potenciais (modelos Silva e Karmeli), aplicados a 91 casos de avaliação de desempenho da irrigação. A comparação entre as curvas de freqüência acumulada da soma de quadrados dos erros, obtida do ajuste de cada modelo aos dados, revelou que o modelo Silva é estatisticamente o melhor entre os modelos testados.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perfil de distribuição; Uniformidade de aplicação; Eficiência de irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000600022

Influência do período de centrifugação na curva de retenção de água em solos de Cerrado
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Euzebio Medrado da; Azevedo,Juscelino Antonio de.
O período de centrifugação, necessário ao equilíbrio da umidade no solo, é fator determinante da precisão da curva de retenção de umidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do período de centrifugação na curva de retenção de umidade em cinco tipos de solo da região do Cerrado. As curvas de retenção foram ajustadas por meio de regressão não-linear, e a soma dos erros residuais do ajuste foi utilizada para avaliar as diferenças estatísticas entre elas, pelo teste da razão de verossimilhança. As curvas de retenção de umidade foram agrupadas em famílias de curvas, para cada tipo de solo, para facilitar a visualização das diferenças. Os resultados mostraram claramente que o período de centrifugação afeta a curva de retenção, promovendo, assim,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Disponibilidade hídrica; Potencial matricial; Análise de regressão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002001000017

Comparação de modelos matemáticos para o traçado de curvas granulométricas
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Euzebio Medrado da; Lima,Jorge Enoch Furquim Werneck; Rodrigues,Lineu Neiva; Azevedo,Juscelino Antônio de.
A distribuição granulométrica de partículas sólidas é essencial para as áreas de material de construção, mecânica dos solos, física dos solos, hidrossedimentologia, entre outras. As técnicas utilizadas na avaliação da distribuição granulométrica de amostras resultam em valores pontuais, dependendo de posterior interpolação para o traçado da curva granulométrica e a obtenção de diâmetros característicos específicos. A transformação de valores pontuais em funções contínuas pode ser realizada por meio de modelos matemáticos. Entretanto, há poucos estudos com a finalidade de determinar o melhor modelo para o ajuste de curvas granulométricas. O objetivo deste trabalho foi testar e comparar 14 diferentes modelos passíveis de utilização no traçado da curva...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Textura do solo; Granulometria; Regressão não linear; Curva de crescimento.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2004000400010

Qualidade física de um Latossolo Vermelho sob sistemas de integração lavoura-pecuária no Cerrado
Provedor de dados: 86
Autores: Marchão,Robélio Leandro; Balbino,Luiz Carlos; Silva,Euzebio Medrado da; Santos Junior,João de Deus Gomes dos; Sá,Marcos Aurélio Carolino de; Vilela,Lourival; Becquer,Thierry.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto de sistemas de integração lavoura-pecuária sobre atributos físico-hídricos do solo e avaliar o potencial uso desses atributos como indicadores da qualidade física de um Latossolo. As amostras de solo foram coletadas nas camadas 0-5, 10-15, 20-25 e 40-45 cm. Todos os sistemas de uso e manejo do solo alteraram significativamente a densidade, umidade volumétrica, resistência à penetração, porosidade total, macroporosidade, microporosidade efetiva e água prontamente disponível do solo. Foram observados incrementos na resistência à penetração e na densidade do solo em todos os sistemas em comparação ao cerrado nativo. A compactação resultante do pisoteio animal durante quatro anos da fase pastagem, nos sistemas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sistemas de cultivo; Resistência à penetração; Porosidade; Retenção de água; Qualidade do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000600015

Valores de tensão na determinação da curva de retenção de água de solos do Cerrado
Provedor de dados: 86
Autores: Silva,Euzebio Medrado da; Lima,Jorge Enoch Furquim Werneck; Azevedo,Juscelino Antônio de; Rodrigues,Lineu Neiva.
A curva de retenção de água do solo é essencial para o estudo das relações solo-água. A escolha do número e da combinação de pontos a serem levantados para o seu traçado normalmente é feita de forma arbitrária. O objetivo deste trabalho foi definir o menor número e a melhor combinação de pontos de tensão que resultem na descrição da curva de retenção de água de solos do Cerrado. Utilizaram-se cinco curvas de retenção de diferentes solos como referência, cada uma com 15 pontos medidos pelo método da centrífuga e ajustada ao modelo de Genuchten. A partir desses 15 pontos, 385 curvas foram geradas para cada solo, com seis, sete, oito e nove pontos, a fim de serem comparadas com a curva de referência. A análise da distribuição estatística da soma de quadrados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solo-água; Centrifugação; Pontos de tensão.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2006000200018

Qualidade física do solo sob sistemas de integração lavoura-pecuária
Provedor de dados: 86
Autores: Santos,Glenio Guimarães; Marchão,Robélio Leandro; Silva,Euzebio Medrado da; Silveira,Pedro Marques da; Becquer,Thierry.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade física do solo em sistemas de integração lavoura-pecuária (ILP), em comparação à pastagem contínua e ao cerrado nativo. Durante dois anos (2005 e 2006), amostras de um Latossolo Vermelho argiloso foram coletadas de duas camadas (0-20 e 70-80 cm), em seis áreas cultivadas em diferentes sistemas de rotação de culturas e ILP. Uma área de pastagem contínua e outra de cerrado nativo foram utilizadas como referências. Foram analisados os seguintes atributos físico-hídricos: densidade do solo, umidade de saturação, porosidade total, macroporosidade, microporosidade efetiva, saturação efetiva, condutividade hidráulica saturada de campo e de laboratório, e curva de retenção de água do solo. Todos os sistemas de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Curva de retenção; Porosidade; Rotação de culturas; Sistema plantio direto.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011001000030