Consulta: creatorFacets:"Silva,José Márcio Alves da"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 11/06/2024 04:08:47

Modelo para a determinação do espaçamento entre desaguadouros em estradas não pavimentadas
Provedor de dados: 90
Autores: Griebeler,Nori Paulo; Pruski,Fernando Falco; Silva,José Márcio Alves da; Ramos,Márcio Mota; Silva,Demetrius David da.
As estradas não pavimentadas são de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, sendo a erosão provocada pela água no leito e nas margens destas estradas um dos principais fatores para sua degradação. Neste artigo, apresenta-se um novo modelo para a determinação do espaçamento entre desaguadouros em estradas não pavimentadas e, conseqüentemente, para a redução dos problemas associados à erosão hídrica. Utilizando o modelo de ondas cinemáticas, determina-se o hidrograma de escoamento superficial no canal de drenagem da estrada e, a partir deste, é calculada a tensão provocada pelo escoamento. Sempre que a tensão cisalhante causada pelo escoamento supera a tensão crítica para cisalhamento do solo ocorre o seu desprendimento....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Conservação do solo; Modelo hidrológico; Tensão cisalhante; Erosão hídrica.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000300010